# Einstieg

# API-Clientanschlüsse

## Unterstützung für Communications Server

Besteht eine Verbindung zu einem Communications Server für Windows über den Communications Server-Client oder erfolgt eine Installation auf dem Communications Server-System, muss Personal Communications für die Verwendung der Schnittstelle von SNA-API-Client konfiguriert werden.

Über die Schnittstelle des API-Clients können die folgenden Anschlüsse hergestellt werden:

- 3270-Emulation

  LUA - LU 0, 1, 2 oder 3 über die WinRUI-Schnittstelle. Mit diesem Anschluss kann in einer normalen Terminal- oder Druckersitzung gearbeitet werden.

- APPC3270

  Dieser Anschluss ermöglicht 3270-Terminalsitzungen (keine Druckersitzungen) über eine LU 6.2-Verbindung zum Host.

- 5250-Emulation

  Dieser Anschluss bietet 5250-Terminal- und Druckersitzungen über APPC.

Anmerkung:
  Sie müssen zunächst den Communications Server für den Windows 5.0-Client (oder höher) installieren.

Sie können Personal Communications zusätzlich zu einem Communications Server für Windows-Server oder zusätzlich zu einem API-Client installieren.

Die folgenden beiden Schnittstellen werden unterstützt:

- Communications Server für Windows

  IBM Personal Communications kann auf einem Communications Server ausgeführt werden. In diesem Fall verwendet IBM Personal Communications den Protokollstack des Communications Server, um die Verbindung zum Host herzustellen.

- Client für Communications Server für Windows

  Bei Client-Workstations verfügt der Communications Server über einen Client, der mit dem Server kommuniziert und eine Schnittstelle bereitstellt, die von Personal Communications verwendet werden kann. Der Client muss auf der Workstation installiert werden, damit IBM Personal Communications installiert werden kann.

Anmerkung:
  Die SNA-Protokolltreiber von IBM Personal Communications können nicht installiert werden, wenn die API-Clientschnittstelle verwendet werden soll. Es können jedoch Nicht-SNA-Anschlussarten verwendet werden, z. B. HPO, Asynchroner 3270-Anschluss, TN3270 und IPX/SPX.

## Lastausgleich

Personal Communications unterstützt jetzt den Lastausgleich für alle Clienttypen. Mit Hilfe des Lastausgleichs können LU 0- bis 3- und LU 6.2-Sitzungen über Personal Communications-Server verteilt werden. Der Server informiert über seine Services und den aktuellen Belastungsfaktor, die Clients oder Server können diese Informationen erfassen, auswerten und einen Server auswählen.

### Lastausgleich über TCP/IP-Protokolle

Der Lastausgleich über TCP/IP-Protokolle ist eine wichtige Funktion für IBM Communications Server für Windows 5.1. Diese Funktion sorgt für den dynamischen Ausgleich bei abhängigen LU2-Sitzungen (Host-an-Workstation). Für LU2-Sitzungen über TCP/IP-Verbindungen wird die Last auf Server innerhalb eines benannten LU2-Pools und eines benannten Bereichs verteilt. Dies bedeutet, dass der Server mit der geringsten Gesamtlast innerhalb des benannten Bereichs, der den benannten LU2-Pool unterstützt, eine bestehende LU2-Verbindungsanforderung erfüllt.

Anmerkungen:

1. Die Datei IBMSLP.DLL muss sich im Systemverzeichnis der Client-Workstation befinden. Die jeweilige Serverdokumentation enthält Informationen darüber, wo diese Bibliothek für dynamisches Laden (Dynamic Load Library) abgerufen werden kann.

2. Für einen effektiven Lastausgleich sollte ein Servername und ein Servicename mit Platzhalterzeichen ('*') sowie die gruppierte LU-Kategorie mit einem LU-Poolnamen verwendet werden.

## Bereitschaftsmodus (Hot Standby)

Die Funktion für den Bereitschaftsmodus sorgt dafür, dass konfigurierte Verbindungen zum Host beim Absturz eines kritischen Servers aufrecht erhalten werden, indem alternative Verbindungen über einen Ausweichserver aktiviert werden. Die Funktionen 'Lastausgleich' und 'Bereitschaftsmodus' können gemeinsam verwendet werden.

Wenn die aktive Verbindung zum Server aufgrund eines Server- oder Verbindungsfehlers abgebrochen wird, versucht Personal Communications, die Sitzung mit Hilfe des angegebenen Ausweichservernamens, Ausweichservicenamens oder Ausweichpoolnamens wiederherzustellen.

Die Datei IBMSLP.DLL muss sich im Systemverzeichnis der Client-Workstation befinden.

[ Seitenanfang | Vorherige Seite | Nächste Seite | Inhaltsverzeichnis | Index ]