# Aansluitingen voor API-client

## Ondersteuning voor Communications Server

Als u verbinding maakt met een systeem met IBM Communications Server for Windows met behulp van de Communications Server-client of als een installatie uitvoert op het Communications Server-systeem, moet u Personal Communications configureren voor gebruik van de interface van de SNA API-client.

Met de API-clientinterface kunt u de volgende aansluitingen maken:

- 3270-emulatie

  LUA - LU 0, 1, 2 of 3 via de WinRUI-interface. Hiermee kunnen gewone beeldstation- of printersessies worden uitgevoerd.

- APPC3270

  Hiermee kunt u 3270-beeldstationsessies (geen printersessies) via een LU 6.2-verbinding met de host openen.

- 5250-emulatie

  Hiermee kunt u via APPC zowel 5250-beeldstationsessies als 5250-printersessies openen.

Opmerking:
U moet eerst de clientversie van Communications Server for Windows 5.0 of hoger installeren.

U kunt Personal Communications over de Communications Server for Windows-server of de API-client heen installeren.

Twee interfaces worden ondersteund:

- Communications Server for Windows

  U kunt Personal Communications gebruiken op een communicatieserver. Het programma gebruikt de protocolstack van de communicatieserver om verbinding te maken met de host.

- Client van Communications Server for Windows

  Voor clientwerkstations bevat Communications Server een client die met de server kan communiceren en als interface kan worden gebruikt voor Personal Communications. De client moet geïnstalleerd zijn op het werkstation voordat u Personal Communications installeert.

Opmerking:
Als u van plan bent de API-clientinterface te gebruiken, kunt u niet de stuurprogramma's voor het SNA-protocol van Personal Communications gebruiken. U kunt wel aansluitingen gebruiken van een ander type dan SNA-aansluitingen, zoals HPO, Home3270, TN3270 en IPX/SPX.

## Verdeling van de werkbelasting

Personal Communications bevat voor alle typen clients de mogelijkheid om de systeembelasting te spreiden. Hiermee kunt u LU 0- tot en met 3- en LU 6.2-sessies verdelen over servers voor Personal Communications. De server biedt services aan en vermeldt de bijbehorende belastingsfactoren, die door de clients of servers kunnen worden verzameld om bij de selectie van een server te worden betrokken.

### Belastingsverdeling via TCP/IP-protocollen

De spreiding van de systeembelasting via TCP/IP-protocollen is een van de voornaamste uitbreidingen van IBM Communications Server for Windows 5.1. Met deze functie worden DLU2-sessies (van host naar werkstation) dynamisch en gelijkmatig over de beschikbare servers verdeeld. Voor een LU2-sessie via TCP/IP-verbindingen wordt de werkbelasting verdeeld over de servers binnen een benoemde LU2-pool en een benoemd bereik. Dit houdt in dat de server met de kleinste totale werkbelasting binnen het benoemde bereik die de benoemde LU2-pool ondersteunt, een verbindingsaanvraag zal inwilligen.

Opmerkingen:

1. IBMSLP.DLL moet beschikbaar zijn in de systeemdirectory van het clientwerkstation. Raadpleeg de serverdocumentatie voor informatie over waar u dit DLL-bestand kunt vinden.
2. Gebruik voor echte belastingsverdeling bij voorkeur een servernaam en servicenaam met een jokerteken (*) en gebruik de LU-categorie met een LU-poolnaam.

## Hot standby

Met de Hot standby-functie kunt u ervoor zorgen dat geconfigureerde verbindingen met een host kunnen blijven functioneren nadat er een storing in een cruciale server is opgetreden. Er wordt dan een alternatieve verbinding op een backupserver geactiveerd. Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met de spreiding van de werkbelasting.

Als de actieve sessie met de server wordt beëindigd als gevolg van een storing op de server of in de verbinding, wordt door Personal Communications geprobeerd om de communicatie opnieuw tot stand te brengen met de opgegeven backupserver, -service of -pool.

IBMSLP.DLL moet beschikbaar zijn in de systeemdirectory van het clientwerkstation.