# Kuruluş ve Kullanım

# Kişisel İletişim Kuruluşunun Planlanması

Kişisel İletişim, çeşitli iş istasyonlarını destekler. Kişisel İletişim kuruluşunu planlarken, bellek ve saklama yeri gereksinmelerinin yanı sıra, donanım ve yazılım gereksinmeleri de dikkate alınmalıdır.

Aşağıdaki bölümlerde, görüntü birimi, bağdaştırıcı ve klavye destekleri listelenmiştir.

Kişisel İletişim kuruluşuna ilişkin ayrıntılı yönergeler için CD-ROM Kuruluş Kılavuzu belgesine bakın.

## İş İstasyonu Donanımı

Kişisel İletişim, aşağıdaki donanımı içeren iş istasyonlarını destekler:

Çizelge 5. İş İstasyonu Donanımı Desteği

Sistem birimleri | Önerilen sistem biriminin Intel Pentium mikroişlemcisi ve bir CD-ROM sürücüye erişimi olmalıdır. En az 125 MB sabit sürücü yeri gereklidir. Seçilen kuruluş seçeneklerine bağlı olarak, ek yer gerekebilir.
Görüntü birimleri | Windows tarafından desteklenen tüm VGA ya da üstü çözünürlüklü görüntü birimleri.
Görüntü bağdaştırıcıları | Windows tarafından desteklenen tüm VGA ya da üstü çözünürlüklü görüntü bağdaştırıcıları.
Klavyeler |

- Geliştirilmiş klavye (101 tuşlu, 102 tuşlu, 104 tuşlu) (Japonca için yalnızca 101 tuşlu)
- Küçük boy klavye
- Microsoft Natural (Doğal) klavye
- 5576-001/002/003/A01/B01/B05 (Japonca)

Yazıcılar | PDT kütüğü kullanılmadığında Windows tarafından desteklenen tüm yazıcılar. PDT kipinde desteklenen yazıcılara ilişkin ayrıntılar için Emulator User's Reference belgesine bakın.
İletişim bağdaştırıcıları | LAN, SDLC, eşeksenli, ikizeksenli, WAC, COM kapısı ve çok protokollü iletişim bağdaştırıcıları.
Modemler | Hayes AT komut kümesini kullanan ve Windows tarafından desteklenen tüm zamanuyumsuz modemler. Çok protokollü (MPA), SDLC ya da WAC bağdaştırıcıya bağlı zamanuyumlu (SDLC) modemler.

### İş İstasyonu Bellek Gereksinmeleri

Kişisel İletişim programı için gerekli bellek miktarı, üzerinde çalıştığınız işletim sistemi, bağlantı tipi, oturum sayısı ve EHLLAPI (High-Level Language Application Programming Interface; Üst Düzey Dil Uygulama Programlama Arabirimi), DDE (Dynamic Data Exchange; Devingen Veri Değiş Tokuşu) vb programlama arabirimlerinin kullanılması gibi çeşitli etkenlere bağlıdır.

Çizelge 6. Önerilen Sistem Belleği

Desteklenen İşletim Sistemi | En az | Önerilen
--- | --- | ---
Windows 2000 Professional | 64 MB | 128 MB
Windows 2000 Advanced Server | 128 MB | 256 MB
Windows 2000 Server | 128 MB | 256 MB
Windows XP | 64 MB | 128 MB
Windows Server 2003 | 128 MB | 256 MB

## İş İstasyonu Yazılımı

Kişisel İletişim aşağıdaki işletim sistemleri ve altyapılarda desteklenir:

- Windows 2000 (Professional, Server ve Advanced Server)
- Windows XP (Home, Professional ve Tablet PC)
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2003 (Standard ve Enterprise)
- Windows Server 2003 x64 (Standard ve Enterprise)
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard ve Enterprise)
- Windows Small Business Server 2003
- Citrix MetaFrame XP Presentation Server
- Citrix Metaframe Presentation Server 3.0
- Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
- Windows İçin IBM Communications Server Sürüm 6.1.2
- Linux İçin IBM Communications Server V6.2 (Windows İstemcisi)
- zSeries üzerinde Linux İçin IBM Communications Server V6.2 (Windows İstemcisi)
- Virtual PC 2004
- Virtual Server 2005 Standard Edition
- Virtual Server 2005 Enterprise Edition
- VMWare Workstation V5.5
- VMWare Server

Kişisel İletişim programının iletişim kurduğu sunucu ya da ağ geçidi tipleri:

- Windows İçin IBM Communications Server V6.1.2
- Microsoft SNA Server V4 SP4
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard ve Enterprise)

Anasistem Gereksinmeleri
Anasistemlerin yazılım ve donanım gereksinmelerine ilişkin ek bilgi edinmek için Emulator User's Reference belgesine bakın. Desteklenen tüm Windows işletim sistemleri için, Java Runtime Environment 1.4.2 kurulur.

### Windows x64 Altyapısı Desteği

Microsoft Windows Server 2003'ün x64 tabanlı sürümleri ve Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, yerli 64 bit programları çalıştırmak için eniyilenmiştir, ancak bunlar 32 bit sürücüleri ve 16 bit uygulamaları desteklemez.

Bu altyapılar için, Kişisel İletişim aşağıdaki özellikleri ve kitaplıkları kurmaz:

- IBM SNA protokolleri
- DOS EHLLAPI
- 16 bit API desteği:
  - Standart EHLLAPI 16 bit arabirimi
  - WinHLLAPI 16 bit arabirimi
  - PCSAPI 16 bit arabirimi
  - SRPI 16 bit arabirimi
- Eşeksenli sürücüler

## Uygulama Verileri

Uygulama verileri kütükleri, genel olarak kullanıcı tercihlerini ve yapılanış bilgilerini içeren kütükler olarak tanımlanır; bir uygulamanın doğru çalışabilmesi için bu kütüklerin tümü ya da bazıları gereklidir. Kişisel İletişim birden çok yapılanış kütüğü kullanır: Kullanıcı sınıfı kütükler, kullanıcı tanıtımına göre ayrı olarak saklanabilir; sistem sınıfı kütüklerse ortak bir yerde saklanır.

Çizelge 7, en sık kullanılan bazı Kişisel İletişim kütük uzantılarına ilişkin sınıflandırmayı göstermektedir.

Çizelge 7. Uygulama Verileri Kütük Tipleri

Kullanıcı Sınıfı | Sistem Sınıfı
--- | ---
Uzantı | Kütük Tipi | Uzantı | Kütük Tipi
.ws | İş İstasyonu Tanıtımı | .acg | SNA Yapılanışı
.bch | Çoklu Oturum | .mlg | Varsayılan İleti Günlüğü
.ini | Oturum Boyutu ve Yeri | .trc | Biçimlenmemiş İzleme
.pmp | Beliren Tuş Takımı Yapılanışı | .tlg | Biçimlenmiş İzleme
.kmp | Klavye Yapılanışı |  |
.srl | Kütük Aktarma Listesi |  |
.ndc | iSeries Bağlantısı Yapılanışı |  |
.upr | iSeries, eServer i5 ya da System i5 Kullanıcı Tanıtımı |  |
.tto | iSeries Veri Aktarma İsteği (Alma) |  |
.tfr | iSeries Veri Aktarma İsteği (Gönderme) |  |
.bar | Araç Çubuğu Ayarı |  |
.mac | Makro |  |
.mmp | Fare Ayarı |  |
.xlt | Çeviri Çizelgesi |  |
.xld | DBCS Çeviri Çizelgesi |  |
.cert | Sertifika |  |
.sth | Parola Şifreleme ve Saklama |  |
.adu | Otomatik Çevirme Yardımcı Programı |  |
.kdb | Sertifika Yönetimi Veritabanı |  |

### Uygulama Verilerinin Yeri

Uygulama verilerinin yeri, Kişisel İletişim kuruluşu sırasında belirtilir. Aşağıdaki çizelgeler, işletim sistemine dayalı olarak, varsayılan uygulama verileri yerlerini göstermektedir.

Kuruluş sırasında [KullanıcıTanıtımı]\Application Data yeri seçilirse, aşağıdaki tanıtım yolları kullanılır:

İşletim Sistemi | Kullanıcı Sınıfı Dizin (Yürürlükteki Kullanıcı) | Sistem Sınıfı Dizin
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\ %USERNAME%\Application Data\IBM\Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Kuruluş sırasında All Users\Application Data yeri seçilirse, aşağıdaki tanıtım yolları kullanılır:

İşletim Sistemi | Kullanıcı Sınıfı Dizin (Yürürlükteki Kullanıcı) | Sistem Sınıfı Dizin
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Kuruluş sırasında geleneksel Private dizini yeri seçilirse, aşağıdaki tanıtım yolları kullanılır:

İşletim Sistemi | Kullanıcı Sınıfı Dizin (Yürürlükteki Kullanıcı)1,2 | Sistem Sınıfı Dizin
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private
1UPM (User Preference Manager; Kullanıcı Tercihleri Yöneticisi) varsayılan dizinden başka bir dizine ayarlandıysa, Kişisel İletişim kullanıcı sınıfı kütükleri saklamak için o dizini kullanır. Sistem sınıfı kütükler her zaman Private dizininde saklanır.

2Geleneksel Private dizini yerleri için, C:\Program Files\IBM\Personal Communications, Kişisel İletişim'in kurulduğu sürücüdür.

Not:
  Windows x64 altyapılarına kuruluş için, `Program Files` dizin yolu `Program Files (x86)` ile değiştirilir.

## ChineseStar ve RichWin Üzerinde Kişisel İletişim Kuruluşu ve Sınırlamaları

Bu kısım, Kişisel İletişim programının ChineseStar (CStar) ve RichWin üzerinde kurulması ve kullanılmasına ilişkin sınırlamaları ele almaktadır.

### Kişisel İletişim programının ChineseStar ve RichWin Üzerine Kurulması

Kişisel İletişim programını kurmadan önce, CStar ya da RichWin, Windows işletim sisteminin İngilizce sürümü üzerinde kurulu ve çalışır durumda olmalıdır. CStar ya da RichWin kurulu ve çalışır durumdaysa, CD-ROM Kuruluş Kılavuzu kitabında açıklanan adımları izleyerek Kişisel İletişim programını kurun.

### ChineseStar ve RichWin Üzerinde Kişisel İletişim Sınırlamaları

Kişisel İletişim programı CStar ve RichWin üzerinde çalıştırılırken aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

- Kişisel İletişim yalnızca GBK kod sayfasını destekler.
- RichWin 3270 APL işlevlerini desteklemez.
- CStar ve RichWin yalnızca tek bir IME'yi (Input Method Editor; Giriş Yöntemi Düzenleyici) destekler.

  Örneğin, IME'yi birden çok pencerede açarsanız, bu pencerelerde IME davranışı zamanuyumludur. Bu altyapıya özgü bir kısıtlamadır ve Kişisel İletişim için de geçerlidir.

- CStar ve RichWin birçok TrueType yazıyüzünü desteklese de, Kişisel İletişim yalnızca değişmez sıklıklı yazıyüzlerini destekler.

[ Sayfa başı | Önceki sayfa | Sonraki sayfa | İçindekiler | Dizin ]