# Быстрый старт

# Подключения клиента API

## Поддержка Communications Server

Если вы соединяетесь с Communications Server for Windows при помощи клиента Communications Server или устанавливаете на компьютер Communications Server, сконфигурируйте Personal Communications на использование интерфейса Клиент SNA API.

Интерфейс клиента API позволяет выполнять следующие подключения:

- Эмуляция 3270

  Интерфейс LUA - LU 0, 1, 2 или 3 через WinRUI. Этот интерфейс позволяет проводить обычные сеансы дисплея или принтера.

- Подключение APPC3270

  Это подключение позволяет проводить сеансы дисплея (но не принтера) 3270 через соединение LU 6.2 с хостом.

- Эмуляция 5250

  Это подключение позволяет проводить сеансы дисплея и принтера 5250 через APPC.

Прим.:
  Сначала нужно установить клиент Communications Server for Windows 5.0 или новее.

Можно установить Personal Communications поверх Communications Server for Windows или поверх API Client.

Поддерживаются два интерфейса:

- Communications Server for Windows

  Можно запустить Personal Communications через Communications Server; он будет использовать для соединения с хостом стек протоколов Communications Server.

- Client for Communications Server for Windows

  Для рабочих станций-клиентов у Communications Server есть клиент, который связывается с сервером и предоставляет интерфейс, который может использовать Personal Communications. Клиент надо установить на вашей рабочей станции до установки Personal Communications.

Прим.:
  Если вы собираетесь использовать интерфейс клиента API, не следует устанавливать драйверы протокола SNA Personal Communications. Можно, однако, воспользоваться другими (не-SNA) типами подключения, в том числе HPO, Home3270, TN3270 и IPX/SPX.

## Распределение нагрузки

Personal Communications поддерживает распределение нагрузки для всех типов клиентов. Распределение нагрузки разрешает распределять сеансы LU 0 - 3 и LU 6.2 по серверам Personal Communications. Сервер предоставляет данные о службах, включая показатели загрузки, а клиенты или серверы могут собирать эти данные и использовать их для выбора сервера.

### Распределение нагрузки для протоколов TCP/IP

Распределение нагрузки в TCP/IP - ключевая возможность IBM Communications Server for Windows 5.1. Эта возможность обеспечивает динамическое распределение сеансов зависимых LU2 (хост-рабочая станция). Для сеансов LU2 с соединениями TCP/IP нагрузка распределяется между серверами в пределах именованного пула LU2 и именованной области. Это значит, что на требования соединения LU2 будет отвечать сервер с наименьшей нагрузкой в названной области, поддерживающей названный пул LU2.

Примечания:

1. Библиотека IBMSLP.DLL должна находиться в системном каталоге рабочей станции клиента. В документации по серверу сказано, где взять этот файл DLL.

2. Для правильного распределения нагрузки задавайте имя сервера и имя службы в виде символа подстановки ('*') и используйте категорию LU из пула, задавая имя пула LU.

## Горячее резервирование

Возможность горячего резервирования позволяет обеспечить, чтобы сконфигурированные соединения с хостом продолжали работать при отключении критического сервера, активируя альтернативные соединения на резервном сервере. Распределение нагрузки может использоваться в сочетании с горячим резервированием.

Если активный сеанс с сервером прерывается из-за неисправности сервера или связи, Personal Communications попытается восстановить соединение сеанса, используя заданные имена резервного сервера, службы или пула.

Библиотека IBMSLP.DLL должна находиться в системном каталоге рабочей станции клиента.

[ Начало страницы | Страница назад | Страница вперед | Содержание | Индекс ]