# Pianificazione dell'installazione di Personal Communications

Personal Communications supporta un'ampia gamma di stazioni di lavoro. Esistono sia requisiti hardware e software, che requisiti di memoria da prendere in considerazione quando si pianifica l'installazione di Personal Communications.

Le sezioni di seguito riportate descrivono ed elencano il supporto per i video, gli adattatori e le tastiere.

Per istruzioni dettagliate sull'installazione di Personal Communications, consultare CD-ROM - Guida all'installazione.

## Hardware della Stazione di lavoro

Personal Communications supporta le stazioni di lavoro che dispongono del seguente hardware:

Tabella 5. Supporto hardware per le stazioni di lavoro
Unità di sistema | L'unità di sistema consigliata dispone di un microprocessore Intel Pentium e dell'accesso ad un'unità CD-ROM. Viene richiesto uno spazio su disco fisso minimo di 125 MB. Può essere richiesto spazio aggiuntivo, in base alle opzioni di installazione selezionate.
Monitor | Tutti i monitor con risoluzione VGA o superiore supportati da Windows.
Adattatori video | Tutti gli adattatori video con risoluzione VGA o superiore supportati da Windows.
Tastiere |

- Tastiera avanzata (a 101 tasti, a 102 tasti, a 104 tasti) (Per il giapponese solo quella a 101 tasti)
- Tastiera ridotta
- Tastiera Microsoft Natural
- 5576-001/002/003/A01/B01/B05 (giapponese)

Stampanti | Tutte le stampanti supportate da Windows quando non viene utilizzato un file PDT. Per ulteriori dettagli sulle stampanti supportate in modalità PDT, consultare il manuale Emulator User's Reference.
Adattatori per le comunicazioni | Adattatori per le comunicazioni LAN, SDLC, coassiale, biassiale, WAC, Porta COM, OEM e Multiprotocol.
Modem | Tutti i modem asincroni che utilizzano la serie di comandi Hayes AT e sono supportati da Windows. I modem sincroni (SDLC) collegati ad un adattatore MPA (multiprotocol adapter), SDLC o WAC.

### Requisiti di memoria della stazione di lavoro

Per Personal Communications la quantità di memoria necessaria dipende da diversi fattori, incluso il sistema operativo, il tipo di collegamento, il numero di sessioni e l'utilizzo delle interfacce di programmazione come l'EHLLAPI (Emulator High-Level Language Application Programming Interface) ed il DDE (Dynamic Data Exchange).

Tabella 6. Memoria di sistema consigliata
Sistemi operativi supportati | Minimo | Consigliato
--- | --- | ---
Windows 2000 Professional | 64 MB | 128 MB
Windows 2000 Advanced Server | 128 MB | 256 MB
Windows 2000 Server | 128 MB | 256 MB
Windows XP | 64 MB | 128 MB
Windows Server 2003 | 128 MB | 256 MB

## Software della Stazione di lavoro

Personal Communications è supportato per i seguenti sistemi operativi e piattaforme:

- Windows 2000 (Professional, Server e Advanced Server)
- Windows XP (Home, Professional e Tablet PC)
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2003 (Standard e Enterprise)
- Windows Server 2003 x64 (Standard e Enterprise)
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard e Enterprise)
- Windows Small Business Server 2003
- Citrix MetaFrame XP Presentation Server
- Citrix Metaframe Presentation Server 3.0
- Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
- IBM Communications Server per Windows Versione 6.1.2
- IBM Communications Server per Linux V6.2 (Windows Client)
- IBM Communications Server per Linux su zSeries V6.2 (Windows Client)
- Virtual PC 2004
- Virtual Server 2005 Standard Edition
- Virtual Server 2005 Enterprise Edition
- VMWare Workstation V5.5
- VMWare Server

Personal Communications comunica con i seguenti tipi di server o gateway:

- IBM Communications Server per Windows V6.1.2
- Microsoft SNA Server V4 SP4
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard e Enterprise)

Requisiti dell'host

Per informazioni sui requisiti software ed hardware dei sistemi host consultare il manuale Emulator User's Reference.

Per tutti i sistemi operativi Windows supportati, viene installato Java Runtime Environment 1.4.2.

### Supporto per la piattaforma Windows x64

Le versioni di Microsoft Windows Server 2003 basate su X-64 e Microsoft Windows XP Professional x64 Edition sono ottimizzate per l'esecuzione di programmi a 64 bit nativi ma non supportano driver a 32 bit o applicazioni a 16 bit.

Per tali piattaforme, Personal Communications non installa le seguenti funzioni e librerie.

- Protocolli SNA IBM
- DOS EHLLAPI
- Supporto API a 16-bit
  - Interfaccia a 16 bit EHLLAPI standard 16-bit
  - Interfaccia a 16 bit WinHLLAPI
  - Interfaccia a 16 bit PCSAPI
  - Interfaccia a 16 bit SRPI
- Driver coassiali

## Dati di applicazione

I dati di applicazione, di norma, sono file che contengono le informazioni sulla configurazione e le preferenze per l'utente; un'applicazione può richiedere alcuni o tutti i file per poter essere eseguita correttamente. Personal Communications utilizza più file di configurazione: i file Classe utente possono essere memorizzati singolarmente dal profilo utente, mentre i file Classe sistema sono memorizzati in un'ubicazione comune.

Tabella 7 elenca le classificazioni di alcune delle estensioni di file Personal Communications più comuni.

Tabella 7. Tipi file di dati di applicazione
Classe utente | Classe sistema
--- | ---
Estensione | Tipo file | Estensione | Tipo file
.ws | Profilo della stazione di lavoro | .acg | Configurazione SNA
.bch | Sessioni multiple | .mlg | Log dei messaggi predefinito
.ini | Ubicazione e dimensioni della sessione | .trc | Traccia non formattata
.pmp | Configurazione della tastierina simulata | .tlg | Traccia formattata
.kmp | Configurazione tastiera |  |
.srl | Elenco per il trasferimento dei file |  |
.ndc | Configurazione connessione iSeries |  |
.upr | Profilo utente iSeries, eServer i5 o System i5 |  |
.tto | Richiesta trasferimento dati iSeries (Ricezione) |  |
.tfr | Richiesta trasferimento dati iSeries (Invio) |  |
.bar | Impostazione barra strumenti |  |
.mac | Macro |  |
.mmp | Impostazione mouse |  |
.xlt | Tabella di conversione |  |
.xld | Tabella di conversione DBCS |  |
.cert | Certificato |  |
.sth | Stash password |  |
.adu | Programma di utilità Composizione automatica |  |
.kdb | Database di gestione dei certificati |  |

### Ubicazioni dei dati di applicazione

L'ubicazione dei dati di applicazione viene specificata durante l'installazione di Personal Communications. Le seguenti tabelle elencano le ubicazioni dei dati di applicazione, in base al sistema operativo.

Se durante l'installazione è stata selezionata l'ubicazione [UserProfile]\Application Data, vengono utilizzati i seguenti percorsi di profilo:

Sistema operativo | Directory classe utente (utente corrente) | Directory classe di sistema
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\ %USERNAME%\Application Data\IBM\Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Se durante l'installazione è stata selezionata l'ubicazione All Users\Application Data, vengono utilizzati i seguenti percorsi di profilo:

Sistema operativo | Directory classe utente (utente corrente) | Directory classe di sistema
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Se durante l'installazione è stata selezionata la directory Private, vengono utilizzati i seguenti percorsi di profilo:

Sistema operativo | Directory classe utente (utente corrente) 1,2 | Directory classe di sistema
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private
1Se UPM (User Preference Manager) è stato impostato su una directory diversa da quella predefinita, Personal Communications utilizzerà tale directory per memorizzare i file di classe utente. I file di classe sistema sono sempre memorizzati nella directory Private.

2Per le ubicazioni della directory Private, C:\Program Files\IBM\Personal Communications è l'unità in cui è installato Personal Communications.

Nota:
per le installazioni su piattaforme Windows x64, la directory `Program Files` è sostituita da `Program Files (x86)`.

## Installazione e limitazioni di Personal Communications su ChineseStar e RichWin

Questa sezione descrive le modalità di installazione di Personal Communications su ChineseStar (CStar) e RichWin e le limitazioni relative all'esecuzione di Personal Communications su CStar e RichWin.

### Installazione di Personal Communications su ChineseStar e RichWin

Prima di installare Personal Communications, è necessario verificare che CStar o RichWin sia installato e che vengano eseguiti sulla versione inglese di Windows. Dopo che CStar o RichWin sono installati ed in esecuzione, installare Personal Communications attendendosi alla procedura descritta in CD-ROM - Guida all'installazione.

### Limitazioni di Personal Communications su ChineseStar e RichWin

L'esecuzione di Personal Communications su CStar e RichWin presenta le seguenti limitazioni:

- Personal Communications supporta solo la code page GBK.
- RichWin non supporta le funzioni APL 3270.
- CStar e RichWin supportano un solo IME (Input Method Editor).

  Ad esempio, se si apre IME in più finestre, il funzionamento IME è sincronizzato in tutte queste finestre. Questo è un limite della piattaforma che vale anche per Personal Communications.

- Anche se CStar e RichWin forniscono più font di tipo true, Personal Communications supporta solo font a tonalità fissa.