# Krótkie wprowadzenie

# Uruchamianie aplikacji klient/serwer

Dostępna w programie Personal Communications obsługa węzłów końcowych sieci APPN umożliwia korzystanie z zalet tych sieci. Sieć APPN umożliwia automatyczne znajdowanie aplikacji partnerskich oraz dynamiczny i zoptymalizowany dobór trasy. Opcje te umożliwiają bardziej elastyczną komunikację stacji roboczej z innymi systemami w sieci.

Program Personal Communications obsługuje również 32-bitowe aplikacyjne interfejsy programowe (API) APPC i CPI-C, które zapewniają wygodne mechanizmy komunikowania się 32-bitowych aplikacji na stacji roboczej użytkownika z aplikacjami pracującymi na innych stacjach roboczych.

## Konfigurowanie węzła

Zanim będzie można korzystać z interfejsów programowania aplikacji klienta i komunikować się z innymi aplikacjami, należy najpierw skonfigurować program Personal Communications jako węzeł końcowy SNA.

Aby skonfigurować węzeł SNA:

1. Z menu Start kliknij kolejno opcje: Programy, IBM Personal Communications i Konfiguracja węzła SNA.

   Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja węzła SNA programu Personal Communications.

2. Wybierz niezbędne opcje konfiguracji w takiej kolejności, w jakiej ukazują się w oknie.

   Aby wybrać nową opcję, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Nowy.

   Dla każdej opcji wprowadź odpowiednie informacje na stronach właściwości. Większość wymaganych informacji jest wyświetlana na stronie podstawowej. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie opcji. Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych parametrów.

3. Kliknij kolejno opcje: Plik -> Zapisz lub Zapisz jako.
4. Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zauważ, że możesz wybrać typ pliku i miejsce, w którym ten plik zostanie zapisany. Domyślny typ pliku to .ACG, a domyślne położenie to katalog danych aplikacji klasy systemowej.
5. Kliknij kolejno opcje: Plik -> Zakończ.

Wskazówka
Jeśli istnieje kilka plików konfiguracyjnych, do aktywnego węzła można zastosować dodatkowe pliki konfiguracyjne. Szczegóły można znaleźć w pomocy w sekcji Operacje węzła SNA.

## Uruchamianie węzła SNA

1. Aby uruchomić węzeł SNA, należy z menu Start kliknąć kolejno opcje: Programy, IBM Personal Communications i Konfiguracja węzła SNA.

   Zostanie wyświetlone okno Operacje węzła SNA programu Personal Communications.

2. Z menu Operacje kliknij polecenie Uruchom węzeł.

   Wyświetlone zostanie okno Wybierz plik konfiguracyjny.

3. Dwukrotnie kliknij plik konfiguracyjny (z rozszerzeniem .ACG), w którym jest zdefiniowany węzeł, który ma być uruchomiony.

Uwaga:
  Innym sposobem uruchomienia węzła SNA jest skorzystanie z wiersza komend. Należy w tym celu użyć komendy CSSTART. Odpowiednią składnię można znaleźć w książce Podręcznik administratora programu Personal Communications.

## Zatrzymywanie węzła SNA

1. Aby zatrzymać węzeł SNA, kliknij kolejno opcje: Programy -> IBM Personal Communications -> Narzędzia administracyjne i diagnostyczne -> Operacje węzła SNA.

   Zostanie wyświetlone okno Operacje węzła SNA programu Personal Communications.

2. Wybierz zasób w kolumnie Alias.
3. Z menu Operacje kliknij polecenie Zatrzymaj węzeł.

Uwaga:
  Innym sposobem zatrzymania węzła SNA jest skorzystanie z wiersza komend. Należy w tym celu użyć komendy CSSTOP. Odpowiednią składnię można znaleźć w książce Podręcznik administratora programu Personal Communications.

## Wymagania dotyczące programu APING

Jeśli planowane jest użycie programu narzędziowego do sprawdzania połączenia APING, który jest dostarczany wraz z pakietem do systemu iSeries, eServer i5 lub System i5 działającym w systemie OS/400 V3R1, należy najpierw zainstalować poprawkę PTF MF10808 w danym systemie iSeries, eServer i5 lub System i5. Jeśli ta poprawka PTF nie zostanie zainstalowana, zostaną zgłoszone błędy o kodach diagnostycznych 080F 6051 i 1008 201D.

[ Początek strony | Poprzednia strona | Następna strona | Spis treści | Indeks ]