# Komme i gang

# Planlegge installering av Personal Communications

Personal Communications kan brukes på en rekke ulike arbeidsstasjoner. Det stilles krav til maskinvare og programvare så vel som til minne og lagerplass, noe du må ta hensyn til når du planlegger installeringen av Personal Communications.

I avsnittene nedenfor finnes en beskrivelse og oversikt over hvilke skjermer, kommunikasjonskort og tastbord som kan brukes.

Du finner detaljerte beskrivelser av hvordan du installerer Personal Communications, i CD-ROM Guide to Installation.

## Maskinvare

Personal Communications kan brukes på arbeidsstasjoner med følgende maskinvare:

Tabell 5. Arbeidsstasjoner som kan brukes

Systemenheter | Anbefalte systemenheter har en Intel Pentium-mikroprosessor og tilgang til en CD-ROM-stasjon. Det kreves minst 125 MB plass på platelageret. Det kan være nødvendig med mer plass, det avhenger av hvilke installeringsalternativer du velger.
Skjermer | Alle skjermer med VGA-oppløsning eller bedre som støttes av Windows.
Skjermkort | Alle skjermkort med VGA-oppløsning eller bedre som støttes av Windows.
Tastbord |

- Utvidet tastbord (med 101 taster, 102 taster, 104 taster) (Bare 101 taster for japansk)
- Kompakt tastbord
- Microsoft Natural keyboard
- 5576-001/002/003/A01/B01/B05 (japansk)

Skrivere | Alle skrivere som støttes av Windows, når en PDT-fil ikke brukes. Hvis du ønsker flere detaljer om skrivere som kan brukes i PDT-modus, kan du slå opp i Emulator User's Reference.
Kommunikasjonskort | LAN-, SDLC-, koaksial-, twinaksial-, WAC-, COM-port-, OEM- og flerprotokolls-kommunikasjonskort.
Modemer | Alle asynkrone modemer som bruker Hayes AT-kommandosettet og støttes av Windows. SDLC-modemer (synkrone) koblet til et flerprotokollkort (MPA-kort), SDLC-kort eller WAC-kort.

### Minnekrav for arbeidsstasjonen

Hvor mye minne du trenger til Personal Communications, avhenger av flere faktorer, blant annet operativsystem, tilkoblingstype, antall sesjoner og bruk av programmeringsgrensesnitt, som for eksempel EHLLAPI (Emulator High-Level Language Application Programming Interface) og DDE (Dynamic Data Exchange).

Tabell 6. Anbefalt systemminne

Støttet operativsystem | Minimum | Anbefalt
--- | --- | ---
Windows 2000 Professional | 64 MB | 128 MB
Windows 2000 Advanced Server | 128 MB | 256 MB
Windows 2000 Server | 128 MB | 256 MB
Windows XP | 64 MB | 128 MB
Windows Server 2003 | 128 MB | 256 MB

## Programvare på arbeidsstasjonen

Personal Communications støttes for følgende operativsystemer og plattformer:

- Windows 2000 (Professional, Server og Advanced Server)
- Windows XP (Home, Professional og Tablet PC)
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2003 (Standard og Enterprise)
- Windows Server 2003 x64 (Standard og Enterprise)
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard og Enterprise)
- Windows Small Business Server 2003
- Citrix MetaFrame XP Presentation Server
- Citrix Metaframe Presentation Server 3.0
- Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
- IBM Communications Server for Windows versjon 6.1.2
- IBM Communications Server for Linux V6.2 (Windows-klient)
- IBM Communications Server for Linux on zSeries V6.2 (Windows-klient)
- Virtual PC 2004
- Virtual Server 2005 Standard Edition
- Virtual Server 2005 Enterprise Edition
- VMWare Workstation V5.5
- VMWare Server

Personal Communications kommuniserer med følgende typer tjenere og portnere:

- IBM Communications Server for Windows V6.1.2
- Microsoft SNA Server V4 SP4
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard og Enterprise)

Krav til vertsmaskin
Se Emulator User's Reference hvis du ønsker informasjon om krav til program- og maskinvare for vertssystemer. For alle støttede Windows-operativsystemer er Java Runtime Environment 1.4.2 installert.

### Støtte for Windows x64-plattformen

De x64-baserte versjonene av Microsoft Windows Server 2003 og Microsoft Windows XP Professional x64 Edition er optimalisert for å kjøre "native" 64-bits programmer, men støtter ikke 32-bits drivere og 16-bits applikasjoner.

For disse plattformene blir ikke følgende Personal Communications-funksjoner og -biblioteker installert.

- IBM SNA-protokoller
- DOS EHLLAPI
- 16-bits API-støtte:
  - Standard EHLLAPI 16-bits grensesnitt
  - WinHLLAPI 16-bits grensesnitt
  - PCSAPI 16-bits grensesnitt
  - SRPI 16-bits grensesnitt
- Koaks-drivere

## Applikasjonsdata

Applikasjonsdata er filer som inneholder brukerinnstillinger eller konfigurasjonsopplysninger. En applikasjon kan trenge alle eller noen av disse filene for å fungere på riktig måte. Personal Communications bruker mange konfigurasjonsfiler. Filer for brukerklasse kan lagres individuelt per brukerprofil, mens filer for systemklasse lagres på samme sted.

I Tabell 7 ser du en beskrivelse av noen av de mest vanlige filtypene i Personal Communications.

Tabell 7. Filtyper for applikasjonsdata

Brukerklasse | Systemklasse
--- | ---
Filtype | Beskrivelse | Filtype | Beskrivelse
ws | Arbeidsstasjonsprofil | acg | SNA-konfigurasjon
bch | Flere sesjoner | mlg | Standard meldingslogg
ini | Sesjonsstørrelse og -plassering | trc | Uformatert sporing
pmp | Tastgruppekonfigurasjon | tlg | Formatert sporing
kmp | Tastbordkonfigurasjon |  |
srl | Filoverføringsliste |  |
ndc | Konfigurer iSeries-tilkobling |  |
upr | iSeries-, eServer i5- eller System i5-brukerprofil |  |
tto | Forespørselsfil for iSeries-dataoverføring (Motta) |  |
tfr | Forespørselsfil for iSeries-dataoverføring (Send) |  |
bar | Verktøylinjeoppsett |  |
mac | Makro |  |
mmp | Musekonfigurasjon |  |
xlt | Oversettelsestabell |  |
xld | DBCS-oversettelsestabell |  |
cert | Sertifikat |  |
sth | Passordlager |  |
adu | Funksjon for automatisk oppringing |  |
kdb | Sertifikatdatabase |  |

### Plassering av applikasjonsdata

Du oppgir plasseringen av applikasjonsdata under installeringen av Personal Communications. Tabellene nedenfor viser standardplassering av applikasjonsdata etter operativsystem.

Hvis du velger plasseringen [Brukerprofil]\Programdata under installeringen, blir disse profilbanene brukt:

Operativ- system | Brukerklassekatalog (gjeldende bruker) | Systemklassekatalog
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\ %BRUKERNAVN%\Programdata\ IBM\Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\IBM\ Personal Communications

Hvis du velger plasseringen All Users\Programdata under installeringen, blir disse profilbanene brukt:

Operativ- system | Brukerklassekatalog (gjeldende bruker) | Systemklassekatalog
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\IBM\ Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\IBM\ Personal Communications

Hvis du velger tradisjonell katalog under installeringen, blir disse profilbanene brukt:

Operativ- system | Brukerklassekatalog (gjeldende bruker)1,2 | Systemklassekatalog
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Programfiler\IBM\Personal Communications\Private | C:\Programfiler\IBM\Personal Communications\Private
1Hvis det ble valgt en annen katalog enn standardkatalogen for Brukerinnstillinger (UPM), bruker Personal Communications den katalogen til lagring av brukerklassefiler. Systemklassefiler blir alltid lagret i katalogen Private. 2For Tradisjonell katalog er C:\Programfiler\IBM\Personal Communications stasjonen der Personal Communications blir installert.

Merk:
  For installasjoner på Windows x64-plattformer er katalogbanen `Programfiler` erstattet av `Programfiler (x86)`.

## Installering og begrensninger ved Personal Communications på ChineseStar og RichWin

Dette avsnittet beskriver hvordan du installerer Personal Communications på ChineseStar (CStar) og RichWin, og hvilke begrensninger som gjelder ved kjøring av Personal Communications på CStar og RichWin.

### Installere Personal Communications på ChineseStar og RichWin

Før du installerer Personal Communications, må du forsikre deg om at CStar eller RichWin er installert og i drift på den engelske versjonen av Windows. Når CStar eller RichWin er installert og i drift, kan du installere Personal Communications etter fremgangsmåten som er beskrevet i CD-ROM Guide to Installation.

### Begrensninger for Personal Communications på ChineseStar og RichWin

Personal Communications har disse begrensningene når du kjører det på CStar og RichWin:

- Personal Communications støtter bare kodesettet GBK.
- RichWin støtter ikke 3270-APL-funksjoner.
- CStar og RichWin støtter bare en IME (Input Method Editor).

  Hvis du for eksempel åpner IME i flere vinduer, blir oppførselen til IME synkronisert i alle disse vinduene. Dette er en begrensing ved plattformen som også gjelder for Personal Communications.

- Selv om CStar og RichWin har mange TrueType-fonter, støtter Personal Communications bare fonter med fast antall tegn per tomme.

[ Øverst på siden | Forrige side | Neste side | Innholdsfortegnelse | Stikkordregister ]