# Gyors kezdetek

# Emulátorszekciók használata

Ez a fejezet mutatja be a nyomtatási, szerkesztési és adatátviteli funkciók használatát az emulátor szekcióban. Emellett leírja az emulátor szekciók Tevékenységek, Ablak és Szerkesztés -> Beállítások -> Megjelenés menüiben választható funkciók egy részét.

## Kisegítő lehetőségek

A Personal Communicationsa használható különféle kisegítő eszközökkel, például képernyő felolvasókkal. Az alábbiakban felsorolunk néhány továbbfejlesztést a kisegítő lehetőségek terén.

### Hangok

A Personal Communications támogatja a Windows Vezérlőpult -> Kisegítő lehetőségek -> Hang párbeszédablakban rendelkezésre álló Hangfigyelő és Hangüzenetek kiírása lehetőségeket. A Hangfigyelő a rendszer hangjelzései esetén látható üzenetet jelenít meg az állapotsorban.

A Personal Communications által előállított összes hang kikapcsolásához válassza ki az Elnémítás beállítást a Szerkesztés -> Beállítások -> Megjelenés -> Képernyőbeállítás -> Hang panelen.

### Képernyő felolvasók támogatása

A felhasználók beállíthatnak egy váltóbillentyűt, amellyel engedélyezhetik a Personal Communications számára a bemeneti mezők üres és nullkaraktereinek másik karakterre cserélését. Ez lehetővé teszi a képernyő felolvasók számára, hogy jelentsék a mezők hosszát a látáskárosodott felhasználóknak. A gazdagépre küldött és onnan érkező adatok nem változnak, csak a megjelenés és a képernyő felolvasás jellege változik. A funkció alapértelmezésben nem engedélyezett.

3270 és VT emulátorok esetén az alapértelmezett kitöltő karakter az üres hely. 5250 esetén az alapértelmezett helyettesítő karakter az aláhúzás. Igény szerint másik karakter is választható.

Az emulációs szekciókban a képernyő felolvasás támogatás igény szerint ki- és bekapcsolható. Ha a képernyő felolvasás támogatásának átkapcsolását billentyűhöz kívánja hozzárendelni, akkor válassza a Szerkesztés -> Beállítások -> Billentyűzet menüpontot. A Billentyűzet testreszabása párbeszédablak megjelenítéséhez kattintson a Testreszabás gombra. A rendelkezésre álló billentyűzet funkciók teljes listáját az online súgóban találja.

### Bővített OIA

Az infoterület (a szekcióablak alsó sora) hozzáférhető változatban jeleníthető meg a bővített OIA ablakban. Kattintson a szekció menüsor Nézet -> Bővített OIA menüpontjára. Ennek alternatívájaként használhatja a rendszer menü Bővített OIA megjelenítése menüpontját is. A bővített infoterületen megjelenő sorok számát a Szerkesztés -> Beállítások -> Megjelenés -> Ablakbeállítás párbeszédablakban módosíthatja.

Ahhoz, hogy a képernyő felolvasó hozzáférjen a bővített OIA értékeihez, fókuszba kell hozni azt; ehhez le kell képezni egy billentyűt az OIA: bővített OIA fókusz átadása/eltávolítása funkcióra. Ezzel a billentyűvel válthatja át a fókuszt a szekcióablak és a bővített OIA ablak között. Amikor a fókuszt billentyű funkcióval állítja a bővített OIA ablakra, akkor a fókusz mindig az első sorra kerül. Amikor visszatér a szekcióablakhoz, a kurzor ugyanott fog állni, mint a bővített OIA ablak aktiválása előtt. Az egyéni billentyű leképezésekről további információkat a Szerkesztés -> Beállítások -> Billentyűzet -> Testreszabás párbeszédablak online súgójában találhat.

### Előugró billentyűblokk

Bár a legtöbb felhasználó az előugró billentyűblokkot egérrel használja, a billentyűblokkok beállíthatók csak billentyűzettel való felhasználásra is. Billentyűblokk egér nélküli megjelenítéséhez (végrehajtásához) le kell képezni néhány billentyűt a Szerkesztés -> Beállítások -> Billentyűzet -> Testreszabás párbeszédablakban.

Az Előugró billentyűblokk megjelenítése funkció megjeleníti a legutóbbi előugró billentyűblokkot, és ráhelyezi a billentyűzet fókuszt. Az 1. előugró billentyűblokk megjelenítése, a 2. előugró billentyűblokk megjelenítése, a 3. előugró billentyűblokk megjelenítése és a 4. előugró billentyűblokk megjelenítése funkció egy adott billentyűblokkot jelenít meg, és helyezi rá a billentyűzet fókuszt. A megjelölt gomb végrehajtásához nyomja meg a szóközt vagy az Entert.

Ragadós előugró billentyűblokk használatakor az előugró billentyűblokk ablak a bezárásig nyitva marad. A szabályos előugró billentyűblokk kilép a gombok valamelyikének kiválasztásakor. ragadós előugró billentyűblokk egér nélküli fókuszba helyezéséhez le kell képezni egy billentyűt a Billentyűblokk fókusz beállítása funkcióra; ezzel állítható be egy előugró billentyűblokk fókusza a szekcióablakból. Mivel a ragadós előugró billentyűblokkról a Ctrl-Tab billentyűkombinációval válthatja vissza a fókuszt a szekcióablakra, a Billentyűblokk fókusz beállítása funkciónak a Ctrl-Tab kombinációra képezése nem javasolt.

## Energiagazdálkodás

A Personal Communications az elalvási (felfüggesztés és hibernálás) események kezelésével megfelel a Windows 2000 energiagazdálkodási követelményeinek. Ez minimálisra csökkenti a Windows 2000 és a későbbi változatok elalvása miatti hálózati kapcsolatkiesések okozta szekció megszakadásokat.

Kapcsolat állapot
  Ha a Personal Communications kapcsolat állapotban van, és a Windows 2000 vagy XP jelzi, hogy a felhasználó készen áll az együttműködésre, akkor a Personal Communications kéri a felhasználót, hogy adjon engedélyt a felfüggesztésre.

  A felhasználó megadhat egy alapértelmezett beállítást a Felhasználói beállítás kezelőben, amely automatikusan engedélyezi a rendszernek a készenléti állapotot vagy hibernálást. alapértelmezett beállítása (kikapcsolva) esetén ha van legalább egy csatlakozó szekció, akkor a rendszer rákérdez, hogy engedélyezi-e a rendszernek a készenléti állapotot vagy hibernálást. Ha nincsenek csatlakozó szekciók, akkor a Personal Communications kérdés nélkül engedélyezi a rendszernek a készenléti állapotot vagy hibernálást. Lásd: Készenléti állapot és hibernálás.

Nincs kapcsolat állapot
  Ha a Personal Communications nincs kapcsolat állapotban van, akkor a Windows 2000 automatikusan felfüggesztheti magát anélkül, hogy erre jogosultságot kérne a felhasználótól.

Kritikus felfüggesztés
  Ha a Windows 2000 vészhelyzet felfüggesztésből tér vissza, akkor a Personal Communications figyelmeztető üzenetet jeleníthet meg illetve naplózhat.

Az energiagazdálkodásról az Adminisztrátori kézikönyv című kiadványban talál információkat.

## Nyomtatószekció társítás

3270 és 5250 képernyőszekciók beállításakor a Personal Communications lehetővé teszi társított nyomtatószekció megadását is. Ez a funkció a Communication Server, az iSeries, az eServer i5 a System i5 TN5250 és a zSeries TN3270E kiszolgálókon használható. Csak Telnet használata esetén alkalmazható, SNA környezetben nem.

A társítás előnyei a következők:

- Ha a szekciók kerülnek társításra, akkor az ügyfél munkaállomást konfiguráló felhasználónak nem kell tudnia semmit a nyomtatószekció részleteiről.
- A képernyőszekció indításakor a társított nyomtatószekció automatikusan elindul.

Ha egy szekció beállításakor azt szeretné, hogy a kiszolgáló nyomtatót társítson a szekcióhoz, akkor tegye a következőket:

1. Kattintson a Nyomtatótársítás lapra.
2. Válassza ki a Társított nyomtatószekció elemet.
3. Adja meg a szekcióval társítandó nyomtató .WS fájljának nevét. A Tallózás gombra kattintva a fájlt ki is választhatja.

A következő beállítások meghatározására is lehetőség van:

- Ha akarja, akkor kiválaszthatja a Társított nyomtató indítása minimalizálva jelölőnégyzetet. A beállítás nem áll rendelkezésre egy társított nyomtató kiválasztásáig.
- Ha akarja, akkor kiválaszthatja a Társított nyomtatószekció automatikus bezárása a szekcióval jelölőnégyzetet. A beállítás nem áll rendelkezésre egy társított nyomtató kiválasztásáig.
- Válassza ki a Társított eszköznév elemet, ha a képernyőszekciót bármely iSeries, eServer i5 vagy System i5 gazdagépen lévő nyomtatóeszközhöz szeretné társítani. Ez a lehetőség csak 5250 szekciók esetén áll rendelkezésre.

Megjegyzések:

1. A Telnet szekciók leállításakor a rendszer automatikusan leállítja a társított nyomtatószekciót, ha ezt a beállítást a szekció konfigurálásakor megadta.

2. Ha egy 5250 nyomtatószekció több 5250 képernyőszekcióval van társítva, akkor a nyomtatószekció csak az utolsó társított képernyőszekció befejezésekor fejeződik be.

3. Ha egy 5250 szekcióban a kijelölt nyomtatószekció profilban szereplő gazdanév eltér a képernyőszekció profiljának értékeitől, akkor a rendszer a képernyőszekció gazdanevét fogja használni. A képernyőszekció értékei nem kerülnek mentésre a nyomtatószekció profiljába.

## Nyomtatószekció beállítás (3270 és 5250)

A Nyomtatószekció beállítás párbeszédablakban határozhatók meg a 3270 és 5250 nyomtatószekciók megjelenési beállításai. A párbeszédablak a Szerkesztés -> Beállítások -> Megjelenés -> Nyomtatószekció beállítás menüponttal jeleníthető meg. A Nyomtatószekció beállítás párbeszédablak a szekcióablak eszköztárához is hozzáadható.

A testreszabásra az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Szöveges információk megjelenítése
  Megadható a nyomtatószekció ablakában megjelenő cím és a további információk. Ha a beállítás nincs kiválasztva, akkor a szekcióról nem jelennek meg szöveges információk.

Konfiguráció részletei

  A szöveges információkba az alábbiak foglalhatók be.

  Kapcsolat részletei
    A következő megjelenítési lehetőségek a szekció állapotán és a Szekció paraméterei -> Továbbiak illetve a Kommunikáció testreszabása párbeszédablakban megadott beállításokon alapulnak.

    Kapcsolat állapota | Ha az elem ki van jelölve, akkor a Csatlakozik felirat jelenik meg, amikor a szekció kapcsolata aktív. Ha a szekciónak nincs kapcsolata, akkor a Kapcsolat bontva felirat látható.
    Gazdanév | A kapcsolat gazdaneve vagy IP címe.
    Gazdagép típusa | A szekcióban csatlakoztatott gazdarendszer típusa.
    Illesztő | A Kommunikáció testreszabása párbeszédablakban kiválasztott illesztő típusa.
    Összeköttetés | A szekcióban kiválasztott fizikai és logikai kapcsolat.
    Munkaállomás profil | Ha a szekció indítása mentett munkaállomás (.WS) profilból történt, akkor megjelenik a profil neve. Újonnan konfigurált szekciók esetén a mező üres.
    Gazdakódlap | A Szekció paraméterei konfigurációs párbeszédablakban kiválasztott gazdakódlap.

  Gazdaeszköz részletek

    Az alábbi megjelenítési lehetőségek a kijelölt eszközön és a Szekció paraméterei - 5250 gazdagép -> Továbbiak párbeszédablak beállításain alapulnak. A lehetőségek csak 5250 szekciókban állnak rendelkezésre.

    Eszköz állapota | Ha az elem ki van jelölve, akkor az Elindult felirat jelenik meg, amikor az eszköz üzemkész állapotban van. Ha az eszköz nincs üzemkész állapotban, akkor a Leállt felirat látható.
    Munkaállomás azonosítója | A szekció eszközneve.
    Üzenetsor/könyvtár | A Szekció paraméterei -> Továbbiak párbeszédablakban megadott Üzenetsor és annak Könyvtára.
    Gazdagép betűkészlet | A Szekció paraméterei -> Továbbiak párbeszédablakban megadott gazdagép betűkészlet.
    HPT | Ha az elem ki van választva, akkor a Gazdagép nyomtatási átalakítás engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha a HPT nincs engedélyezve, akkor a Nem felirat látható.
    HPT nyomtatómodell | Ha az elem ki van választva, akkor megjelenik a Nyomtatómodell. Ha a HPT nem engedélyezett, akkor a Nincs beállítva felirat látható.
    HPT 1. fiók | Ha az elem ki van választva, akkor megjelenik a HPT 1. fiók papírmérete. Ha a HPT nem engedélyezett, akkor a Nincs beállítva felirat látható.
    HPT 2. fiók | Ha az elem ki van választva, akkor megjelenik a HPT 2. fiók papírmérete. Ha a HPT nem engedélyezett, akkor a Nincs beállítva felirat látható.
    Borítékadagoló | Ha az elem ki van választva, akkor megjelenik a Borítékadagoló. Ha a HPT nem engedélyezett, akkor a Nincs beállítva felirat látható.
    Egyéni objektum/könyvtár | Ha az elem ki van választva, akkor megjelenik az Egyéni objektum és annak Könyvtára. Ha a HPT nem engedélyezett, akkor a Nincs beállítva felirat látható.
    ASCII 899-es kódlap | Ha az elem ki van választva, akkor az ASCII 899-es kódlap engedélyezésétől függően az Igaz vagy Hamis felirat jelenik meg. Ha a HPT nem engedélyezett, akkor a Nincs beállítva felirat látható.

  Nyomtató részletek
    Az alábbi megjelenítési lehetőségek a Nyomtatóbeállítás párbeszédablakban megadott értékeken alapulnak.

    Nyomtató | A szekcióhoz jelenleg kiválasztott nyomtató neve.
    PDT fájl | A nyomtatáshoz jelenleg használt nyomtatómeghatározási fájl neve.
    RTL irány (Csak kétirányú 3270 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor az Igaz felirat jelenik meg a szekcióablakban, ha a gazdafájlnál a jobbról-balra irány van kiválasztva.
    Szimmetrikus csere (Csak arab 3270 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor az Igaz felirat jelenik meg a szekcióablakban, ha a szimmetrikus csere engedélyezett.
    Numerikus csere (Csak arab 3270 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor az Igaz felirat jelenik meg a szekcióablakban, ha a numerikus csere engedélyezett.

  - Oldalbeállítás részletek

    Az alábbi megjelenítési lehetőségek az Oldalbeállítás párbeszédablak beállításain alapulnak. 3270 szekciók esetén a felsorolt lehetőségek a Szöveg és a Szöveg lehetőségek lapokon találhatók. 5250 szekciók esetén a felsorolt lehetőségek a Tájolás és a Haladó beállítások lapokon találhatók.

    CPI/LPI (Csak 3270 szekcióknál) | A hüvelykenként kinyomtatott karakterek és sorok száma.
    MPL/MPP (Csak 3270 szekcióknál) | A nyomtatott sorok maximális száma és a maximális nyomtatási pozíció.
    Betűkészlet neve (Csak 3270 szekcióknál) | A nyomtatóeszköz illesztőprogramjának eszköz betűkészlete.
    Margó - Bal/felső (Csak 5250 szekcióknál) | A bal oldali és felső margók értéke.
    1. fiók | Az 1. fiók tájolása.
    2. fiók | A 2. fiók tájolása.
    Méretezés az illeszkedéshez | Ha az elem ki van választva, akkor az Igaz felirat jelenik meg, ha a munkaállomás profilban engedélyezett a méretezés az illeszkedéshez. Ha a méretezés az illeszkedéshez nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat látható.
    Üres sorok elnyomása (Csak 3270 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor az Üres sorok elnyomásának engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha az Üres sorok elnyomása nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat jelenik meg.
    Nullkarakterek szóközként (Csak 3270 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor a Nullkarakterek szóközként engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha a Nullkarakterek szóközként nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat jelenik meg.
    Lapdobás mellőzése az első nyomtatási pozícióban (Csak 3270 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor a Lapdobás mellőzése az első nyomtatási pozícióban engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha a Lapdobás mellőzése az első nyomtatási pozícióban nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat jelenik meg.
    Adatok előtt álló lapdobás az első nyomtatási pozícióra ugrik (Csak 3270 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor az Adatok előtt álló lapdobás az első nyomtatási pozícióra ugrik engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha az Adatok előtt álló lapdobás az első nyomtatási pozícióra ugrik nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat jelenik meg.
    Kocsivissza a maximális nyomtatási pozíció után (Csak 3270 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor a Kocsivissza a maximális nyomtatási pozíció után engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha a Kocsivissza a maximális nyomtatási pozíció után nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat jelenik meg.
    Újsor a maximális nyomtatási pozíció után (Csak 3270 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor az Újsor a maximális nyomtatási pozíció után engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha az Újsor a maximális nyomtatási pozíció után nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat jelenik meg.
    Lapdobás - bármely pozíció / 1. oszlop (Csak 3270 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor a Lapdobás - bármely pozíció / 1. oszlop engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha a Lapdobás - bármely pozíció / 1. oszlop nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat jelenik meg.
    Automatikus tájolás (Csak 5250 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor az automatikus tájolás engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha az automatikus tájolás nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat jelenik meg.
    Nyomtató betűkészlet kódlapja (Csak 5250 szekcióknál) | A nyomtatáshoz használt nyomtató betűkészlet kódlap.
    Nincs kocsivissza a mezők között (Csak 5250 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor a Nincs kocsivissza a mezők között engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha a Nincs kocsivissza a mezők között nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat jelenik meg.
    Félkövér normálként (Csak 5250 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor a Félkövér normálként engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha a Félkövér normálként nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat jelenik meg.
    Raszter betűkészletek használata (Csak 5250 szekcióknál) | Ha az elem ki van választva, akkor a Raszter betűkészletek használatának engedélyezésekor az Igen felirat jelenik meg. Ha a Raszter betűkészletek használata nem engedélyezett, akkor a Hamis felirat jelenik meg.

Tapéta megjelenítése
  A szekcióablak háttereként megadható egy bittérkép fájl. Az alapértelmezett grafika mellett bármilyen másik monokróm, 16 színű, 256 színű vagy 24 bites színmélységű fájl beállítható.

Nyomtatás állapota párbeszédablak -> Párbeszédablak megjelenítése
  A szekcióablak mellett a nyomtató állapot párbeszédablaka is megjeleníthető. Ez a beállítás csak az 5250-es szekcióknál használható.

Nyomtatás állapota párbeszédablak -> Befoglalás a szekcióablakba
  A nyomtató állapot párbeszédablaka a szekcióablakhoz kötve is megjeleníthető. A szekcióablak mozgatásakor vagy kis méretűvé alakításakor a nyomtató állapot párbeszédablaka az ablakkal együtt mozog. Ez a beállítás csak az 5250-es szekcióknál használható.

## Nyomtatás

A Personal Communications használható képernyő- vagy nyomtató szekciókból nyomtatásra:

- A szekció képernyőről kinyomtathatja a teljes képernyőt (Képernyőnyomtatás), vagy a szekcióablak egy részét (Kijelölés nyomtatása) a munkaállomás nyomtatójára.

  A szekcióablak tartalmának részleges kinyomtatásához az egér segítségével hozzon létre egy kijelölő keretet az ablak azon része körül, amelyet ki szeretne nyomtatni, majd a Fájl menüből válassza a Képernyő nyomtatása menüpontot.

- A nyomtatószekciók használatával közvetlenül a gazdarendszerből nyomtathat fájlokat a munkaállomás nyomtatójára. További információkat az online súgóban talál.

  A nyomtatószekciót úgy állítsa be, hogy a munkaállomás nyomtatóját rendszernyomtatóként határozza meg, ami a Personal Communications termékhez nyújtott Nyomtatómeghatározási táblákat (PDT-k) és a Windows nyomtató illesztőprogramokat is képes használni. További információkat az online súgóban talál.

A nyomtatásnál a következő módszerek alkalmazhatók:

- Használhatók a szekció Fájl -> Nyomtatóbeállítás menüpontjában konfigurált Windows nyomtató illesztőprogramok.
- Használhat Nyomtatómeghatározási táblákat (PDT-k), amelyekkel szorosabb ellenőrzést gyakorolhat a nyomtatási adatfolyam felett.
- 5250 szekcióknál használhatja a Gazdagépi nyomtatás átalakítást, ahol a gazdagép formázza meg és építi fel a nyomtató parancsokat.

A nyomtatásról további információkat az Emulátor felhasználói kézikönyv című kiadványban talál.

### Képernyőnyomtatás gyűjtemény funkciók

A Képernyőgyűjtés funkció használatával a képernyőt vagy annak egy részét lementheti, és hozzáadhatja a képernyőképek gyűjteményéhez. Ezután az összes begyűjtött képernyő egyszerre nyomtatható ki a Gyűjtemény nyomtatása szolgáltatással.

Az aktuális képernyő (vagy képernyőrészlet) gyűjteményhez adásához kattintson a Fájl -> Képernyőgyűjtemény nyomtatása -> Képernyő begyűjtése menüpontra. Az összes begyűjtött képernyő nyomtatásához kattintson a Fájl -> Képernyőgyűjtemény nyomtatása -> Gyűjtemény nyomtatása menüpontra.

A begyűjtött képernyők nyomtatás nélküli törléséhez válassza a Fájl -> Képernyőgyűjtemény nyomtatása -> Gyűjtemény törlése menüpontot. Az egyedi képernyők vagy képernyőrészek eltávolítása a gyűjteményből nem lehetséges.

A Fájl -> Képernyőgyűjtemény nyomtatása -> Gyűjtemény nyomtatása a kilépéskor beállítás biztosítja, hogy az összegyűjtött képernyők nyomtatásba kerüljenek a szekció bezárása vagy szétkapcsolása után. A beállítás alapértelmezésben engedélyezett. A szekciónak a begyűjtött képernyők kinyomtatása nélküli befejezéséhez törölje a Gyűjtemény nyomtatása a kilépéskor beállítást. Ilyenkor az összes begyűjtött képernyő törlődik a szekció befejezésekor vagy szétkapcsolásakor.

Megjegyzés:
  A Képernyőgyűjtemény szolgáltatás a szokásos Képernyő nyomtatása funkciótól függetlenül működik. A képernyők összegyűjtése során továbbra is használhatja a Képernyő nyomtatása funkciót az egyéni képernyők kinyomtatására.

A Képernyő begyűjtése és a Gyűjtemény kinyomtatása funkciókat eszköztárhoz, előugró billentyűblokkhoz vagy egyéni billentyűzetkiosztáshoz is hozzárendelheti. A szolgáltatás az Oldalbeállítás párbeszédablakban megadott beállításokat használja (a szokásos Képernyő nyomtatási funkcióval közösen).

PDT módban rendelkezésre áll egy paraméter, amellyel egy oldalra több képernyőt is kinyomtathat. Részletes információkat az Adminisztrátori kézikönyv című kiadványban talál.

### Nyomtatási feladatok összegyűjtése (5250 nyomtatószekció)

A nyomtatási feladatokat összegyűjtheti, és egyetlen feladatként vagy egy csoportban nyomtathatja ki. Az összegyűjtött nyomtatási feladatokat a rendszer egy .SCS fájlban tárolja.

Az .SCS fájl elérési útját és fájlnevét a következő .WS profil kulcsszóval adhatja meg.

    [Printers]
    SCSFile=<fájlnév>.scs
    SCSPath=<helyi elérési út>

A szolgáltatáshoz társított funkciók listáját az alábbiakban találja. A funkciók hozzárendelhetők a billentyűzethez, az előugró billentyűblokkhoz, az egérgombhoz vagy az eszköztár gombokhoz.

- Összegyűjtés mód

  Ha az Összegyűjtés mód el van indítva, akkor az elküldött nyomtatási feladatokat a rendszer az .SCS fájlba menti. Nem kerülnek azonnal nyomtatásra.

- Gyűjtemény nyomtatása

  Az elmentett nyomtatási feladatokat a rendszer egyetlen feladatként küldi a nyomtatóra.

- Gyűjtemény törlése

  Az összegyűjtött nyomtatási feladatok törlésre kerülnek.

A funkciók kiosztásáról az online súgóban talál részletes információkat.

A CombineJobs profil kulcsszó lehetővé teszi a feladatok összegyűjtését a nyomtatáshoz, de közben a feladatokat külön feladatokként tartja meg (nem egy feladatként az .SCS fájlban). Adja meg a .WS kulcsszót az alábbiak szerint:

    [Printers]
    CombineJobs=N

Ha a CombineJobs kulcsszó N értékre van állítva, akkor a Gyűjtemény nyomtatása funkció különálló összegyűjtött jobokat küld a nyomtatóra. Ha az Összegyűjtés mód be van kapcsolva és a kulcsszó Y értékre van állítva vagy nincs megadva, akkor a nyomtatási feladatok egyetlen feladatként kerülnek az .SCS fájlba.

### Windows nyomtató illesztőprogram használata

A nyomtató beállítása Windows nyomtató-illesztőprogram használatához:

1. Kattintson a szekcióablak Fájl -> Nyomtatóbeállítás menüpontjára.

   A Nyomtatóbeállítások ablakban fel vannak sorolva a támogatott nyomtatók.

2. A Nyomtató listából válassza ki a használni kívánt nyomtató illesztőprogramot. A DEFAULT beállítás a Windows alapértelmezett nyomtatóját fogja használni.

   Megjegyzések:

   1. A DEFAULT beállítás akkor választható, ha a .WS fájl [pritners] részében a `printer=DEFAULT` beállítás van megadva.

   2. Ha ezt a beállítást választja, akkor nem jelenik meg üzenet a feladat nyomtatása előtt.

   3. Ha kiválaszt egy nyomtatót egy szekcióhoz, akkor a nyomtató neve megjelenik a szekcióablak állapotsorában.
3. Ha szükség van rá, akkor jelölje ki a Párbeszédablak megjelenítése minden nyomtatás előtt jelölőnégyzetet.
4. Győződjön meg róla, hogy a PDT fájl használata jelölőnégyzet nincs kiválasztva, majd kattintson az OK gombra.

   A Personal Communications ezután a kiválasztott nyomtató illesztőprogramot fogja használni. A Nyomtatóbeállítások ablak bezáródik.

### Nyomtatómeghatározási tábla (PDT) fájlok használata

A nyomtatómeghatározási tábla (PDT) fájlok határozzák meg a karakterek és a vezérlőkódok nyomtatóra átvitelét, illetve a nyomtatás formátumát. PDT fájlok használata esetén a Personal Communications a Windows nyomtató illesztőprogramban található információk helyett a PDT fájlokban leírt nyomtatóvezérlési információk alapján hajtja végre a nyomtatást.

A PDT fájlokról további információkat az Adminisztrátori kézikönyv című kiadványban talál.

PDT fájlok használata:

1. Kattintson a szekcióablak Fájl -> Nyomtatóbeállítás menüpontjára.

   Megjelenik a Nyomtatóbeállítások ablak.

2. A Nyomtató listából válassza ki a használni kívánt portot.

   A kiválasztott PDT fájlok az itt meghatározott porton keresztül érhetők el.

3. Válassza a Beállítás lehetőséget, és adja meg a választott nyomtató illesztőprogramra vonatkozó papírméretet.
4. Jelölje be a PDT fájlok használata jelölőnégyzetet, majd válassza a PDT kiválasztása elemet.

   Megjelenik a PDT fájl kiválasztása ablak.

5. Már meglévő PDT fájl használatához válassza ki a használni kívánt PDT fájlt, majd kattintson az OK gombra.

### A Gazdagép nyomtatási átalakítás használata (csak 5250)

Az 5250-es nyomtatószekció konfigurálásakor kiválaszthatja a HPT módot. A gazdagép nyomtatási átalakítás (HPT) használatához tegye a következőket:

1. A Szekció paraméterei panelen kattintson a Részletes gombra.
2. Válassza a HPT igen gombot. Az alábbi paramétereket adhatja meg:
   - Nyomtató modul
   - 1. fiók, a 2. fiók és a Boríték laptípus nevek
   - 899-es kódlap, Igen vagy Nem
   - Objektum és könyvtár testreszabása (választható)

#### Képnyomtatás átalakítása

A Personal Communications lehetővé tesz a Képnyomtatás átalakítás használatát az 5250-es nyomtatószekciókban, ha Hoszt nyomtatás átalakítást használ. A szolgáltatásról további információkat az IBM iSeries, eServer i5 vagy System i5 nyomtatási kézikönyvben talál.

### Oldalbeállítás

A Personal Communications lehetővé teszi az oldalbeállítási paraméterek beállítását. Beállíthatja például a sorok maximális számát oldalanként, az oszlopok maximális számát és a betűkészleteket. Az oldalhoz fejlécet és láblécet is megadhat.

Az Oldalbeállításról részletes információkat és utasításokat a következő kiadványban talál: Emulátor felhasználói kézikönyv.

### Méretezhető APL betűtípus támogatás a nyomtatókon

Mivel a Personal Communications nem tartalmaz speciális APL karaktereket a nyomtatókhoz, ezért ezeknek a karaktereknek a nyomtatása esetén a megjelenítéshez használt APL betűkészlet kerül felhasználásra. Egyes esetekben az APL karakterek nagyon kis méretűek. Nagyobb APL karakterek nyomtatásához telepíteni kell a Personal Communications AICAPL betűkészletét a Windows Vezérlőpult -> Betűtípusok párbeszédablakában.

## ZipPrint (csak 3270)

A PROFS, OfficeVision megjegyzések, naptárak, OfficeVision dokumentumok, CMS fájlok, XEDIT munkaterületek és 3270-es szekcióképernyők nyomtatásához használja a ZipPrint lehetőségeit.

### A ZipPrint használatának előkészítése

A ZipPrint használata előtt a szekcióban engedélyezni kell a DDE/EHLLAPI-t. Ehhez válassza ki a Szerkesztés -> Beállítások -> API menüpontot, majd nézze meg a részleteket az online súgóban. A DDE/EHLLAPI használata alapértelmezésben engedélyezett.

Megjegyzés:
  Alapértelmezés szerint a ZipPrint PROFS-ra vonatkozó funkciói az amerikai angol PROFS-t támogatják. A ZipPrint más nyelvekhez is beállítható. A képernyőszekciók megkezdése előtt indítsa el a ZipPrint-et.

### A ZipPrint indítása

A képernyőszekciók megkezdése előtt indítsa el a ZipPrintet. A ZipPrint menü bekerül a megadott szekcióablak menüsorába, ezután a többi funkcióhoz hasonlóan a menüsorból használható.

A Personal Communications program mappájában található ZipPrint ikon kiválasztásával indítsa el a ZipPrint programot. Ez csak az "A" szekció ZipPrint programját indítja el.

A ZipPrint elindítható úgy is, hogy Personal Communications parancsfájlba első parancsként helyezzük el.

A ZipPrintről további információkat - például a ZipPrint további emulátorszekciókban való használatával kapcsolatos információkat - jeleníthet meg, ha megkeresi a ZipPrint kifejezést a Súgóban.

### A ZipPrint használata

A ZipPrint használatakor vegye figyelembe a következőket.

A ZipPrint a VM/CMS jegyzetek és fájlok nyomtatásához a Personal Communications fájlátvitel funkcióját használja. Lassabb kommunikációs vonalak, például az SDLC, Async (IIN) vagy Home3270 összeköttetés alkalmazása, illetve nagy csomag- vagy blokkméret használata esetén fájlátviteli időtúllépést tapasztalhat. Ha ilyen történik, akkor növelje meg az időkorlát értéke beállítást az alábbiak szerint:

1. Kattintson a szekcióablak Szerkesztés -> Beállítások -> Átvitel elemére.
2. Az időkorlát értékét növelje legalább 150 másodpercre.

ODPS (Japán PROFS vagy egyéb DBCS PROFS) használata esetén a ZipPrint a Hankaku (SBCS) betűkészletet használja. ZENKAKU betűkészleteknél - így KANJI vagy HIRAGANA használata esetén - a betűkészlet beállításokat az alábbiak szerint kell megváltoztatni:

1. A szekcióablak ZipPrint menüjében kattintson a ZipPrint konfigurálása almenüre.
2. Kattintson a Betűkészlet beállítása gombra.
3. Válasszon ki egy ZENKAKU betűkészletet (például MINCHO vagy GOTHIC), majd kattintson az OK gombra.

### Két irányban írt nyelvekkel kapcsolatos szempontok

Héber és arab szekcióknál a Personal Communications az alábbi ZipPrint funkciókat támogatja.

- Képernyő nyomtatása
- CMS fájl nyomtatása
- XEDIT munkaterület nyomtatása

Kétirányú szekciókban a fájlátvitel kétirányú nyelvekre vonatkozó paraméterei határozzák meg a ZipPrint működését is.

A két irányban írt karakterek után álló számjegyek átfordításának letiltásához használja a Typing Arabic betűkészletet arab, illetve a Cumberland Hebrew betűkészletet héber ZipPrint szekciókban.

Megjegyzés: A Typing Arabic betűkészlet ZipPrint-beli használatához a fájlátvitel beállításaiban az 1008-as kódlapot kell meghatározni.

### IBM 5586-H02 nyomtató (csak Japán)

IBM 5586-H02 nyomtatóval PDT módban végzett nyomtatáshoz használja az IBM5585.PDT fájlt.

## Szerkesztés

A szekcióablak tartalmát a Windows vágólap és a Szerkesztés menü segítségével szerkesztheti.

Megjegyzés:
  A Másolás/Kivágás funkció használatakor a Personal Communications a szekcióablak teljes tartalmát a vágólapra helyezi. Ha csak kijelölt részeket kíván másolni vagy kivágni a szekcióablakból, akkor frissítenie kell a Kivágás/Másolás beállításokat. A Kivágás/Másolás beállítások frissítését a következőképpen végezheti:
  1. Kattintson a Szerkesztés -> Beállítások -> Szerkesztés menüpontra.
  2. A Szerkesztési beállítások ablakban válassza a Kivágás/Másolás fület.
  3. A Kivágás/Másolás oldalon válassza a Csak ha ki van jelölve egy kijelölő keret jelölőnégyzetet.
  4. Zárja be a Szerkesztési beállítások ablakot.

Visszavonás
  Visszavonja a legutóbbi Szerkesztés műveletet - kivéve a Csatolás másolása műveletet - és ennek megfelelően visszaállítja a szekcióablak és a vágólap tartalmát.

Kivágás
  A kijelölt területet a vágólapra másolja, és eltávolítja a megjelenő szekcióablakból.

Másolás
  A kijelölt területet a vágólapra másolja anélkül, hogy eltávolítaná a megjelenő szekcióablakból.

Másolás hozzáfűzéssel
  A kijelölt területet a vágólapra másolja anélkül, hogy eltávolítaná a megjelenő szekcióablakból. Ha már vannak adatok a vágólapon, akkor a Másolás hozzáfűzéssel hozzáadja az új adatokat a régiekhez.

Beillesztés
  Az aktuális kurzorpozíciótól kezdődően beilleszti a vágólap aktuális tartalmát a szekcióablakba.

Következő beszúrása
  Ha nem az összes adat került beszúrásra, akkor a Következő beszúrása funkcióval szúrhatja be a vágólapon maradt adatokat.

Törlés
  Eltávolítja a szekcióablak kijelölt területét. A vágólap tartalmát nem változtatja meg.

Csatolás másolása
  A DDE csatolás másolása funkciót támogatja. A Personal Communications és egy másik alkalmazásprogram közötti csatolás létrehozásához jelöljön ki egy területet a szekcióablakban, válassza a Csatolás másolása lehetőséget, majd válassza a Csatolás beillesztése lehetőséget a másik alkalmazásprogramban.
  Megjegyzés:
    A csatolás beillesztése és a különleges beillesztés funkciók végrehajtására szolgáló parancs a használt alkalmazásprogramtól függ.

Kijelölés megszüntetése
  Eltávolítja a kivágó (vagy kijelölő) téglalapot. A szekcióablak és a vágólap tartalmát nem változtatja meg.

Mindent kijelöl
  A teljes szekcióablakot kijelöli.

### Szerkesztési beállítások

#### Beillesztési beállítások

Megadhatja, hogy a rendszer hogyan szúrja be a szöveget a védett mezők elé és után, illetve hogy a tabulátorokkal elválasztott szöveg hogyan jelenjen meg a beillesztés után. Az alábbi Beillesztési funkciók állnak rendelkezésre.

Mező tördelés
  Válassza ki ezt a jelölőnégyzetet, ha a védett mezőre eső beillesztett adatokat a következő nem védett mezőre szeretné áthelyezni. Ha nem választja ki ezt a jelölőnégyzetet, akkor a nem védett mezőre eső adatok elvesznek.

Sortörés
  Válassza ki ezt a jelölőnégyzetet, ha a szöveget sorokban szeretné beszúrni.

Ne válassza el a szavakat
  Válassza ki ezt a jelölőnégyzetet, ha nem szeretné elválasztani a szavakat a mezők és a sorok között. A mezőkbe beillesztésre kerülő szöveget a rendszer a szóhatárokon választja szét, így tördeli a szöveget, és kezdi az új szót a következő mezőben. Ha egy olyan szó kerül beillesztésre egy mezőbe, amely hosszabb a mezőnél, akkor a szóból annyi kerül a mezőbe, amennyi belefér, a szó fennmaradó része pedig a következő mezőbe kerül.
  Megjegyzés:
    Ha a Mezők tördelése vagy a Sortörés beállítás nincs engedélyezve, akkor a szótörés beállítás nem választható.

Beillesztés kijelölt területre
  Válassza ki ezt a jelölőnégyzetet, ha a beillesztést a kijelölt területre szeretné korlátozni - amennyiben van ilyen. Ha nincs kijelölt terület, akkor a beillesztés az aktuális helyre történik.

Beillesztés leállítása a védett soroknál
  Válassza ki ezt a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné állítani a szöveg beillesztését, amikor a beillesztés egy védett sorhoz érkezik az emulátor képernyőn. Ha nem választja ki ezt a jelölőnégyzetet, akkor a beillesztés folytatódik.

Tab karakter feldolgozása

  Előrehaladás a következő tabulátorpozícióig
    Megadhatja a tabulátorral elválasztott szövegek rendezését az adott tabulátorpozíciónál. Például: ha az Előrehaladás a következő tabulátorpozícióig beállítás értéke 4 oszlop, akkor a tabulátorokkal elválasztott szöveget a rendszer a 4 következő többszöröse számú oszlophoz tolja.

  Helyettesítés n szóközzel
    A tabulátorpozíciókat adott számú szóközzel is helyettesítheti. Például: ha 3 szóközzel helyettesíti, akkor az eredeti szöveg minden tabulátorpozíciója 3 szóközzé alakul.

    Az alapértelmezett beállítás a tabulátor karakterek egy szóközzel való helyettesítése.

  Adatok beillesztése a mezőkbe
    A tabulátorokkal elválasztott szövegeket beillesztheti az egymás utáni nem védett mezőkbe is. Ha ez a beállítás be van kapcsolva, akkor a tabulátor utáni szöveg az emulátor szekció következő nem védett mezőjébe kerül.
    Megjegyzés:
      Ez a beállítás csak az 5250-es szekcióknál használható.

#### Kivágási/Másolási beállítások

Megadhatja a másolási terület méretét, és hogy a +/- jelek hogyan viselkedjenek az előjeles numerikus mezőknél (csak 5250).

Csak ha kijelölő keret van kijelölve
  Válassza ki ezt a jelölőnégyzetet, ha csak a kijelölő négyzettel kijelölt részt szeretné másolni a szekcióképernyőről. A rendszer alapértelmezésben a teljes képernyőt másolja, ha nincs négyzet kijelölve.

Bevezető +/- kényszerítése
  Az aláírt numerikus mezőknél a Bevezető +/- kényszerítése a +/- jelet a mező elejére kényszeríti, és nem a végére.
  Megjegyzés:
    Ez a beállítás csak az 5250-es szekcióknál használható.

#### Kijelölő beállítások

A kijelölő keret viselkedését be lehet állítani.

Kijelölő keret átméretező fogantyúk
  Válassza ki ezt a jelölőnégyzetet, ha a kijelölő kerethez átméretező fogantyúkat kíván hozzáadni, amellyel a keret mérete módosítható.

Kijelölő keret megmarad a szerkesztési funkció után
  Ez a beállítás aktívan tartja a kijelölő keretet a kijelölés befejezése után.

Kijelölő keret bővítése az egér húzása során
  E beállítás hatására a kijelölő keret a karakterhatárra ugrik a méretezés közben.

Tömör kijelölő keret használata
  Ez a beállítás megváltoztatja a kijelölő keret megjelenését. A szabványos körvonalas határ helyett a kijelölési terület tömör téglalapként jelenik meg.

### Szerkesztés Windows alkalmazásokhoz kapcsolódással

A Csatolás beillesztése funkciót támogató Windows alkalmazásprogramokhoz történő kapcsolódás lehetővé teszi, hogy a szekcióablak adatait az illető alkalmazásprogramok ablakaiba illessze be. A Csatolás másolása funkció akkor futtatható, ha a DDE/EHLLAPI engedélyezett.

#### DDE/EHLLAPI beállítások jóváhagyása

A DDE/EHLLAPI használható állapotának ellenőrzéséhez tegye a következőket:

1. Kattintson a Szerkesztés -> Beállítások -> API menüpontra.
2. Ellenőrizze, hogy a DDE/EHLLAPI jelölőnégyzet be van-e jelölve.

   Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a DDE/EHLLAPI használható. Ugorjon a lépés 4 helyre.

3. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve:
   1. Kattintson a DDE/EHLLAPI jelölőnégyzetre, majd az OK gombra.
   2. Az új beállítások érvénybe léptetéséhez állítsa le, majd indítsa újra a szekciót .
4. Ha a DDE/EHLLAPI használható, akkor válassza az OK gombot.

#### A Csatolás másolása és a Csatolás beillesztése funkció használata

1. Jelölje ki a szekcióablak azon területét, amelyre a Csatolás másolása funkciót alkalmazni szeretné.
2. A Szerkesztés menüben válassza a Csatolás másolása parancsot.

   Ha a szekcióablak már össze van kapcsolva egy alkalmazásprogrammal, akkor a Csatolás másolása lehetőség szürke színben jelenik meg, és nem lehet kiválasztani. Ebben az esetben fejezze be a kapcsolatot az alkalmazásprogrammal, vagy állítsa meg az alkalmazásprogramot. Ezután már kiválaszthatja a Csatolás másolása lehetőséget.

3. Indítsa el a Windows alkalmazásprogramot, amelynek ablakába a területet be kívánja másolni.
4. Adja meg a helyet, amelyen a Csatolás beillesztése funkciót végre kívánja hajtani.
5. Az alkalmazásprogram menüjéből adja ki a Csatolás beillesztése vagy a Különleges beillesztés parancsot.

   A kijelölt terület tartalma az alkalmazásprogram ablakában kijelölt helyre kerül.

   A Csatolás másolása sikeresen befejeződött.

Ha a szekcióablakban kijelölt terület tartalma a csatolás során frissítésre kerül, akkor a csatolt kapcsolási program ablakába illesztett terület tartalma is frissül.

A Csatolás másolása és a Csatolás beillesztése funkciókról további információkat az online súgóban talál.

### Tábla adatainak másolása táblázatba

A Szerkesztés menü Kivágás, Másolás, Csatolás másolása vagy Másolás hozzáfűzéssel menüpontjaival a szekcióablak adatait Windows táblázatkezelő alkalmazásprogramok ablakaiba másolhatja.

A Másolás funkció használatához válassza a Beillesztés vagy a Kapcsolat beillesztése menüpontot annak az alkalmazásprogramnak az ablakában, amelybe adatokat szeretne másolni.

A kijelölt terület adatait a következő három adatformátumban másolhatja attól függően, hogy milyen formátumokat támogat a táblázatkezelő abban az ablakban, ahová az adatokat másolni szeretné:

Sylk formátum
  Általános célú táblázatok, például a Multiplan adatformátuma

Biff3 formátum
  A Microsoft Excel adatformátuma

Wk3 formátum
  A Lotus 1-2-3 adatformátuma

Megjegyzés:
  Az alkalmazásprogram egyedi specifikációjától függ, hogy az alkalmazásprogramok, például az Excel vagy a Lotus 1-2-3 későbbi verziói továbbra is támogatják-e ezeket az adatformátumokat.

A szekcióablak tábláiban megjelenő egyedi adatelemek automatikusan felosztásra kerülnek oly módon, hogy azok megfelelőek legyenek a táblázatkezelők számára, és másolásuk az alkalmazásprogram tábláinak egyedi celláiba megtörténhessen.

#### Kijelölt adatok másolása cellákra osztás nélkül

Ha egyedi cellákra osztás nélkül, soronként szeretné a kijelölt területen található adatokat beilleszteni, akkor vegye fel a munkaállomás profiljába a következő sorokat:

    [Edit]
    Sylk=N       (A Sylk formátumú adat nem oszlik cellákra)
    Biff3=N      (A Biff3 formátumú adat nem oszlik cellákra)
    Wk3=N        (A Wk3 formátumú adat nem oszlik cellákra)

#### Csak műveleti jeleket tartalmazó sorok másolása

Ha a kijelölt terület adatai műveleti jeleket tartalmaznak, például +, -, = vagy | jelet, akkor ezeket a jeleket a program a tábla szabályozott soraiként kezeli. Ha eltávolítja őket, akkor csak a numerikus adatok kerülnek átmásolásra.

táblázat 8. Táblázat adatai a kijelölt területen

| 1 | 2 | 3 | 4
1990 | 60 | -63 | 71 | +58
1991 | +69 | 69 | 90 | 80
1992 | 71 | +80 | 80 | -30

táblázat 9. Táblázatba másolt adatok

| 1 | 2 | 3 | 4
1990 | 60 | -63 | 71 | 58
1991 | 69 | 69 | 90 | 80
1992 | 71 | 80 | 80 | -30

Ha ezeket a jeleket is másolni kívánja anélkül, hogy üres karakterekkel helyettesítené őket, akkor vegye fel a munkaállomás profiljába a következő sorokat:

    [Edit]
    MaskGridCharacter=N

#### Cellák adatainak másolása szöveges adatként

A kijelölt terület adatait a program alapértelmezés szerint numerikus adatként kezeli. Így a pénznemek jelöléseit (például a $ jelet) és az írásjeleket (például a vesszőt) másolás előtt eltávolítja. Ha az ilyen jeleket és jelzéseket tartalmazó adatokat szöveges adatként, és nem numerikus adatként kívánja másolni, akkor vegye fel a munkaállomás profiljába a következő sorokat:

    [Edit]
    ConvertToNumeric=N

A kijelölt terület jeleket és jelzéseket tartalmazó adatai, valamint a jeleket és jelzéseket nem tartalmazó numerikus adatok is szöveges adatként kerülnek másolásra.

#### Home3270 összeköttetés korlátozásai

Ha Home3270 összeköttetést használ, akkor a következő szerkesztési funkciókat csak korlátozásokkal veheti igénybe:

Visszavonás funkció
  A kivágás, a beillesztés, a következő beillesztése vagy a törlés funkciók használata után nem hajthatja végre a visszavonás funkciót, mert ezek a funkciók módosítják a megjelenítési területeket a protokollátalakítóban.

Kivágás és Törlés funkciók
  Ha a kivágni vagy törölni kívánt terület mezőtulajdonság karaktert vagy védett fájlt tartalmaz, illetve ha a terület minden sora nem védett mező végén végződik, akkor a következők fordulhatnak elő:
  - A kivágni vagy törölni kívánt területen kívül található nem védett mező karakterei is törlődnek.
  - Figyelmeztető hangjelzés szólal meg.
  - A kurzor nem jelenik meg a kezdeti pozíción.

  Ha kivágás vagy törlés funkciót hajt végre, akkor csak a minimálisan szükséges területet adja meg (például néhány szót vagy egy mezőt egy sorban), majd győződjön meg róla, hogy a keret nincs védett mezőben.

Beillesztés és Következő beillesztés funkciók
  Ha a beilleszteni kívánt terület mező tulajdonság karaktert vagy védett mezőt tartalmaz, illetve ha a beilleszteni kívánt terület minden sorban nem védett mező végénél végződik, akkor a következők fordulhatnak elő:
  - A beilleszteni kívánt karakter nem a megfelelő pozícióra kerül.
  - Figyelmeztető hangjelzés szólal meg.
  - A kurzor nem jelenik meg a kezdeti pozíción.

  Ha a beillesztés funkciót használja, akkor a lehető legrövidebb karakterláncot illessze be (például karakterláncot, de CR/LF nélkül). Győződjön meg róla, hogy a beilleszteni kívánt terület nincs védett mezőben.

### DBCS IME automatikus indítása kapcsoló (csak DBCS)

A szekcióban alapértelmezett esetben az IME automatikus indítása van beállítva, ami azt jelenti, hogy ha a kurzor DBCS mezőbe lép, akkor a rendszer számára kiválasztott IME automatikusan indul. A funkció letiltására a PCSWIN.INI fájl [DBCS] szekciójának egyik kapcsolója szolgál.

    [DBCS]         IME_AUTO_START=N

Az alapértelmezett érték az Igen. Ha N értéket adott meg az .INI fájlban, akkor az IME nem fog automatikusan elindulni. Ekkor a felhasználónak kell az IME programot elindítani a rendszerbillentyűk használatával.

### DOS GAIJI fájlok (csak japán)

A J nevű GAIJI-szerkesztő csak olyan GAIJI fájlokat tud feldolgozni, amelyeket a Windows 3.1 GAIJI szerkesztőjével hoztak létre. A DOS GAIJI fájlokat nem tudja feldolgozni. A DOS GAIJI fájlok átalakítására szolgáló GAIJI-HENKAN-HOJO eszköz (GAIJICNV.EXE) a következőképpen használható:

1. Indítsa el a Personal Communications telepítési könyvtárában található GAIJICNV.EXE fájlt.

   Párbeszédpanel jelenik meg a forrás- és célfájl megadásához.

2. Adja meg a forrás elérési útvonalat/fájlt (`C:\$SYS1Z24.FNT`) és a cél elérési útvonalat/fájlt (`C:\USERFONT.FON`).
3. Az Átalakítás elemre kattintva indítsa el az átalakítást.
4. Futtassa a Windows Gaiji-szerkesztőt, és fogja el a 3. lépés során létrehozott fájlt (`C:\USERFONT.FON`).

Minden fájlnál csak a 24x24-es vagy a 16x16-os betűkészletet kell átalakítania a GAIJICNV.EXE segítségével, de nem mindkettőt.

### iSeries, eServer i5 vagy System i5 rendszeren meghatározott felhasználói betűkészlet használata (csak japán)

Az iSeries, eServer i5 vagy System i5 rendszeren meghatározott felhasználói betűkészletet a Windows rendszerbe az IBM Personal Communications Tools/400 (PCT/400), az IBM Personal Communications és a Windows Gaiji szerkesztőjével mentheti le.

Az elfogást a következőképpen lehet végrehajtani:

1. PCT/400
   - Felhasználói betűkészlet másolása parancs (CPYUSRFNT)

     Ez a parancs az iSeries, az eServer i5 vagy a System i5 rendszeren kerül végrehajtásra. A DBCS betűkészlet táblából fájlba másolja a felhasználó által meghatározott betűkészlet képet. A parancsról részletes információkat a PCT/400 leírásában talál.

2. Personal Communications
   - Fájlátvitel szolgáltatás

     Ez a szolgáltatás átviszi a felhasználói betűkészlet másolása parancs (CPYUSRFNT) segítségével másolt fájl tagot.

     - GAIJI-HENKAN-HOJO eszköz (GAIJICNV.EXE)

       Ez a program Windows rendszereken fut. A felhasználói betűkészlet másolása parancs (CPYUSRFNT) segítségével másolt fájlt Windows 3.1 formátumú GAIJI fájllá alakítja, amelyet Windows Gaiji szerkesztő segítségével el lehet fogni.

3. Windows 2000 és Windows XP
   - GAIJI szerkesztő

     A Windows 3.1 formátumú GAIJI fájlt elfogó szolgáltatás segítségével elfoghatja a GAIJI-HENKAN-HOJO eszköz (GAIJICNV.EXE) által átalakított fájlt.

#### Példa

1. A felhasználói betűkészlet másolása parancs (CPYUSRFNT) használatával másolja a felhasználó által meghatározott betűkészlet képeket a DBCS betűkészlet táblából egy fájlba.

             a. ADDLIBLE QPCT
       (QPCT könyvtár felvétele a könyvtárlistába)
             b. CPYUSRFNT
       (Betűkészletek másolása, alapértelmezés szerinti paraméter használatával)

   A QTEMP könyvtárban létrejött az USRFNT fizikai fájl, és a felhasználó által meghatározott betűkészletek a DBCS betűkészlet táblából az USRFNT tagba lettek másolva.

2. A Personal Communications fájlátvitel szolgáltatása segítségével töltse le a QTEMP/USRFNT(USRFNT) fájlt a PC-re USRFNT.FNT néven.
3. Alakítsa át a USRFNT.FNT fájlt a GAIJI-HENKAN-HOJO eszköz (GAIJICNV.EXE) segítségével.
   - `C:\PROGRAM FILES\PERSONAL COMMUNICATIONS\GAIJICNV.EXE`

     (Ez a parancs futtatja a GAIJICNV.EXE fájlt.)

   - Forrásfájlként adja meg a 2. lépésben letöltött USRFNT.FNT fájlt. Írja be `c:\usrfnt.fnt` formában.
   - Cél elérési útvonalként/fájlként adja meg a `c:\userfont.fon értéket`
   - Az Átalakítás gombra kattintva indítsa el az átalakítást.
4. Futtassa a Windows GAIJI szerkesztőt a létrehozott fájl elfogásához.

#### Különbségek a Windows 3.1 rendszerhez képest

1. A USRFNT.FNT átalakítására a GAIJI-HENKAN-HOJO eszköz (GAIJICNV.EXE) program használható. Az AS/400 által biztosított betűkészlet telepítő segédprogram (SETUFNTV.EXE) nem használatos. Így a betűkészlet telepítő segédprogramot (SETFNTV.EXE) nem kell letölteni az iSeries, az eServer i5 vagy a System i5 gépről.
2. Ha a betűkészletet a Windows számára szeretné elfogni, akkor használja a Windows GAIJI szerkesztőjét.

## Fájlok átvitele

A Personal Communications lehetővé teszi fájlok átvitelét a gazdarendszer és a munkaállomás között. A fájlátviteli beállításokat előre megadhatja, hogy gyorsabban és könnyebben végezhesse a különféle fájlok átvitelét.

Megjegyzés:
A PCT400 98 márciusa óta nincs forgalomban.

A Personal Communications segítségével a következő fájlátviteli funkciókat lehet végrehajtani:

Fájlok küldése a gazdarendszerre
  Fájlok küldéséhez kattintson Fájl küldése gazdagépre menüpontot a Műveletek menüben elemre vagy az eszköztár Küldés gombjára. A 3270 szekciók használata esetén írja be a SEND parancsot a DOS parancssorba.

  Fájlokat az EHLLAPI vagy a DDE alkalmazás, vagy fájlátvitelt indító makró segítségével is küldhet.

Fájlok fogadása a gazdarendszerről
  Fájlok fogadásához kattintson Fájl fogadása gazdagépről menüpontot a Műveletek menüben elemre vagy az eszköztár Fogadás gombjára. 3270 szekciók használata esetén írja be a RECEIVE parancsot a DOS parancssorba.

  Fájlokat az EHLLAPI vagy DDE alkalmazás, vagy fájlátvitelt indító makró segítségével is vehet.

Adatátvitel
  5250 szekciók használata esetén kattintson Beállítások -> Átvitel menüpontot a szerkesztés menüben elemre, majd válassza az Adatátvitel tulajdonság oldalt az Általános oldalon. Ennek hatására a rendszer meghívja az adatátvitel funkciót a fenti műveletek elvégzésekor. Ha az Adatátvitel nincs kiválasztva, akkor szokásos fájlátvitelre kerül sor.

Sablonok létrehozása, tesztelése, cseréje és törlése
  Sablon létrehozása esetén a Personal Communications automatikusan előállítja a munkaállomás és a gazdafájl nevét, valamint az átvitel típusát, amikor kiválasztja az elküldeni vagy fogadni kívánt fájlt.
  Megjegyzés:
    Fájlátvitel sablont nem határozhat meg a hosszú fájlnevekre vonatkozó névadási szabályok alapján.

Átviteltípusok meghatározása
  Minden gazdarendszerhez legfeljebb 16 átviteltípus adható meg. A szöveges, bináris és hozzáfűzés (kivéve CICS) típusok eredetileg is be vannak állítva.

Fordítási táblák kiválasztása, létrehozása és testreszabása
  Válassza ki a fájlátvitelhez használni kívánt fordítási táblát.

DBCS fordítási táblák kiválasztása, létrehozása és testreszabása
  Válassza ki a fájlátvitelhez használni kívánt DBCS fordítási táblát. (Csak japán és koreai nyelv esetén.)

Fájlok importálása és exportálása (csak PC/3270 esetén)
  Az Import/Export egy irodai rendszerek számára készült kommunikációs- és alkalmazásprogram, amely az IBM Customer Information Control System (CICS) alatt fut. Az import/export funkció lehetővé teszi a Final Form Text (FFT), a Revisable Form Text (RFT) és a PC dokumentumok importálását és exportálását.

  Ha fájlt exportál a gazdagépről, akkor a munkaállomás az exportált fájlt és a dokumentumcserére vonatkozó profil (IDP) fájlt is megkapja. Mielőtt fájlt importálna a munkaállomásra, létre kell hoznia az átviteli információkat tartalmazó IDP fájlt.

Interaktív dokumentum profil (IDP) fájlok létrehozása (csak PC/3270 esetén)
  Az IDP fájl dokumentum fejléc információkat tartalmaz, neve megegyezik az átvitt fájl nevével, és .IDP kiterjesztéssel rendelkezik.

  IDP fájl létrehozásához kattintson Beállítások -> Átvitel menüpontot a szerkesztés menüben elemre.

Megjegyzés:
  Ha Telnet5250 szekcióban folytat fájlátvitelt, akkor FFEF értéket tartalmazó fájlt nem vihet át. Az iSeries, az eServer i5 vagy a System i5 Telnet program aktuális verziója a fájlban található FFEF értéket tévesen a rekord végét jelző adatként értelmezi.

### ASCII gazda adatátvitel

Ha két számítógép között visz át fájlokat, akkor bizonyos protokollok használata kötelező. Csak abban az esetben lehet fájlokat átvinni, ha a PC ugyanazt a protokollt használja, mint a gazdagép. A Personal Communications az XMODEM és az YMODEM szabadon használható protokollokat támogatja.

Az XMODEM protokollok közül a Personal Communications az XMODEM és az XMODEM1K protokollokat használja. Az XMODEM tömborientált, hibaellenőrző, egyedi fájl átvitelére szolgáló félduplex protokoll. Az XMODEM1K ugyanaz mint az XMODEM, csak nagyobb, 1024 byte-os (1K) csomagokat használ.

Az YMODEM protokoll annyiban hasonlít az XMODEM1K protokollhoz, hogy 1K-os csomagokban viszi át az adatokat, de több fájl elküldését is megengedi egy átvitel alatt.

Az YMODEMG protokoll ugyanúgy több fájl átvitelére képes mint az YMODEM protokoll, de nem végez hibafelderítést és hibajavítást. Sokkal gyorsabb lehet, mint az YMODEM, de a használatához hibamentes adatkapcsolatra van szükség.

A Personal Communications segítségével a következő, ASCII gazdára vagy gazdától folytatott átviteli funkciókat lehet végrehajtani:

Tetszőleges típusú fájl küldése a gazdarendszerre
  Fájlok küldése az XMODEM, YMODEM, XMODEM1K vagy YMODEMG protokoll használatával, az Átvitel menü segítségével.

Fájlok fogadása a gazdarendszerről
  Fájlok fogadása az Átvitel menü és az XMODEM, YMODEM, XMODEM1K vagy YMODEMG protokollok segítségével.

Sablonok létrehozása, tesztelése, cseréje és törlése
  Sablon létrehozása esetén a Personal Communications automatikusan előállítja a munkaállomás és a gazdafájl nevét, valamint az átvitel típusát, amikor kiválasztja az elküldeni vagy fogadni kívánt fájlt.

## Szekcióablak megjelenésének beállítása

A szekcióablak megjelenését az alábbi funkciók segítségével állíthatja be. A funkciók a Szerkesztés -> Beállítások -> Megjelenés menüben találhatók.

Képernyőbeállítás
  Jellemzők egész sorát állíthatja be a képernyő szekcióban, így a kurzort, a mutatót, a vonalzót, a kijelölés stílusát, a grafikát, a hangot, a DBCS-t és a színpalettát.

Színkiosztás
  A szekcióablakokban használt színeket állíthatja be.

Betűkészlet
  Itt választhatja ki a képernyőszekció ablakokhoz használt betűtípust, a stílust, valamint azt, hogy a betűtípus automatikus méretezésű vagy rögzített méretű legyen-e. Ha rögzített méretű betűkészletet használ, akkor kiválaszthatja a méretét is. A választható betűtípusok a használt képernyő típusától függnek.
  Megjegyzés:
    Ha a szekcióablak teljes méretű, akkor a betűméretet nem módosíthatja.

Ablakbeállítás
  A szekcióablak címét, megjelenését, és a szekció ikonját módosíthatja.

### Hangok

A Personal Communications a Windows Vezérlőpultján keresztül lehetővé teszi a program hangjainak személyre szabását. Az adott eseményekhez társított hangokat a Personal Communications termékhez tartozó hangfájlok közül választhatja ki.

Az összes hang kikapcsolásához rendelkezésre áll egy Elnémítás funkció is. Ez a Szerkesztés -> Beállítások -> Megjelenés -> Képernyőbeállítás -> Hang párbeszédablakban található.

### Eszköztár beállítása

A szekcióablakban az eszköztár a menüsor alatt jelenik meg, gyors hozzáférést biztosítva a Personal Communications funkcióihoz, parancsaihoz és a megadott makrókhoz.

Használja az eszköztár előugró menüjét az eszköztár elemeinek gyors és egyszerű létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez, valamint az egyéni eszköztárak mentéséhez és betöltéséhez. Az eszköztár testreszabásakor módosíthatja az elemek sorrendjét, felvehet és törölhet elemeket, megváltoztathatja azok funkcióját, címét, módosíthatja az egyes elemekhez tartozó grafikákat, betűkészleteket, színeket és egyéb, az eszköztárhoz tartozó vizuális elemeket. A beállítások egy *.BAR fájlban találhatók.

Az eszköztár testreszabásához kattintson Beállítások -> Eszköztár -> Eszköztár stílus menüpontot a Szerkesztés menüben elemre, vagy jelenítse meg az Eszköztár előugró menüjét a jobb egérgombbal az eszköztár bármelyik részére kattintva.

Az eszköztár testreszabására vonatkozó információkat az online súgóban találja.

Az eszköztár elrejtéséről A menüsor, az állapotsor és az Eszköztár megjelenítése és elrejtése részben talál információkat.

### A menüsor, az állapotsor és az Eszköztár megjelenítése és elrejtése

A menüsort, az állapotsort vagy az eszköztárat elrejtheti és megjelenítheti. Ha a menüsor megjelenik, akkor az állapotsor és az eszköztár a Nézet menüben engedélyezhető és tiltható le. Emellett a következőkre nyílik még lehetőség:

- A rendszermenü megjelenítéséhez kattintson a szekcióablak bal felső sarkára.
  - A Menüsor elrejtése jelenik meg, ha a menüsor látható.
  - A Menüsor megjelenítése jelenik meg, ha a menüsor nem látható.
  - Az Állapotsor elrejtése jelenik meg, ha az állapotsor látható.
  - Az Állapotsor megjelenítése jelenik meg, ha az állapotsor nem látható.
  - Az Eszköztár elrejtése jelenik meg, ha az eszköztár nem látható.
  - Az Eszköztár megjelenítése jelenik meg, ha az eszköztár nem látható.
  - A Kibővített OIA megjelenítése akkor jelenik, meg, ha a kibővített OIA nem látható.
  - A Kibővített OIA elrejtése akkor jelenik, meg, ha a kibővített OIA jelenik meg.
- A menüsor, az állapotsor, az eszköztár vagy a kibővített OIA elrejtéséhez válassza a Menüsor elrejtése, az Állapotsor elrejtése, az Eszköztár elrejtése vagy a Kibővített OIA elrejtése lehetőséget.
- A menüsor, az állapotsor, az eszköztár vagy a kibővített OIA megjelenítéséhez válassza a Menüsor megjelenítése, az Állapotsor megjelenítése, az Eszköztár megjelenítése vagy a Kibővített OIA megjelenítése lehetőséget.

  Ha elrejti a menüsort, akkor az előugró menüsor lehetőség a rendszermenübe kerül. Az előugró menüsor egy lépcsőzetes menü, amely a rejtett menüsor összes parancsát tartalmazza.

### Ablakbeállítás

Bizonyos Windows operációs rendszereken a Szerkesztés -> Beállítások -> Ablakbeállítás párbeszédablak Maximális méret stílusa -> Címsorral beállításának törlése azt eredményezi, hogy a Windows tálca Minden ablak kis méretű menüpontjának nem lesz hatása. Az ablak kis méretűre állításához nyomja meg az Alt-Szóköz billentyűkombinációt, majd válassza a Kis méret menüpontot.

## Segédfunkciók beállítása és használata

Az itt leírt segédfunkciók a rendszer hatékonyabb használatát teszik lehetővé. A Billentyűzet/makró/parancsfájl funkció a Tevékenységek menüben szabható testre. A többi funkció testreszabása a Szerkesztés menüben történik.

### Billentyűzet-, makró- és parancsfájl funkciók

A billentyűzet/makró/parancsfájl funkció parancs teszi lehetővé a parancsfájlok, a makrók, vagy a Personal Communications által szolgáltatott billentyűfunkciók futtatását a billentyűzet használata nélkül. A parancsfájlok, makrók vagy billentyűfunkciók a szekcióablak aktuális kurzorpozíciójától futnak.

#### Parancsfájl funkciók

Az emulátor környezetben VBScript parancsfájlokat írhat, hajthat végre, rögzíthet és állíthat le. Ezek a parancsfájlok hozzáférhetnek a HACL automatizálási API-hoz. A programozási környezet magában foglalja a metódusokat, osztályleírásokat és tulajdonságokat. A VBScript a Visual Basic programozási nyelv egy része.

#### Makró funkciók

A makró olyan billentyű- vagy egérműveletek valamint gazdagép parancsok sorozata, amely egyetlen művelettel - például egy billentyű lenyomásával - hajtható végre. A makrófunkció használata előtt a műveletet meg kell határoznia. További információkat a Makró/parancsfájl beállítása és használata részben talál.

#### Billentyűfunkciók

A Personal Communications sok billentyűfunkciót tartalmaz, amelyek hozzárendelhetők a billentyűzet billentyűihez, az egérgombokhoz vagy az előugró billentyűblokk gombjaihoz. A billentyűfunkciókat makrók létrehozásához is használhatja.

### CM Mouse

A CM Mouse egy mintaalkalmazás a Personal Communications termékhez, amely intelligens és programozható egértámogatást szolgáltat a 3270 és az 5250 emulációs szekciók részére. Ez lehetővé teszi a gazdagép alkalmazások felhasználóinak, hogy egyszerűen rámutatva és rákattintva a gazdagép funkcióira végrehajthassák azokat. Ez az egyedi képernyő felismerési technológia lehetővé teszi a CM Mouse aktív pontjai számára, hogy a gazda alkalmazás ablakokban helyzetérzékeny funkciókat hajtsanak végre.

A CM Mouse előugró menüi egyszerű rámutatással és kattintással azonnali hozzáférést biztosítanak a beállítások és funkciók listájához. Az előugró menük leegyszerűsíthetik a parancsok és beállítások kiválasztását, automatizálhatják az ismétlődő feladatokat.

A CM Mouse támogatásról további információkat a CM Mouse Support User's Guide and Reference című kiadványban talál.

### Aktív pont beállítása

Az aktív pont a szekcióablak egy területe, amelyre a bal egérgombbal duplán kattintva végrehajthat egy parancsot vagy funkciót. Nem szükséges használnia a billentyűzetet. A funkcióbillentyűre való dupla kattintással például végrehajthatja a hozzá tartozó funkciót.

Tipp:
  Válassza az Aktív pontok megjelenítése beállítást, ha három dimenziós (3D) aktív pontokat szeretne megjeleníteni. Ezek csak egyetlen kattintást igényelnek, és élesen kirajzolódnak a képernyőn.

Az aktív pontoknak a következő műveleteket adhatja meg:

- URL-re kattintva jelenítsen meg egy weboldalt.
- Funkcióbillentyűket szimuláljon.
- Játssza le azt a makrót, amelynek ugyanaz a neve, mint a szekcióablakban kiválasztott karakterláncnak.
- Írja be a kiválasztott karakterláncot a kurzorpozícióba.
- Szimulálja az Enter billentyűt a kurzorpozícióban.
- VT esetén szimulálja a funkcióbillentyűk két halmazát, PF1-től PF4-ig és F6-tól F20-ig.

#### Aktív pontok használata

Megjegyzés:
  Az aktív pontok használatához egér szükséges

Az aktív pontok használata:

1. Mozgassa az egérmutatót a szekcióablakban megjelenített aktív ponthoz.
2. Kattintson duplán a bal egérgombbal, kivéve a 3D aktív pontokat, amelyek csak egy kattintást igényelnek.

   A Personal Communications meghatározza, hogy megadott-e olyan aktív pont funkciót, amely megegyezik azzal, ami az egérmutató pozíciójában jelenik meg. Ha igen, akkor feldolgozza az aktív pontot. Ha két vagy több aktív pont van megadva egyetlen karakterlánchoz, akkor az elsőként beolvasott aktív pont kerül feldolgozásra.

   Az aktív pontok az alábbi sorrendben kerülnek feldolgozásra:

   1. Rámutatás és kiválasztás (weboldal megjelenítése URL segítségével)
   2. PFnn, FPnn, Fnn, nn
   3. Rámutatás és kiválasztás (makró futtatása)
   4. Rámutatás és kiválasztás (kijelölt karaktersorozat bevitele)
   5. Rámutatás és kiválasztás (beírás a kurzorpozíciónál)

### Billentyűzet beállítása

A Billentyűzet beállítását a billentyűzet minden egyes billentyűjéhez rendelt funkció módosításához használhatja, kivéve néhány foglalt billentyűt.

A következő műveleteket adhatja meg a billentyűkhöz.

- Billentyűfunkció végrehajtása
- Makró lejátszása
- Karakterek megadása

Megjegyzés:
  Alapértelmezés szerint az Enter funkció a Ctrl billentyűhöz van hozzárendelve. Ha módosítani szeretné a hozzárendelést, illetve ha olyan nem IBM kompatíbilis billentyűzetet használ, amelynek nem működik megfelelően az Enter billentyűje, akkor a billentyűzetet testre kell szabni. A 3270 és 5250 szekciókhoz használhatja a Personal Communications billentyű leképezési fájljait. A billentyűzet leképezéséről és funkcióiról további információkat az Emulátor felhasználói kézikönyv című kiadványban talál.

#### Billentyűzetfájl

Ha megadott egy billentyűt, akkor az új billentyűzetkiosztást egy fájlba (.KMP) mentheti. Ha két, vagy több billentyűzetfájlt hozott létre, akkor szükség szerint váltogathat közöttük.

Funkció hozzárendelése a billentyűzet egy billentyűjéhez:

1. Kattintson Beállítások -> Billentyűzet menüpontot a Szerkesztés menüben elemre, vagy az eszköztár térkép ikonjára.
2. A Billentyűzet beállítása ablak megjelenésekor válassza a Testreszabás elemet.
3. Állítsa be a billentyűfunkciókat. Részletes információkat az online súgóban talál.
4. Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a Billentyűzet testreszabása ablakból.
5. A beállítás befejezése után kattintson az OK gombra.

Az egész billentyűzetet, vagy adott billentyűket is alaphelyzetbe állíthat:

- Az egész billentyűzet alaphelyzetbe állításához a Billentyűzet beállítása ablakban válassza az IBM alapértelmezett lehetőséget.
- A megadott billentyűk alaphelyzetbe állításához válassza ki a billentyűt a Billentyűzet testreszabása ablakban, majd válassza az Alapértelmezett lehetőséget a Kiválasztott billentyű aktuális műveletei panelen.

Megjegyzés:
  Hét olyan billentyű létezik, amelyeket nem lehet átdefiniálni. Ezek szürkén vagy halványan láthatók a Billentyűzet beállítása ablakban. Ezek a billentyűk: Alt, AltGr, Print Screen, Scroll Lock, CapsLock, NumLock, és Shift.

#### VT Emulátor billentyűzet testreszabása

Ha VT emulátor szekciót használ, akkor az ASCII vezérlőkaraktereket is megjelenítheti a billentyűzet testreszabásához megadott karakterláncokban.

Használja a # karaktert a CTRL billentyű jelöléséhez, amit a következő lista bármelyik eleme követhet (csak a nagybetűs alfabetikus karakterek a megengedettek):

    @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_

Használja a ## karaktereket a tényleges # karakter jelöléséhez. Például: az `123##45` sorozat az `123#45` karaktereket jelenti.

Ha a # karaktert nem a fent felsorolt karakterek valamelyike követi, akkor hibaüzenetet fog kapni:

    PCSKBD160 - Ismeretlen billentyűművelet: "karakterlánc

A "#a karakterlánchoz tartozó hibaüzenet például:

    PCSKBD160 - Ismeretlen billentyűművelet: "#a

A vezérlő karakterek az alábbiak:

Karakterpár | Vezérlés | Megjegyzés
--- | --- | ---
#@ | Control-@ | NULL
#A | Control-A |
V |  |
#Z | Control-Z |
#[ | Control-[ | ESC
#\ | Control-\ |
#] | Control-] |
#^ | Control-^ |
#_ | Control-_ |

Mivel a *.KMP fájl szerkeszthető, ezért a rendszer futás közben ellenőrzi, hogy a karakterlánc hibátlan-e. Ha a `"###` kerül feldolgozásra, akkor `#` fog megjelenni, amit egy sípszó követ. Ez azt jelzi, hogy nem játszódott le az egész karakterlánc. Ha az `"123#a456` kerül feldolgozásra, akkor `123` fog megjelenni, amit egy sípszó követ.

### Makró/parancsfájl beállítása és használata

A makró olyan billentyű- vagy egérműveletek valamint gazdagép parancsok sorozata, amely egyetlen művelettel - például egy billentyű lenyomásával - hajtható végre. A meglévő makrókat szerkesztheti, vagy újakat hozhat létre. Új makró létrehozásához kattintson Beállítások -> Makró/parancsfájl menüpontot a Szerkesztés menübenra.

A parancsfájl egy VBScript program, amely a Visual Basic programnyelv része. A VBScripttel kapcsolatos további információkat az online súgóban találja.

#### Makró vagy parancsfájl használata

A makrókat és a parancsfájlokat többféleképpen használhatja. A táblázat 10 sorolja fel azokat a példákat, amelyek a makrók és parancsfájlok beállítását és használatát mutatják.

táblázat 10. Példák makró használatára és beállítására

Ha azt szeretné, hogy... | Akkor...
--- | ---
A szekció indulásakor automatikusan játszódjon le a makró vagy parancsfájl. | Állítson be egy Automatikusan induló makró/parancsfájlt.
Addig játszódjon le a makró vagy a parancsfájl, amíg a gazdagép alkalmazásához kapcsolódik. | Indítsa el a Makró/parancsfájl lejátszását.
A makró vagy a parancsfájl a billentyűzet vagy makrófunkció segítségével induljon el. | Használja a Billentyűzet/makró/parancsfájl funkciót.
Az aktív pontra kattintva játszódjon le a makró vagy a parancsfájl. | Állítsa be az Aktív pontot.
A makró vagy a parancsfájl az előugró gyorsgombokhoz legyen hozzárendelve. | Végezze el az Előugró billentyűblokk fájl testreszabását.
Az egérgomb lenyomására játszódjon le a makró. | Végezze el az Egér fájl testreszabását.
Egy billentyű lenyomására játszódjon le a makró vagy a parancsfájl. | Végezze el a Billentyűzet fájl testreszabását.

#### Makró létrehozása

A bejelentkezési eljáráshoz hasonlóan manuálisan, vagy a gazdarendszerrel végzett néhány művelet rögzítésével hozhat létre makrót.

Makró létrehozása manuálisan:

1. Beállítások -> Makró/parancsfájl menüpontot a Szerkesztés menüben.
2. A Makró/parancsfájl beállítása ablak megjelenésekor válassza a Testreszabást.
3. A Makró/parancsfájl testreszabása ablak megjelenésekor válassza a Fájl menü Új majd Makró menüpontját, majd írja be a makrót. Az utasításokat közvetlenül is beírhatja, vagy a Billentyűművelet kiválasztása panelen található Billentyűműveletek listából választhat funkciókat, karaktereket, vagy akár más makrókat is.

   Részletes információkat az online súgóban talál.

4. A makrófájl mentéséhez kattintson a Fájl menü Mentés menüpontjára.

Megjegyzések:

1. Az XML formátumra alakított makrók a Host On-Demand termékben használhatók, a Personal Communications emulációs szekciókban nem működnek. Az átalakított Personal Communications makró a HOD makrókezelővel importálható a Host On-Demand termékbe. Az átalakított makrók nem jelennek meg a rendelkezésre álló Personal Communications makrók listájában.

2. XML/VBScript makrók létrehozásakor egy arab kódlap átalakítás történik, hogy a makró arab karakterei megfelelően megjelenjenek. A makró rögzítésekor a kódlap átalakítás az alábbiak szerint történik:
   - 3270/5250 szekciók: 1008 (Arab betűkészlet kódlap) -> 1256
   - VT szekciók: 1089 -> 1256

   A makró lejátszásakor a kódlap átalakítás az alábbiak szerint történik:

   - 3270/5250 szekciók: 1256 -> 1008
   - VT szekciók: 1256 -> 1089

#### Makróutasítások

A makrók létrehozásakor az alábbi utasításokat használhatja:

Billentyűfunkció
  A Personal Communications csomagban található billentyűfunkciókat használhatja.

Makró
  Makrót egy másik makróban adhat meg, de nem hozhat létre olyan állandó hurkot, amely a makrók végén ismételten meghívja az első makrót.

Karakter
  Bármelyik karaktert használhatja a Makró testreszabása ablak Karakter listájából.

Karakterlánc
  A billentyűzetről beírható karakterláncokat használhatja. A karakterlánc elején kettős idézőjelet (") kell használni.

Várakozási feltétel
  Várakozási feltételt adhat meg a folyamat leállításához. A folyamat addig vár, amíg a megadott idő el nem telik, vagy az állapot ki nem elégíti az előre megadott feltételeket.

Vezérlőutasítások
  A makró áttekinthetőbbé tételéhez vezérlőutasításokat adhat meg (például GOTO és RUN).

#### Makró visszacsatolási szempontok

Ha a makróban hurok létrehozásához GOTO utasítást és címkét használ, akkor az beláthatatlan következményekkel járhat, amennyiben ez a hurok nagy számú (több mint 1000) iterációt hajt végre.

#### Parancsfájl létrehozása

Parancsfájlt manuálisan, vagy a gazdagépen végzett műveletek egy részének - például a bejelentkezésnek - rögzítésével hozhat létre. A parancsfájlok egy olyan, magasabb szintű programozási vezérlést tesznek lehetővé, amelyre a makrók nem képesek.

Parancsfájl létrehozása:

1. Beállítások -> Makró/parancsfájl menüpontot a Szerkesztés menüben.
2. A Makró/parancsfájl beállítása ablak megjelenésekor válassza a Testreszabást.
3. A Makró/parancsfájl testreszabása ablak megjelenésekor válassza a Fájl, azután az Új, majd a Parancsfájl elemet. Szerkessze meg a parancsfájlt. A Billentyűművelet kiválasztása panel szürke, nem áll rendelkezésre a parancsfájl létrehozásához.

   Részletes információkat az online súgóban talál.

4. A parancsfájl elmentéséhez kattintson a Fájl, majd a Mentés elemre.

#### Makró vagy parancsfájl beállítása automatikus indításra

Makró vagy parancsfájl beállítása automatikus indításra:

1. Kattintson a Szerkesztés -> Beállítások -> Makró/parancsfájl lehetőségre.

   Megjelenik a Makró/parancsfájl beállítása ablak.

2. Állítsa be a makrót vagy a parancsfájlt úgy, hogy automatikusan elinduljon a munkaállomás indításakor.
3. Nézze meg a részletes információkat az online súgóban, majd a beállítás befejezésekor kattintson az OK gombra.

#### Java kisalkalmazás beállítása automatikus indításra

Java kisalkalmazás automatikus futtatásához adjon hozzá egy Kisalkalmazás futtatása függvényt egy makróhoz. A függvény automatikusan induló makróhoz is hozzáadható, ily módon megoldható a kisalkalmazások automatikus indítása is.

1. Kattintson a Szerkesztés -> Beállítások -> Makró/parancsfájl lehetőségre.

   Megjelenik a Makró/parancsfájl beállítása ablak.

2. A Funkció legördülő listából válassza ki a Kisalkalmazás futtatása bejegyzést, majd írja be az osztály nevét.

A szintaxist és a részletes útmutatásokat az online súgóban találja.

Megjegyzés: A kisalkalmazás osztálynak ugyanabban a könyvtárban kell lennie, mint a makrót tartalmazó .WS fájlnak.

#### Makrók és parancsfájlok rögzítése

Makró vagy parancsfájl rögzítéséhez tegye a következőket:

1. Kattintson Makrórögzítés indítása menüpontot a Műveletek menüben elemére.
2. Írja be a makró vagy VBScript nevét.
3. Válassza ki a rögzítési formátumot.

   Ha a Gyors bejelentkezéshez szeretne makró formátumú fájlt rögzíteni, akkor válassza ki az Engedélyezés jelölőnégyzetet, majd adja meg a Gyors bejelentkezési szolgáltatás (ELF) alkalmazás azonosítóját.

4. Adja meg a további beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:
  A makrók rögzítéskor a meg nem jeleníthető mezőt a .WS fájl [Keyboard] részben beállított HideNonDisplayDataOnRecord=Y paraméter vezérli. A rejtett mezőket a rendszer nem veszi figyelembe a rögzítés közben.

A makró vagy parancsfájl rögzítésének megszakításához válassza a Tevékenységek -> Makrórögzítés megszakítása menüpontot. A rögzítési művelet megszakad, és a makró vagy a parancsfájl nem kerül mentésre.

A makró vagy parancsfájl rögzítésének szüneteltetéséhez válassza a Tevékenységek -> Makrórögzítés szüneteltetése menüpontot. A rögzítési művelet leáll. A rögzítés újraindításához válassza a Makró rögzítésének folytatása menüpontot.

A makró vagy parancsfájl rögzítésének befejezéséhez válassza a Tevékenységek -> Makrórögzítés leállítása menüpontot. A rögzítés befejeződik, majd a makrót a rendszer a megadott fájlba menti.

#### Makrók és parancsfájlok lejátszása

Makró vagy parancsfájl lejátszásához kattintson a Tevékenységek -> Makró/parancsfájl lejátszás indítása menüpontra, válassza ki a makrót vagy parancsfájlt, majd kattintson az OK gombra. A kiválasztott makró lejátszása elindul.

A makró vagy parancsfájl lejátszásának leállításához válassza a Tevékenységek -> Kilépés a makró/parancsfájl lejátszásból menüpontot. A makró vagy a parancsfájl lejátszása megáll.

Megjegyzés:
  A makrók lejátszásakor a meg nem jeleníthető mezőt a .WS fájl [Keyboard] részben beállított HideNonDisplayDataOnRecord=Y paraméter vezérli. A beállítás hatására a rendszer egy előugró ablakban kéri a bemenetet. Az ablak megjelenésekor írja be a kért információkat, majd a folytatáshoz nyomja meg az Enter billentyűt.

### Gyors bejelentkezés szolgáltatás

A Gyors bejelentkezési szolgáltatás (ELF) lehetővé teszi, hogy egy Personal Communications TN3270E felhasználó a felhasználói azonosító és jelszó elküldése nélkül jelentkezzen be egy gazda alkalmazásba. A funkció a Personal Communications adminisztrátorok számára szolgál bizonyos speciális körülmények esetére. A megvalósításra vonatkozó részleteket az Adminisztrátori kézikönyv című kiadványban találja.

#### Gyors bejelentkezési makró rögzítése

ELF makró rögzítéséhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a Makró rögzítési fájlformátumot.
2. Válassza ki a Makró gyors bejelentkezés engedélyezése jelölőnégyzetet.
3. Adja meg a gyors bejelentkezés alkalmazás azonosítóját.
4. Ha a gazda a felhasználói azonosítót kéri, akkor kövesse az alábbi utasításokat:
   1. Írja be a felhasználói azonosítót.
   2. Írja be a jelszót a nem megjelenítő jelszó mezőbe.
   3. A bejelentkezéshez szükséges további adatokat csak a jelszó beírása után adhatja meg.

   A rendszer elmenti a bejelentkezés közben a billentyűleütéseket az ELF makrófájlba, majd a Personal Communications megpróbálja azonosítani és különleges helyfoglaló karakterlánccal - `)USR.ID(` és `)PSS.WD(` - helyettesíteni a felhasználói azonosítót és jelszót. Az automatikus felismeréshez a jelszót az első nem megjelenítő beviteli mezőbe kell beírni. A felhasználói azonosítót közvetlenül a jelszó beírása előtt kell beírni.

   Ha gépelési hibát vét a bejelentkezési adatok megadása közben, akkor a makrót újból rögzítenie kell.

A makró későbbi lejátszásakor a rendszer a makróban tárolt ELF alkalmazás azonosítót és a védett kapcsolatot használja a bejelentkezés megismétléséhez, felhasználói azonosító és jelszó bekérése nélkül.

A makrókat manuálisan is beállíthatja az ELF szolgáltatásra. Részletes információkat az Adminisztrátori kézikönyv című kiadványban talál.

#### ELF makrók ellenőrzése

A gazda alkalmazás bejelentkezés makróját vizuálisan is megvizsgálhatja, és ellenőrizheti, hogy a rendszer a felhasználói azonosítót és a jelszót helyettesítette-e a Gyors bejelentkezési szolgáltatás (ELF) jelölőivel. Az eljárás a következő:

1. Nyissa meg a rögzített billentyűleütéseket tartalmazó makrófájlt a Szerkesztés -> Beállítások -> Makró/parancsfájl menüpont kiválasztásával.
2. Válassza ki az éppen rögzített makrót, majd kattintson a Testreszabás gombra.
3. Ellenőrizze, hogy a rendszer helyettesítette-e a felhasználói azonosítót a két jelölővel: az ELF alkalmazás azonosítóval és az ELF felhasználói azonosító helyfoglalóval. Az alkalmazásazonosító kód három, egymástól üres karakterrel elválasztott szóból áll: `elf`, `applid`, és a gazdaalkalmazás azonosítója, amelyikre a felhasználó be fog jelentkezni. A felhasználói azonosító helykitöltője az `)USR.ID(`

   Például: a `"sajátFelhasználóiAzonosítót` a rendszernek `")USR.ID(`-re kell lecserélnie.

4. Győződjön meg róla, hogy a rendszer a jelszót lecserélte a `)PSS.WD(` ELF jelszó helykitöltő jelölőre.

   Például: a `"sajátJelszót` a rendszernek `")PSS.WD(`-re kell lecserélnie.

### Egér beállítása

Az Egér beállítása parancs lehetővé teszi, hogy funkciókat rendeljen a jobb és a bal egérgombokhoz. Ez a következő műveletek végrehajtását teszi lehetővé billentyűzet használata nélkül:

- A Personal Communications csomagban található billentyűfunkciók futtatása
- A felhasználó által megadott makrók futtatása
- Karakterek elhelyezése az aktuális kurzorpozícióba

#### Egérfájl

Az egérgombokhoz rendelt funkciókat egy egérfájlba (*.MMP) mentheti. Két vagy több egérfájlt is létrehozhat, és szükség szerint váltogathat közöttük.

Az egér beállítása és a funkciók egérgombokhoz rendelése:

1. Kattintson Beállítások -> Egér menüpontot a Szerkesztés menüben elemre.

   Az Egér beállítása ablakban megjelennek az aktuális beállítások.

2. Állítsa be a kívánt elemeket. Részletes információkat az online súgóban talál.

   Ha egérfájlt kíván létrehozni vagy szerkeszteni, akkor:

   1. Válassza a Testreszabás elemet.
   2. Az Egér testreszabása ablak megjelenésekor rendelje hozzá a funkciókat a bal és a jobb egérgombokhoz. Ezek az Egérgomb aktuális művelete ablakban jelennek meg.
   3. Válassza ki a kívánt funkciókat a Billentyűfunkciók listájából.
   4. Mentse el a módosításokat, majd kattintson az OK gombra.
3. Kattintson az OK gombra.

   Az egér beállítása befejeződött.

### Előugró billentyűblokk beállítása

Az előugró billentyűblokk egy kis ablak, amiben néhány gomb van elrendezve. Az előugró billentyűblokk megjelenítéséhez mozgassa a mutatót bárhova a szekcióablakban, és nyomja meg a jobb egérgombot.

A következő funkciókat oszthatja ki a ezekhez a gombokhoz:

- A Personal Communications által szolgáltatott szabványos billentyűfunkció
- Felhasználó által megadott makró
- Karakterbevitel

Ezeknek a funkcióknak a végrehajtásához csak rá kell kattintania az előugró billentyűblokk gombjaira a bal egérgombbal.

A rövidített nevű billentyűfunkció vagy makró leírásának megtekintéséhez kattintson a jobb egérgombbal, miközben valamelyik funkció vagy makró nevére mutat.

#### Az előugró billentyűblokk fájl

Megadhatja az előugró billentyűblokk gombjainak számát, az ezekhez kiosztott funkciókat, és a gombok színeit. A kijelölt előugró billentyűblokk tartalmát egy előugró billentyűblokk fájlba mentheti.

Az előugró billentyűblokk fájl (*.PMP) a megjelenített gombok számáról, az ezekhez kiosztott funkciókról és a színekről tartalmaz információkat. Megadhatja, hogy melyik előugró billentyűblokk fájl van az előugró billentyűblokkhoz rendelve.

#### Az előugró billentyűblokk használata

Az előugró billentyűblokk használatához tegye a következőket:

1. A szekcióablak bármelyik részére mutatva kattintson a jobb egérgombbal.
2. Válasszon a következők közül: Gomb 1, Gomb 2, Gomb 3, vagy Gomb 4.
3. Az előugró billentyűblokkban kattintson a kívánt gombra.

Az előugró billentyűblokk beállításához tegye a következőket:

1. Kattintson Beállítások -> Előugró billentyűblokk menüpontot a Szerkesztés menüben elemre.
2. Az előugró billentyűblokk beállítása ablak megjelenésekor állítsa be a kívánt elemeket. Részletes információkat az online súgóban talál.

   Ha szerkeszteni kívánja az előugró billentyűblokk fájlt, akkor válassza a Testreszabás elemet, és hajtsa végre módosításokat.

3. Kattintson az OK gombra. A kiválasztott előugró billentyűblokk készen áll a használatra.

### Tabulátorbeállítás (csak VT)

A Tabulátor beállítása lehetővé teszi, hogy tabulátorpozíciókat adjon meg a VT szekciók számára.

### Böngésző beállítása

A böngésző beállítása lehetővé teszi, hogy az operációs rendszerhez tartozó böngésző helyett egy másik előnyben részesített web böngészőt adjon meg.

## Emulátorszekciók kezelése

A Personal Communications a Windows által nyújtott funkciókon kívül a következőket nyújtja azok számára, akik egyszerre több nyitott szekcióablakkal dolgoznak. Ezek a funkciók a szekcióablakok egyszerű és gyors kezelését teszik lehetővé. Az Ablak menü a következő menüpontokat tartalmazza:

Ugrás
  Az Ugrás segítségével válthat a pillanatnyilag nyitott szekcióablakok között.

  Az Ugrással nem lehet pillanatnyilag rejtett szekcióablakra ugrani. Ehelyett válassza az Ablak menü Szekció megjelenítése menüpontját, amelynek segítségével megjelenítheti a szekcióablakot a képernyőn. Ezután válassza az Ugrás lehetőséget.

Szekció elrejtése
  A látható szekcióablakok elrejtéséhez használja a Szekció elrejtése lehetőséget.

  Az összes szekciót nem lehet elrejteni. Legalább egy szekció mindig látható.

Szekció megjelenítése
  A Szekció elrejtése funkcióval jeleníthet meg egy olyan szekcióablakot, amelyet előzőleg a Szekció elrejtése elemmel elrejtett.

A Nézet pont segítségével jelenítheti meg az ablakok egy előzőleg elmentett elrendezését, vagy mentheti el az ablakok elrendezését.

A Personal Communications a következő, szekcióablakok megjelenítésével kapcsolatos információkat tudja menteni és visszaállítani:

- Minden egyes ablak pozíciója és mérete
- Ablak állapota (általános, kis méret, teljes méret)
- Ablak betűkészlete

Legfeljebb nyolc ablak megjelenítési információját lehet menteni.

### Súgó

A szekcióablakok kezeléséről további információkat az online súgóban talál:

1. Válassza a Súgó menü Eljárások menüpontját.
2. Amikor a segítségablak megjelenik, görgessen lefelé a Munkaállomás ablakok kezelése pontig.

   Ha részletes információkra van szüksége, akkor válasszon a listából.

## 1390/1399 kódlap támogatás

A Personal Communications támogatja a 1390-es és a 1399-es kódlapokat, így lehetővé teszi a japán karakterek feldolgozását. További információkat az Adminisztrátori kézikönyv című kiadvány Unicode támogatás részében talál.

## Felismerés és javítás

A Súgó -> Felismerés és javítás funkció a Personal Communications termék integritásának ellenőrzésére használható. A Felismerés és javítás művelet ellenőrzi a telepített Personal Communications fájlokat, hogy nem sérült-e meg a telepítés. Szükség esetén ezt egy javítás követi.

Megjegyzés: A felismerés és javítás funkció használata előtt minden aktív szekciót és SNA csomópontot le kell állítani.

Válassza ki a Parancsikonok visszaállítása beállítást, ha vissza kívánja állítani az eredeti parancsikonokat. Ha a Personal Communications telepítése óta módosította a parancsikonokat, akkor elképzelhető, hogy inkább békén kívánja hagyni ezeket; ebben az esetben ne válassza ki ezt a beállítást.

A Felismerés és javítás funkció használatához a rendszerházirendnek fel kell jogosítania erre. Elképzelhető, hogy meg kell adnia az eredeti Personal Communications telepítési forrás helyét.

A Personal Communications Felismerés és javítás a Szekciókezelőből és az emulációs szekció ablakokból is meghívható. A Personal Communications termék Windows Installer javítása a Windows Vezérlőpult Programok hozzáadása alkalmazásából indítható. A műveletek közötti különbségek a következők:

A Personal Communications Felismerés és javítás a következő műveleteket hajtja végre:

- Újratelepíti a hiányzó, sérült vagy régebbi verziószámmal rendelkező fájlokat.
- Újraírja az alkalmazás összes rendszerleíró adatbázis beállítását a HKEY_LOCAL_MACHINE részben.
- Újraírja az alkalmazás összes rendszerleíró adatbázis beállítását a HKEY_CURRENT_USER részben.
- Újratelepíti az összes parancsikont (választható).

Ennek alternatívájaként a Windows Installer a következő műveleteket végzi:

- Újratelepíti a hiányzó vagy régebbi verziószámmal rendelkező fájlokat. A Windows Installer nem ellenőrzi a sérült fájlokat.
- Újraírja az alkalmazás összes rendszerleíró adatbázis beállítását a HKEY_LOCAL_MACHINE részben.
- Újraírja az alkalmazás összes rendszerleíró adatbázis beállítását a HKEY_CURRENT_USER részben.
- Újratelepíti az összes parancsikont. Ez a funkció a Windows Installer esetén mindenképpen végrehajtásra kerül.

[ Oldal eleje | Előző oldal | Következő oldal | Tartalom | Tárgymutató ]