# Načrtovanje namestitve Personal Communications

Personal Communications podpira veliko delovnih postaj. Pri načrtovanje namestitve programa Personal Communications morate upoštevati zahteve za programsko opremo, strojno opremo, potrebe po pomnilniku in prostoru.

Naslednji razdelki opisujejo in navajajo seznam podpore za monitorje, vmesnike in tipkovnice.

Vodič za namestitev z zgoščenke nudi podrobnejša navodila o nameščanju programa Personal Communications.

## Strojna oprema delovne postaje

Personal Communications podpira delovne postaje z naslednjo strojno opremo:

Tabela 5. Podpora strojne opreme delovne postaje
Sistemske enote | Priporočena sistemska enota ima procesor Intel Pentium ter ima dostop do pogona za zgoščenke. Zahtevano je vsaj 125 MB prostora na trdem disku. Odvisno od izbranih namestitvenih možnosti je morda potreben dodaten prostor na disku.
Zasloni | Vsi monitorji ločljivosti VGA ali boljše, ki jih podpira sistem Windows.
Grafične kartice | Vse grafične kartice ločljivosti VGA ali boljše, ki jih podpira sistem Windows.
Tipkovnice |

- Izboljšana tipkovnica (101-tipka, 102-tipki, 104-tipke) (Samo 101-tipka za Japonsko)
- Okrnjena tipkovnica
- Microsoft Natural keyboard
- 5576-001/002/003/A01/B01/B05 (Japonska)

Tiskalniki | Vsi tiskalniki, ki jih podpira Windows, če ni uporabljena datoteka PDT. Referenčni priročnik za uporabnike emulatorja nudi podrobnejše informacije o tiskalnikih, ki so podprti v načinu PDT.
Komunikacijski vmesniki | LAN, SDLC, koaksialni, twinax, WAC, vrata COM, OEM in večprotokolni komunikacijski vmesnik.
Modemi | Vsi asinhroni modemi, ki uporabljajo nabor ukazov Hayes AT in jih podpira sistem Windows. Sinhroni (SDLC) modemi, priključeni v večprotokolni vmesnik (MPA), SDLC ali vmesnik WAC.

### Pomnilniške zahteve delovne postaje

Na Personal Communications je količina pomnilnika, ki ga potrebujete, odvisna od več parametrov, operacijskega sistema, ki ga uporabljate, tipa priključitve, števila sej in uporabe programerskih vmesnikov, kot sta EHLLAPI (Emulator High-Level Language Application Programming Interface) in DDE (Dynamic Data Exchange).

Tabela 6. Priporočeni sistemski pomnilnik
Podprti operacijski sistem | Najmanj | Priporočeno
--- | --- | ---
Windows 2000 Professional | 64 MB | 128 MB
Windows 2000 Advanced Server | 128 MB | 256 MB
Windows 2000 Server | 128 MB | 256 MB
Windows XP | 64 MB | 128 MB
Windows Server 2003 | 128 MB | 256 MB

## Programska oprema delovne postaje

Personal Communications je podprt v naslednjih operacijskih sistemih in platformah:

- Windows 2000 (Professional, Server in Advanced Server)
- Windows XP (Home, Professional in Tablet PC)
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2003 (Standard in Enterprise)
- Windows Server 2003 x64 (Standard in Enterprise)
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard in Enterprise)
- Windows Small Business Server 2003
- Citrix MetaFrame XP Presentation Server
- Citrix Metaframe Presentation Server 3.0
- Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
- IBM Communications Server for Windows različice 6.1.2
- IBM Communications Server for Linux V6.2 (odjemalec Windows)
- IBM Communications Server for Linux on zSeries V6.2 (odjemalec Windows)
- Virtual PC 2004
- Virtual Server 2005 Standard Edition
- Virtual Server 2005 Enterprise Edition
- VMWare Workstation V5.5
- VMWare Server

Personal Communications komunicira z naslednjimi tipi strežnikov ali prehodov:

- IBM Communications Server for Windows V6.1.2
- Microsoft SNA Server V4 SP4
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard and Enterprise)

Zahteve gostitelja

Referenčni priročnik za uporabnike emulatorja nudi podrobnejše informacije o zahtevah za strojno in programsko opremo za gostiteljske sisteme.

Za vse operacijske sisteme Windows je nameščen Java Runtime Environment 1.4.2.

### Podpora za platformo x64 Windows

Različice Microsoft Windows Server 2003, ki temeljijo na x64 in izdaja Microsoft Windows XP Professional x64 Edition so optimizirane za izvajanje izvirnih 64-bitnih programov, ne podpirajo pa 32-bitnih gonilnikov ali 16-bitnih aplikacij.

Za te platforme Personal Communications ne namesti naslednjih komponent in knjižnic.

- Protokoli SNA IBM
- DOS EHLLAPI
- Podpora za 16-bitne API-je:
  - Standardni 16-bitni vmesnik za EHLLAPI
  - 16-bitni vmesnik za WinHLLAPI
  - 16-bitni vmesnik za PCSAPI
  - 16-bitni vmesnik za SRPI
- Gonilniki za Coax

## Podatki aplikacije

Podatki aplikacije so splošno definirani kot datoteke, ki vsebujejo uporabniške nastavitve ali informacije o konfiguraciji. Aplikacija potrebuje del ali vse od teh datotek za pravilno izvajanje. Personal Communications uporablja več konfiguracijskih datotek: datoteke uporabniškega razreda lahko shrani profil uporabnika, datoteke sistemskega razreda so shranjene na skupnem mestu.

Tabela 7 prikazuje klasifikacije nekaterih najpogostejših pripon datotek Personal Communications.

Tabela 7. Tipi podatkovnih datotek aplikacije
Uporabniški razred | Sistemski razred
--- | ---
Pripona | Tip datoteke | Pripona | Tip datoteke
.ws | Profil delovne postaje | .acg | Konfiguracija SNA
.bch | Več sej | .mlg | Privzeti dnevnik sporočil
.ini | Velikost in nahajališče seje | .trc | Neformatirano sledenje
.pmp | Konfiguracija pojavne številske tipkovnice | .tlg | Formatirano sledenje
.kmp | Konfiguracija tipkovnice |  |
.srl | Seznam prenosa datotek |  |
.ndc | Konfiguracija povezave iSeries |  |
.upr | Uporabniški profil iSeries, eServer i5 ali System i5 |  |
.tto | Zahteva za prenos podatkov iSeries (Sprejmi) |  |
.tfr | Zahteva za prenos podatkov iSeries (Pošlji) |  |
.bar | Nastavitev orodjarne |  |
.mac | Makro |  |
.mmp | Nastavitev miške |  |
.xlt | Prevajalna tabela |  |
.xld | Prevajalna tabela DBCS |  |
.cert | Potrdilo |  |
.sth | Skrivanje gesla |  |
.adu | Pomožni program za samodejno izbiranje |  |
.kdb | Baza podatkov upravljanja potrdil |  |

### Nahajališča podatkov aplikacije

Nahajališče za podatke aplikacije podate med namestitvijo programa Personal Communications. V naslednjih tabelah so prikazane privzeta nahajališča podatkov aplikacije, glede na operacijski sistem.

Če ste pri namestitvi izbrali [Profil_uporabnika]\Podatki aplikacije, so uporabljene naslednje poti profila:

Operacijski sistem | Imenik uporabniških razredov (Trenutni uporabnik) | Imenik sistemskih razredov
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\%USERNAME% \Application Data\IBM\Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Če ste pri namestitvi izbrali Vsi uporabniki\Podatki aplikacije, so uporabljene naslednje poti profila:

Operacijski sistem | Imenik uporabniških razredov (Trenutni uporabnik) | Imenik sistemskih razredov
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Če ste pri namestitvi izbrali običajni zasebni imenik, so uporabljene naslednje poti profila:

Operacijski sistem | Imenik uporabniških razredov (trenutni uporabnik)1,2 | Imenik sistemskih razredov
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private
Če Upravljalnik uporabniških nastavitev (UPM) nastavite na imenik, ki ni privzeti imenik, bo Personal Communications uporabil ta imenik za shranjevanje datotek uporabniških razredov. Datoteke sistemskih razredov so shranjene v zasebnem (Private) imeniku.

2Za klasična nahajališča zasebnega imenika, C:\Program Files\IBM\Personal Personal Communications, je pogon, kjer je nameščen Personal Communications.

Opomba:
Pri namestitvah v platforme Windows x64, je pot imenika do `Program Files` zamenjana s `Program Files (x86)`.

## Namestitev ter omejitve programa Personal Communications za ChineseStar in RichWin

V tem razdelku je opisan postopek za namestitev programa Personal Communications v sistem ChineseStar (CStar) in RichWin. Opisane so tudi omejitve programa Personal Communications za izvajanje v CStar in RichWin.

### Namestitev programa Personal Communications v ChineseStar in RichWin

Preden namestite program Personal Communications, morate zagotoviti, da sta CStar ali RichWin nameščena v angleški različici sistema Windows. Če sta CStar ali RichWin nameščena in se izvajata, lahko program Personal Communications namestite s pomočjo informacij v priročniku Vodič za namestitev z zgoščenke.

### Omejitve programa Personal Communications za ChineseStar in RichWin

Pri uporabi programa Personal Communications v CStar in RichWin morate upoštevati naslednje omejitve:

- Personal Communications podpira samo kodno stran GBK.
- RichWin ne podpira funkcij APL 3270.
- CStar in RichWin podpirata samo urejevalnik IME (samo za vnos).

  Če na primer IME odprete v več oknih, se vedenje IME-ja v teh oknih uskladi. To je omejitev platforme in velja tudi za Personal Communications.

- Čeprav CStar in RichWin nudita veliko pisav true type, program Personal Communications podpira samo pisave nespremenljive velikosti.