# Einstieg

# Installation von Personal Communications planen

Personal Communications unterstützt zahlreiche Workstations. Bei der Planung der Installation von Personal Communications müssen bestimmte Hardware- und Softwarevoraussetzungen sowie Anforderungen an den Speicherbedarf (Hauptspeicher, Massenspeicher) beachtet werden.

In den folgenden Abschnitten werden die unterstützten Monitore, Adapter und Tastaturen aufgeführt und beschrieben.

Detaillierte Anweisungen zum Installieren von Personal Communications finden Sie in der Dokumentation CD-ROM Installationshandbuch.

## Workstation-Hardware

Personal Communications unterstützt Workstations mit folgender Hardware:

Tabelle 5. Unterstützte Workstation-Hardware

Systemeinheiten | Die empfohlene Systemeinheit verfügt über einen Intel Pentium-Mikroprozessor und Zugriff auf ein CD-ROM-Laufwerk. Das eingebaute Laufwerk muss über mindestens 125 MB Speicherbereich verfügen. Unter Umständen ist zusätzlicher Speicherbereich erforderlich, abhängig von den ausgewählten Installationsoptionen.
Bildschirme | Alle Monitore mit VGA-Auflösung (oder höherer Auflösung), die von Windows unterstützt werden.
Videoadapter | Alle Videoadapter mit VGA-Auflösung (oder höherer Auflösung), die von Windows unterstützt werden.
Tastaturen |

- Text-/Datentastatur (101 Tasten, 102 Tasten und 104 Tasten)
- Kompakttastatur
- Microsoft Natural Keyboard (Ergonomische Tastatur)
- 5576-001/002/003/A01/B01/B05 (Japan)

Drucker | Alle von Windows unterstützten Drucker, wenn keine PDT-Datei verwendet wird. Detailliertere Informationen zu Druckern, die im PDT-Modus unterstützt werden, finden Sie im Handbuch Emulator User's Reference.
DFV-Adapter | LAN-, SDLC-, Koaxial-, Twinaxial-, WAC-, COM-Anschluss-, OEM- und Multiprotokoll-DFV-Adapter.
Modems | Alle asynchronen Modems, die den Hayes AT-Befehlssatz verwenden und von Windows unterstützt werden. Synchrone (SDLC) Modems, die an einen Multiprotokolladapter (MPA), SDLC- oder WAC-Adapter angeschlossen sind.

### Hauptspeicher der Workstation

Die für Personal Communications erforderliche Speicherkapazität ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Betriebssystem der Workstation, Anschlussart, Anzahl von Sitzungen und Verwendung von Programmierschnittstellen (z. B. Emulator High-Level Language Application Programming Interface (EHLLAPI) oder Dynamic Data Exchange (DDE)).

Tabelle 6. Empfohlener Systemspeicher

Unterstütztes Betriebssystem | Minimum | Empfehlung
--- | --- | ---
Windows 2000 Professional | 64 MB | 128 MB
Windows 2000 Advanced Server | 128 MB | 256 MB
Windows 2000 Server | 128 MB | 256 MB
Windows XP | 64 MB | 128 MB
Windows Server 2003 | 128 MB | 256 MB

## Workstation-Software

Personal Communications wird von den folgenden Betriebssystemen und Plattformen unterstützt:

- Windows 2000 (Professional, Server und Advanced Server)
- Windows XP (Home, Professional und Tablet PC)
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2003 (Standard und Enterprise)
- Windows Server 2003 x64 (Standard und Enterprise)
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard und Enterprise)
- Windows Small Business Server 2003
- Citrix MetaFrame XP Presentation Server
- Citrix Metaframe Presentation Server 3.0
- Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
- IBM Communications Server für Windows Version 6.1.2
- IBM Communications Server für Linux V6.2 (Windows-Client)
- IBM Communications Server für Linux unter zSeries V6.2 (Windows-Client)
- Virtual PC 2004
- Virtual Server 2005 Standard Edition
- Virtual Server 2005 Enterprise Edition
- VMWare Workstation V5.5
- VMWare Server

Personal Communications kommuniziert mit folgenden Typen von Servern oder Gateways:

- IBM Communications Server für Windows V6.1.2
- Microsoft SNA Server V4 SP4
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard und Enterprise)

Hostanforderungen
Informationen zu Software- und Hardwarevoraussetzungen für Hostsysteme finden Sie im Handbuch Emulator User's Reference. Bei allen unterstützten Windows-Betriebssystemen ist Java Runtime Environment 1.4.2 installiert.

### Windows x64-Plattformunterstützung

Die x64-basierten Versionen von Microsoft Windows Server 2003 und Microsoft Windows XP Professional x64 Edition wurde optimiert, so dass native 64-Bit-Programme ausgeführt werden können; 32-Bit-Treiber oder 16-Bit-Anwendungen werden hingegen nicht unterstützt.

Für diese Plattformen installiert Personal Communications die folgenden Funktionen und Bibliotheken nicht.

- IBM SNA-Protokolle
- DOS-EHLLAPI
- 16-Bit-API-Unterstützung
  - EHLLAPI 16-Bit-Standardschnittstelle
  - WinHLLAPI 16-Bit-Schnittstelle
  - PCSAPI 16-Bit-Schnittstelle
  - SRPI 16-Bit-Schnittstelle
- Coax-Treiber

## Anwendungsdaten

Als Anwendungsdaten werden im Allgemeinen solche Dateien bezeichnet, die Informationen zu Benutzervorgaben oder zur Konfiguration enthalten. Eine Anwendung benötigt einige oder gegebenenfalls alle dieser Dateien, um korrekt ausgeführt werden zu können. Personal Communications verwendet mehrere Konfigurationsdateien: Benutzerklassendateien werden individuell pro Benutzerprofil gespeichert, während Systemklassendateien an einer gemeinsamen Position gespeichert werden.

Tabelle 7 listet die Klassifikationen einiger der gebräuchlichsten Personal Communications-Dateierweiterungen auf.

Tabelle 7. Dateitypen von Anwendungsdaten

Benutzerklasse | Systemklasse
--- | ---
Erweiterung | Dateityp | Erweiterung | Dateityp
.ws | Workstationprofil | .acg | SNA-Konfiguration
.bch | Mehrfachsitzungen | .mlg | Standard-Nachrichtenprotokoll
.ini | Sitzungsgröße und -position | .trc | Nicht formatierte Tracedatei
.pmp | Konfiguration des Dialogfenstertastenblocks | .tlg | Formatierte Tracedatei
.kmp | Konfiguration der Tastatur |  |
.srl | Dateiübertragungsliste |  |
.ndc | iSeries-Verbindungskonfiguration |  |
.upr | iSeries-, eServer i5- oder System i5-Benutzerprofil |  |
.tto | iSeries-Datenübertragungsanforderung (Ankommend) |  |
.tfr | iSeries-Datenübertragungsanforderung (Ausgehend) |  |
.bar | Funktionsleistenkonfiguration |  |
.mac | Makro |  |
.mmp | Mauskonfiguration |  |
.xlt | Umsetztabelle |  |
.xld | DBCS-Umsetztabelle |  |
.cert | Zertifikat |  |
.sth | Kennwortstash |  |
.adu | Automatische Wähleinrichtung |  |
.kdb | Verwaltungsdatenbank für Zertifikate |  |

### Anwendungsdatenpositionen

Die Speicherposition der Anwendungsdaten wird bei der Installation von Personal Communications angegeben. In den folgenden Tabellen werden die Standardspeicherpositionen für Anwendungsdaten nach Betriebssystem geordnet aufgeführt.

Wurde bei der Installation der Pfad '[UserProfile]\Anwendungsdaten' ausgewählt, werden die folgenden Profilpfade verwendet:

Betriebssystem | Benutzerklassenverzeichnis (aktueller Benutzer) | Systemklassenverzeichnis
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Dokumente und Einstellungen\ %BENUTZERNAME%\ Anwendungsdaten\IBM\Personal Communications | C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\ Anwendungsdaten\IBM\Personal Communications

Wurde bei der Installation der Pfad 'All Users\Anwendungsdaten' ausgewählt, werden die folgenden Profilpfade verwendet:

Betriebssystem | Benutzerklassenverzeichnis (aktueller Benutzer) | Systemklassenverzeichnis
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\ Anwendungsdaten\IBM\Personal Communications | C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\ Anwendungsdaten\IBM\Personal Communications

Wurde bei der Installation die klassische Verzeichnisposition 'Private' ausgewählt, werden die folgenden Profilpfade verwendet:

Betriebssystem | Benutzerklassenverzeichnis (aktueller Benutzer)1,2 | Systemklassenverzeichnis
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Programme\IBM\Personal Communications\Private | C:\Programme\IBM\Personal Communications\Private
1Falls der User Preference Manager (UPM) auf ein anderes Verzeichnis als das Standardverzeichnis verweist, speichert Personal Communications die Benutzerklassendateien in dem angegebenen Verzeichnis. Systemklassendateien werden immer im Verzeichnis 'Private' gespeichert.

2Bei den üblichen Verzeichnispositionen für das Verzeichnis 'Private' gilt, dass 'C:\Programme\IMB\Personal Communications' dasjenige Laufwerk ist, auf dem Personal Communications installiert wurde.

Anmerkung:
  Bei Installationen auf Windows x64-Plattformen wird der Verzeichnispfad `Programme` durch `Programme (x86)` ersetzt.

## Personal Communications auf ChineseStar und RichWin - Installation und Einschränkungen

In diesem Abschnitt werden die Installation von Personal Communications auf ChineseStar (CStar) und RichWin sowie die Einschränkungen beim Betrieb von Personal Communications auf CStar und RichWin beschrieben.

### Personal Communications auf ChineseStar und RichWin installieren

Vor der Installation von Personal Communications muss sichergestellt werden, dass CStar oder RichWin auf der englischen Version von Windows installiert ist und ausgeführt wird. Wenn CStar bzw. RichWin installiert ist und ausgeführt wird, kann Personal Communications installiert werden. Führen Sie dazu die in der Dokumentation CD-ROM Installationshandbuch beschriebenen Arbeitsschritte aus.

### Einschränkungen von Personal Communications auf ChineseStar und RichWin

Für den Betrieb von Personal Communications auf CStar und RichWin bestehen folgende Einschränkungen:

- Personal Communications unterstützt nur die GBK-Codepage.
- RichWin unterstützt keine 3270-APL-Funktionen.
- CStar und RichWin unterstützen nur einen einzelnen Input Method Editor (IME).
  Wird der IME z. B. in mehreren Fenstern geöffnet, wird das Verhalten des IME in diesen Fenstern synchronisiert. Dies ist eine Plattformeinschränkung, die auch auf Personal Communications zutrifft.
- CStar und RichWin stellen zwar viele Truetype-Schriftarten zur Verfügung; Personal Communications unterstützt jedoch nur Schriftarten mit fixierter Zeichendichte.

[ Seitenanfang | Vorherige Seite | Nächste Seite | Inhaltsverzeichnis | Index ]