# Guide d'initiation

# Connexions API Client

## Support pour Communications Server

Si vous vous connectez à IBM Communications Server pour Windows en utilisant le client Communications Server ou en procédant à une installation sur le serveur Communications Server, vous devez configurer Personal Communications avec l'interface SNA API client.

L'interface API Client permet les connexions suivantes :

- Emulation 3270

  LUA - LU 0, 1, 2 ou 3 via l'interface WinRUI. Cette connexion permet de disposer de sessions écran et imprimante.

- APPC3270

  Cette connexion permet de disposer de sessions 3270 (écran uniquement) sur une connexion LU 6.2 à l'hôte.

- Emulation 5250

  Cette connexion permet de disposer de sessions 5250 écran et imprimante via l'interface APPC.

Remarque :
  Vous devez d'abord installer Communications Server pour le client Windows 5.0 ou version suivante.

Vous pouvez installer Personal Communications sur le serveur Communications Server pour Windows Server ou sur l'API Client.

Les deux interfaces suivantes sont prises en charge :

- Communications Server pour Windows

  Vous pouvez exécuter Personal Communications sur un poste équipé de Communications Server. Le produit utilise la pile du protocole de Communications Server pour se connecter à l'hôte.

- Client pour Communications Server pour Windows

  Pour les postes de travail client, Communications Server dispose d'un client qui communique avec le serveur et fournit une interface utilisable par Personal Communications. Avant d'installer Personal Communications, vous devez installer le client sur votre poste de travail.

Remarque :
  Vous ne pouvez pas installer les pilotes de protocole SNA de Personal Communications si vous souhaitez utiliser l'interface API Client. Cependant, vous pouvez utiliser les types de connexion non SNA (HPO, Home3270, TN3270, et IPX/SPX).

## Equilibrage de la charge

Personal Communications prend en charge l'équilibrage de la charge pour tous les types de clients. L'équilibrage de la charge permet la répartition de sessions de LU 0 à 3 et de LU 6.2 sur plusieurs serveurs Personal Communications. Le serveur affiche les services, y compris les taux d'occupation, que les clients ou serveurs peuvent regrouper et organiser pour sélectionner un serveur.

### Equilibrage de la charge sur des protocoles TCP/IP

L'équilibrage de la charge sur des protocoles TCP/IP est une fonction clé de IBM Communications Server pour Windows 5.1. Cette fonction permet l'équilibrage dynamique des sessions de LU2 dépendante (hôte vers poste de travail). Dans le cas de sessions de LU2 sur des connexions TCP/IP, la charge est répartie sur des serveurs au sein d'un groupe de LU2 et d'une portée nommés. Ainsi, lorsqu'une demande de connexion à une LU2 donnée est émise, c'est le serveur le moins chargé inscrit dans la portée définie qui sera utilisé.

Remarques :

1. IBMSLP.DLL doit être disponible dans le répertoire système du poste de travail client. Pour savoir comment obtenir ce fichier, reportez-vous à la documentation relative à votre serveur.

2. Pour bénéficier d'un réel équilibrage, entrez un caractère générique (*) dans les zones Nom de serveur et Nom de service, et attribuez la valeur Groupe à l'option Catégorie de LU.

## Système de secours

Cette fonction permet de garantir que les connexions configurées à un hôte peuvent continuer de fonctionner lorsqu'un serveur tombe en panne, en déclenchant l'activation de connexions alternatives sur un serveur de secours. Elle peut être utilisée en conjonction avec l'équilibrage de la charge.

Si la session active établie avec le serveur s'interrompt en raison d'une défaillance de la liaison ou du serveur, Personal Communications tente de la reconnecter en utilisant les valeurs attribuées aux options de système de secours suivantes : Nom de serveur, Nom de service ou Nom de groupe.

IBMSLP.DLL doit être disponible dans le répertoire système du poste de travail client.

[ Début de page | Page précédente | Page suivante | Table des matières | Index ]