# Abilitazione delle applicazioni client/server

Il supporto Personal Communications per i nodi finali di APPN consente di di trarre vantaggio dalle reti di APPN. Una rete APPN consente la ricerca automatica delle applicazioni partner e una selezione dinamica di instradamento ottimizzata. Queste funzioni consentono alle stazione di lavoro di comunicare in modo più flessibile con gli altri sistemi presenti nella rete.

Inoltre, Personal Communications fornisce il supporto per le API (application programming interfaces) APPC e CPI-C a 32 bit, che forniscono delle soluzioni convenienti ai programmi applicativi di client a 32 bit presenti sulla stazione di lavoro per comunicare con tali applicazioni su altre stazione di lavoro.

## Configurazione di un nodo

Prima di utilizzare le API del client e comunicare con altri programmi applicativi, è necessario configurare Personal Communications come nodo finale SNA.

Per configurare un nodo SNA:

1. Dal menu Start, fare clic su Programmi -> IBM Personal Communications -> Configurazione nodo SNA.

   Viene visualizzata la finestra Personal Communications Configurazione nodo SNA.

2. Selezionare le opzioni di configurazione necessarie nell'ordine indicato nella finestra.

   Per selezionare un'opzione, fare clic su di essa e poi su Nuovo.

   Per ogni opzione, immettere le informazioni appropriate nei pannelli di configurazione. La maggior parte delle informazioni richieste vengono indicate nella pagina Base. Fare clic su OK per completare l'opzione. Fare clic su Guida se si ha la necessità di acquisire maggiori informazioni sui parametri singoli.

3. Fare clic su File -> Salva o Salva con nome.
4. Immettere il nome del file e fare clic su Salva. Tenere presente che è possibile selezionare il tipo di file e l'ubicazione in cui salvarlo. Il tipo di file predefinito è .ACG e l'ubicazione predefinita è la directory di dati di applicazione system-class.
5. Fare clic su File -> Esci.

Suggerimento

Se si dispone di più di un file di configurazione, è possibile aggiungere ulteriori file di configurazione ad un nodo attivo. Per dettagli, fare riferimento alla guida nella sezione Operazioni nodo SNA.

## Avvio del nodo SNA

1. Per avviare il nodo SNA, dal menu Start, fare clic su Programmi -> IBM Personal Communications -> Configurazione nodo SNA.

   Viene visualizzata la finestra Operazioni di nodo SNA di Personal Communications.

2. Fare clic su Avvia nodo dal menu Operazioni.

   Viene visualizzata la finestra Seleziona file di configurazione da utilizzare.

3. Fare doppio clic sul file di configurazione (.ACG) che definisce il nodo che si desidera avviare.

Nota:
un altro modo per avviare il nodo SNA è utilizzare la riga comandi. Il comando da utilizzare è CSSTART. Per la sintassi corretta, fare riferimento al manuale Administrator's Guide and Reference.

## Arresto del nodo SNA

1. Per arrestare il nodo SNA, fare clic su Programmi -> IBM Personal Communications -> Supporto PD e amministrativo -> Operazioni nodo SNA.

   Viene visualizzata la finestra Operazioni di nodo SNA di Personal Communications.

2. Selezionare una risorsa nella colonna Alias.
3. Fare clic su Arresta nodo dal menu Operazioni.

Nota:
un altro modo per arrestare il nodo SNA è utilizzare la riga comandi. Il comando da utilizzare è CSSTOP. Per la sintassi corretta, fare riferimento al manuale Administrator's Guide and Reference.

## Requisiti APING

Se si desidera eseguire il programma di utilità Check Connection (APING) fornito con questo pacchetto su un iSeries, eServer i5 o System i5 che sta eseguendo OS/400 V3R1, per prima cosa è necessario installare la PTF MF10808 su iSeries, eServer i5 o System i5. Se questo PTF non è installato, possono verificarsi errori con sense code di 080F 6051 e 1008 201D.