# クイック・ビギニング

# パーソナル・コミュニケーションズについて

パーソナル・コミュニケーションズは、ネットワークの能力を最大限活用し、ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) や広域ネットワーク (WAN) といった環境をサポートする各種の接続オプションを提供することにより、ご使用になっているワークステーションでパーソナル・ネットワーキングを行えるようにします。ホスト端末エミュレーション、クライアント/サーバー・アプリケーション、または接続性のどの面においても、パーソナル・コミュニケーションズは、通信、ネットワーク、および管理の堅固な機能を提供します。

パーソナル・コミュニケーションズはあらゆる機能を備えたエミュレーターです。ホスト端末のエミュレート機能のほかに、次のような有用な機能が用意されています。

- ファイル転送
- 動的構成
- 使いやすいグラフィカル・インターフェース
- エミュレーター高水準言語プログラミング・インターフェース (EHLLAPI)、ホスト・アクセス・クラス・ライブラリー (HACL)、および PCSAPI などのエミュレーター API。たとえば、EHLLAPI は、ユーザーが直接介入することなく、ホスト画面を読み取ってキー・ストロークを入力する自動化操作プログラム・アプリケーションでしばしば使用されます。詳細については、「エミュレーター・プログラミング」および「ホスト・アクセス・クラス・ライブラリー」を参照してください。

パーソナル・コミュニケーションズは、LAN、WAN、およびリモート・アクセスと接続用の IBM ホスト統合ポートフォリオの主要なクライアント・コンポーネントです。パーソナル・コミュニケーションズは、ミッドレンジ・サーバーまたはエンタープライズ・サーバーにあるアプリケーションおよびデータへのアクセスを提供します。また、ホスト上のデータやアプリケーションに従来どおりアクセスするための最適なプラットフォームも提供します。パーソナル・コミュニケーションズには、従来のビジネスを e-business に変換するのに役立つ新しいツールが組み込まれています。

パーソナル・コミュニケーションズでエンタープライズ拡張機能を使用することで、IP を介して SNA LU6.2/CPIC/APPC アプリケーションの保全性を保守することができます。この機能は、ゲートウェイを SNA 環境に戻す IBM のデスクトップ上と通信サーバー内での使用に限定されます。 IP ネットワークを介したこれらの SNA アプリケーションのトランスポートの問題を解決するための解決策は 1 つのみです。

エンタープライズ拡張機能を使用すると、ユーザーは、SNA のアプリケーションとデータの有効範囲を拡大して、SNA ユーザーと同レベルの信頼性、拡張容易性、および制御能力を備えた IP ネットワークおよび IP 接続のクライアントを組み込むことが可能になります。パーソナル・コミュニケーションズは、エンタープライズ拡張機能 (EE) DLC をサポートします。

パーソナル・コミュニケーションズは、SNA ベースのクライアントのための各種アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) をサポートします。ユーザーは対等クライアント API を使用するアプリケーションを作成することができます。この API は LU6.2 に基づいており、パーソナル・コミュニケーションズによって提供されます。この API によって、ユーザーは対等ワークステーション上にある情報に同時にアクセスして処理することができます。

パーソナル・コミュニケーションズは、エンド・ノードとして拡張対等通信ネットワーキング(R) (APPN(R)) をサポートし、高性能経路指定機能 (HPR) および従属型 LU リクエスター機能 (DLUR) という拡張ネットワーク機能を使用します。

AnyNet(R) SNA over TCP/IP は、パーソナル・コミュニケーションズの機能の 1 つで、エミュレーターやクライアント/サーバー SNA アプリケーションが TCP/IP ネットワークを介して通信することを可能にするものです。

## パーソナル・コミュニケーションズ バージョン 5.9 の新機能

パーソナル・コミュニケーションズ バージョン 5.9 は、従来使用されてきたパーソナル・コミュニケーションズ バージョン 5.8 に基づいています。パーソナル・コミュニケーションズ バージョン 5.8 をよくご存じの方は、新しい機能および機能強化について検討してみたいと思われるでしょう。

エミュレーター・セッションの機能強化

  Windows x64 プラットフォームのサポート
    パーソナル・コミュニケーションズ バージョン 5.9 は、Windows XP Professional x64 Edition および Windows Server 2003 Standard x64 Edition と Enterprise x64 Edition 用の非 SNA プラットフォームのサポートを提供します。

  ページ・ヘッダーとフッター
    画面印刷および画面印刷の収集のジョブで、印刷されるページにヘッダーまたはフッターを追加することができます。

    この機能の詳細については、「エミュレーター・ユーザーのための解説書」を参照してください。

  VT ホスト印刷での Windows 印刷ドライバー
    VT ホスト印刷に Windows 印刷ドライバーを使用することができます。この機能は、既存の PDT 印刷機能に追加されます。

  EEDLC での IPv4 と IPv6 の並行接続
    EEDLC では、IPv4 接続と IPv6 接続を並行して構成および実行することができます。

  セッション・ビューを変更するためのポリシーの機能強化
    Windows グループ・ポリシーを編集することで、セッション・ウィンドウのツールバー、メニュー・バー、および拡張 OIA を非表示にすることができます。

    ビュー・ポリシーの変更について詳しくは、「管理者ガイドおよび解説書」を参照してください。

  セッション・ウィンドウの制御を制限するためのポリシーの機能強化
    Windows グループ・ポリシーを編集することで、セッション・ウィンドウの最大化、最小化、およびクローズを行うユーザーの機能を制限することができます。

    実行ポリシーの変更について詳しくは、「管理者ガイドおよび解説書」を参照してください。

  5250 プリンター・セッションの印刷ジョブの収集
    この機能を使用すると、印刷ジョブを収集して、そのジョブを単一のジョブとしてまたはグループで印刷することができます。この機能に関連付けられた機能は、キーボード、ポップアップ・キーパッド、マウス・ボタン、またはツールバー・ボタンにマップ可能です。

    この機能の詳細については、「エミュレーター・ユーザーのための解説書」を参照してください。

  拡張トレース・バッファー
    負荷が大きいトレースですべてのトレース・レコードを収集できるように、追加の CSTrace バッファーが提供されます。

  「ページ設定」の「最適化」オプション
    「ページ設定」ダイアログのチェック・ボックスを使用すると、「最適化印刷倍率 (Best Fit print scaling)」を使用可能にすることができます。この機能は、次のセッションで使用可能です。
    - 3270 ディスプレイおよびプリンター
    - VT ディスプレイ (プリンター・コントローラー・モードを含む)

    この機能の詳細については、「エミュレーター・ユーザーのための解説書」を参照してください。

セキュリティーおよび認証の機能強化

  Kerberos ベースのログオンの自動化
    5250 ディスプレイ・セッションでは、この機能は、ログオン・ユーザーのクリデンシャルを使用した、自動的なサインオン機能をホストに提供します。データ転送ユーティリティーでは、Kerberos 認証を使用して、サインオン・ステップをバイパスすることができます。

    この機能の詳細については、「管理者ガイドおよび解説書」を参照してください。

  Telnet 折衝セキュリティー
    TLS セキュリティーは、ホストとパーソナル・コミュニケーションズの間で Telnet 折衝プロセスの一部として折衝することができます。

    この機能の詳細については、「管理者ガイドおよび解説書」を参照してください。

サポートおよび管理の機能強化

  IBM Support Assistant
    IBM Support Assistant を使用すると、ソフトウェアの質問を簡単に解決することができます。 Support Assistant は、以下のコンポーネントを提供します。
    - 検索

      ソフトウェア情報データベースを検索できます。

    - サービス

      Electronic Service Request Web サイトにアクセスして PMR を提出することを選択したお客様を支援します。

    - サポート・リンク

      ブランドおよび製品別に編成された IBM Web リンクの統合されたリストです。

    ヘルプ・デスク担当者およびパーソナル・コミュニケーションズ管理者は、エンド・ユーザーへのサポートを改良するために、Support Assistant をインストールすることができます。 Support Assistant は、次のアドレスからダウンロードできます。

    http://www.ibm.com/software/support/isa/index.html

  ITLM 作動可能
    この機能により、IBM Tivoli(R) License Manager を使用して、パーソナル・コミュニケーションズのインストールおよび使用を検出することができます。

## パーソナル・コミュニケーションズのプログラム・アイコン

パーソナル・コミュニケーションズをインストール済みの場合、使用可能な主要機能はアイコンとして表示されています。アイコンは、IBM パーソナル・コミュニケーションズのプログラム・フォルダーのサブフォルダーにグループ分けしてあります。

それぞれの機能を簡単に説明します。

セッションの開始または構成
  このアイコンは、Session Manager を立ち上げる場合に使用します。このダイアログを使用して、セッションの開始または構成ができます。構成中は、セッション・タイプ、画面サイズ、LU 番号、グラフィックス・サポート、通信リンクのタイプとそのパラメーター、および他の情報を指定できます。これらの情報はすべてワークステーション・プロファイルに保管できます。保管した後は、そのセッション・アイコンをクリックするだけでセッションを開始できます。許可ユーザーはこのダイアログを使用して、新しいバッチ・ファイルも作成することができます。

SNA ノード構成
  このアイコンは、SNA ノードおよび関連のリソースを構成したり、拡張構成パラメーターを変更したりするときに使用します。エミュレーター・セッションの大部分はこのユーティリティーを使用しなくても構成できますが、クライアント/サーバー通信や対等通信を使用可能にするには SNA ノード構成を作成しなければなりません。これは、「選択」->「起動」->「SNA ノード構成」を選択することによって、アクティブ・セッションからも実行することができます。

### 管理および問題判別 (PD) のためのツール

証明書のマイグレーション
  このアイコンは、セキュリティー証明書を GSKit から Microsoft CryptoAPI (MSCAPI) へマイグレーションするために使用します。セッション・セキュリティーを使用可能にして使用する方法について詳しくは、「管理者ガイドおよび解説書」を参照してください。

SNA センス・データの表示
  SNA センス・データとそれに関連した説明を表示するにはこのアイコンを使用します。センス・データは、内部 SNA フロー、エラー・ログ、エラー・メッセージ、およびトレースの中にある SNA エラー情報です。いくつかのパーソナル・コミュニケーションズ・エラー・メッセージには、センス・データが含まれています。

情報バンドラー
  このアイコンは、マシンにインストールされているかマシンで稼働しているソフトウェアのようなレジストリー情報だけでなく、システム・ファイルおよび特定のトレースとログのファイルを集めるために使用します。これは、「選択」->「起動」->「情報バンドラー」をクリックすることによって、アクティブ・セッションからも実行することができます。

インターネット・サービス
  このアイコンは、情報バンドラーが収集したシステム・データおよび診断データを FTP サーバーに送信するために使用します。これは、「選択」->「起動」->「インターネット・サービス」を選択することによって、アクティブ・セッションからも実行することができます。

ログ・ビューアー
  このアイコンは、パーソナル・コミュニケーションズのメッセージを表示し、マージ、ソートするため、またログをトレースするために使用します。パーソナル・コミュニケーションズは、初期設定および操作の間にエラー・メッセージおよび通知メッセージのログをとります。これは、「選択」->「起動」->「ログ・ビューアー」を選択することによって、アクティブ・セッションからも実行することができます。

マイグレーション・ユーティリティー
  このアイコンは、ユーザーのユーザー・クラス・ファイルおよびシステム・クラス・ファイルおよびデスクトップ・アイコンをパーソナル・コミュニケーションズ バージョン 5.9 へマイグレーションするために使用します。

製品更新ツール
  このアイコンは、WebUpdate にアクセスし、プログラム診断依頼書 (APAR) と製造時のリフレッシュを確認するために使用します。

SNA ノード構成検査
  このアイコンは、SNA ノード構成データに対して手作業で行った、ASCII の編集変更が有効であるかどうかを検査するのに使用します。

SNA ノード操作
  このアイコンは、リソースの開始または停止、あるいはリソース情報の表示などの SNA ノード操作を行うために使用します。これは、「選択」->「起動」->「SNA ノード操作」を選択することによって、アクティブ・セッションからも実行することができます。

トレース機能
  このアイコンは、トレース機能をオンまたはオフにしたり、ユーザーのワークステーションと他のホスト・システムとの間で渡される通信プロトコル情報を取り込むために使用します。通信上の問題を解決するために、トレースを使用することができます。これは、「選択」->「起動」->「トレース機能」を選択することによって、アクティブ・セッションからも実行することができます。

### ユーティリティー

APING および AFTP のユーティリティーは、米国英語でのみ提供されています。

注
`これらのプログラムは、特定物として現存するままの状態で提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含め、いかなる保証も適用されません。`

iSeries 接続構成
  このアイコンは、データ転送機能を使用する各 iSeries、eServer i5、または System i5 ホストに対する接続を定義するときに使用します。

証明書管理
  このアイコンは、ユーザーの通信サーバーとクライアントとの間で Secure Sockets Layer (SSL) 通信を行えるようにするために使用します。このユーティリティーの使用法について詳しくは、「管理者ガイドおよび解説書」を参照してください。

接続 APING の検査
  この CPI-C サンプル・プログラムは、ネットワークの接続を検査するのに使用します。APING を使用してネットワーク接続を確立し、問題を診断し、簡単なパフォーマンス測定値を得ることができます。APING は、相手のコンピューターとの間でデータ・パケットを交換し、データ転送にどれくらいの時間がかかったかを測定することができます。

CM マウス
  このアイコンで、マウス・ボタンが PF キーや特殊エミュレーター制御キーなどあらゆる一連のホスト・キー・ストロークを実行するように定義できます。ほかにも、ポップアップ・メニューを作成して、ホスト・プログラムを変更することなくホスト・アプリケーションを制御することができます。

  注:
    CM マウスは、ユーティリティーとして使用するために提供されるサンプル・アプリケーションです。これは英語版のみ使用可能で、SBCS システム上でのみ実行されます。

    このユーティリティーは、カスタム・インストール・オプションを使用するとインストールできます。詳細については、「CD-ROM インストール・ガイド」を参照してください。

CM マウス構成
  このアイコンは、CM マウス・スクリプト・ユーティリティーを構成するために使用します。

変換マクロ
  このアイコンは、既存のパーソナル・コミュニケーションズのマクロを XML ファイルまたは VBScript ファイルに変換するために使用します。

データ転送 (iSeries のみ)
  このアイコンは、ワークステーションと iSeries、eServer i5、または System i5 データベースとの間でデータを転送するために使用します。

データベース・アクセス
  このアイコンは、データベース・アクセス・ユーティリティーを開始するものです。このユーティリティーを使用して、SQL サーバー、 Microsoft Excel、 Lotus(R) 1-2-3(R)、 dBASE データベースといったデータベース (Microsoft ODBC 規格のレベル 1 に準拠しているもの) からデータを抽出することができます。その後、抽出したデータを Excel、 Lotus 1-2-3、その他のアプリケーションに直接渡すことが可能です。

DOS EHLLAPI
  このアイコンは、32 ビットのパーソナル・コミュニケーションズ・エミュレーターと通信する DOS ベースの EHLLAPI プログラムを、使用可能または使用不可にするために使用します。

メニュー・バーのカスタマイズ
  このアイコンは、セッション・ウィンドウのメニュー・バーをカスタマイズするのに使用します。

複数セッション
  このアイコンは、バッチ・ファイル (.BCH) を作成するのに使用します。バッチ・ファイルでは、同時に開始させる複数のエミュレーター・セッション (ワークステーション・プロファイル) や他のサポートされている Windows プログラムを指定できます。バッチ・ファイルごとにアイコンを作成して、そのアイコンをクリックするだけでそれらのプログラムを開始させることができます。

ファイルの転送 AFTP
  このプログラムを使用すれば、テキスト・ファイルやバイナリー・ファイルを迅速に、かつ効率よく転送できます。

ユーザーのプリファレンス
  このアイコンは、ユーザーのプリファレンスをセットアップまたは変更するために (たとえば、ユーザー・インターフェース言語を変更) 使用します。

ZipPrint (3270 のみ)
  このアイコンは、ZipPrint プログラムを開始するために使用します。このプログラムを使用すると、ホスト・システム・ファイルや画面、PROFS(R) または OfficeVision(R) のノート、カレンダー、文書、CMS ファイル、XEDIT ワークスペース、などを印刷することができます。セッション始動時に、ZipPrint はセッション・ウィンドウのメニュー・バーに項目を追加します。

## パーソナル・コミュニケーションズのセッション

パーソナル・コミュニケーションズが提供するセッションは、ユーザーのワークステーションとホスト・システムとの間の通信を可能にする論理接続です。次のようなセッション・タイプがあります。

ディスプレイ・セッション
  ワークステーションを、ホスト・システムに接続された表示端末として使用します。
プリンター・セッション
  ワークステーションのプリンターを、ホストのシステム・プリンターとして使用します。
クライアント/サーバー・セッション
  CPI-C および APPC (LU6.2) を使用して対等通信を可能にする接続を確立します。

## パーソナル・コミュニケーションズの接続

パーソナル・コミュニケーションズは、以下のホスト・システムへの各種の接続をサポートしています。エミュレーター・セッションの構成を始めると、以下のアイコンが表示されます。

zSeries

iSeries

ASCII

S/3X

### zSeries エミュレーター接続

表 1. zSeries エミュレーター接続アイコン

インターフェース | 接続
--- | ---
LAN |

  LAN (IEEE 802.2 経由)
  3270 (Communications Server for Windows 経由)
  Telnet3270
  iSeries 経由の 3270 (パススルー)
  LAN 経由の APPC3270
  FMI 経由の Microsoft SNA クライアント
  Microsoft SNA クライアント (LUA インターフェースを使用)
  Microsoft SNA クライアント (APPC インターフェースを使用)
  従属型 LU リクエスター (DLUR)
  3174 対等通信
  Telnet (TCP/IP) 接続の VT

COAX |

  SNA DFT (Distributed Function Terminal)
  非 SNA DFT (Distributed Function Terminal)

COM ポート |

  非同期接続の SNA
  IBM Global Network(R) (日本では不可)
  Home3270
  IBM Global Network - 非同期接続の SNA
  従属型 LU リクエスター (DLUR) (下記を経由)

    非同期接続の SNA
    Hayes AutoSync
  Hayes AutoSync
  APPC3270 (下記を経由)

    非同期接続の SNA
    Hayes AutoSync
  非同期接続の VT
  Telnet 3270
  Telnet (TCP/IP) 接続の VT
  X.25 Hayes AutoSync
  Hayes AutoSync 経由の X.25 DLUR
  Hayes AutoSync 経由の X.25 APPC 3270

5250 |

  iSeries 経由の 3270
  従属型 LU リクエスター (DLUR)

SDLC |

  同期データ・リンク制御
  iSeries 経由の 3270 (パススルー)
  SDLC 経由の APPC 3270
  従属型 LU リクエスター (DLUR)

SNA/IP |

  LU 0、1、2、3
  APPC 3270
  DLUR 経由の LU 0、1、2、3

IBM ISA/MCA WAC |

  同期データ・リンク制御
  iSeries 経由の 3270 (パススルー)
  SDLC 経由の APPC 3270
  従属型 LU リクエスター (DLUR)
  X.25 Qualified Logical Link Control
  iSeries 経由の X.25 3270
  X.25 経由の APPC 3270
  X.25 DLUR

API クライアント |

  Communications Server クライアント
  Communications Server

IBM-EEDLC |

  DLUR 経由の LU (0、1、2、3)
  APPC 3270

OEM |

  LU (0、1、2、3)
  iSeries 経由の 3270 (パススルー)
  APPC 3270
  従属型 LU リクエスター (DLUR)

### iSeries エミュレーター接続

表 2. iSeries エミュレーター接続アイコン

インターフェース | 接続
--- | ---
LAN |

  LAN (IEEE 802.2 経由)
  TCP/IP 接続の Telnet5250
  IPX/SPX 接続の Telnet5250
  Telnet 接続の VT

5250 |

  平衡型データ・リンク制御 (APPC)
  平衡型データ・リンク制御 (コンソール)

COM ポート |

  非同期接続の SNA
  Hayes AutoSync
  非同期接続の SNA (コンソール)
  非同期接続の VT
  Telnet 接続の VT
  Telnet 5250
  X.25 Hayes AutoSync

SDLC |

  同期データ・リンク制御

SNA/IP |

  5250

IBM ISA/MCA WAC |

  同期データ・リンク制御 (WAC)
  X.25 Qualified Logical Link Control

IBM-EEDLC |

  5250

OEM |

  APPC 5250

### ASCII エミュレーター接続 (SBCS のみ)

表 3. ASCII エミュレーター接続アイコン

インターフェース | 接続
--- | ---
LAN |

  Telnet (TCP/IP) 接続の VT

COM ポート |

  非同期接続の VT
  Telnet (TCP/IP) 接続の VT

### S/3X エミュレーター接続

表 4. S/3X エミュレーター接続アイコン

インターフェース | 接続
--- | ---
5250 |

  平衡型データ・リンク制御 (コンソール)

### クライアント/サーバー (対等) 接続

パーソナル・コミュニケーションズは、ワークステーション用に APPN エンド・ノードをサポートします。このサポートによって、ワークステーションは、ネットワーク内の他のシステムと、より柔軟に通信できます。

ワークステーションが APPN エンド・ノードとして定義されると、APPN ネットワーク・ノード・サーバーは、そのワークステーションのために次のようなディレクトリー・サービスと経路指定サービスを提供します。

- 中間セッション経路指定
- ディレクトリー・サービス
- トポロジー経路選択サービス

パーソナル・コミュニケーションズを利用すれば、各種コンピューターへの、また Windows 2000 または Windows XP が稼働しているワークステーションへのクライアント/サーバー接続を確立することができます。さらに別のオプションは、Communications Server が稼動しているワークステーションにコンピューターを接続するためのものです。利用可能な SNA クライアント/サーバー接続のタイプは以下のとおりです。

- LAN (IEEE 802.2 経由)
- 同期データ・リンク制御
- 非同期接続の SNA
- AnyNet SNA over TCP/IP
- Hayes AutoSync
- IBM Global Network - 非同期接続の SNA
- 平衡型データ・リンク制御 (APPC)
- X.25
- OEM Deep アダプター
- WAC
- エンタープライズ拡張機能

### APPN ネットワーキング

Advanced Peer-to-Peer Networking (拡張対等通信ネットワーキング機能、APPN) は、ネットワーク内の中間ノードを介して APPC トラフィックの経路指定を行うための、基盤となるネットワーク・プロトコルです。たとえば、プログラム A が APPC を使用してプログラム B と対話する場合、APPN はプログラム B が存在するノードを見つけて、ネットワークを介して APPC トラフィックの経路を指定します。

APPN には、ネットワークの設定や保守に必要な構成情報量を減らすための機能がいくつかあります。これらの機能によって、複雑で時間がかかり、エラーが発生しやすい多くの作業を自動化することができます。たとえば、 APPN を使用する新しいワークステーションをインストールしている場合、通信を行うすべてのワークステーションに対して構成情報を設定する必要はありません。ユーザーは、コンピューターの名前と、ユーザーのトラフィックを処理する中間ノードのアドレスを指定するだけです。ユーザーのワークステーションとの APPC トラフィックの経路を指定するために必要な他の情報は、APPN によって準備されます。

APPN ネットワークに接続すると、ユーザーの構成が単純化され、ネットワーク内の他のコンピューターは、接続を行ったユーザーを容易に見つけることができます。

SNA クライアント/サーバーの概念の詳細については、「管理者ガイドおよび解説書」を参照してください。

#### APPC

LU 6.2 とも呼ばれる拡張プログラム間通信 (APPC) は、ポータブル・コンピューターやワークステーションからミッドレンジおよびホスト・コンピューターにいたるまでの、各種コンピューター上のプログラム間における高速通信を実現するソフトウェアです。 APPC ソフトウェアは多様なオペレーティング・システムに対応しており、オペレーティング・システムの一部として使用するか、別個のソフトウェア・パッケージとして使用します。

APPC は、複数の異なったコンピューターに存在するプログラム同士が、相互に「話す」ことができるようにする通信プロトコルです。 APPC は、プログラムとネットワークのハードウェアおよびソフトウェアの間のインターフェースを提供し、プログラムが情報交換時に使用する規則を定義します。

APPC は、アプリケーション・プログラムとネットワークの間のインターフェースとして機能します。ワークステーション上に存在する通信アプリケーションが APPC ソフトウェアへ情報を渡すと、APPC はその情報を受け取り、それをトークンリング・アダプター・カードなどのネットワーク・インターフェースへ送ります。その情報はネットワークを通って他のコンピューターへ到達し、そこで APPC ソフトウェアはネットワーク・インターフェースからその情報を受け取ります。 APPC は情報を元の形式に戻してから、それを対応する通信アプリケーションに渡します。

詳細については、「エミュレーター・ユーザーのための解説書」を参照してください。

#### APPN ネットワーク

パーソナル・コミュニケーションズのワークステーションが APPN ネットワークに接続すると、次の 2 つの拡張機能が利用できるようになります。

- 高性能経路指定 (HPR)
- 従属型 LU リクエスター

##### 高性能経路指定 (HPR)

パーソナル・コミュニケーションズはトークンリング接続およびイーサネット接続上で高性能経路指定 (HPR) をサポートします。これにより、データ経路指定のパフォーマンスおよび信頼性が向上します。HPR は高速トランスポート・プロトコルをサポートし、一部のネットワークが機能を停止したときでも中断せずにもう一度経路指定を行い、効率のいい経路を選択して再伝送して、終端間のデータ保全と輻輳制御を行います。

##### 従属型 LU リクエスター (DLUR)

DLUR によって、従属型 LU (LU 0、1、2、 3、および従属型 LU 6.2) はAPPN ネットワークを利用できます。それによってネットワークを通る動的なマルチパスがサポートされるので、従属型 LU (またはそのゲートウェイ) を VTAM(R) ホストに隣接する必要がなくなります。

DLUR は、従属型 LU を所有する APPN エンド・ノードまたはネットワーク・ノードであって、それらの従属型 LU のために従属型 LU サーバー (DLUS) がシステム・サービス制御点 (SSCP) を提供するように要求するものです。 DLUS はサブエリア環境から APPN 環境への変換を制御するので、ユーザーは APPN ネットワークの利点を得ながら、リモートの従属型 LU に対する中央制御を維持することができます。

パーソナル・コミュニケーションズは、APPN ネットワークだけの場合でも、 APPN ネットワークとサブエリアが結合された場合でも、従属型 LU に対する VTAM V4R2 のサポートを使用します。 (VTAM の) 従属型 LU サーバー機能は、従属型 LU リクエスター・ノード (DLUR) と従属型 LU サーバー・ノード (DLUS) との間に LU 6.2 セッションを確立することにより、従属型 2 次論理装置 (SLU) サポートを提供します。

詳細については、「エミュレーター・ユーザーのための解説書」の SNA クライアント/サーバーの概念に関する情報を参照してください。

### AnyNet

パーソナル・コミュニケーションズには、AnyNet SNA over TCP/IP サポートが含まれ、これによって SNA エミュレーターとクライアント/サーバー・アプリケーションが TCP/IP ネットワークを経由して通信することが可能です。さらに、AnyNet 機能によって、インストールするネットワーク・プロトコル数を減らし、既存のアプリケーションやハードウェアを変更することなく、操作の複雑さを軽減することができます。

AnyNet に関する基本情報の詳細は、「エミュレーター・ユーザーのための解説書」を参照してください。

AnyNet 接続の設定方法の例は、「管理者ガイドおよび解説書」を参照してください。

### エンタープライズ拡張機能 (HPR over IP)

エンタープライズ拡張機能を使用すると、ユーザーは、SNA のアプリケーションとデータの有効範囲を拡大して、SNA ユーザーと同レベルの信頼性、拡張容易性、および制御能力を備えた IP ネットワークおよび IP 接続のクライアントを組み込むことが可能になります。エンタープライズ拡張機能の組み込みには、標準の IP テクノロジーが用いられ、 IP のバックボーンに新規のハードウェアもソフトウェアも必要ありません。

エンタープライズ拡張機能は、既存の HPR テクノロジーに対する拡張機能の単純なセットであり、これを用いると、次に挙げる事柄が可能になります。

- デスクトップからホストまでの、切れ目のないバックアップ
- ネイティブ IP ネットワークを介する SNA による移送
- 終端間の障害保護
- 終端間のデータ優先順位付け
- 拡張が容易でコスト効率のよい接続

## ActiveX/OLE 2.0 サポート

パーソナル・コミュニケーションズのセッションを、複合文書の一部として組み込むことできます。複合文書とは、外見上は単一の文書になっているものの、実際には 2 つ以上のプログラムからの情報で構成されている文書のことです。たとえば、複合文書には、パーソナル・コミュニケーションズが表計算プログラムのコンテキスト内で実行できるデータを組み込むことができます。

別のプログラムの一部として組み込んだ場合、パーソナル・コミュニケーションズは埋め込みオブジェクト (またはリンク・オブジェクト) と呼ばれ、組み込み先のプログラムはコンテナーと呼ばれます。パーソナル・コミュニケーションズは ActiveX/OLE 2.0 に準拠したコンテナー (Lotus Notes(R)、Lotus WordPro、および Microsoft Word など) をサポートしています。大部分のコンテナーでは、メニューをたどっていけばオブジェクトを埋め込むことができます (たとえば Microsoft Word の場合、「挿入」を選択してから、「オブジェクト」を選択します)。あるいは、ワークステーション・プロファイルを文書にドラッグ・アンド・ドロップして、埋め込むことも可能です。

パーソナル・コミュニケーションズを埋め込みオブジェクトにすると、コンテナー・プログラムの側で対応している場合には、パーソナル・コミュニケーションズがそのコンテナー・プログラムの一部であるかのように外見を変更させることができます。あるいは、パーソナル・コミュニケーションズがそれ専用のウィンドウで作動して、プロファイルや画面も専用のものを使用するように起動させることも可能です。

パーソナル・コミュニケーションズを埋め込みオブジェクトとしてアクティブにする方法はいろいろあります。たとえば、パーソナル・コミュニケーションズを別のプログラム内にアイコンとして表示させておき、それをダブルクリックしてアクティブにすることができます。パーソナル・コミュニケーションズをアクティブにする別の方法は、スクリプトを使う方法です。パーソナル・コミュニケーションズがサポートしているスクリプト言語の例としては Visual Basic や LotusScript などがありますが、それ以外にも ActiveX/OLE の自動化スクリプト言語であれば任意のものを使用できます。

スクリプトを使用すると、パーソナル・コミュニケーションズを自動化要求の一部としてアクティブにすることができます。たとえば、コンテナー・オブジェクトが開始したら必ずパーソナル・コミュニケーションズを自動的に開始するようスクリプトを記述したり、スクリプトを使ってホストの入力画面に自動的にデータを入れるようにすることが可能です。

パーソナル・コミュニケーションズのセッションは、コンテナーをクローズするか、パーソナル・コミュニケーションズのウィンドウをクローズすると終了します。パーソナル・コミュニケーションズをリンク・オブジェクトとしてアクティブにした場合は、それを別個にクローズしなければなりません。

## オブジェクト指向 API

パーソナル・コミュニケーションズには、言語に依存しない、新しいオブジェクト指向 API が用意されています。パーソナル・コミュニケーションズが別のプログラム内の埋め込みオブジェクトになっている複合文書を作成するのに使用できるオブジェクトは 7 種類あります。これらのオブジェクトは、 Visual Basic、Lotus Script、あるいは ActiveX/OLE のいずれかの自動化スクリプト言語とともに使用します。

ActiveX/OLE 2.0 に準拠したプログラム内に、パーソナル・コミュニケーションズがオブジェクトとして組み込まれているアプリケーションを作成することを考えている場合には、「ホスト・アクセス・クラス・ライブラリー (HACL)」というプログラミングに関するマニュアルを参照してください。この資料では、パーソナル・コミュニケーションズが提供しているオブジェクトについて、またパーソナル・コミュニケーションズのデータにアクセスするのに必要な事柄が説明されています。 Visual Basic スクリプト、 Lotus スクリプト、および C++ プログラム言語を利用しているプログラマーを対象にした内容になっています。Visual Basic および Lotus スクリプトのサンプルは、パーソナル・コミュニケーションズ CD-ROM に収められています。

[ ページのトップ | 前ページ | 次ページ | 目次 | 索引 ]