# Iniciação Rápida

# Conexões de Cliente API

## Suporte para Communications Server

Se você estiver fazendo conexão a um IBM Communications Server para Windows utilizando o cliente Communications Server ou instalando na máquina do Communications Server, configure o Personal Communications para utilizar a interface do Cliente API SNA.

A interface de cliente API permite que você faça as seguintes conexões:

- Emulação 3270

  LUA - LU 0, 1, 2 ou 3 via interface WinRUI. Permite que você tenha sessões de monitor ou de impressora normais.

- APPC3270

  Fornece sessões de exibição 3270 (não impressora) em uma conexão de LU 6.2 para o host.

- Emulação 5250

  Fornece sessões de monitor e de impressora 5250 através da APPC.

Nota:
  Primeiro, você deve instalar o cliente Communications Server para Windows 5.0 ou posterior.

Você pode instalar o Personal Communications sobre o Communications Server para Windows Server ou sobre o Cliente API.

Duas interfaces são suportadas:

- Communications Server para Windows

  Você pode executar o Personal Communications em um Communications Server; ele utiliza pilha de protocolo do Communications Server para conectar-se ao host.

- Cliente para Communications Server para Windows

  Para estações de trabalho cliente, o Communications Server tem um cliente que se comunica com o servidor e fornece uma interface que o Personal Communications pode utilizar. O cliente deve ser instalado em sua estação de trabalho antes de você instalar o Personal Communications.

Nota:
  Você não pode instalar os próprios drivers de protocolo de SNA do Personal Communications, se desejar utilizar a interface de Cliente API. Entretanto, você pode utilizar tipos de conexões não-SNA, que incluem HPO, Home3270, TN3270 e IPX/SPX.

## Balanceamento de Carga

O Personal Communications suporta balanceamento de carga para todos os tipos de clientes. O balanceamento de carga permite distribuir as sessões LU 0 a 3 e LU 6.2 em servidores do Personal Communications. O servidor informa os serviços, incluindo fatores de carregamento, que podem ser reunidos e organizados pelos clientes ou servidores para selecionar um servidor.

### Balanceamento de Carga sobre Protocolos TCP/IP

O Balanceamento de Carga sobre os protocolos TCP/IP é um recurso-chave para o IBM Communications Server para Windows 5.1. Este recurso equilibra dinamicamente sessões LU2 dependentes (de host a estação de trabalho). Para sessões LU2 através de conexões TCP/IP, a carga é distribuída através de servidores dentro de um conjunto de LU2 e um escopo determinados. O servidor com a menor carga integral dentro do escopo determinado suportando o conjunto de LU2 específico irá satisfazer um determinado pedido de conexão de LU2.

Notas:

1. O IBMSLP.DLL deverá estar disponível no diretório do sistema da estação de trabalho cliente. Consulte a documentação do Servidor para obter informações sobre onde obter este arquivo de biblioteca de carga dinâmica.

2. Para um balanceamento de carga verdadeiro, utilize um Nome de Servidor e um Nome de Serviço curinga ('*') e utilize a categoria de LU agrupada com um Nome de LU-Conjunto.

## Hot Standby

O recurso Hot Standby permite assegurar que as conexões configuradas para um host possam continuar a funcionar quando um servidor crítico é desativado por meio da ativação de conexões alternativas em um servidor de backup. O Balanceamento de Carga pode ser utilizado em conjunto com o Hot Standby.

Se a sessão ativa com o servidor tornar-se inativa por causa de falha no servidor ou no link, o Personal Communications tentará reconectar a sessão com o nome do servidor de cópia de segurança, nome do serviço ou nome do conjunto fornecido.

O IBMSLP.DLL deverá estar disponível no diretório do sistema da estação de trabalho cliente.

[ Início da Página | Página Anterior | Próxima Página | Índice | Índice Remissivo ]