# Připojení klienta API

## Podpora serveru Communications Server

Pokud se připojujete k serveru Communications Server společnosti IBM pro Windows s použitím klienta Communications Server nebo pomocí instalace pracovní stanice Communications Server, nastavte produkt Personal Communications pro použití rozhraní klienta API SNA.

Rozhraní Klient API vám umožňuje vytvořit následující připojení:

- Emulace 3270

  LUA - LU 0, 1, 2 nebo 3 přes rozhraní WinRUI. Toto připojení umožňuje provoz běžných obrazovkových nebo tiskových relací.

- APPC3270

  Toto připojení umožňuje obrazovkové (nikoli tiskové) relace 3270 zprostředkované spojením LU 6.2 s hostitelem.

- Emulace 5250

  Toto připojení umožňuje provoz obrazovkových a tiskových relací 5250 prostřednictvím rozhraní APPC.

Poznámka:
Nejprve musíte instalovat klienta Communications Server pro Windows, verzi 5.0 nebo novější.

Produkt Personal Communications lze instalovat do prostředí, kde je již instalován server Communications Server for Windows nebo klient API.

Jsou podporována dvě rozhraní:

- Communications Server pro Windows

  Produkt Personal Communications můžete spustit na serveru Communications Server; pro připojení k hostiteli bude použita sada vrstev protokolu serveru Communications Server.

- Klient pro server Communications Server pro Windows

  Pro pracovní stanice klientů poskytuje server Communications Server klienta, který komunikuje se serverem a zajišťuje funkce rozhraní, jež může použít produkt Personal Communications. Klient musí být na pracovní stanici instalován dříve než produkt Personal Communications.

Poznámka:
Pokud máte v úmyslu použít rozhraní Klient API, nemůžete instalovat ovladače protokolu SNA, které jsou součástí produktu Personal Communications. Můžete však použít připojení jiných typů než SNA, k nimž patří připojení HPO, Home3270, TN3270 a IPX/SPX.

## Vytěžování

Produkt Personal Communications podporuje vytěžování pro všechny typy klientů. Funkce vytěžování umožňuje distribuovat relace LU 0 až 3 a LU 6.2 mezi servery Personal Communications. Jednotlivé servery zveřejňují informace o službách včetně faktorů zatížení, které pak mohou být ostatními klienty nebo servery vyhodnoceny a využity při výběru vhodného serveru.

### Vytěžování přes protokoly TCP/IP

Vytěžování přes protokol TCP/IP představuje klíčovou funkci produktu IBM Communications Server pro Windows 5.1. Tato funkce provádí dynamické vytěžování relací závislých jednotek LU2 (hostitel-pracovní stanice). Pro relace LU2 přes připojení TCP/IP je zatížení rozloženo přes servery v rámci uvedené společné oblasti jednotky LU2 a zadaného oboru. To znamená, že danou žádost o připojení LU vyplní server s nejmenším celkovým zatížením v rámci zadaného oboru podporujícího společnou oblast zadané jednotky LU2.

Poznámky:

1. V systémovém adresáři klientské pracovní stanice by měl být dostupný soubor IBMSLP.DLL. Informace o tom, kde můžete získat tento soubor dynamické knihovny, najdete v dokumentaci ke svému serveru.
2. U pravého vytěžování použijte místo jména serveru a služby zástupný znak ('*') a dále uveďte pro společnou oblast jméno a kategorii LU.

## Funkce Hot Standby

Funkce Hot Standby umožňuje zajistit, aby konfigurovaná spojení s hostitelem nepřestala fungovat v případě výpadku kritického serveru. Funkce v takovém případě aktivuje alternativní spojení se záložním serverem. Funkce vytěžování a Hot Standby mohou být použity zároveň.

Pokud dojde v důsledku selhání serveru nebo spojení k výpadku aktivní relace se serverem, program Personal Communications se pokusí o nové připojení relace. Přitom použije zadané záložní jméno serveru, jméno služby nebo společné oblasti.

V systémovém adresáři klientské pracovní stanice by měl být dostupný soubor IBMSLP.DLL.