# Быстрый старт

# Подключение программ клиент/сервер

Поддержка конечных узлов APPN в Personal Communications позволяет реализовать возможности сетей APPN. Сеть APPN обеспечивает автоматическое обнаружение программ партнера и динамический оптимизированный выбор маршрута. Это дает рабочим станциям возможность гибкой связи с другими системами в сети.

Personal Communications также поддерживает 32-разрядные интерфейсы прикладного программирования (API) APPC и CPI-C, что дает удобные возможности связи 32-разрядных клиентских прикладных программ на рабочей станции с подобными программами на других рабочих станциях.

## Конфигурирование узла

Перед тем как пользоваться преимуществами клиентских API и связываться с другими программами, надо сконфигурировать Personal Communications как конечный узел SNA.

Чтобы сконфигурировать узел SNA:

1. В меню Пуск щелкните по Программы -> IBM Personal Communications -> Конфигурация узла SNA.

   Появится окно Personal Communications Конфигурирование узла SNA.

2. Выберите необходимые Опции конфигурации в порядке их перечисления в окне.

   Чтобы выбрать опцию, щелкните по ней, а затем нажмите кнопку Новый.

   Для каждой опции введите соответствующую информацию в панелях конфигурации. Наиболее важная информация приводится на Основной странице. Чтобы завершить задание опции, нажмите кнопку OK. Чтобы получить дополнительную информацию, нажмите кнопку Справка.

3. Щелкните по Файл -> Сохранить или Сохранить как.
4. Введите имя файла, затем нажмите кнопку Сохранить. Обратите внимание на то, что можно выбирать тип файла и место его сохранения. По умолчанию используется файл типа .ACG в каталоге данных приложения системного класса.
5. Щелкните по Файл -> Выход.

Совет
Если у вас несколько файлов конфигурации, можно применять к активному узлу дополнительные файлы конфигурации. Подробности смотрите в разделе Операции узла SNA.

## Запуск узла SNA

1. Для запуска узла SNA в меню Пуск щелкните по Программы -> IBM Personal Communications -> Конфигурация узла SNA.

   Появится окно Операции узла SNA Personal Communications.

2. В меню Операции щелкните по Запуск узла.

   Появится окно Выбор используемого файла конфигурации.

3. Дважды щелкните по файлу конфигурации (.ACG), определяющему узел, который вы хотите запустить.

Прим.:
  Другой способ запуска узла SNA - использовать командную строку. Нужно ввести команду CSSTART. Описание правил синтаксиса смотрите в справочнике Справочное руководство администратора.

## Остановка узла SNA

1. Чтобы остановить работу узла SNA, щелкните по Программы -> IBM Personal Communications -> Вспомогательные средства администрирования и диагностики ошибок -> Операции узла SNA.

   Появится окно Операции узла SNA Personal Communications.

2. Выберите ресурс в столбце Алиас.
3. В меню Операции щелкните по Остановить узел.

Прим.:
  Другой способ остановки узла SNA - использовать командную строку. Нужно ввести команду CSSTOP. Описание правил синтаксиса смотрите в справочнике Справочное руководство администратора.

## Требования APING

Если вы хотите запустить поставляемую с данным программным пакетом утилиту проверки соединения (APING) для iSeries, eServer i5 или System i5, на которых работает OS/400 V3R1, то сначала нужно установить на iSeries, eServer i5 или System i5 исправление PTF MF10808. Без этого исправления вы получите ошибки с кодами 080F 6051 и 1008 201D.

[ Начало страницы | Страница назад | Страница вперед | Содержание | Индекс ]