# クイック・ビギニング

# パーソナル・コミュニケーションズをインストールする前の準備

パーソナル・コミュニケーションズは、幅広いワークステーションをサポートします。パーソナル・コミュニケーションズのインストールを計画するにあたっては、ハードウェアやソフトウェアの要件だけでなく、メモリーやストレージの必要量も考慮することが必要です。

以下の項では、モニター、アダプター、およびキーボードのサポートについて説明しています。

パーソナル・コミュニケーションズのインストールの手順の詳細については、「CD-ROM インストール・ガイド」を参照してください。

## ワークステーションのハードウェア

パーソナル・コミュニケーションズは、次に挙げるハードウェアを備えたワークステーションをサポートします。

表 5. ワークステーション・ハードウェア・サポート

システム装置 | 推奨されるシステム装置は、Intel Pentium(R) マイクロプロセッサーを備え、CD-ROM ドライブにアクセスできるものです。 最小 125 MB の固定ドライブ・スペースが必要です。選択したインストール・オプションに応じて、追加スペースが必要な場合があります。
表示モニター | すべての VGA 解像度または Windows によってサポートされる上記の表示モニター。
ビデオ・アダプター | すべての VGA 解像度または Windows によってサポートされる上記のビデオ・アダプター。
キーボード |

- 拡張キーボード (101 キー、102 キー、104 キー) (日本語の場合は 101 キーのみ)
- 省スペース・キーボード
- Microsoft Natural キーボード
- 5576-001/002/003/A01/B01/B05 (日本語)

プリンター | PDT ファイルが使用されない場合は、Windows によってサポートされるすべてのプリンター。 PDT モードでサポートされるプリンターの詳細については、「エミュレーター・ユーザーのための解説書」を参照してください。
通信アダプター | LAN、SDLC、同軸、平衡型、WAC、COM ポート、OEM、およびマルチプロトコル通信アダプター。
モデム | Hayes AT(R) コマンド・セットを使用しており、 Windows がサポートするすべての非同期モデム。 マルチプロトコル・アダプター (MPA)、SDLC または WAC アダプターに接続された同期 (SDLC) モデム。

### ワークステーションに必要なメモリー容量

パーソナル・コミュニケーションズの場合、必要とされるメモリーの量は、稼働しているオペレーティング・システム、接続タイプ、セッションの数、ならびにエミュレーター高水準言語アプリケーション・プログラミング・インターフェース (EHLLAPI) などのプログラミング・インターフェースやダイナミック・データ交換 (DDE) を使用しているか、といったことにより異なります。

表 6. 推奨されるシステム・メモリー

サポートされるオペレーティング・システム | 最小 | 推奨
--- | --- | ---
Windows 2000 Professional | 64 MB | 128 MB
Windows 2000 Advanced Server | 128 MB | 256 MB
Windows 2000 Server | 128 MB | 256 MB
Windows XP | 64 MB | 128 MB
Windows Server 2003 | 128 MB | 256 MB

## ワークステーションのソフトウェア

パーソナル・コミュニケーションズは、次のオペレーティング・システムおよびプラットフォームでサポートされます。

- Windows 2000 (Professional、Server、および Advanced Server)
- Windows XP (Home、Professional、および Tablet PC)
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2003 (Standard および Enterprise)
- Windows Server 2003 x64 (Standard および Enterprise)
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard および Enterprise)
- Windows Small Business Server 2003
- Citrix MetaFrame XP Presentation Server
- Citrix Metaframe Presentation Server 3.0
- Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
- IBM Communications Server for Windows バージョン 6.1.2
- IBM Communications Server for Linux V6.2 (Windows Client)
- IBM Communications Server for Linux on zSeries V6.2 (Windows Client)
- Virtual PC 2004
- Virtual Server 2005 Standard Edition
- Virtual Server 2005 Enterprise Edition
- VMWare Workstation V5.5
- VMWare Server

パーソナル・コミュニケーションズは、次のタイプのサーバーまたはゲートウェイと通信します。

- IBM Communications Server for Windows V6.1.2
- Microsoft SNA Server V4 SP4
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard および Enterprise)

ホストの要件
ホスト・システムのソフトウェアおよびハードウェア要件については、「エミュレーター・ユーザーのための解説書」を参照してください。 サポートされるすべての Windows オペレーティング・システムについて、Java ランタイム環境 1.4.2 がインストールされます。

### Windows x64 プラットフォームのサポート

x64 ベース・バージョンの Microsoft Windows Server 2003 および Microsoft Windows XP Professional x64 Edition は、ネイティブ 64 ビット・プログラムを実行するよう最適化されていますが、32 ビット・ドライバーまたは 16 ビット・アプリケーションはサポートしていません。

これらのプラットフォームでは、パーソナル・コミュニケーションズは以下の機能とライブラリーをインストールしません。

- IBM SNA プロトコル
- DOS EHLLAPI
- 16 ビット API サポート:
  - 標準の EHLLAPI 16 ビット・インターフェース
  - WinHLLAPI 16 ビット・インターフェース
  - PCSAPI 16 ビット・インターフェース
  - SRPI 16 ビット・インターフェース
- Coax ドライバー

## アプリケーション・データ

アプリケーション・データは、一般にユーザー設定、または構成情報を含むファイルとして定義されます。アプリケーションを正しく実行するために、これらのファイルの一部、またはすべてを必要とする場合があります。パーソナル・コミュニケーションズは複数の構成ファイルを使用します。そのうち、ユーザー・クラス・ファイルはユーザー・プロファイルごとに個々に保管することができます。一方、システム・クラス・ファイルは共通の場所に保管されます。

表 7 では、最も一般的なパーソナル・コミュニケーションズのファイル拡張子の一部を分類してリストしています。

表 7. アプリケーション・データ・ファイル・タイプ

ユーザー・クラス | システム・クラス
--- | ---
拡張子 | ファイル・タイプ | 拡張子 | ファイル・タイプ
.ws | ワークステーション・プロファイル | .acg | SNA 構成
.bch | 複数セッション | .mlg | デフォルト・メッセージ・ログ
.ini | セッション・サイズと位置 | .trc | 不定様式トレース
.pmp | ポップアップ・キーパッド構成 | .tlg | フォーマット・トレース
.kmp | キーボード構成 |  |
.srl | ファイル転送リスト |  |
.ndc | iSeries 接続構成 |  |
.upr | iSeries、eServer i5、または System i5 ユーザー・プロファイル |  |
.tto | iSeries データ転送要求 (受信) |  |
.tfr | iSeries データ転送要求 (送信) |  |
.bar | ツールバー設定 |  |
.mac | マクロ |  |
.mmp | マウスの設定 |  |
.xlt | 変換テーブル |  |
.xld | DBCS 変換テーブル |  |
.cert | 認証 |  |
.sth | パスワード Stash |  |
.adu | 自動ダイヤル・ユーティリティー |  |
.kdb | 証明書管理データベース |  |

### アプリケーション・データ場所

アプリケーション・データの場所はパーソナル・コミュニケーションズのインストール中に指定されます。次の表では、オペレーティング・システムに基づいたデフォルトのアプリケーション・データ場所をリストしています。

インストール時に [UserProfile]¥Application Data を選択すると、次のプロファイル・パスが使用されます。

オペレーティング・システム | ユーザー・クラス・ディレクトリー (現行ユーザー) | システム・クラス・ディレクトリー
--- | --- | ---
Windows 2000、Server 2003、XP | C:¥Documents and Settings¥ %USERNAME%¥Application Data¥IBM¥Personal Communications | C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥IBM¥ Personal Communications

インストール時に All Users¥Application Data を選択すると、次のプロファイル・パスが使用されます。

オペレーティング・システム | ユーザー・クラス・ディレクトリー (現行ユーザー) | システム・クラス・ディレクトリー
--- | --- | ---
Windows 2000、Server 2003、XP | C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥IBM¥ Personal Communications | C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥IBM¥ Personal Communications

インストール時に従来の専用ディレクトリーの場所を選択すると、次のプロファイル・パスが使用されます。

オペレーティング・システム | ユーザー・クラス・ディレクトリー (現行ユーザー)1,2 | システム・クラス・ディレクトリー
--- | --- | ---
Windows 2000、Server 2003、XP | C:¥Program Files¥IBM¥Personal Communications¥Private | C:¥Program Files¥IBM¥Personal Communications¥Private
1 ユーザー設定マネージャー (UPM) がデフォルト・ディレクトリー以外のディレクトリーに設定された場合、パーソナル・コミュニケーションズはそのディレクトリーを使用してユーザー・クラス・ファイルを保管します。システム・クラス・ファイルは常に専用ディレクトリーに保管されます。 2 従来の専用ディレクトリー位置の場合、C:¥Program Files¥IBM¥Personal Communications はパーソナル・コミュニケーションズがインストールされたドライブです。

注:
  Windows x64 プラットフォームでのインストールでは、ディレクトリー・パス `Program Files` は `Program Files (x86)` に置き換えられます。

## ChineseStar および RichWin を対象とするパーソナル・コミュニケーションズのインストールと制限

このセクションでは、ChineseStar (CStar) および RichWin を対象とするパーソナル・コミュニケーションズのインストールと、それを実行する上での制限について説明します。

### ChineseStar および RichWin を対象とするパーソナル・コミュニケーションズのインストール

パーソナル・コミュニケーションズをインストールする前に、まず、英語版の Windows に CStar または RichWin がインストールされて、そこで稼働していることを確認する必要があります。CStar または RichWin をインストールし、稼働してから、「CD-ROM インストール・ガイド」に記載されているステップに従ってパーソナル・コミュニケーションズをインストールしてください。

### ChineseStar および RichWin を対象とするパーソナル・コミュニケーションズの制限

CStar および RichWin でパーソナル・コミュニケーションズを実行する場合には、次のような制限があります。

- パーソナル・コミュニケーションズは、GBK のコード・ページしかサポートしません。
- RichWin は 3270 APL 機能をサポートしません。
- CStar および RichWin は、単一のインプット・メソッド・エディター (IME) しかサポートしません。

  たとえば、IME を複数のウィンドウで開くと、IME の動作はそれら複数のウィンドウで同期されます。これは、プラットフォームの制限であり、この制限はパーソナル・コミュニケーションズにも適用されます。

- CStar および RichWin は多くの True Type フォントを提供していますが、パーソナル・コミュニケーションズは固定ピッチのフォントしかサポートしません。

[ ページのトップ | 前ページ | 次ページ | 目次 | 索引 ]