# Iniciação Rápida

# Ativando Aplicativos Cliente/Servidor

O suporte do Personal Communications a nós de extremidade APPN permite que você utilize as redes APPN. Uma rede APPN permite a localização automática de aplicativos parceiros e a seleção de rota dinâmica e otimizada. Estes recursos permitem que as estação de trabalho comuniquem-se, com mais flexibilidade, com outros sistemas na rede.

O Personal Communications também fornece suporte para APPC de 32 bits e APIs (Application Programming Interfaces) de CPI-C, que fornecem maneiras convenientes para que programas aplicativos de clientes de 32 bits em sua estação de trabalho comuniquem-se com aqueles em outras estações de trabalho.

## Configurando um Nó

Antes de poder obter vantagem das APIs de cliente e comunicar-se com outros programas aplicativos, você primeiro precisa configurar o Personal Communications como um nó final de SNA.

Para configurar o nó SNA:

1. No menu Iniciar, clique em Programas -> IBM Personal Communications -> Configuração do Nó SNA.

   A janela Configuração do Nó SNA do Personal Communications é exibida.

2. Selecione as Opções de Configuração necessárias, na ordem relacionada na janela.

   Para selecionar uma opção, clique nela e, em seguida, em Novo.

   Para cada opção, digite as informações apropriadas nos painéis de configuração. A maioria das informações requisitadas estão listadas na página Básica. Clique em OK para concluir a opção. Clique em Ajuda se precisar de mais informações sobre os parâmetros individuais.

3. Clique em Arquivo -> Salvar ou Salvar Como.
4. Digite o nome do arquivo e, em seguida clique em Salvar. Observe que você pode selecionar o tipo de arquivo e onde salvar este arquivo. O tipo de arquivo padrão é .ACG e a localização padrão é o diretório de dados do aplicativo de classe de sistema.
5. Clique em Arquivo -> Sair.

Dica
Se tiver mais de um arquivo de configuração, você poderá empregar arquivos de configuração adicionais a um nó ativo. Consulte a ajuda na seção Operações do Nó SNA do produto para obter detalhes.

## Iniciando o Nó SNA

1. Para iniciar o nó SNA, no menu Iniciar, clique em Programas -> IBM Personal Communications -> Configuração do Nó SNA.

   A janela Operações do Nó SNA do Personal Communications é exibida.

2. Clique em Iniciar Nó a partir do menu Operações.

   A janela Selecionar Arquivo de Configuração a Ser Utilizado aparece.

3. Dê um clique duplo no arquivo de configuração (.ACG) que define o nó que você deseja iniciar.

Nota:
  Outra forma de iniciar o nó SNA é utilizar a linha de comandos. O comando a ser utilizado é CSSTART. Para obter a sintaxe apropriada, consulte Administrator's Guide and Reference.

## Parando o Nó SNA

1. Para parar o nó SNA, clique em Programas -> IBM Personal Communications -> Ajuda Administrativa e de PD -> Operações do Nó SNA.

   A janela Operações do Nó SNA do Personal Communications é exibida.

2. Selecione um recurso na coluna Alias.
3. Clique em Parar Nó a partir do menu Operações.

Nota:
  Outra forma de encerrar o nó SNA é utilizar a linha de comandos. O comando a ser utilizado é CSSTOP. Para obter a sintaxe apropriada, consulte Administrator's Guide and Reference.

## Requisitos de APING

Se desejar executar o utilitário Verificar Conexão (APING), fornecido com este pacote, em um iSeries, eServer i5 ou System i5 executando o OS/400 V3R1, será necessário primeiramente instalar a PTF MF10808 no iSeries, eServer i5 ou System i5. Se esta PTF não estiver instalada, ocorrerão erros com códigos de detecção 080F 6051 e 1008 201D.

[ Início da Página | Página Anterior | Próxima Página | Índice | Índice Remissivo ]