# Vítejte v programu Personal Communications

Produkt Personal Communications rozšiřuje možnosti spolupráce vaší pracovní stanice se sítí; využívá možnosti práce v síti pro nabídku řady možností připojení s podporou prostředí lokálních sítí (LAN) i rozsáhlých sítí (WAN). Ať se jedná o emulaci terminálu, aplikace typu klient/server nebo propojitelnost, produkt Personal Communications nabízí spolehlivou sadu komunikačních, síťových a administrativních funkcí.

Produkt Personal Communications je plně funkční emulátor. Kromě emulace terminálu poskytuje následující užitečné funkce:

- Přenos souborů
- Dynamická konfigurace
- Snadno použitelné grafické rozhraní
- Rozhraní API emulátoru, jako například EHLLAPI (Emulator High-Level Language Programming Interface), HACL (Host Access Class Library) a PCSAPI. Například rozhraní EHLLAPI se často používá pro automatizované aplikace operátora, které čtou hostitelské obrazovky a zadávají klávesové úhozy bez přímého zásahu uživatele. Podrobnosti najdete v příručkách Programování emulátoru a Host Access Class Library.

Produkt Personal Communications je klíčovou součástí klienta z portfolia IBM Host Integration pro sítě LAN, WAN a vzdálený přístup a připojitelnost. Produkt Personal Communications poskytuje přístup k aplikacím a datům, která jsou uložena na serverech střední nebo podnikové třídy. Dále pro vás vytváří optimální platformu pro tradiční přístup k datům a aplikacím na hostitelském systému. Produkt Personal Communications obsahuje nové nástroje, které vám pomohou transformovat vaše tradiční podnikání na elektronické.

Pomocí rozšíření Enterprise Extender produktu Personal Communications můžete udržovat integritu aplikací architektury SNA LU6.2/CPIC/APPC přes protokol IP. Jedná se exkluzivní funkci společnosti IBM, která poskytuje bránu zpět do prostředí architektury SNA jak na stanicích, tak na komunikačních serverech. Je to jediné řešení problému, jak transportovat tyto aplikace architektury SNA přes síť IP.

Funkce Enterprise Extender umožňuje rozšířit dosah aplikací a dat SNA tak, aby zahrnovaly sítě IP a klienty, připojené prostřednictvím protokolu IP, s podobnými úrovněmi spolehlivosti, dostupnosti a ovládání, jaké mají uživatelé sítě SNA. Produkt Personal Communications podporuje rozšíření DLC Enterprise Extender (EE).

Produkt Personal Communications podporuje celou řadu programátorských aplikačních rozhraní (API) klienta, založeného na architektuře SNA. Můžete vytvářet aplikace využívající klientská rozhraní API, která jsou založena na standardu LU 6.2 a která poskytuje produkt Personal Communications. Tato rozhraní vám umožní souběžné zpracování informací na pracovních stanicích typu peer.

Produkt Personal Communications podporuje jako koncové uzly sítě APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking) a využívá funkce těchto sítí: směrování HPR a žadatele závislých logických jednotek (DLUR).

AnyNet SNA přes TCP/IP je funkce produktu Personal Communications, která umožňuje emulátorům a aplikacím SNA typu klient/server komunikovat prostřednictvím sítě TCP/IP.

## Novinky produktu Personal Communications verze 5.9

Produkt Personal Communications verze 5.9 je založen na oblíbeném produktu Personal Communications verze 5.8. Pokud znáte produkt Personal Communications verze 5.8, můžete se nyní seznámit s následujícími novými funkcemi a rozšířeními.

Vylepšení relace emulátoru
  Podpora platformy Windows x64
    Produkt Personal Communications verze 5.9 poskytuje podporu SNA pro platformy Windows XP Professional x64 Edition a Windows Server 2003 Standard x64 Edition a Enterprise x64 Edition, které normálně platformu SNA nepodporují.
  Záhlaví a zápatí stránky
    U úlohy tisk obrazovky a u úlohy tisk kolekce snímků obrazovek je možné na tiskové stránky přidat záhlaví nebo zápatí.

    Podrobnosti o této funkci naleznete v příručce Emulator User's Reference.

  Ovladač tisku systému Windows pro hostitelský tisk VT
    Je možné použít ovladač tisku systému Windows pro hostitelský tisk VT. Tato funkce je přidána k existujícím možnostem tisku s tabulkami PDT.
  Souběžné spojení IPv4 a IPv6 u spojení EEDLC
    U spojení EEDLC je možné konfigurovat a souběžně používat spojení IPv4 a IPv6.
  Vylepšení zásad pro úpravu zobrazení relace
    Úpravami skupinových zásad systému Windows je možné skrýt panel nástrojů okna relace, pruh nabídky a rozšířenou oblast OIA.

    Další informace o úpravách zásad zobrazení naleznete v příručce Administrator's Guide and Reference.

  Vylepšení zásad pro omezení ovládání okna relace
    Úpravami skupinových zásad systému Windows je možné zabránit, aby uživatel mohl maximalizovat, minimalizovat nebo zavřít okno relace.

    Další informace o úpravách zásad provádění naleznete v příručce Administrator's Guide and Reference.

  Shromáždění tiskových úloh tiskových relací 5250
    Tato vlastnost umožňuje shromáždit tiskové úlohy a vytisknout je jako jedinou úlohu nebo je vytisknout ve skupině. Funkce přiřazené k těmto možnostem je možné namapovat na klávesnici, pomocnou klávesnici, tlačítko myši nebo tlačítko panelu nástrojů.

    Podrobnosti o této funkci naleznete v příručce Emulator User's Reference.

  Rozšířené vyrovnávací paměti pro trasování
    Jsou přidány další vyrovnávací paměti příkazu CSTrace, a proto budou během silné trasovací zátěže zachyceny všechny trasované záznamy.
  Volba Přizpůsobit v dialogovém okně Nastavení stránky
    Zaškrtnutím políčka Přizpůsobit v dialogovém okně Nastavení stránky umožníte nejlepší přizpůsobení měřítka tisku. Tato vlastnost je povolena u následujících relací:
    - Obrazovka a tiskárna 3270
    - Obrazovka VT včetně režimu řadiče tiskárny

    Podrobnosti o této funkci naleznete v příručce Emulator User's Reference.

Vylepšení zabezpečení a ověřování
  Automatizace přihlášení založená na technologii Kerberos
    Tato vlastnost poskytuje relacím obrazovky 5250 možnost automatického přihlášení k hostitelskému systému použitím pověření přihlášeného uživatele. U pomocného programu Přenos dat můžete obejít přihlášení využitím ověřování protokolem Kerberos.

    Podrobnosti o této funkci naleznete v příručce Administrator's Guide and Reference.

  Zabezpečení vyjednané programem Telnet
    Zabezpečení TLS je možné vyjednat mezi hostitelským systémem a produktem Personal Communication jako součást vyjednávacího procesu programu Telnet.

    Podrobnosti o této funkci naleznete v příručce Administrator's Guide and Reference.

Vylepšení podpory a administrace
  IBM Support Assistant
    Aplikace IBM Support Assistant umožňuje snadno vyřešit softwarové otázky. Aplikace IBM Support Assistant má následujcí součásti:
    - Hledání

      Umožňuje hledání v databázi informací o softwaru.

    - Servis

      Pomáhá zákazníkům, kteří se rozhodli odeslat záznam PMR, pomocí přístupu k webové stránce elektronické žádosti o servis.

    - Odkazy na podporu

      Sjednocený seznam webových odkazů společnosti IBM, uspořádaný podle značek a produktů.

    Personál střediska podpory a administrátoři produktu Personal Communications mohou požadovat instalaci aplikace IBM Support Assistant, aby mohli poskytnout koncovým uživatelům lepší podporu. Aplikaci IBM Support Assistant můžete stáhnout z následující adresy:
    http://www.ibm.com/software/support/isa/index.html
  Připravenost pro správce licencí ITLM
    Tato funkce umožňuje instalaci a detekci použití produktu Personal Communications s využitím správce licencí IBM Tivoli License Manager.

## Personal Communications - Ikony programu

Po instalaci produktu Personal Communications se hlavní funkce, které můžete používat, zobrazí v podobě ikon. Ikony jsou seskupeny v programové složce produktu IBM Personal Communications.

Následuje stručný popis jednotlivých funkcí:

Spuštění nebo konfigurace relací
  Touto ikonou spustíte Správce relací. V zobrazeném dialogovém okně lze spustit nebo konfigurovat relace. V průběhu konfigurace můžete zadat typ relace, velikost obrazovky, číslo LU, údaje o podpoře grafiky, typ komunikačního spoje a jeho parametry a další informace. Všechny tyto údaje můžete uložit do profilu pracovní stanice. Po uložení můžete relaci spustit prostým klepnutím na její ikonu. Autorizovaní uživatelé mohou z tohoto dialogového okna rovněž vytvořit nové dávkové soubory.
Konfigurace uzlu SNA
  Tato ikona se používá pro konfigurování uzlu SNA a přidružených prostředků nebo při úpravách rozšířených konfiguračních parametrů. Přestože většinu relací emulátoru je možné konfigurovat bez použití tohoto pomocného programu, budete-li chtít umožnit komunikaci typu klient/server nebo peer, budete muset konfigurovat uzel SNA. Tento program lze spustit také z aktivní relace výběrem volby Akce -> Spustit -> Konfigurace uzlu SNA.

### Pomůcky pro administraci a řešení problémů

Migrace certifikátů
  Tato ikona slouží k migraci certifikátů zabezpečení z modulu GSKit do modulu Microsoft CryptoAPI (MSCAPI). Podrobné informace o zpřístupnění a používání zabezpečení relace najdete v příručce Administrator's Guide and Reference.
Zobrazení údajů o průběhu práce systému SNA
  Tato ikona slouží k zobrazení údajů o průběhu práce sítě s architekturou SNA a příslušných vysvětlujících komentářů. Zobrazí se informace o chybách uložené v interních tocích, chybových protokolech, zprávách a trasovacích prostředcích struktury SNA. Některé z těchto informací se zobrazují jako součást chybových zpráv produktu Personal Communications.
Pakování informací
  Tato ikona slouží ke shromáždění systémových souborů, specifických trasovacích souborů a souborů s protokoly a dále k registraci informací, jako je instalovaný či spuštěný software na daném počítači. Tento program lze spustit také z aktivní relace klepnutím na volbu Akce -> Spustit -> Pakování informací.
Servis přes Internet
  Tato ikona slouží k odeslání systémových a diagnostických dat shromážděných funkcí Pakování informací na server FTP. Tento program lze spustit také z aktivní relace výběrem volby Akce -> Spustit -> Servis přes Internet.
Prohlížeč protokolu
  Tato ikona slouží k prohlížení, slučování a třídění protokolů o zprávách a trasování produktu Personal Communications. Produkt Personal Communications vytváří protokol o chybách a informativních zprávách při inicializaci i při běžném provozu. Tento program lze spustit také z aktivní relace výběrem volby Akce -> Spustit -> Prohlížeč protokolu.
Obslužný program pro migraci
  Tato ikona slouží k migraci souborů s uživatelskými a systémovými třídami a k migraci ikon pracovní plochy na produkt Personal Communications verze verze 5.9.
Nástroj pro aktualizaci produktu
  Tato ikona zajišťuje přístup k aktualizacím v síti Web a ke kontrole oprav APAR (Authorized Program Analysis Reports) a aktualizací MR (Manufacturing Refresh).
Ověření konfigurace uzlu SNA
  Tato ikona slouží ke kontrole platnosti manuálně provedených úprav údajů o konfiguraci uzlu SNA ukládaných ve formátu ASCII.
Obsluha uzlu SNA
  Tato ikona slouží k provádění různých činností s uzlem SNA, jako je spouštění nebo zavírání prostředků nebo zobrazování informací o prostředcích. Tento program lze spustit také z aktivní relace výběrem volby Akce -> Spustit -> Obsluha uzlu SNA.
Trasovací prostředek
  Tato ikona umožňuje vypnout a zapnout trasovací funkce a zaznamenávat informace komunikačního protokolu, které si předává vaše pracovní stanice s jinými hostitelskými systémy. Trasování slouží k řešení problémů s komunikací. Tento program lze spustit také z aktivní relace výběrem volby Akce -> Spustit -> Trasovací prostředek.

### Obslužné programy

Obslužné programy APING a AFTP jsou k dispozici pouze pro variantu produktu v americké angličtině.

Poznámka

Tyto programy se dodávají ve stávající podobě bez jakékoli záruky včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, které dodavatel výslovně odmítá.

Konfigurace spojení iSeries
  Tato ikona slouží pro definici spojení ke každému z hostitelských systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5, který bude používat funkci přenosu dat.
Správa certifikátů
  Tato ikona slouží k nastavení komunikace SSL (Secure Sockets Layer) mezi komunikačním serverem a klientem. Podrobné informace o použití tohoto obslužného programu naleznete v příručce Administrator's Guide and Reference.
Kontrola spojení APING
  Tento ukázkový program CPI-C se používá pro kontrolu síťového spojení. Je užitečný při navazování síťových spojení, hledání příčin problémů a jako prostředek pro jednoduché měření propustnosti sítě. Program APING si vyměňuje datové pakety s připojeným počítačem a měří dobu přenosu.
CM Mouse
  Tato ikona vám umožňuje přiřazovat tlačítkům myši libovolné posloupnosti kláves hostitelského počítače včetně kláves PF a speciálních řídicích kláves emulátoru. Můžete také vytvářet rozevírací nabídky určené k řízení hostitelských aplikací, aniž byste do těchto aplikací jakkoli přímo zasahovali.
  Poznámka:
  Ukázkovou aplikaci CM Mouse lze používat jako pomocný program. Je k dispozici pouze v anglické verzi a lze ji spustit pouze v systémech SBCS.

  Tento pomocný program lze instalovat pouze použitím volby přizpůsobené instalace. Další informace najdete v příručce Průvodce instalací na disku CD-ROM.

CM Mouse - konfigurace
  Tato ikona slouží ke konfiguraci pomocného programu pro vytváření skriptů programu CM Mouse.
Převod makra
  Tato ikona slouží k převodu existujícího makra produktu Personal Communications na soubor ve formátu XML nebo VBScript.
Přenos dat (pouze iSeries)
  Tato ikona slouží k přenosu dat mezi pracovní stanicí a databází systému iSeries, eServer i5 nebo System i5.
Databázový přístup
  Tato ikona spouští pomocný program Databázový přístup, který umožňuje načítat data z databází, například ze serverů SQL nebo z databází aplikací Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 nebo dBASE (vyhovující standardům Microsoft ODBC úrovně 1). Získaná data pak lze přímo předat aplikacím Excel, Lotus 1-2-3 apod.
DOS EHLLAPI
  Tato ikona slouží k aktivaci nebo deaktivaci programů EHLLAPI pracujících v systému DOS, které zajišťují komunikaci s 32bitovým emulátorem Personal Communications.
Přizpůsobení pruhu nabídky
  Tato ikona slouží k přizpůsobení pruhu nabídky v okně relace.
Vícenásobné relace
  Tato ikona slouží k vytváření dávkových souborů (.BCH), které mohou současně spustit více relací emulátoru (profilů pracovní stanice) nebo jiných podporovaných programů systému Windows podle vašich požadavků. Pro každý dávkový soubor můžete vytvořit ikonu a spouštět programy prostým klepnutím na tuto ikonu.
Přenos souborů AFTP
  Tento program lze použít k rychlému a efektivnímu přenosu textových a binárních souborů.
Uživatelské předvolby
  Pomocí této ikony můžete vytvořit nebo změnit preference uživatele. Můžete například změnit jazyk uživatelského rozhraní.
ZipPrint (pouze 3270)
  Tato ikona spouští program umožňující tisk souborů nebo obrazovek hostitelského systému, poznámek, kalendářů a dokumentů PROFS či OfficeVision, souborů CMS a pracovních ploch XEDIT. Po spuštění se program ZipPrint objeví v okně relace jako položka pruhu nabídky.

## Relace Personal Communications

Relace poskytované produktem Personal Communications představují logická spojení umožňující komunikaci vaší pracovní stanice s hostitelským systémem. K dispozici jsou následující typy relací:

obrazovková relace
  Vaše pracovní stanice slouží jako obrazovkový terminál připojený k hostitelskému systému.
tisková relace
  Tiskárna připojená k vaší pracovní stanici slouží jako tiskárna hostitelského systému.
relace klient/server
  Navázaná spojení umožňují komunikaci typu peer s použitím rozhraní CPI-C a APPC (LU 6.2).

## Spojení Personal Communications

Produkt Personal Communications podporuje řadu typů spojení s následujícími hostitelskými systémy. Při konfigurování relace emulátoru se můžete setkat s těmito ikonami:

zSeries
iSeries
ASCII
S/3X

### Spojení emulátoru zSeries

Tabulka 1. Ikony spojení emulátoru zSeries
Rozhraní | Připojení
--- | ---
LAN |

- LAN přes IEEE 802.2
- 3270 přes Communications Server for Windows
- Telnet3270
- 3270 přes iSeries (přímý průchod)
- APPC3270 přes LAN
- Klient Microsoft SNA přes FMI
- Klient Microsoft SNA (s použitím rozhraní LUA)
- Klient Microsoft SNA (s použitím rozhraní APPC)
- Žadatel závislé LU (DLUR)
- Komunikace 3174 Peer
- VT-přes-Telnet (TCP/IP)

COAX |

- Terminál distribuovaných funkcí SNA
- Jiný terminál než terminál DFT SNA

Port COM |

- SNA-přes-Async
- IBM Global Network (kromě Japonska)
- Home3270
- IBM Global Network - SNA-přes-Async
- Žadatel závislé LU (DLUR) přes
  - SNA-přes-Async
  - Hayes AutoSync
- Hayes AutoSync
- APPC3270 přes:
  - SNA-přes-Async
  - Hayes AutoSync
- VT přes Async
- Telnet 3270
- VT přes Telnet (TCP/IP)
- X.25 Hayes AutoSync
- X.25 DLUR přes Hayes AutoSync
- X.25 APPC 3270 přes Hayes AutoSync

5250 |

- 3270 přes iSeries
- Žadatel závislé LU (DLUR)

SDLC |

- Synchronní řízení datového spoje
- 3270 přes iSeries (přímý průchod)
- APPC3270 přes SDLC
- Žadatel závislé LU (DLUR)

SNA/IP |

- LU 0, 1, 2, 3
- APPC 3270
- LU 0,1,2,3 přes DLUR

IBM ISA/MCA WAC |

- Synchronní řízení datového spoje
- 3270 přes iSeries (přímý průchod)
- APPC3270 přes SDLC
- Žadatel závislé LU (DLUR)
- Kvalifikované řízení logického spoje X.25
- X.25 3270 přes iSeries
- APPC3270 přes X.25
- X.25 DLUR

Klient API |

- Klient Communications Server
- Communications Server

IBM-EEDLC |

- LU (0, 1, 2, 3) přes DLUR
- APPC 3270

OEM |

- LU (0, 1, 2, 3)
- 3270 přes iSeries (přímý průchod)
- APPC 3270
- Žadatel závislé LU (DLUR)

### Spojení emulátoru iSeries

Tabulka 2. Ikony spojení emulátoru iSeries
Rozhraní | Připojení
--- | ---
LAN |

- LAN přes IEEE 802.2
- Telnet5250 přes TCP/IP
- Telnet5250 přes IPX/SPX
- VT přes Telnet

5250 |

- Twinaxiální řízení datového spoje (APPC)
- Twinaxiální řízení datového spoje (konzole)

Port COM |

- SNA-přes-Async
- Hayes AutoSync
- SNA-přes-Async (konzole)
- VT přes Async
- VT přes Telnet
- Telnet 5250
- X.25 Hayes AutoSync

SDLC |

- Synchronní řízení datového spoje

SNA/IP |

- 5250

IBM ISA/MCA WAC |

- Synchronní řízení datového spoje (WAC)
- Kvalifikované řízení logického spoje X.25

IBM-EEDLC |

- 5250

OEM |

- APPC 5250

### Spojení emulátoru ASCII (pouze SBCS)

Tabulka 3. Ikony spojení emulátoru ASCII
Rozhraní | Připojení
--- | ---
LAN |

- VT přes Telnet (TCP/IP)

Port COM |

- VT přes Async
- VT přes Telnet (TCP/IP)

### Spojení emulátoru S/3X

Tabulka 4. Ikony spojení emulátoru S/3X
Rozhraní | Připojení
--- | ---
5250 |

- Twinaxiální řízení datového spoje (konzole)

### Spojení typu klient/server (peer)

Produkt Personal Communications poskytuje podporu koncových uzlů APPN umožňující pracovním stanicím pružnější komunikaci s dalšími systémy v síti.

Je-li vaše pracovní stanice definována jako koncový uzel APPN, poskytuje jí server síťového uzlu APPN následující adresářové a směrovací služby:

- Pomocné směrování relací
- Adresářové služby
- Služby výběru topologie a směrování

Pomocí produktu Personal Communications můžete navázat spojení typu klient/server s různými typy počítačů a pracovních stanic s operačními systémy Windows 2000 nebo Windows XP. Dále máte možnost připojit počítač k pracovní stanici vybavené produktem Communications Server. Dostupné typy spojení SNA typu klient/server:

- LAN přes IEEE 802.2
- Synchronní řízení datového spoje
- SNA-přes-Async
- AnyNet SNA přes TCP/IP
- Hayes AutoSync
- IBM Global Network - SNA přes Async
- Twinaxiální řízení datového spoje (APPC)
- X.25
- Adaptér OEM
- WAC
- Enterprise Extender

### Práce v sítích APPN

APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking) je nízkoúrovňový síťový protokol sloužící ke směrování provozu APPC přes zprostředkující uzly v síti. Používá-li tedy například program A spojení APPC pro komunikaci s programem B, protokol APPN vyhledá uzel, na kterém je umístěn program B, a řídí směrování provozu AAPC v síti.

APPN obsahuje několik funkcí, které pomáhají omezit množství konfiguračních operací spojených s instalací a údržbou sítě. Tyto funkce automatizují úlohy, které jsou časově náročné, komplikované a mohou být potenciálním zdrojem chyb. Instalujete-li například novou síťovou pracovní stanici používající protokol APPN, nemusíte zadávat informace o konfiguraci jednotlivých pracovních stanic, se kterými chcete komunikovat. Zadáte pouze jméno počítače a adresu pomocného uzlu, který zpracovává vaše komunikační data. Dostupnost ostatních informací potřebných pro směrování provozu APPC na vaší pracovní stanici zabezpečí protokol APPN.

Připojíte-li se k síti APPN, zjednodušíte si tím práci při konfigurování systému a také usnadníte ostatním počítačům v síti vyhledávání vaší pracovní stanice.

Další informace o koncepci typu klient/server SNA najdete v příručce Administrator's Guide and Reference.

#### APPC

Protokol APPC (Advanced Program-to-Program Communication), nazývaný také LU 6.2, umožňuje vysokorychlostní komunikaci mezi programy na různých počítačích od přenosných počítačů a pracovních stanic až po středně velké a hostitelské systémy. Programové vybavení APPC je dostupné pro mnoho různých operačních systémů, a to buď jako součást systému, nebo jako oddělená programová sada.

APPC je komunikační protokol, který umožňuje programům na různých počítačích vzájemnou "domluvu". Protokol APPC pracuje jako rozhraní mezi programy a síťovým hardwarem a softwarem a definuje pravidla, která programy používají při výměně informací.

Protokol APPC slouží jako rozhraní mezi aplikačními programy a sítí. Když komunikační aplikace na vaší pracovní stanici předá informace programovému vybavení APPC, rozhraní APPC je převezme a odešle je na síťové rozhraní, jako je například karta adaptéru Token-Ring. Informace pak putují po síti k dalšímu počítači, kde je programové vybavení APPC převezme od síťového rozhraní. Programové vybavení APPC převede informace zpět do původního formátu a předá je příslušné komunikační aplikaci.

Další informace najdete v příručce Emulator User's Reference.

#### Síť APPN

Zapojením do sítě APPN získává pracovní stanice Personal Communications také možnost využívat dvě další funkce:

- Směrování HPR
- Žadatel závislé LU

##### Směrování HPR (High-Performance Routing)

Produkt Personal Communications podporuje směrování HPR v sítích Token-Ring a Ethernet, čímž zvyšuje výkon a spolehlivost směrování dat. Směrování HPR podporuje rychlý přenosový protokol zajišťující plynulé přesměrování v případě výpadků sítě, efektivní výběrový opakovaný přenos a důsledné předcházení výpadkům integrity dat a zahlcení.

##### Žadatel závislé LU (DLUR)

Princip DLUR umožňuje závislým logickým jednotkám (LU 0, 1, 2, 3 a závislé LU 6.2) využívat služeb sítí APPN. Podporuje dynamické a vícenásobné síťové cesty a eliminuje potřebu přímého spojení závislých LU (nebo jejich komunikačních bran) s hostitelem VTAM.

DLUR je koncový nebo síťový uzel APPN, který vlastní závislé logické jednotky, ale požaduje, aby služby systémového řídicího bodu (SSCP) pro tyto závislé logické jednotky poskytoval server závislé LU (DLUS). Server DLUS řídí převody z prostředí podoblasti do prostředí APPN a umožňuje udržovat centrální správu vzdálených závislých LU s využitím služeb sítě APPN.

Produkt Personal Communications využívá podporu programu VTAM V4R2 pro závislé LU v sítích APPN a kombinovaných sítích podoblastí a APPN. Funkce serveru závislé LU (v prostředí VTAM) poskytuje podporu závislých sekundárníchlogických jednotek (SLU) prostřednictvím relací LU 6.2 mezi uzlem žadatele závislé LU (DLUR) uzlem serveru závislé LU (DLUS).

Další informace o technologiích typu klient/server SNA naleznete v příručce Emulator User's Reference.

### AnyNet

Produkt Personal Communications obsahuje podporu AnyNet SNA přes TCP/IP, která umožňuje emulátorům SNA a aplikacím SNA typu klient/server komunikovat prostřednictvím sítě TCP/IP. S použitím funkce AnyNet můžete omezit počet instalovaných síťových protokolů a složitost síťových operací bez nutnosti upravovat existující aplikace nebo hardwarové komponenty.

Další základní informace o funkci AnyNet naleznete v příručce Emulator User's Reference.

Příklady nastavení spojení AnyNet naleznete v příručce Administrator's Guide and Reference.

### Enterprise Extender (směrování HPR přes IP)

Funkce Enterprise Extender umožňuje rozšířit dosah aplikací a dat SNA tak, aby zahrnovaly sítě IP a klienty, připojené prostřednictvím protokolu IP, s podobnými úrovněmi spolehlivosti, dostupnosti a ovládání, jaké mají uživatelé sítě SNA. Integrační funkce Enterprise Extender používá standardní technologii IP a nevyžaduje pro páteřní systém IP žádný nový hardware ani software.

Funkce Enterprise Extender je jednoduchou sadou rozšíření k existující technologii směrování HPR. Umožňuje provádět následující operace:

- nepřetržité zálohování z pracovní stanice na hostitele,
- transport SNA přes nativní síť IP,
- ochranu před selháním v průběhu celého transportu,
- priorizaci dat v průběhu celého transportu,
- dostupné a cenově efektivní propojení.

## Podpora ActiveX/OLE 2.0

Relace produktu Personal Communications je možno zahrnout do složených dokumentů. Složený dokument je dokument, který se chová jako samostatná jednotka, ale ve skutečnosti je sestaven z informací pocházejících z více než jednoho programu. Může obsahovat například data, která umožňují spuštění produktu Personal Communications v rámci tabulkového kalkulátoru.

Při vložení do dokumentu jiného programu se produkt Personal Communications nazývá vnořený nebo propojený objekt a program, který jej obsahuje, se nazývá kontejner. Produkt Personal Communications podporuje kontejnery vyhovující standardu ActiveX/OLE 2.0, například programy Lotus Notes, Lotus WordPro a Microsoft Word. Do většiny kontejnerů lze vložit objekt pomocí voleb nabídky (například v aplikaci Microsoft Word k tomuto účelu slouží nabídka Vložit a příkaz Objekt) nebo přetažením profilu pracovní stanice do dokumentu.

Je-li produkt Personal Communications použit jako vnořený objekt, může se jeho vzhled změnit tak, že představuje součást kontejnerového programu, pokud to ovšem tento program umožňuje. Další možností je spuštění produktu Personal Communications ve vlastním odděleném okně s vlastním zobrazením profilu a obrazovky.

Produkt Personal Communications ve formě vnořeného objektu lze aktivovat mnoha různými způsoby. Produkt Personal Communications může být například zobrazen jako ikona uvnitř kontejnerového programu a aktivován dvojím klepnutím na tuto ikonu. Další možností je aktivace produktu Personal Communications prostřednictvím skriptu; ke skriptovacím jazykům podporovaným produktem Personal Communications patří například Visual Basic nebo LotusScript, lze však použít libovolný automatizovaný skriptovací jazyk standardu ActiveX/OLE.

Použití skriptů umožňuje aktivaci produktu Personal Communications v rámci automatizované žádosti. Lze například vytvořit skript, který automaticky spustí produkt Personal Communications při každém spuštění kontejnerového objektu, nebo použít skript pro automatické vkládání dat do vstupních obrazovek hostitele.

Relace produktu Personal Communications končí při zavření kontejneru nebo při zavření okna Personal Communications. Je-li produkt Personal Communications použit jako propojený objekt, je nutné zavřít jej samostatně.

## Objektově orientované rozhraní API

Produkt Personal Communications poskytuje nové jazykově nezávislé objektově orientované rozhraní API. V kombinaci s jazyky Visual Basic, Lotus Script nebo libovolným automatizovaným skriptovacím jazykem standardu ActiveX/OLE lze pomocí sedmi typů objektů vytvářet složené dokumenty, v nichž produkt Personal Communications pracuje jako objekt vnořený do dokumentu jiného programu.

Pokud se zajímáte o tvorbu aplikací zahrnujících produkt Personal Communications jako objekt uvnitř vašeho vlastního programu standardu ActiveX/OLE, přečtěte si příručku pro programátory Host Access Class Library (HACL). Tato příručka popisuje objekty poskytované produktem Personal Communications a postupy používané pro přístup k datům produktu Personal Communications. K dispozici jsou informace pro programátory pracující se skripty v jazyku Visual Basic, Lotus a s programovacím jazykem C++. Na disku CD-ROM produktu Personal Communications naleznete ukázky skriptů Visual Basic a Lotus.