# Installatie van Personal Communications voorbereiden

Personal Communications ondersteunt een groot aantal typen werkstations. Voordat u met de installatie begint, moet u naast de hardware- en softwarevereisten ook rekening houden met de geheugenvereisten.

In de volgende paragrafen worden verschillende typen beeldschermen, adapters en toetsenborden behandeld.

Meer informatie over het installeren van Personal Communications vindt u in de publicatie Handleiding voor installatie vanaf CD-ROM.

## Werkstationhardware

Personal Communications ondersteunt werkstations met de volgende hardware:

Tabel 5. Ondersteunde werkstationhardware
Systeemeenheden | Aanbevolen wordt een systeem met een Intel Pentium microprocessor en toegang tot een CD-ROM-station. Er moet minimaal 125 MB beschikbare ruimte aanwezig zijn op de vaste schijf. Afhankelijk van de geselecteerde installatieopties kan er meer ruimte nodig zijn.
Beeldschermen | Alle beeldschermen met VGA-resolutie of hoger die geschikt zijn voor Windows.
Videokaarten | Alle videokaarten met VGA-resolutie of hoger die geschikt zijn voor Windows.
Toetsenborden |

- Uitgebreid toetsenbord (met 101, 102 of 104 toetsen) (voor de Japanse versie alleen met 101 toetsen)
- Ruimtebesparend toetsenbord
- Microsoft Natural-toetsenbord
- 5576-001/002/003/A01/B01/B05 (Japanse versie)

Printers | Alle printers die worden ondersteund door Windows, althans indien geen gebruik wordt gemaakt van een PDT-bestand. Raadpleeg de gebruikershandleiding Emulator User's Reference voor meer informatie over ondersteunde printers bij gebruik van PDT's.
Communicatie- adapters | LAN, SDLC, coaxiaal, twinaxiaal, WAC, COM-poort, OEM en Multiprotocol communicatieadapters.
Modems | Alle asynchrone modems die de Hayes AT-opdrachtenset gebruiken en door Windows worden ondersteund. Synchrone (SDLC-)modems aangesloten op een multiprotocol- adapter (MPA), een SDLC-adapter of een WAC-adapter.

### Vereist geheugen voor het werkstation

Bij Personal Communications is het vereiste geheugen afhankelijk van verschillende factoren, zoals het door u gebruikte besturingssysteem, het type aansluiting, het aantal sessies en het gebruik van programmeerinterfaces zoals EHLLAPI (Emulator High Level Language Application Programming Interface) en DDE (dynamische gegevensuitwisseling).

Tabel 6. Aanbevolen systeemgeheugen
Besturingssysteem | Minimum | Aanbevolen
--- | --- | ---
Windows 2000 Professional | 64 MB | 128 MB
Windows 2000 Advanced Server | 128 MB | 256 MB
Windows 2000 Server | 128 MB | 256 MB
Windows XP | 64 MB | 128 MB
Windows Server 2003 | 128 MB | 256 MB

## Software op het werkstation

Personal Communications wordt ondersteund voor de volgende besturingssystemen en platforms:

- Windows 2000 (Professional, Server en Advanced Server)
- Windows XP (Home, Professional en Tablet PC)
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2003 (Standard en Enterprise)
- Windows Server 2003 x64 (Standard en Enterprise)
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard en Enterprise)
- Windows Small Business Server 2003
- Citrix MetaFrame XP Presentation Server
- Citrix Metaframe Presentation Server 3.0
- Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
- IBM Communications Server voor Windows Versie 6.1.2
- IBM Communications Server voor Linux V6.2 (Windows Client)
- IBM Communications Server voor Linux on zSeries V6.2 (Windows Client)
- Virtual PC 2004
- Virtual Server 2005 Standard Edition
- Virtual Server 2005 Enterprise Edition
- VMWare Workstation V5.5
- VMWare Server

Personal Communications kan gegevens uitwisselen met de volgende typen servers en gateways:

- IBM Communications Server voor Windows V6.1.2
- Microsoft SNA Server V4 SP4
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard en Enterprise)

Hostvereisten

Raadpleeg de publicatie Emulator User's Reference voor informatie over de software- en hardwarevereisten voor hostsystemen.

Bij alle ondersteunde Windows-besturingssystemen wordt de Java Runtime Environment 1.4.2 geïnstalleerd.

### Ondersteuning van Windows x64-platform

De x64-versies van Microsoft Windows Server 2003 en Microsoft Windows XP Professional x64 Edition zijn geoptimaliseerd voor het uitvoeren van native 64-bits programma's, maar bieden geen ondersteuning voor 32-bits stuurprogramma's of 16-bits toepassingen.

Op deze platforms worden de volgende functies en bibliotheken niet geïnstalleerd door Personal Communications:

- IBM SNA-protocollen
- DOS EHLLAPI
- 16-bits API-ondersteuning:
  - Standaard EHLLAPI 16-bits interface
  - WinHLLAPI 16-bits interface
  - PCSAPI 16-bits interface
  - SRPI 16-bits interface
- Coax-stuurprogramma's

## Toepassingsgegevens

Toepassingsgegevens zijn bestanden met gebruikersvoorkeuren of configuratiegegevens. Voor de uitvoering van toepassingen zijn een of meer van deze bestanden vereist. Personal Communications gebruikt meerdere configuratiebestanden. De bestanden voor de Gebruikersklasse kunnen per gebruikersprofiel worden opgeslagen en de bestanden voor de Systeemklasse worden op een gemeenschappelijke locatie opgeslagen.

In Tabel 7 vindt u een lijst van classificaties voor enkele van de meest gebruikte Personal Communications-extensies.

Tabel 7. Bestandstypen voor toepassingsgegevens
Gebruikersklasse | Systeemklasse
--- | ---
Extensie | Bestandstype | Extensie | Bestandstype
.ws | Werkstationprofiel | .acg | SNA-configuratie
.bch | Meerdere sessies | .mlg | Standaard berichtenlogboek
.ini | Afmetingen en locatie van sessie | .trc | Niet-ingedeelde traceergegevens
.pmp | Configuratie toetsenblok | .tlg | Ingedeelde traceergegevens
.kmp | Configuratie toetsenbord |  |
.srl | Lijst van bestandsoverdrachten |  |
.ndc | Configuratie iSeries-verbinding |  |
.upr | Gebruikersprofiel voor iSeries, eServer i5 of System i5 |  |
.tto | Opdracht voor iSeries-gegevensoverdracht (Ontvangen) |  |
.tfr | Opdracht voor iSeries-gegevensoverdracht (Verzenden) |  |
.bar | Werkbalkinstellingen |  |
.mac | Macro |  |
.mmp | Muis instellen |  |
.xlt | Conversietabel |  |
.xld | DBCS-conversietabel |  |
.cert | Certificaat |  |
.sth | Stashbestand voor wachtwoord |  |
.adu | Hulpprogramma Automatisch oproepen |  |
.kdb | Database Certificaatbeheer |  |

### Locaties voor toepassingsgegevens

De locatie voor toepassingsgegevens wordt opgegeven bij de installatie van Personal Communications. In de volgende tabellen staan de standaardlocaties van de toepassingsgegevens op de verschillende besturingssystemen.

Als u bij de installatie de optie voor de gebruikerspecifieke directory voor de toepassingsgegevens selecteert, worden de volgende profielpaden gebruikt:

Besturings- systeem | Directory voor gebruikersklasse (Huidige gebruiker) | Directory voor systeemklasse
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\ %USERNAME%\Application Data\IBM\Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Als u bij de installatie de optie voor de gemeenschappelijke directory voor de toepassingsgegevens selecteert, worden de volgende profielpaden gebruikt:

Besturings- systeem | Directory voor gebruikersklasse (Huidige gebruiker) | Directory voor systeemklasse
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Als u bij de installatie de standaard persoonlijke directory selecteert, worden de volgende profielpaden gebruikt:

Besturings- systeem | Directory voor gebruikersklasse (Huidige gebruiker)1,2 | Directory voor systeemklasse
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private
1Als UPM is ingesteld op een andere directory dan de standaarddirectory, slaat Personal Communications de gebruikersklassenbestanden op in de opgegeven directory. Systeemklassenbestanden worden altijd geïnstalleerd in de persoonlijke directory.

2Als u als locatie de standaard persoonlijke directory selecteert, is C:\Program Files\IBM\Personal Personal Communications de map waarin Personal Communications is geïnstalleerd.

Opmerking:
Voor installaties op Windows x64-platforms wordt het directorypad `Program Files` vervangen door `Program Files (x86)`.

## Installatie en beperkingen van Personal Communications op ChineseStar en RichWin

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u Personal Communications kunt installeren op ChineseStar (CStar) en RichWin. Daarnaast worden de beperkingen van het werken met Personal Communications op CStar en RichWin besproken.

### Installatie van Personal Communications op ChineseStar en RichWin

Voordat u Personal Communications installeert, moet u controleren of CStar of RichWin is geïnstalleerd en of u de Engelse versie van Windows gebruikt. Als CStar of RichWin is geïnstalleerd en is gestart, kunt u Personal Communications installeren op de wijze die is beschreven in de publicatie Handleiding voor installatie vanaf CD-ROM.

### Beperkingen van Personal Communications op ChineseStar en RichWin

Als u Personal Communications uitvoert op CStar en RichWin, moet u rekening houden met de volgende beperkingen:

- Personal Communications ondersteunt alleen de GBK-codetabel.
- RichWin ondersteunt geen 3270-APL-functies.
- CStar en RichWin ondersteunen alleen enkelvoudige IME (Input Method Editor).

  Als u bijvoorbeeld IME in meerdere vensters start, wordt dezelfde IME-bewerking in alle vensters synchroon uitgevoerd. Dit is een beperking van het platform die ook van toepassing is op Personal Communications.

- Hoewel er in CStar en RichWin veel lettertypen beschikbaar zijn, worden door Personal Communications alleen lettertypen met een vaste tekenafstand ondersteund.