# Iniciação Rápida

# Planejando a Instalação do Personal Communications

O Personal Communications suporta um ampla faixa de estação de trabalhos. Há requisitos de hardware e software, assim como de memória e armazenamento, a considerar ao planejar a instalação do Personal Communications.

As seções a seguir descrevem e listam suportes para monitores, placas e teclados.

Para obter instruções detalhadas sobre a instalação do Personal Communications, consulte Manual de Instalação do CD-ROM.

## Hardware da Estação de Trabalho

O Personal Communications suporta a estação de trabalho com o seguinte hardware:

Tabela 5. Suporte de Hardware de Estação de Trabalho

Unidades de sistema | A unidade de sistema recomendada possui um microprocessador Intel Pentium e acesso a uma unidade de CD-ROM. Um mínimo de 125 MB de espaço fixo na unidade é necessário. O espaço adicional pode ser obrigatório, dependendo das opções de instalação selecionadas.
Monitores de vídeo | Todos os monitores de vídeo com resolução VGA ou superior suportados pelo Windows.
Placas de vídeo | Todos os adaptadores de vídeo com resolução VGA ou superior suportados pelo Windows.
Teclados |

- Teclado avançado (101 teclas, 102 teclas, 104 teclas) (Apenas as 101 teclas para japonês)
- Teclado compacto
- Teclado Microsoft Natural
- 5576-001/002/003/A01/B01/B05 (Japonês)

Impressoras | Todas as impressoras suportadas pelo Windows quando um arquivo PDT não é utilizado. Para obter detalhes adicionais sobre as impressoras suportadas no modo PDT, consulte Referência do Usuário do Emulador.
Placas de comunicação | LAN, SDLC, coaxial, biaxial, WAC, Porta COM, OEM e placas de comunicação com Múltiplos Protocolos.
Modems | Todos os modems assíncronos que utilizam o conjunto de comandos AT Hayes e são suportados pelo Windows. Modems síncronos (SDLC) conectados a uma MPA (Multiprotocol Adapter), placa SDLC ou WAC.

### Requisitos de Memória de Estação de Trabalho

Para o Personal Communications, a quantidade de memória necessária depende de diversos fatores, incluindo o sistema operacional em que você está executando, o tipo de conexão, o número de sessões e a utilização de interfaces de programação, como o EHLLAPI (Emulator High-Level Language Application Programming Interface) e o DDE (Dynamic Data Exchange).

Tabela 6. Memória do Sistema Recomendada

Sistema Operacional Suportado | Mínimo | Recomendado
--- | --- | ---
Windows 2000 Professional | 64 MB | 128 MB
Windows 2000 Advanced Server | 128 MB | 256 MB
Windows 2000 Server | 128 MB | 256 MB
Windows XP | 64 MB | 128 MB
Windows Server 2003 | 128 MB | 256 MB

## Software da Estação de Trabalho

O Personal Communications é suportado para os seguintes sistemas operacionais e plataformas:

- Windows 2000 (Professional, Server e Advanced Server)
- Windows XP (Home, Professional e Tablet PC)
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2003 (Standard e Enterprise)
- Windows Server 2003 x64 (Standard e Enterprise)
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard e Enterprise)
- Windows Small Business Server 2003
- Citrix MetaFrame XP Presentation Server
- Citrix Metaframe Presentation Server 3.0
- Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
- IBM Communications Server para Windows Versão 6.1.2
- IBM Communications Server para Linux V6.2 (Windows Client)
- IBM Communications Server para Linux no zSeries V6.2 (Windows Client)
- Virtual PC 2004
- Virtual Server 2005 Standard Edition
- Virtual Server 2005 Enterprise Edition
- VMWare Workstation V5.5
- VMWare Server

O Personal Communications se comunica com os seguintes tipos de servidores ou gateways:

- IBM Communications Server para Windows V6.1.2
- Microsoft SNA Server V4 SP4
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard e Enterprise)

Requisitos do Host
Consulte Referência do Usuário do Emulador para obter informações sobre os requisitos de software e de hardware para sistemas host. Para todos os sistemas operacionais Windows suportados, o Java Runtime Environment 1.4.2 é instalado.

### Suporte à Plataforma Windows x64

As versões baseadas em x64 do Microsoft Windows Server 2003 e Microsoft Windows XP Professional x64 Edition são otimizadas para executar programas nativos de 64 bits, mas não suportam drivers de 32 bits ou aplicativos de 16 bits.

Para essas plataformas, o Personal Communications não instala os recursos e bibliotecas a seguir.

- Protocolos IBM SNA
- DOS EHLLAPI
- Suporte à API de 16 bits:
  - Interface EHLLAPI padrão de 16 bits
  - Interface WinHLLAPI de 16 bits
  - Interface PCSAPI de 16 bits
  - Interface SRPI de 16 bits
- Drivers Coax

## Dados de Aplicativos

Dados de Aplicativos normalmente são definidos como arquivos que contêm preferências do usuário ou informações sobre configuração. Um aplicativo pode precisar de um ou de todos esses arquivos para que execute corretamente. O Personal Communications utiliza vários arquivos de configuração: arquivos de Classe do Usuário podem ser armazenados individualmente por perfil do usuário, enquanto que arquivos de Classe do Sistema são armazenados na mesma localização.

A Tabela 7 lista as classificações de algumas das extensões de arquivos do Personal Communications mais comuns.

Tabela 7. Tipos de Arquivos de Dados de Aplicativos

Classe do Usuário | Classe do Sistema
--- | ---
Extensão | Tipo de Arquivo | Extensão | Tipo de Arquivo
.ws | Perfil da Estação de Trabalho | .acg | Configuração SNA
.bch | Várias Sessões | .mlg | Log de Mensagens Padrão
.ini | Tamanho e Localização da Sessão | .trc | Rastreio Não Formatado
.pmp | Configuração do Keypad Pop-up | .tlg | Rastreio Formatado
.kmp | Configuração do Teclado |  |
.srl | Lista de Transferência de Arquivos |  |
.ndc | Configuração da Conexão iSeries |  |
.upr | Perfil de Usuário do iSeries, eServer i5 ou System i5 |  |
.tto | Pedido de Transferência de Dados iSeries (Receber) |  |
.tfr | Pedido de Transferência de Dados iSeries (Enviar) |  |
.bar | Configuração da Barra de Ferramentas |  |
.mac | Macro |  |
.mmp | Configurar Mouse |  |
.xlt | Tabela de Conversão |  |
.xld | Tabela de Conversão DBCS |  |
.cert | Certificado |  |
.sth | Ocultação de Senha |  |
.adu | Utilitário de Discagem Automática |  |
.kdb | Banco de Dados de Gerenciamento de Certificados |  |

### Localizações dos Dados de Aplicativos

A localização dos Dados de Aplicativos é especificada durante a instalação do Personal Communications. As tabelas a seguir listam as localizações padrão dos Dados de Aplicativos com base no sistema operacional.

Se a localização [UserProfile]\Application Data tiver sido selecionada na instalação, serão utilizados os seguintes caminhos de perfil:

Sistema Operacional | Diretório de Classe de Usuário (Usuário Atual) | Diretório de Classe do Sistema
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\ %USERNAME%\Application Data\IBM\Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Se a localização All Users\Application Data tiver sido selecionada na instalação, serão utilizados os seguintes caminhos de perfil:

Sistema Operacional | Diretório de Classe de Usuário (Usuário Atual) | Diretório de Classe do Sistema
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Se a localização do diretório Private clássico tiver sido selecionada na instalação, serão utilizados os seguintes caminhos de perfil:

Sistema Operacional | Diretório de Classe de Usuário (Usuário Atual)1,2 | Diretório de Classe do Sistema
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private
1Se o UPM (User Preference Manager) foi definido como um diretório que não seja o padrão, o Personal Communications utilizará esse diretório para armazenar os arquivos de classe do usuário. Os arquivos de classe do usuário sempre serão armazenados no diretório Private.

2Para obter as localizações clássicas do diretório Private, C:\Program Files\IBM\Personal Communications é a unidade em que o Personal Communications está instalado.

Nota:
  Para instalações em plataformas Windows x64, o caminho de diretório `Program Files` é substituído por `Program Files (x86)`.

## Instalação e Limitações do Personal Communications em ChineseStar e RichWin

Esta seção descreve como instalar o Personal Communications em CStar (ChineseStar) e RichWin e as limitações da execução do Personal Communications em CStar e RichWin.

### Instalando o Personal Communications no ChineseStar e RichWin

Antes de instalar o Personal Communications, certifique-se de que o CStar ou o RichWin esteja instalado e em execução na versão em inglês do Windows. Quando o CStar ou o RichWin estiver instalado e em execução, instale o Personal Communications seguindo as etapas descritas no Manual de Instalação do CD-ROM.

### Limitações do Personal Communications no ChineseStar e RichWin

A execução do Personal Communications no CStar e RichWin possui as seguintes limitações:

- O Personal Communications suporta somente a página de códigos GBK.
- RichWin não suporta funções APL do 3270.
- CStar e RichWin suportam somente o IME (Input Method Editor) simples.

  Por exemplo, se você abrir o IME em várias janelas, seu comportamento será sincronizado nestas janelas. Esta é uma limitação de plataforma e também se aplica ao Personal Communications.

- Apesar de CStar e RichWin fornecerem diversas fontes true type, o Personal Communications suporta apenas fontes de distância fixa.

[ Início da Página | Página Anterior | Próxima Página | Índice | Índice Remissivo ]