# Kom godt i gang

# Installationsplanlægning

Personal Communications understøtter en lang række arbejdsstationer. Personal Communications stiller visse krav til hardware, software og hukommelse (RAM), der skal tages i betragtning, når installationen planlægges.

De følgende afsnit beskriver understøttelse til skærme, adaptere og tastaturer.

I Installationsvejledning - Cd finder du flere oplysninger om installation af Personal Communications.

## Hardware til arbejdsstationer

Personal Communications understøtter arbejdsstationer med følgende hardware:

Tabel 5. Understøttet hardware

Systemenheder | Det anbefales, at systemenheden som minimum har en Intel Pentium-mikroprocessor samt adgang til et cd-drev. Der kræves mindst 125 MB plads på harddisken. Yderligere plads kan være nødvendig, afhængig af installationsvalgene.
Skærme | Alle skærme med VGA-opløsning eller højere, der støttes af Windows.
Skærmadaptere | Alle skærmadaptere med VGA-opløsning eller højere, der støttes af Windows.
Tastaturer |

- PC-tastatur med 101, 102 eller 104 taster. (Kun 101 taster til japansk).
- Pladsbesparende tastatur
- Microsoft Natural Keyboard
- 5576-001/002/003/A01/B01/B05 (japansk)

Printere | Alle printere, der understøttes af Windows, når der ikke bruges en PDT-fil. Der er flere oplysninger om printere, der understøttes i PDT-tilstand Emulator User's Reference.
Kommunikationsadaptere | LAN-, SDLC-, coax-, twinax-, WAC-, COM-port-, OEM- og MPA-adaptere.
Modemer | Alle asynkrone modemer, der bruger Hayes AT-kommandoer, og som understøttes af Windows. SDLC-modemer (synkrone), der er tilsluttet en MPA-, SDLC- eller WAC-adapter.

### Krav til hukommelse

Behovet for hukommelse til Personal Communications afhænger af forskellige faktorer, bl.a. hvilket styresystem du anvender, forbindelsestypen, antal aktive sessioner, programmeringsgrænsefladen, f.eks. EHLLAPI (Emulator High-Level Language Application Programming Interface) eller DDE (Dynamic Data Exchange).

Tabel 6. Anbefalet systemhukommelse

Understøttet styresystem | Minimum | Anbefalet
--- | --- | ---
Windows 2000 Professional | 64 MB | 128 MB
Windows 2000 Advanced Server | 128 MB | 256 MB
Windows 2000 Server | 128 MB | 256 MB
Windows XP | 64 MB | 128 MB
Windows Server 2003 | 128 MB | 256 MB

## Software

Personal Communications kan bruges på følgende styresystemer og platforme:

- Windows 2000 (Professional, Server og Advanced Server)
- Windows XP (Home, Professional og Tablet PC)
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2003 (Standard og Enterprise)
- Windows Server 2003 x64 (Standard og Enterprise)
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard og Enterprise)
- Windows Small Business Server 2003
- Citrix MetaFrame XP Presentation Server
- Citrix Metaframe Presentation Server 3.0
- Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
- IBM Communications Server til Windows Version 6.1.2
- IBM Communications Server til Linux V6.2 (Windows-klient)
- IBM Communications Server til Linux på zSeries V6.2 (Windows-klient)
- Virtual PC 2004
- Virtual Server 2005 Standard Edition
- Virtual Server 2005 Enterprise Edition
- VMWare Workstation V5.5
- VMWare Server

Personal Communications kommunikerer med følgende typer servere eller gateways:

- IBM Communications Server til Windows V6.1.2
- Microsoft SNA Server V4 SP4
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard og Enterprise)

Krav til vært
Der er oplysninger om software- og hardwarekrav for værtssystemer i Emulator User's Reference. Til alle understøttede Windows-styresystemer installeres Java Runtime Environment 1.4.2.

### Støtte til Windows x64-platform

De x64-baserede versioner af Microsoft Windows Server 2003 og Microsoft Windows XP Professional x64 Edition er optimeret til at udføre 64-bit programmer, men de støtter ikke 32-bit styreprogrammer elelr 16-bit programmer.

Personal Communications installerer ikke følgende funktioner og biblioteker til disse platforme.

- IBM SNA-protokoller
- DOS EHLLAPI
- 16-bit API-støtte:
  - Standard EHLLAPI 16-bit-grænseflade
  - WinHLLAPI 16-bit-grænseflade
  - PCSAPI 16-bit-grænseflade
  - SRPI 16-bit-grænseflade
- Coax-styreprogrammer

## Programdata

Programdata er generelt filer, der indeholder brugerindstillinger eller konfigurationsoplysninger. Et program skal muligvis bruge nogle eller alle filer for at kunne fungere korrekt. Personal Communications anvender flere konfigurationsfiler: Brugerklassefiler kan gemmes separat i forhold til brugerprofilen, mens Systemklassefiler gemmes et fælles sted.

I Tabel 7 vises klassificeringer af nogle af de mest almindelige Personal Communications-filtyper.

Tabel 7. Programdata - filtyper

Brugerklasse | Systemklasse
--- | ---
Filtype | Beskrivelse | Filtype | Beskrivelse
.ws | Arbejdsstationprofil | .acg | SNA-konfiguration
.bch | Flere sessioner | .mlg | Standard meddelelseslog
.ini | Sessionsstørrelse og placering | .trc | Uformateret sporing
.pmp | Konfiguration af pop op-tastgruppe | .tlg | Formateret sporing
.kmp | Tastaturkonfiguration |  |
.srl | Liste til filoverførsel |  |
.ndc | iSeries-forbindelseskonfiguration |  |
.upr | iSeries-, eServer i5- eller System i5-brugerprofil. |  |
.tto | iSeries-dataoverførselsanmodning (modtag) |  |
.tfr | iSeries-dataoverførselsanmodning (send) |  |
.bar | Tilpasning af værktøjslinje |  |
.mac | Makro |  |
.mmp | Konfigurér mus |  |
.xlt | Oversættelsestabel |  |
.xld | DBCS-konverteringstabel |  |
.cert | Certifikat |  |
.sth | Kodeordsfil |  |
.adu | Automatisk opkaldsprogram |  |
.kdb | Database til Certifikatstyring |  |

### Programdata - placering

Placeringen af programdata angives under installationen af Personal Communications. I de følgende tabeller vises standardplaceringen for programdata baseret på styresystem.

Hvis du har valgt placeringen [Brugerprofil]\Programdata under installationen, bruges følgende profilstier:

Styresystem | Brugerklassebibliotek (aktuel bruger) | Systemklassebibliotek
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\%BRUGERNAVN%\Programdata\IBM\Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\IBM\Personal Communications

Hvis du har valgt placeringen All Users\Programdata under installationen, bruges følgende profilstier:

Styresystem | Brugerklassebibliotek (aktuel bruger) | Systemklassebibliotek
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\IBM\Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\IBM\Personal Communications

Hvis du har valgt biblioteket \Private, bruges følgende profilstier:

Styresystem | Brugerklassebibliotek (aktuel bruger)1,2 | Systemklassebibliotek
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Programmer\IBM\Personal Communications\Private | C:\Programmer\IBM\Personal Communications\Private
1Hvis Styring af brugerindstillinger er angivet til et andet bibliotek end standardbiblioteket, bruger Personal Communications dette bibliotek til at gemme brugerklassefiler. Systemklassefiler gemmes altid i biblioteket Private. 2Henvisninger i det klassiske bibliotek Private er til C:\Programmer\IBM\Personal Communications på det drev, hvor Personal Communications er installeret på.

Bemærk:
  Ved installationer på Windows x64-platforme erstattes biblioteksstien `Program Files` med `Program Files (x86)`.

## Installation og begrænsning af Personal Communications på ChineseStar og RichWin

I dette afsnit beskrives, hvordan du installerer Personal Communications på ChineseStar (CStar) og RichWin, og hvilke begrænsninger der er i den forbindelse.

### Installation af Personal Communications på ChineseStar og RichWin

Inden du installerer Personal Communications, skal du kontrollere, at CStar eller RichWin er installeret og afvikles på en engelsk version af Windows. Når CStar eller RichWin er installeret og afvikles korrekt, kan du installere Personal Communications ved at følge trinene, der er beskrevet i Installationsvejledning - Cd.

### Begrænsninger i forbindelse med Personal Communications på ChineseStar og RichWin

Når Personal Communications afvikles på CStar og RichWin er der følgende begrænsninger:

- Personal Communications understøtter kun GBK-tegntabellen.
- RichWin understøtter ikke 3270-APL-funktioner.
- CStar og RichWin understøtter kun en enkelt udgave af IME (Input Method Editor).

  Hvis du f.eks. åbner IME i flere vinduer, synkroniseres IME i samtlige vinduer. Det er en begrænsning i platformen, og gælder også for Personal Communications.

- Selv om CStar og RichWin indeholder mange TrueType-fonte, understøtter Personal Communications kun fonte med fast tegnbredde.

[ Øverst på siden | Forrige side | Næste side | Indholdsfortegnelse | Stikordsregister ]