# Obslužné programy

Produkt Personal Communications obsahuje různé obslužné programy, včetně následujících:

32bitová správa ODBC
  Tento obslužný program slouží k přidávání, konfigurování a odstraňování zdrojů dat standardu ODBC.
Databázový přístup
  Tento obslužný program umožňuje čtení dat z vybrané databáze.
CM Mouse
  Tento obslužný program představuje inteligentní a programovatelnou podporu myši v relacích emulátoru terminálů 3270 a 5250.
Přizpůsobení pruhu nabídky
  V okně s relací produktu Personal Communications máte možnost měnit obsah pruhu nabídky.
Vícenásobné relace
  Pomocí jedné ikony můžete spouštět více relací hostitele.
ZipPrint
  Umožňuje tisk sestav PROFS, poznámek OfficeVision, kalendářů, dokumentů OV, souborů CMS, pracovních ploch XEDIT a obrazovek relací terminálu 3270.
Převod makra
  Umožňuje konvertovat existující soubory maker Personal Communications na soubory XML nebo soubory skriptů VBScript.
PC Organizer
  Spustí aplikace systému Windows z obrazovkové relace terminálu 5250.
Přenos dat
  Přenáší data ze systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5 do vaší pracovní stanice nebo z vaší pracovní stanice do systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5 (přenos dat na úrovni záznamů).
Text Assist (pouze znakové sady SBCS)
  Obslužný program Text Assist se používá pro tvorbu a upravování dokumentů nebo krátkých zpráv.
Konfigurace spojení iSeries
  Umožňuje definovat spojení ke každému z hostitelských systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5, které budou používat funkci přenosu dat.
Preference uživatele
  Konfigurace jistých rozšířených parametrů.
Nástroj pro aktualizaci produktu
  Umožňuje vyhledávání a použití aktualizací MR (Manufacturing Refresh) a oprav APAR (Authorized Program Analysis Report).

## 32bitová správa ODBC

ODBC je programové rozhraní umožňující aplikacím práci s daty uloženými v systémech správy databází, které jako standardní prostředek pro přístup k datům používají jazyk SQL (Structured Query Language).

Chcete-li aktivovat zdroj dat ODBC v produktu Personal Communications, postupujte takto:

1. Vyberte ikonu ODBC (32bit) v ovládacím panelu systému Windows. Objeví se okno Zdroje dat.
2. V seznamu Zdroje dat (Ovladače) vyberte zdroj datIBM DB2 Zdroj dat ODBC. Klepněte na tlačítko Dokončit..
3. Klepněte na tlačítko Přidat databázi. Zobrazí se průvodce Personal Communications pro přidání databáze, který vám umožní projít potřebná nastavení.
4. Vyberte tlačítko Ručně nakonfigurovat připojení k databázi DB2.
5. Po klepnutí na tlačítko Další určete informace potřebné pro nastavení zdroje dat.
6. Po dokončení zadávání informací klepněte na tlačítko OK.
7. Budete vyzváni k provedení testu spojení. Test spojení proveďte klepnutím na tlačítko OK.

Poznámky:

1. Produkt Personal Communications používá 32bitové ovladače ODBC. Některé aplikace, jako například program Lotus 1-2-3 dodávaný jako součást sady Lotus SmartSuite 96, vyžadují 16bitový ovladač a s produktem Personal Communications nebudou pracovat. Požádejte dodavatele softwaru o verzi, která využívá 32bitové ovladače ODBC (např. program Lotus 1-2-3 dodávaný jako součást sady Lotus SmartSuite 97).
2. Chcete-li úspěšně otestovat spojení DB2, je nutné spustit subsystém SNA produktu Personal Communications SNA s odpovídajícími konfiguračními daty. Tato konfigurační data musí obsahovat následující informace:
   - definice uzlu,
   - definice zařízení,
   - definice spojení,
   - definice partnerské jednotky LU,
   - definice režimu (musí být vytvořeno IBMRDB),
   - Informace o připojení CPI-C

   Je také možné, že budete muset uvést definici lokální jednotky LU 6.2.

   Další informace o obsluze uzlů SNA najdete v příručce Administrator's Guide and Reference.

Následuje příklad souboru .ACG:

    NODE=(
         ANYNET_SUPPORT=ANYNET_SUPPORTED
    	  CP_ALIAS=YOURALIAS
         DEFAULT_PREFERENCE=NATIVE
         DISCOVERY_SUPPORT=DISCOVERY_CLIENT
         FQ_CP_NAME=YOUR.CPNAME              * <---- úprava jména CP w/
         NODE_ID=05D00000
         NODE_TYPE=END_NODE
         REGISTER_WITH_CDS=1
         REGISTER_WITH_NN=1
    )
    PORT=(
         PORT_NAME=LAN0_04
         DLC_DATA=00000000000004
         DLC_NAME=LAN
         IMPLICIT_CP_CP_SESS_SUPPORT=1
         IMPLICIT_DEACT_TIMER=0
         IMPLICIT_DSPU_SERVICES=NONE
         IMPLICIT_HPR_SUPPORT=1
         IMPLICIT_LIMITED_RESOURCE=NO
         LINK_STATION_ROLE=NEGOTIABLE
         MAX_IFRM_RCVD=8
         MAX_RCV_BTU_SIZE=32767
         PORT_TYPE=SATF
         PORT_LAN_SPECIFIC_DATA=(
              ACK_DELAY=100
              ACK_TIMEOUT=3000
              ADAPTER_NUMBER=0
              BUSY_STATE_TIMEOUT=60
              IDLE_STATE_TIMEOUT=30
              LOCAL_SAP=04
              MAX_RETRY=10
              OUTSTANDING_TRANSMITS=16
              POLL_TIMEOUT=3000
              POOL_SIZE=16
              REJECT_RESPONSE_TIMEOUT=30
              TEST_RETRY_INTERVAL=8
              TEST_RETRY_LIMIT=5
              XID_RETRY_INTERVAL=8
              XID_RETRY_LIMIT=5
         )
    )
    LINK_STATION=(
         LS_NAME=LINKMVS
         ACTIVATE_AT_STARTUP=1
         ADJACENT_NODE_TYPE=APPN_NODE
         AUTO_ACTIVATE_SUPPORT=0
         CP_CP_SESS_SUPPORT=1
         DEFAULT_NN_SERVER=0
         DEST_ADDRESS=40000000000000      * <---- změna cílové adresy w/
         DISABLE_REMOTE_ACT=0
         DSPU_SERVICES=NONE
         ETHERNET_FORMAT=0
         HPR_SUPPORT=0
         LIMITED_RESOURCE=NO
         LINK_DEACT_TIMER=0
         LINK_STATION_ROLE=USE_ADAPTER_DEFAULTS
         MAX_IFRM_RCVD=0
         MAX_SEND_BTU_SIZE=32767
         NODE_ID=05D00000
         PORT_NAME=LAN0_04
         SOLICIT_SSCP_SESSION=0
         TARGET_PACING_COUNT=1
         TG_NUMBER=0
         USE_DEFAULT_TG_CHARS=1
    )
    DLUR_DEFAULTS=(
         DEFAULT_PU_NAME=YOURALIAS    * <---- úprava vašeho jména w/
         DLUS_RETRY_LIMIT=3
         DLUS_RETRY_TIMEOUT=5
    )
    LOCAL_LU=(
         LU_NAME=LUNAME               * <---- úprava jména jednotky LU w/
         LU_ALIAS=LUALIAS             * <---- úprava aliasu LU w/
         LU_SESSION_LIMIT=0
         NAU_ADDRESS=0
         ROUTE_TO_CLIENT=0
         DEFAULT_POOL=0
    )
    .
    .
    .
    PARTNER_LU=(
         FQ_PLU_NAME=PARTNER.LUNAME       * <---- úprava informací
                                                     o partnerské jednotce LU w/
         CONV_SECURITY_VERIFICATION=1
         MAX_MC_LL_SEND_SIZE=32767
         PARALLEL_SESSION_SUPPORT=1
         PARTNER_LU_ALIAS=RBNAME          * <---- úprava parametru
                                                     Umístění/RDBNAME w/
         PREFERENCE=USE_DEFAULT_PREFERENCE
    )
    CPIC_SIDE_INFO=(
         SYM_DEST_NAME=DB2CPIC            * <----- nutné pro konfiguraci ODBC
         CONVERSATION_SECURITY_TYPE=NONE
         MODE_NAME=IBMRDB
    PARTNER_LU_NAME=USIBMNM.NM57DB21       * <---- úprava informací
                                                      o partnerské jednotce LU w/
         TP_NAME=DB2DRDA                  * <---- úprava jména TP w/
                                                     (prostřednictvím nápovědy DB2)
         TP_NAME_TYPE=APPLICATION_TP
    )
    VERIFY=(
         CFG_MODIFICATION_LEVEL=13
         CFG_VERSION_LEVEL=1
    )

## Databázový přístup

Obslužný program Databázový přístup poskytuje přístup k databázím uloženým na hostitelských počítačích a načítání dat s použitím ovladačů ODBC. Zadáte-li v jednotlivých oknech podmínky pro přístup k datům, můžete využít možnosti automatického generování potřebných dotazů.

Obslužný program Databázový přístup umožňuje:

- Zobrazení a úpravu automaticky vytvářených příkazů SQL
- Zobrazení seznamů dostupných databázových tabulek
- Kopírování tabulkových dat do schránky
- Zobrazení dat v mřížce v hlavním tabulkovém okně, odeslání dat do jiných aplikací (například Lotus 1-2-3 nebo Microsoft Excel) či odeslání dat na tiskárnu

Před použitím obslužného programu Databázový přístup si přečtěte informace uvedené v následujících oddílech kontextové nápovědy:

- Omezení velikosti databází
- Instalované programy

## CM Mouse

Obslužný program CM Mouse umožňuje uživatelům hostitelských aplikací spouštět funkce těchto aplikací pomocí myši. Klepnutím na aktivní místa definovaná v programu CM Mouse vyvoláte kontextově závislé funkce jednotlivých obrazovek hostitelských aplikací. Aktivní místa nemají pevnou funkci ani pevné umístění, ale dynamicky se přizpůsobují procesům probíhajícím v hostitelské aplikaci.

Rozevírací nabídky programu CM Mouse vám poskytují okamžitý přístup k seznamům voleb a funkcí po jediném klepnutí myší. Rozevírací nabídky mohou zjednodušit výběr příkazů a voleb a automatizaci opakovaně prováděných operací. Editor rozevíracích nabídek CM Mouse umožňuje rychlé a snadné přizpůsobení nabídek vašim požadavkům a tvorbu nových nabídek.

Skriptovací jazyk CM Mouse poskytuje dostatečné možnosti pro automatizaci složitých komunikačních operací, zároveň je však dostatečně jednoduchý, aby jej zvládli i méně zkušení uživatelé.

Další informace najdete v příručce CM Mouse Support User's Guide and Reference.

## Přizpůsobení pruhu nabídky

Tento pomocný program umožňuje odstraňovat položky z pruhu nabídky v okně relace produktu Personal Communications. Změny ovlivní pouze relaci, kterou chcete přizpůsobit, takže můžete v jednotlivých relacích provádět různé změny. Můžete odstranit položky tří typů:

- Příkazy v pruhu nabídky, například Soubor, Editovat nebo Komunikace
- Příkazy z rozevíracích nabídek, jako například Nový, Otevřít..., Mapování barev, Konfigurovat
- Oddělovací linka, která je umístěna mezi dvěma příkazy stahovací nabídky.

Změny pruhu nabídky se ukládají do zvoleného profilu pracovní stanice, který se aktivuje při spuštění relace.

Poznámka:
Jestliže jste vytvořili přizpůsobenou nabídku v předchozí verzi produktu Personal Communications, bude možná nutné překonfigurovat nastavení a vytvořit vlastní strukturu nabídky pro produkt verze 5.9.

## Vícenásobné relace

Dávkový program Vícenásobné relace produktu Personal Communications vám umožňuje spustit několik hostitelských relací klepnutím na jedinou ikonu; potřebné příkazy jsou uloženy do dávkového souboru (.BCH). Do tohoto souboru lze vložit další programy, které mohou komunikovat s hostitelskou relací prostřednictvím rozhraní DDE nebo EHLLAPI.

## ZipPrint

ZipPrint je obslužný program emulátoru 3270, který umožňuje tisk sestav PROFS, poznámek OfficeVision (OV), kalendářů, dokumentů OV, souborů CMS, pracovních ploch XEDIT a obrazovek relací terminálů 3270. Standardně používá tiskárnu systému Windows, která je právě přiřazena hostitelské relaci, toto nastavení však můžete v případě potřeby změnit.

Obslužný program ZipPrint nemusíte instalovat -- stačí jej spustit. Přidá se automaticky do pruhu nabídky relace, pro niž je definován, a můžete jej pak používat stejně jako ostatní funkce pruhu nabídky. Program ZipPrint musíte spustit dříve než relaci, v níž jej chcete použít.

Program ZipPrint vyžaduje přítomnost pomocných programů DDE/EHLLAPI; proto je nutné zajistit aktivaci těchto pomocných programů pro relace, v nichž chcete použít program ZipPrint. (Standardně jsou tyto programy aktivovány, měli byste však zkontrolovat, zda nebyly explicitně deaktivovány.)

Další informace o programu ZipPrint najdete v oddílu ZipPrint (pouze 3270).

### Aspekty přenosu souborů

Program ZipPrint používá při tisku zpráv a souborů VM/CMS funkci pro přenos souborů programu Personal Communications. Chcete-li, aby tato funkce pracovala správně, musíte pro přenos souborů 3270 použít typ hostitele VM/CMS.

V okně relace emulátoru klepněte na volby Úpravy -> Předvolby -> Přenos. Na kartě Nastavení přenosu souborů -> Obecné vyberte ze stahovacího seznamu Typ hostitele položku VM/CMS.

Pokud pracujete s pomalými komunikačními linkami, například s připojením IBM Global Network či Home3270, nebo pokud používáte přílišnou velikost paketu nebo bloku, může docházet k vypršení časového limitu přenosu. Pokud k tomu dojde, měli byste prodloužit časový limit. Chcete-li změnit délku časového limitu, postupujte takto:

1. V nabídce relace klepněte na příkaz Úpravy -> Předvolby -> Přenos.
2. Na kartě Obecné změňte položku Časový limit přenosu souborů na 150 sekund.

## Převod makra

Obslužný program pro převedení makra umožňuje konvertovat existující soubor s makrem programu Personal Communications na soubor b XML nebo na soubor skriptu VBScript.

Poznámka:
Makra převedená do formátu XML jsou určena pro použití v produktu Host On-Demand a v relacích emulátoru Personal Communications nebudou pracovat. K importu převedeného makra Personal Communications do produktu HOD slouží nástroj Správce maker produktu HOD. Převedená makra se již nezobrazí v seznamu dostupných maker produktu Personal Communications.

Chcete-li použít obslužný program pro konverzi, klepněte na příkaz IBM Personal Communications -> Obslužné programy -> Převod makra.

Převod existujícího makra na soubor XML nebo položku VBScript provedete následujícím způsobem:

1. Vyberte jméno existujícího makra, které má být převedeno.
   Poznámka:
   Makro se musí nacházet v adresáři aplikačních dat, který byl určen v průběhu instalace.
2. Vyberte typ souboru, na který bude makro převedeno (VBScript nebo XML).
3. Klepněte na tlačítko Převést.
4. Zadejte jméno nového souboru XML nebo skriptu VBScript, nebo potvrďte přijetí vygenerovaného jména. Přípona bude přidána automaticky.
   Poznámka:
   Při ukládání převedeného makra XML můžete určit, kam si je přejete uložit. Umístění převedených maker typu VBScript byste neměli měnit.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.
6. Chcete-li převést další makro, opakujte celý postup. Chcete-li aplikaci ukončit, klepněte na tlačítko Zavřít.

## PC Organizer

Obslužný program PC Organizer slouží ke spouštění příkazů a aplikací systému DOS nebo aplikací systému Windows z obrazovkové relace 5250.

Požadavky na systémy iSeries, eServer i5 nebo System i5

Chcete-li používat obslužný program PC Organizer, musí být v systému iSeries, eServer i5 nebo System i5 instalován některý z následujících programů:

- i5/OS nebo OS/400 V3 nebo novější
- iSeries Access pro Windows
- PC Support/400 (5738-PC1)

### Spuštění obslužného programu PC Organizer

Chcete-li spustit obslužný program PC Organizer, postupujte takto:

1. Spusťte obrazovkovou relaci terminálu 5250.
2. Přihlaste se do systému iSeries, eServer i5 nebo System i5.
3. Na příkazovém řádku systému iSeries, eServer i5 nebo System i5 zadejte následující příkaz:

         STRPCO PCTA(*NO)

   Poznámka:
   Produkt Personal Communications nepodporuje funkci PC Text Assist (PCTA), takže byste tento parametr měli zadat s hodnotou *NO. Ani v případě, že zadáte hodnotu *YES, nebudete moci používat funkci PC Text Assist poskytovanou produktem PC Support/400.

Nyní můžete používat funkce programu PC Organizer v obrazovkových relacích 5250 pomocí některé z následujících metod:

- Zobrazení a výběr položek nabídky.

  Chcete-li zobrazit nabídku programu Organizer produktu PC Support/400 nebo iSeries Access for Windows, zadejte příkaz:

        GO PCOMNU

- Zadejte příkazy programu PC Organizer.

  Chcete-li spustit funkce programu PC Organizer, zadejte příkaz:

        STRPCCMD

Zpráva PCO.EXE

Po spuštění příkazu nebo programu na pracovní stanici se může zobrazit upozornění, že není spuštěn program PCO.EXE. Tuto zprávu můžete ignorovat, neboť pro práci systému PC400 není aktivace programu PCO.EXE potřebná.

### Klíčové slovo STRPCCMD_PAUSE

K ovládání chování při pozastavení po zadání příkazu pomocí příkazu STRPCCMD můžete použít klíčové slovo STRPCCMD_PAUSE profilu .WS. Klíčové slovo může nabývat hodnot Y (Ano) nebo N (Ne).

Není-li funkce STRPCCMD_PAUSE povolena (hodnota je N), program PC5250 zpracuje příkaz STRPCCMD následujícím způsobem. Toto je předvolené chování.

- Je-li zadaný příkaz příkazem systému DOS, program PC5250 vytvoří příkaz systému DOS. Program PC5250 negeneruje příkaz PAUSE systému DOS. Pouze počká na dokončení příkazu systému DOS, okamžitě zavře okno DOS a oznámí hostiteli iSeries, eServer i5 nebo System i5 jeho dokončení.
- Je-li zadaný příkaz aplikací systému Windows, program PC5250 ignoruje volbu PAUSE, protože nemá smysl provádět příkaz PAUSE systému DOS po dokončení aplikace systému Windows. Jakmile aplikace systému Windows skončí, oznámí program PC5250 hostiteli iSeries, eServer i5 nebo System i5 její dokončení. Program PC5250 předpokládá, že aplikace skončila, pokud se fokus vrátí do okna relace PC5250. Pokud uživatel neprovádí žádné akce, na spuštěnou aplikaci systému Windows je nastaven fokus. Po skončení aplikace je fokus vrácen na poslední okno, které jej mělo předtím, což by mělo být okno relace PC5250.
  Poznámka:
  Tato implementace má další efekt: Můžete donutit program PC5250, aby oznámil hostiteli iSeries, eServer i5 nebo System i5, že příkaz STRPCCMD již skončil (i když dosud neskončil), pouhým klepnutím na okno relace PC5250.

Je-li funkce STRPCCMD_PAUSE zapnuta, program PC5250 vytvoří zadaný příkaz STRPCCMD (příkaz systému DOS nebo aplikace systému Windows). Program PC5250 čeká, až příkaz nebo aplikace skončí, než ohlásí jejich dokončení hostiteli iSeries, eServer i5 nebo System i5.

Poznámky:

1. U příkazů systému DOS nelze docílit toho, aby se v okně systému DOS objevila zpráva Pokračujte stiskem libovolné klávesy... nebo aby program PC5250 čekal na stisknutí klávesy předtím, než ohlásí hostiteli iSeries, eServer i5 nebo System i5 dokončení příkazu.
2. Při čekání na dokončení příkazu nebo aplikace je prezentační prostor (obrazovka) smazán.

### Zobrazení nápovědy

Další informace o programu PC Organizer najdete v kontextové nápovědě.

1. Vyberte položku Postupy z nabídky Nápověda.
2. Když se zobrazí okno nápovědy, vyhledejte klíčové slovo `organizer` nebo nalistujte téma PC Organizer (relace 5250).

   Ze seznamu vyberte podle potřeby hesla popisující spuštění a použití programu PC Organizer, použití nabídky programu PC Organizer a rozdíly mezi funkcí programu PC Organizer v prostředí PC400 a PC Support/400.

## Přenos dat

Obslužný program Přenos dat produktu Personal Communications umožňuje přenášet data mezi systémem iSeries a vaší pracovní stanicí. Chcete-li použít funkci pro přenos dat, vyberte ikonu Přenos dat.

Přenos dat se v některých ohledech liší od přenosu souborů popsaného v oddílu Přenos souborů.

Požadavky

Chcete-li přenášet data pomocí programu Personal Communications, musí být splněny tyto podmínky:

- Používáte-li připojitelnost pomocí architektury SNA, musíte mít aktivní relaci s hostitelem iSeries, eServer i5 nebo System i5.
- Modul IBM PC Support/400 (5738-PC1) musí být instalován v systému systému iSeries, eServer i5 nebo System i5, pokud ovšem nepoužíváte systém OS/400 verze 3 (nebo vyšší) nebo i5/OS.

V závislosti na směru přenosu existují dva typy přenosu dat.

Odesílání dat
  Data jsou přenášena z pracovní stanice do systému iSeries, eServer i5 nebo System i5.Data můžete přenášet na některé z následujících míst:
  - Existující členové v existujících fyzických souborech systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5
  - Noví členové v existujících fyzických souborech systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5
  - Noví členové v nových fyzických souborech systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5
  Poznámka:
  Data není možné přenášet ze souborů pracovní stanice do logických souborů systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5.
Příjem dat
  Data jsou přenášena ze systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5 do pracovní stanice.

  Při příjmu dat z hostitelského systému můžete určit, která data mají být přijata a kam má být směrován výstup.

  Přijímat lze tyto typy dat:

  - Celý soubor systému iSeries, eServer i5 nebo System i5
  - Část souboru systému iSeries, eServer i5 nebo System i5
  - Data kombinovaná z několika souborů systému iSeries, eServer i5 nebo System i5
  - Souhrnné údaje o skupinách záznamů

  Výstup může být směrován na tato zařízení:

  - Obrazovka
  - Disk
  - Tiskárna

  Můžete také určit formát číselných hodnot.

Další informace o přenosu dat najdete v příručce Emulator User's Reference.

## Text Assist (pouze znakové sady SBCS)

V produktu Personal Communications můžete využít vylepšených možností editace textu v programu Text Assist, poskytovaných funkcí pro zpracování textu OfficeVision/400, pro tvorbu dokumentů nebo krátkých zpráv či pro úpravu existujících dokumentů.

Program Text Assist spustíte zadáním příkazu `WRKDUC` na příkazový řádek relace 5250.

Další informace o použití programu Text Assist najdete v dokumentaci k programu OfficeVision/400.

Funkce Text Assist v produktu Personal Communications pracuje jako textová asistence ovladače, nejedná se o program PC Text Assist podporovaný pracovní stanicí PC Support/400.

Pomocný program Text Assist v produktu Personal Communications poskytuje následující funkce, které nejsou dostupné v programu PC Text Assist:

- Řádkové příkazy
- 132 sloupců

Pomocný program Text Assist v produktu Personal Communications však nepodporuje vícesloupcové editační funkce dostupné v programu PC Text Assist.

Poznámka:
V prostředí Text Assist jsou funkce kombinací kláves s klávesou Alt přiřazeny kombinacím s klávesou Ctrl, aby se zabránilo konfliktům s existujícími funkcemi emulátoru. Například kombinace kláves pro podtržení slova (WrdUnd) je Ctrl+W, nikoli Alt+W. Mnohé z těchto funkcí lze přemapovat zpět na kombinace kláves s klávesou Alt, aniž by byl vyvolán konflikt s funkcemi emulátoru.

Při kreslení čáry s použitím volby kreslení kurzorem programu OfficeVision/400 není k dispozici režim vkládání.

Požadavky na software u systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5

Pro podporu funkcí produktu Text Assist musí být v systému iSeries, eServer i5 nebo System i5 instalován některý z následujích programů:

- OS/400 V2R2.0 s kumulativním PTF C3285220 s PTF SF14687
- OS/400 V2R3.0 s PTF SF14495
- OS/400 V3R0.5
- OS/400 V3R1.0 nebo novější
- i5/OS

### Klávesové funkce programu Text Assist

Následuje seznam klávesových funkcí programu OfficeVision/400 Text Assist:

Funkce | Popis
--- | ---
Begin of Line | Přesouvá kurzor na začátek řádku.
Begin Bold | Začátek úseku, kde je text zvýrazněn tučným písmem.
Bottom of Page | Přesouvá kurzor na dolní okraj stránky.
Carrier Return | Ukončuje řádek textu nebo odstavec vložením znaku pro posuv na nový řádek.
Center Text | Vycentruje řádek textu.
End of Line | Přesouvá kurzor na konec řádku.
End of Page | Vkládá na pozici kurzoru znak konce stránky
End Bold/Underscore | Ukončuje úsek, ve kterém je text zvýrazněn tučným písmem nebo podtržením.
Half Index Down | Začátek nebo konec dolního indexu.
Half Index Up | Začátek nebo konec horního indexu.
Insert Symbol | Zobrazí nabídku speciálních symbolů.
Display Text Codes | Zobrazí skryté textové kódy.
Next Column | Vkládá na pozici kurzoru další sloupec
Next Stop Code | Přesouvá kurzor na následující symbol stop kódu.
Required Backspace | Přesouvá kurzor o jednu mezeru doleva.
Required Space | Vkládá pevnou mezeru, takže slova, která tato mezera odděluje, zůstávají na jednom řádku.
Required Tab | Odsadí blok textu.
Stop Code | Vkládá stop kód na pozici kurzoru.
Top of Page | Přesouvá kurzor na začátek stránky.
Begin Underscore | Začátek úseku, kde je text zdůrazněn podtržením.
Word Underscore | Podtržení slova, které začíná na pozici kurzoru.

## Obslužný program pro konfiguraci spojení iSeries

Obslužný program pro konfiguraci spojení iSeries se používá pro definování spojení ke každému hostiteli iSeries, eServer i5 nebo System i5, který bude používat funkci přenosu dat. Definice spojení jsou uloženy v souboru .NDC ve formátu ASCII.

Tento obslužný program lze použít pro spojení SNA i pro spojení TCP/IP.

Další informace o funkci Přenos dat viz oddíl Přenos dat.

Chcete-li použít tento obslužný program, klepněte na položku Start -> Programy -> IBM Personal Communications -> Obslužné programy -> Konfigurace spojení iSeries; následující konfigurační obrazovka systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5 má tyto volby:

Zobrazit hostitelská spojení IP
  Klepnutím na toto tlačítko lze zobrazit a konfigurovat spojení IP k hostitelským systémům iSeries, eServer i5 nebo System i5.
Zobrazit hostitelské spojení SNA
  Klepnutím na toto tlačítko lze zobrazit a konfigurovat spojení SNA k hostitelským systémům iSeries, eServer i5 nebo System i5.
Přidat
  Klepněte na typ spojení (IP nebo SNA) a klepněte na volbu Přidat. Zadejte hodnoty Jméno hostitele a Alias do odpovídajících polí.
Upravit
  Vyberte jméno hostitele ze seznamu spojení a klepněte na volbu Upravit. To vám umožní změnit hodnoty Jméno hostitele a Alias v souboru .NDC.
Odstranit
  Vyberte jméno hostitele ze seznamu spojení a klepněte na volbu Odstranit. Tím odstraníte definici vybraného spojení ze souboru .NDC.
  Poznámka:
  Deaktivace spojení, chcete-li zachovat definici spojení, ale nechcete, aby bylo spojení aktivní, zrušte zaškrtnutí políčka vedle jména požadovaného spojení v seznamu spojení.
Vybrat soubor ACG
  Klepnutím na toto tlačítko vyberete příslušný konfigurační soubor uzlu SNA (.ACG).
Globální parametry
  Po klepnutí na toto tlačítko můžete upravovat pole Seznam přípon a Velikost vyrovnávací paměti.

### Seznam přípon

Parametr Seznam přípon určuje příponu souboru v systémech iSeries, eServer i5 nebo System i5. V seznamu přípon můžete zadat více přípon. Je-li u souborů uvedena přípona, jejich kódová stránka se při přenosu mezi systémem iSeries, eServer i5 nebo System i5 a klientem přeloží z kódové stránky EBCDIC do kódové stránky ASCII. Jsou povoleny až tři znaky. Existují dva speciální případy:

- Samotná tečka (`.` ) indikuje, že by měla být převedena data souborů bez přípony.
- Dvojice znaků `.*` indikuje, že by měla být převedena data všech souborů.

### Velikost vyrovnávací paměti

Parametr Velikost mezipaměti určuje počet kilobajtů dat v systému iSeries, eServer i5 nebo System i5, která se ukládají do mezipaměti pro čtení napřed daného klienta. Předvolba je 256 kB; maximum je 4 MB. Nulová hodnota znamená, že nebude použita vyrovnávací paměť. Data ze systémů iSeries, eServer i5 nebo System i5 mohou být načítána v objemu, který byl nejprve u klienta lokálně uložen v mezipaměti. Klient načítá data z mezipaměti a předává je na lokální zařízení. Tato mezipaměť pro předběžné načítání snižuje počet případů, kdy klient musí přistupovat k systémům iSeries, eServer i5 nebo System i5, aby načetl data.

## Správce preferencí uživatelů

Správce preferencí uživatelů (UPM, User Preference Manual) umožňuje změny položek konfigurace a instalace.

Poznámky:

1. Nastavení provedená pomocí programu UPM budou v platnosti pokaždé, když se k dané pracovní stanici přihlásíte pod stejným ID uživatele; tato nastavení platí pro všechny relace po celou dobu, kdy jste přihlášeni.
2. Nastavení provedená pomocí nabídky Úpravy relace platí pro všechny relace řízené profilem pracovní stanice vytvořeným nebo změněným v průběhu relace; při opětovném použití tohoto profilu relace jsou tato nastavení v platnosti bez ohledu na ID uživatele.
3. Program UPM mimo jiné umožňuje určit, který adresář bude použit pro uložení vašich profilů; to vám umožní plnou kontrolu vlastního prostředí.

Chcete-li spustit program UPM, klepněte na položku Programy -> IBM Personal Communications -> Obslužné programy -> Preference uživatele v nabídce start systému Windows. Úvodní okno programu UPM obsahuje na stránce Obecné základní informace o instalaci produktu Personal Communications. Vyberte kartu Základní a změňte preference uživatele.

### Umístění souboru profilu emulátoru

Pokud bylo umístění standardního soukromého adresáře aplikačních dat určeno v průběhu instalace programu Personal Communications, můžete určit předvolené umístění profilů pracovních stanic.

### Umístění pro makra/skripty

Lze určit, kam se mají umístit soubory maker a skriptů emulátoru. Tento adresář bude všem relacím společný.

Standardně jsou makra umisťována do adresáře dat aplikace zadaného během instalace produktu Personal Communications a pole pro umístění maker a skriptů zůstane prázdné.

### Jazyk uživatelského rozhraní

Jestliže byl systém nainstalován s podporou více jazyků, bude stránka Základní obsahovat část s označením Výběr předvoleného jazyka uživatelského rozhraní. Klepnete-li na přepínač Preference jazyka uživatelského rozhraní produktu Personal Communications, zobrazí se rovněž rozbalovací seznam, ve kterém bude označen právě používaný jazyk. V seznamu můžete vybrat jiný jazyk, který pak bude po následném ukončení a opětovném spuštění produktu Personal Communications použit. Můžete také výběrem radiového tlačítka Předvolená lokalita uživatele z místního nastavení použít stejný jazyk jako v nastavení systémuWindows. Můžete také vybrat přepínač Pro každou aplikaci zobrazit dialogové okno s výběrem jazyka ; to bude mít za následek zobrazení dialogu pro výběr jazyka při každém spuštění nové aplikace ze skupiny programů produktu Personal Communications.

Poznámka:
Může se zobrazit varovná zpráva v případě, že se vybraný jazyk neslučuje s aktuální kódovou stránkou používanou vaším systémem. Pokud máte v úmyslu systém restartovat a použít jinou kódovou stránku (slučitelnou s daným jazykem) můžete tuto zprávu ignorovat.

### Pohotovost/spánek

Zvolte, zda se má při pokusu systému o přechod do režimu pohotovosti nebo spánku (úspory energie) zobrazovat výzva k potvrzení. Pokud zaškrtnete políčko Pohotovost/spánek bez výzvy, produkt Personal Communications umožní systému přecházet do režimu pohotovosti nebo spánku bez zobrazení výzvy, a to i v případě připojených relací. Tato volba je standardně nezaškrtnuta.

Další informace viz Řízení spotřeby energie.

## Nástroj pro aktualizaci produktu

Společnost IBM nabízí dvě možnosti aktualizací produktu Personal Communications: aktualizace MR (Manufacturing Refresh) a zprávy APAR (Authorized Program Analysis Report). Aktualizace MR (Manufacturing Refresh) představují úplné aktualizace produktu a zprávy APAR jsou opravy jednotlivých modulů produktu. Neměli byste implementovat aktualizace MR a APAR bez souhlasu administrátora.

Pomocí nástroje pro aktualizaci produktu můžete vyhledávat v síti Internet nové aktualizace MR a opravy APAR pro produkt Personal Communications. Funkce vyžaduje, abyste měli oprávnění v rámci systémové strategie. V opačném případe se otevře panel omezení systémové strategie.

Vyhledání aktualizací MR (Manufacturing Refresh) a zpráv APAR:

1. V nabídce Windows Start klepněte na příkaz IBM Personal Communications-> Pomůcky pro administraci a určování problémů.
2. Vyberte nástroj pro aktualizaci produktu.
3. Pokud nebyla aktualizace na webu spuštěna po provedení instalace produktu Personal Communications, zobrazí se konfigurační panel. Klepněte na kartu Konfigurace spojení a vyberte následující volby:
   - Metoda připojení

     Určete způsob připojení do sítě Internet. Pokud se připojujete prostřednictvím modemu, vyberte v rozbalovacím seznamu příslušné jméno připojení komutovanou linkou.

   - Nastavení připojení proxy

     Při instalaci produkt Personal Communications automaticky kontroluje nastavení proxy prohlížeče sítě Internet a příslušným způsobem konfiguruje funkci aktualizace na webu. Nejsou-li k dispozici žádná nastavení proxy, produkt Personal Communications nastaví prázdné předvolby (bez nastavení). Chcete-li přidat nebo změnit nastavení proxy pro funkci aktualizace na webu, vyberte volbu Použít připojení proxy. Pokud použijete server proxy HTTP, můžete zadat jméno uživatele a heslo.

     Pokud se připojujete prostřednictvím serveru SOCKS, uveďte před adresou serveru text `socks=`.

4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete konfigurační panel.
5. Klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace MR. Tím získáte přístup k funkci aktualizace na webu a můžete ověřit dostupné aktualizace MR. Pokud jsou aktualizace MR k dispozici, zobrazí se výzva pro přechod na registrační webové stránky s aktualizacemi MR. Pokud nepřejdete na registrační webové stránky, nebude aktualizováno datum automatické kontroly, které je uloženo v registru. Pokud je k dispozici aktualizace MR pro aktuální verzi, zobrazí se upozornění na rozbalovacím panelu.
6. Část APAR tohoto obslužného programu je určena zejména pro administrátory produktu Personal Communications. Bez vědomí administrátora neprovádějte testování, potvrzování nebo odebírání zpráv APAR. Chcete-li testovat nebo potvrzovat zprávy APAR, musíte se připojit k síti Internet.

Další informace o opravách APAR a aktualizacích MR a o nástroji pro aktualizaci najdete v příručce Administrator's Guide and Reference.