# Guide d'initiation

# Activation des applications client-serveur

Personal Communications prenant en charge les noeuds d'extrémité APPN, vous pouvez tirer parti des réseaux APPN. Un réseau APPN permet la localisation automatique des applications partenaires et la sélection dynamique et optimisée des voies d'acheminement. Ces fonctions permettent une communication plus souple entre les postes de travail et les autres systèmes du réseau.

Personal Communications prend également en charge les API APPC et CPI-C 32 bits qui facilitent la communication entre les applications client 32 bits sur votre poste de travail et celles des autres postes de travail.

## Configuration d'un noeud

Avant d'utiliser les API client et de communiquer avec d'autres programmes d'application, vous devez configurer Personal Communications comme noeud d'extrémité SNA.

Pour configurer le noeud SNA, procédez comme suit :

1. A partir du menu Démarrer, cliquez sur Programmes -> Personal Communications IBM -> Configuration du noeud SNA.

   La fenêtre correspondante s'affiche.

2. Sélectionnez les options de configuration nécessaires dans l'ordre indiqué dans la fenêtre.

   Pour sélectionner une option, cliquez dessus, puis sur Nouveau.

   Pour chaque option, entrez les informations appropriées dans les écrans de configuration. La plupart des informations requises sont répertoriées dans la page des propriétés de base. Cliquez sur OK pour valider vos choix. Si vous souhaitez plus de détails sur chacun des paramètres, cliquez sur Aide.

3. Cliquez sur Fichier -> Sauvegarde ou Sauvegarde en.
4. Tapez le nom de fichier, puis cliquez sur Sauvegarde. Notez que vous pouvez choisir le type et l'emplacement du fichier à sauvegarder. Le type de fichier par défaut est .ACG et l'emplacement par défaut est le répertoire des données applicatives défini dans le chemin de classe système.
5. Cliquez sur Fichier -> Quitter.

Suggestion
Si vous disposez de plusieurs fichiers de configuration, vous pouvez en appliquer d'autres à un noeud actif. Pour plus de détails, consultez la section de l'aide relative au fonctionnement du noeud SNA.

## Démarrage du noeud SNA

1. Pour démarrer le noeud SNA, cliquez sur Programmes -> Personal Communications IBM -> Configuration du noeud SNA à partir du menu Démarrer.

   La fenêtre Fonctionnement du noeud SNA de Personal Communications apparaît.

2. Cliquez sur l'option Démarrage du noeud dans le menu Opérations.

   La fenêtre Sélection du fichier de configuration à utiliser s'affiche.

3. Cliquez deux fois sur le fichier de configuration (.ACG) qui définit le noeud à démarrer.

Remarque :
  Vous pouvez également démarrer le noeud SNA à partir de la ligne de commande. La commande à utiliser est la suivante : CSSTART. Pour connaître la syntaxe appropriée, reportez-vous au manuel Administrator's Guide and Reference.

## Arrêt du noeud SNA

1. Pour arrêter le noeud SNA, cliquez sur Programmes -> Personal Communications IBM -> Outils de gestion -> Fonctionnement du noeud SNA.

   La fenêtre Fonctionnement du noeud SNA de Personal Communications apparaît.

2. Sélectionnez une ressource dans la colonne Alias.
3. Cliquez sur Arrêt du noeud dans le menu Opérations.

Remarque :
  Vous pouvez également arrêter le noeud SNA à partir de la ligne de commande. La commande à utiliser est la suivante : CSSTOP. Pour connaître la syntaxe appropriée, reportez-vous au manuel Administrator's Guide and Reference.

## Informations supplémentaires relatives au programme APING

Pour pouvoir exécuter l'utilitaire Contrôle de connexion APING fourni avec ce package sur un système iSeries, eServer i5 ou System i5 fonctionnant sous OS/400 V3R1, vous devez d'abord installer PTF MF10808 sur les systèmes iSeries, eServer i5 ou System i5. Sinon, des erreurs 080F 6051 et 1008 201D se produiront.

[ Début de page | Page précédente | Page suivante | Table des matières | Index ]