# Kuruluş ve Kullanım

# API İstemcisi Bağlantıları

## Communications Server Desteği

Communications Server istemcisini kullanarak Windows için IBM Communications Server'e bağlanıyorsanız ya da Communications Server makinesi üzerinde kuruluş yapıyorsanız, Kişisel İletişim programını SNA API istemcisi arabirimini kullanacak biçimde yapılandırın.

API istemcisi arabirimi aşağıdaki bağlantıları gerçekleştirmenize olanak sağlar:

- 3270 öykünmesi

  WinRUI arabirimi yoluyla LUA - LU 0, 1, 2 ya da 3. Bu özellik, olağan görüntü ve yazdırma oturumları kullanmanızı sağlar.

- APPC3270

  Anasisteme LU 6.2 bağlantısı üzerinde 3270 görüntü (yazdırma değil) oturumları sağlar.

- 5250 öykünmesi

  APPC yoluyla 5250 görüntü ve yazdırma oturumları sağlar.

Not:
  Önce Windows için Communications Server 5.0 (ya da üstü) istemcisini kurmanız gerekir.

Kişisel İletişim programını, Windows Server için Communications Server üzerine ya da API istemcisinin üzerine kurabilirsiniz.

İki arabirim desteklenir:

- Windows için Communications Server

  Kişisel İletişim programını bir Communications Server üzerinde çalıştırabilirsiniz; Kişisel İletişim, anasisteme bağlanmak için Communications Server yığınını kullanır.

- Windows için Communications Server İstemcisi

  İstemci iş istasyonları için, Communications Server programının sunucuyla iletişim kuran ve Kişisel İletişim programının kullanabileceği bir arabirim sağlayan bir istemcisi vardır. Kişisel İletişim programını kurmadan önce istemci programının iş istasyonunda kurulu olması gerekir.

Not:
  API istemcisi arabirimini kullanmak isterseniz, Kişisel İletişim SNA protokolü sürücülerini kuramazsınız. Bununla birlikte, HPO, Home3270, TN3270 ve IPX/SPX içeren SNA dışı bağlantı tiplerini kullanabilirsiniz.

## Yük Dengelemesi

Kişisel İletişim tüm istemci tipleri için yük dengelemesini destekler. Yük dengelemesi, LU 0 - 3 ve LU 6.2 oturumlarını Kişisel İletişim sunucularına dağıtmanızı sağlar. Sunucu, yükleme etkenleri de içinde olmak üzere hizmetleri tanıtır; istemciler ya da sunucular bir sunucu seçmek için bu hizmetleri toplar ve düzenler.

### TCP/IP Protokolleri Üzerinde Yük Dengelemesi

TCP/IP protokolleri üzerinde yük dengelemesi, Windows için IBM Communications Server 5.1 için temel bir özelliktir. Bu özellik, bağımlı LU2 (anasistemden iş istasyonuna) oturumlarını devingen olarak dengeler. TCP/IP bağlantıları üzerinde LU2 oturumları için, yük, adı belirtilen bir LU2 havuzu ve kapsam içindeki sunuculara dağıtılır. Yani, LU bağlantısı isteği, adı belirtilen LU2 havuzunu destekleyen, adı belirtilen kapsam içinde genel yükü en az olan sunucu tarafından karşılanır.

Notlar:

1. IBMSLP.DLL kütüğünün, istemci iş istasyonu sistem dizininde olması gerekir. Bu devingen yükleme kitaplığı kütüğünü nereden edinebileceğinize ilişkin bilgi edinmek için sunucu belgelerine bakın.

2. Doğru yük dengelemesi için, Sunucu Adı ve Hizmet Adı için genel karakter ('*') kullanın ve bir LU-Havuz adı içeren havuzlanmış LU grubunu kullanın.

## Sıcak Yedekte Bekleme

Sıcak Yedekte Bekleme (Hot Standby) özelliği, kritik önem taşıyan bir sunucu yedek bir sunucudaki diğer bağlantıların etkinleşmesini tetikleyerek kapandığında, bir anasisteme yönelik olarak yapılandırılan bağlantıların çalışmaya devam etmesini sağlamanıza olanak verir. Yük dengeleme işlevi, sıcak yedekte bekleme işleviyle birlikte kullanılabilir.

Sunucuya yönelik etkin oturum sunucunun ya da bağlantının arızalanması nedeniyle kapanırsa, Kişisel İletişim programı sağlanan yedek sunucu adını, hizmet adını ya da havuz adını kullanarak oturumun bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

IBMSLP.DLL kütüğünün, istemci iş istasyonu sistem dizininde olması gerekir.

[ Sayfa başı | Önceki sayfa | Sonraki sayfa | İçindekiler | Dizin ]