# Uporaba emulacijskih sej

V tem poglavju je opisano, kako lahko uporabljate funkcije tiskanja in prenosa podatkov v emulacijskih sejah. Opisuje tudi nekatere od možnosti na menijih Dejanja, Okno in Urejanje -> Nastavitve -> Videz v seji emulatorja.

## Dostopnost

Personal Communications omogoča delovanje z napravami za dostopnost, kot so bralniki zaslona. Sledi nekaj izboljšav, ki se nanašajo na dostopnost.

### Zvoki

Personal Communications podpira možnosti ShowSounds in SoundsSentry, ki sta na voljo v pogovornem oknu Windows Nadzorna plošča -> Možnosti pripomočkov -> Zvočni signali. Možnost ShowSounds v statusni vrstici prikaže niz, ki predstavlja dogodek, ki je ustvaril zvok.

Če želite izključiti vse zvoke, ki jih ustvari Personal Communications izberite možnost Nemo v oknu Urejanje -> Nastavitve -> Videz -> Nastavitev zaslona -> Zvok.

### Podpora za bralnike zaslona

Uporabniki lahko konfigurirajo tipko za preklop, s katero omogočijo, da Personal Communications zamenja prazne in ničelne znake v polju za vnos podatkov z drugim znakom. S to možnostjo lahko bralniki sporočijo dolžino polja uporabnikom, ki se med seboj ne vidijo. Podatki, ki se pošljejo v ali iz gostitelja, se ne spremenijo--Prizadeta sta le prikaz zaslona ter glas prikazovalnika zaslona. Privzeto ta funkcija ni omogočena.

V emulatorjih 3270 in VT je privzeti znak za polnjenje enak presledku. Za 5250 je privzeti znak za zamenjavo enak podčrtaju. Če želite, lahko izberete drug znak.

Med emulatorsko sejo lahko podporo za bralnik zaslonu po želji vključite ali izključite. Če želite preklop bralnika zaslona preslikati tipki, kliknite Urejanje -> Nastavitve -> Tipkovnica. Kliknite Prilagodi, da prikažete pogovorno okno za nastavitev tipkovnice. Če želite celoten seznam razpoložljivih funkcij tipkovnice, preglejte zaslonsko pomoč.

### Razširjeni OIA

Za dostopno različico informacijskega področja operaterja (spodnja vrstica seje) lahko prikažete razširjeno okno OIA. Na menijski vrstici v seji kliknite Pogled -> Razširjeni OIA. Izberete lahko tudi Prikaži razširjeni OIA na sistemskem meniju seje. Število prikazanih vrstic v razširjenem OIA lahko spremenite v pogovornem oknu Urejanje -> Nastavitve -> Videz -> Nastavitev oken.

Če želite nastaviti žarišče na razširjeni OIA, da bo bralnik zaslona lahko prebral vrednosti, morate povezati tipko s funkcijo OIA: Preklopi žarišče na/z razširjenega OIA. S to tipko lahko preklapljate žarišče med oknom seje in oknom razširjenega OIA. Če preklopite žarišče na okno razširjenega OIA s to tipko, je žarišče vedno nastavljeno na prvo vrstico. Če se vrnete v okno seje, mora biti utripalka na istem mestu, kjer je bila, preden ste preklopili v okno razširjenega OIA. V sprotni pomoči v pogovornem oknu Urejanje -> Nastavitve -> Tipkovnica -> Prilagajanje so na voljo podrobnejše informacije o preslikavi tipke po meri.

### Pojavna številska tipkovnica

Čeprav večina uporabnikov uporablja pojavno številsko tipkovnico z miško, lahko pojavne tipkovnice prilagodite in uporabljate samo s tipkovnico. Če želite prikazati (zagnati) pojavno tipkovnico brez miške, morate preslikati nekaj tipk v pogovornem oknu Urejanje -> Nastavitve -> Tipkovnica -> Prilagajanje.

Funkcija Prikaži pojavno številsko tipkovnico prikaže zadnjo pojavno tipkovnico in preklopi žarišče tipkovnice nanjo. Funkcije Prikaži pojavno tipkovnico 1, Prikaži pojavno tipkovnico 2, Prikaži pojavno tipkovnico 3 in Prikaži pojavno tipkovnico 4 prikažejo določeno pojavno številsko tipkovnico in postavijo žarišče tipkovnice na to tipkovnico. Gumb s trenutnim žariščem lahko izvršite tako, da pritisnete preslednico ali tipko Enter.

Če uporabljate prilepno pojavno tipkovnico, okno pojavne tipkovnice ostane odprto, dokler je ne zaprete. Običajna pojavna tipkovnica se zapre, če pritisnete enega od gumbov. Če želite preklopiti žarišče na prilepno tipkovnico brez miške, morate povezati funkcijo Nastavi žarišče na pojavno številsko tipkovnico s tipko. Na ta način boste nastavili žarišče na prilepno pojavno številsko tipkovnico iz okna seje. Ker je kombinacija tipk Ctrl-Tab namenjena preklopu žarišča s prilepne pojavne tipkovnice nazaj na sejo, priporočamo, da funkcije Nastavi žarišče na pojavno številsko tipkovnico ne povežete s kombinacijo tipk Ctrl-Tab.

## Upravljanje napajanja

Personal Communications se podreja zahtevam za upravljanje napajanja Windows 2000 za rokovanje z dogodki mirovanja (pripravljenost in mirovanje). Ta podpora minimizira prekinitve seje zaradi prekinitev povezav omrežja, katerih vzrok tiči v mirovanju v Windows 2000 in naslednjih različicah.

Povezano stanje
  Če je Personal Communications v povezanem stanju in Windows 2000 nakazuje, da je uporabnik na voljo za vzajemno delovanje, Personal Communications zahteva od uporabnika, da dodeli pooblastila za spanje.

  V Upravljalniku uporabniških nastavitev lahko podate nastavitev, ki sistemu omogoča samodejno spanje ali pripravljenost. Če je v privzetem načinu (neoznačeno) vsaj ena povezana seja, vas bo sistem vprašal, ali želite omogočiti sistemu preklop v stanje mirovanja ali pripravljenosti. Če ni povezanih sej, program Personal Communications samodejno omogoči sistemu preklop v mirovanje ali pripravljenost. Preglejte temo Pripravljenost/Mirovanje.

Nepovezano stanje
  Če Personal Communications ni v povezanem stanju, se sistem Windows 2000 lahko samodejno preklopi v način spanja, ne da bi od uporabnika zahteval pooblastilo.
Kritično spanje
  Če Windows 2000 po nujnem odlogu nadaljuje z delovanjem, bo Personal Communications morda prikazal in zabeležil opozorilno sporočilo.

Vodič in referenčni opis za skrbnike nudi podrobnejše informacije o Upravljanju napajanja.

## Povezava seje tiskalnika

Pri konfiguriranju zaslonske seje 3270 ali 5250 program Personal Communications omogoča, da podate povezano sejo tiskalnika. Ta funkcija je izvedena na komunikacijskem strežniku, strežnikih TN5250 iSeries, eServer i5 ali System i5 in strežnikih TN3270E zSeries. To je unikatno za Telnet in ni na voljo v okolju SNA.

Prednosti te povezave so naslednje:

- Če so seje povezane, osebi, ki konfigurira odjemalsko delovno postajo, ni potrebno poznati podrobnosti o seji tiskalnika.
- Ko zaženete zaslonsko sejo, je povezana seja tiskalnika zagnana samodejno.

Če pri konfiguriranju seje želite, da strežnik poveže tiskalnik s sejo, naredite naslednje:

1. Kliknite jeziček Povezava tiskalnika.
2. Izberite Seja povezanega tiskalnika.
3. Vnesite datoteko .WS za tiskalnik, ki naj bo povezan s sejo. Datoteko lahko poiščete tudi tako, da kliknete Preglej.

Nastavite lahko tudi naslednje možnosti:

- Če želite, lahko označite potrditveno polje Zaženi povezani tiskalnik minimizirano. Ta možnost ni na voljo, dokler ne izberete povezanega tiskalnika.
- Če želite, lahko označite potrditveno polje S to sej samodejno zapri sejo povezanega tiskalnika . Ta možnost ni na voljo, dokler ne izberete povezanega tiskalnika.
- Izberite Ime povezane naprave, da povežete zaslonsko sejo s tiskalnikom, ki trenutno obstaja na gostitelju iSeries, eServer i5, or System i5. Ta možnost je na voljo samo za seje 5250.

Opombe:

1. Če zaustavite sejo Telnet, bo samodejno zaprta tudi povezana seja tiskalnika, če je bila pri konfiguriranju seje izbrana ta možnost.
2. Če je tiskalniška seja 5250 povezana z več zaslonskimi sejami 5250, se tiskalniška seja zaustavi samo, če se zaustavi zadnja povezana zaslonska seja.
3. Če se za sejo 5250 ime gostitelja v profilu izbrane tiskalniške seje razlikuje od vrednosti v profilu zaslonske seje, je uporabljeno ime gostitelja iz profila zaslonske seje. Vrednosti zaslonske seje niso shranjene v profil tiskalniške seje.

## Nastavitev tiskalniške seje (3270 in 5250)

V pogovornem oknu Nastavitev tiskalne seje lahko prilagodite možnosti prikaza za tiskalniško sejo 3270 ali 5250. Do tega pogovornega okna lahko dostopite tako, da kliknete Urejanje -> Nastavitve -> Videz -> Nastavitev tiskalne seje. Pogovorno okno Nastavitev tiskalne seje lahko dodate tudi na orodjarno seje.

Na voljo so naslednje možnosti za prilagajanje.

Prikaži besedilne informacije
  Podate lahko naslov in ostale informacije, ki naj bodo prikazane v oknu tiskalniške seje. Če te možnosti ne izberete, besedilne informacije o seji niso prikazane.
Podrobnosti o konfiguraciji

  V besedilne informacije lahko vključite naslednje postavke.

  Podrobnosti o povezavi
    Naslednje možnosti prikaza temeljijo na statusu seje in nastavitvah, do katerih pridete prek Parametri sej -> Zahtevnejše in v pogovornem oknu Prilagajanje komunikacij.

    Status povezave | Če izberete to možnost, je prikazan niz Povezava vzpostavljena, če je seja v povezanem stanju, v nasprotnem primeru pa je prikazano Povezava ni vzpostavljena.
    Ime gostitelja | Ime gostitelja ali naslov IP povezave.
    Tip gostitelja | Tip gostiteljskega sistema, s katerim je seja povezana.
    Vmesnik | Tip vmesnika, izbran v pogovornem oknu Prilagajanje komunikacij.
    (IPX/SPX-IP) | Fizična in logična povezava, izbrana za sejo.
    Profil WS | Če sejo zaženete iz shranjenega profila delovne postaje (.WS), je prikazano ime profila. Če gre za na novo konfigurirano sejo, je polje prazno.
    Kodna stran gostitelja | Kodna stran, izbrana v oknu za konfiguriranje parametrov seje gostitelja.

  Podrobnosti o napravi gostitelja

    Naslednje možnosti prikaza temeljijo na izbrani napravi in nastavitvah v pogovornem oknu Parametri seje - Gostitelj 5250 > Zahtevnejše. Možnosti so na voljo samo za seje 5250.

    Status naprave | Če izberete to možnost, je prikazan niz Zagnano, če je naprava v pripravljenem stanju, če pa naprava ni v pripravljenem stanju, je prikazan niz Zaustavljeno.
    ID delovne postaje | Ime naprave za sejo.
    Čakalna vrsta/knjižnica sporočil | Čakalna vrsta sporočil in Knjižnica sporočil, podani v pogovornem oknu Parametri seje -> Zahtevnejše
    Pisava gostitelja | Pisava gostitelja, izbrana v pogovornem oknu Parametri seje -> Zahtevnejše
    HPT | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena možnost Pretvorba tiskanja na gostitelja, sicer pa je prikazan niz FALSE.
    Model tiskalnika HPT | Če izberete to možnost, je prikazan model tiskalnika, če pa HPT ni omogočen, je prikazano Ni konfigurirano.
    Predal HPT 1 | Če izberete to možnost, je prikazana velikost papirja v predalu 1 HPT, če pa HPT ni omogočen, je prikazano Ni konfigurirano.
    Predal HPT 2 | Če izberete to možnost, je prikazana velikost papirja v predalu 2 HPT, če pa HPT ni omogočen, je prikazano Ni konfigurirano.
    Podajalnik pisemskih ovojnic | Če izberete to možnost, je prikazan niz Podajalnik pisemskih ovojnic, če pa HPT ni omogočen, je prikazano Ni konfigurirano.
    Prilagoditveni objekt/knjižnica | Če izberete to možnost, je prikazan prilagoditveni objekt in prilagoditvena knjižnica, če pa HPT ni omogočen, je prikazano Ni konfigurirano.
    Kodna stran ASCII 899 | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE ali FALSE, odvisno od tega, ali je omogočena kodna stran ASCII 899. če pa HPT ni omogočen, je prikazano Ni konfigurirano.

  Podrobnosti o tiskalniku
    Naslednje možnosti prikaza temeljijo na nastavitvah v pogovornem oknu Nastavitev tiskalnika.

    Tiskalnik | Ime tiskalnika, ki je trenutno izbran za sejo.
    Datoteka PDT | Datoteka z definicijo tiskalnika, ki je trenutno uporabljena za tiskanje.
    Orientacija RTL (Samo dvosmerne seje 3270) | Če izberete to možnost, je v oknu seje prikazan niz TRUE, če je za datoteko gostitelja izbrana orientacija od desne proti levi.
    Simetrična izmenjava (Samo arabske seje 3270) | Če izberete to možnost, je v oknu seje prikazan niz TRUE, če je izbrana simetrična izmenjava.
    Številska izmenjava (Samo arabske seje 3270) | Če izberete to možnost, je v oknu seje prikazan niz TRUE, če je izbrana številska izmenjava.

  - Podrobnosti o nastavitvi strani

    Naslednje možnosti prikaza temeljijo na profilu delovne postaje in pogovornem oknu Nastavitev strani. Za seje 3270 so možnosti na jezičkih Besedilo in Možnosti besedila. Za seje 5250 so možnosti na jezičkih Orientacija in Zahtevnejše možnosti.

    CPI/LPI (Samo seje 3270) | Število znakov, natisnjenih na palec in število vrstic na palec.
    MPL/MPP (Samo seje 3270) | Največje število natisnjenih vrstic in največji položaj za tiskanje.
    Ime pisave (Samo seje 3270) | Ime pisave gonilnika tiskalnika.
    Rob - levi/vrh (Samo seje 5250) | Vrednosti za levi in zgornji rob.
    Predal 1 | Orientacija predala 1.
    Predal 2 | Orientacija predala 2.
    Nastavljanje najboljšega prileganja | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je v profilu .WS omogočena možnost Najboljše prileganje. Če najboljše prileganje ni omogočeno, je prikazan niz FALSE.
    Zadrži ničelne vrstice (Samo seje 3270) | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena možnost Zadrži ničelne vrstice, če pa možnost Zadrži ničelne vrstice ni omogočena, je prikazan niz FALSE.
    Ničelni znaki kot presledki (Samo seje 3270) | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena možnost Ničelni znaki kot presledki, če pa možnost Ničelni znaki kot presledki ni omogočena, je prikazan niz FALSE.
    Ne upoštevaj FF na prvem PP (Samo seje 3270) | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena možnost Ne upoštevaj FF na prvem PP, če pa možnost Ne upoštevaj FF na prvem PP ni omogočena, je prikazan niz FALSE.
    FF prevzame PP, če mu sledijo podatki (Samo seje 3270) | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena možnost FF prevzame PP, če mu sledijo podatki, če pa možnost FF prevzame PP, če mu sledijo podatki ni omogočena, je prikazan niz FALSE.
    CR pri največjem PP + 1 (Samo seje 3270) | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena možnost CR pri največjem PP + 1, če pa možnost CR pri največjem PP + 1 ni omogočena, je prikazan niz FALSE.
    NL pri največjem PP + 1 (Samo seje 3270) | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena možnost NL pri največjem PP + 1, če pa možnost NL pri največjem PP + 1 ni omogočena, je prikazan niz FALSE.
    FF - katerikoli položaj / stolpec 1 (Samo seje 3270) | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena možnost FF - katerikoli položaj / stolpec 1, če pa možnost FF - katerikoli položaj / stolpec 1 ni omogočena, je prikazan niz FALSE.
    Samodejna orientacija (Samo seje 5250) | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena samodejna orientacija strani. V primeru, da samodejna orientacija strani ni omogočena, je prikazan niz FALSE.
    Kodna stran za pisavo tiskalnika (Samo seje 5250) | Kodna stran za pisavo tiskalnika, ki je uporabljena na delovni postaji.
    Brez CR med polji (Samo seje 5250) | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena možnost Brez CR med polji, če pa možnost Brez CR med polji ni omogočena, je prikazan niz FALSE.
    Krepko kot normalno (Samo seje 5250) | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena možnost Krepko kot normalno, če pa možnost Krepko kot normalno ni omogočena, je prikazan niz FALSE.
    Uporabi rasterske pisave (Samo seje 5250) | Če izberete to možnost, je prikazan niz TRUE, če je omogočena možnost Uporabi rasterske pisave, če pa možnost Uporabi rasterske pisave ni omogočena, je prikazan niz FALSE.

Prikaži ozadje
  Kot ozadje v oknu seje lahko izberete datoteko bitne slike. Uporabite lahko privzeto grafično ali drugo enobarvno, 16-barvno, 256-barvno ali 24-bitno datoteko.
Pogovorno okno Stanje tiskanja -> Prikaži pogovorno okno
  Skupaj z oknom seje se lahko prikaže pogovorno okno o statusu tiskanja. Ta možnost je na voljo samo za seje 5250.
Pogovorno okno Stanje tiskanja -> Vključi v okno seje
  Pogovorno okno s stanjem tiskalnika je prikazano tako, da se drži okna seje. Če okno seje premaknete ali minimizirate, se pogovorno okno s statusom tiskalnika premakne z njim. Ta možnost je na voljo samo za seje 5250.

## Tiskanje

Personal Communications lahko uporabljate za tiskanje z zaslona ali iz tiskalniških sej:

- Iz zaslonskih sej lahko na tiskalnik delovne postaje natisnete celoten zaslon (Tiskanje zaslona ) ali del zaslona (Tiskanje izreza) okno seje.

  Če želite natisniti samo del okna seje, z miško označite pravokotnik okrog dela pogovornega okna, ki ga želite natisniti, in z menija Datoteka izberite Natisni zaslon.

- V tiskalniških sejah lahko tiskate datoteke neposredno s sistema gostitelja na tiskalnik delovne postaje. Podrobnejše informacije najdete v zaslonski pomoči.

  Konfigurirajte tiskalniško sejo, da boste določili tiskalnik delovne postaje kot sistemski tiskalnik, ki bo uporabljal tabele definicije tiskalnika (PDT - printer definition tables), priložene programu Personal Communications, ali gonilnik tiskalnika Windows. Podrobnejše informacije najdete v zaslonski pomoči.

Za tiskanje lahko uporabite naslednje načine:

- Uporabite lahko gonilnike tiskalnikov Windows, ki jih konfigurirate prek menija Datoteka -> Nastavitev tiskalnika v seji.
- Uporabite lahko PDT-je, ki omogočajo boljše upravljanje tiskalnega toka podatkov.
- Samo za 5250: Pretvorbo tiskanja na gostitelja lahko uporabite, če gostitelj formatira in zgradi ukaze tiskalnika.

Referenčni priročnik za uporabnike emulatorja nudi dodatne informacije o tiskanju.

### Funkcije za zbiranje natisnjenih zaslonov

S funkcijo Zbiranje zaslona lahko dodate sliko celotnega ali le dela zaslona v zbirko slik (zajetij). S funkcijo Natisni zbirko lahko nato natisnete vse zajete slike.

Če želite dodati trenutni zaslon (ali del zaslona) v zbirko, kliknite Datoteka -> Natisni zbirko zaslonov -> Zberi zaslon . Če želite natisniti vse zbrane zaslone, kliknite Datoteka -> Natisni zbirko zaslonov -> Natisni zbirko.

Vse natisnjene zaslone lahko zbrišete, ne da bi jih natisnili, tako da kliknete Datoteka -> Natisni zbirko zaslonov -> Zbriši zbirko. Posameznega zaslona ali dela zbirke ne morete zbrisati.

Z možnostjo Datoteka -> Natisni zbirko zaslonov -> Natisni zbirko ob izhodu zagotovite, da so natisnjeni zasloni natisnjeni, preden lahko zaprete ali prekinete sejo. Ta možnost je omogočena privzeto. Če želite sejo prekiniti, ne da bi natisnili zbrani zaslon, odznačite možnost Natisni zbirko ob izhodu. Vsi zbrani zasloni so nato zbrisani, ko zaprete ali prekinete sejo.

Opomba:
Funkcija Zberi zaslon deluje neodvisno od običajne funkcije Natisni zaslon. Z možnostjo Natisni zaslon lahko še vedno natisnete posamezne zaslone, medtem ko zbirate več zaslonov.

Funkciji Zberi zaslon in Natisni zbirko lahko dodate na orodjarno, pojavno številsko tipkovnico ali preslikavo tipkovnice po meri. Uporabljene so nastavitve v pogovornem oknu Nastavitev strani (v skupni rabi z običajno funkcijo za tiskanje zaslona).

V načinu PDT je na voljo možnost za tiskanje več kot enega zaslona na eni strani. Podrobnejše informacije boste našli v priročniku Vodič in referenčni opis za skrbnike.

### Zbiranje tiskalnih opravil (Seja tiskalnika 5250)

Tiskalna opravila 5250 lahko zberete in jih natisnete kot eno opravilo ali v skupini. Zbrana tiskalna opravila so shranjena v datoteki .SCS.

Z nastavitvijo naslednjih ključnih besed profila .WS lahko podate pot in ime datoteke za datoteko .SCS.

    [Printers]
    SCSFile=<ime_datoteke>.scs
    SCSPath=<lokalna_pot>

Spodaj so naštete funkcije, povezane s to komponento. Funkcije lahko preslikate na tipkovnico, pojavno številsko tipkovnico ali gumb orodjarne.

- Način zbiranja

  Ko zaženete način zbiranja, so poslana tiskalna opravila shranjena v datoteko .SCS in niso takoj natisnjena.

- Tiskanje zbirke

  Tiskalna opravila, ki so bila shranjena, so poslana na tiskalnik kot eno opravilo.

- Brisanje zbirke

  Zbrana tiskalna opravila so zbrisana.

V zaslonski pomoči lahko najdete podrobnejše informacije o preslikavi funkcij.

Ključna beseda profila CombineJobs omogoča, da zbirate opravila za tiskanje, medtem ko jih vzdržujete kot posamezna opravila (namesto enega opravila v datoteki .SCS). Ključno besedo .WS podajte na naslednji način:

    [Printers]
    CombineJobs=N

Če nastavite CombineJobs na N, funkcija za zbiranje tiskanja pošlje ločena, zbrana opravila na tiskalnik. Če medtem, ko je aktiven način zbiranja, ključno besedo nastavite na Y ali je ne podate, so tiskalna opravila kombinirana kot eno opravilo v datoteki .SCS.

### Uporaba gonilnika tiskalnika Windows

Če želite tiskalnik nastaviti tako, da bo uporabljal gonilnik tiskalnika Windows:

1. Kliknite Datoteka -> Nastavitev tiskalnika v oknu seje.

   Okno Nastavitev tiskalnika kaže seznam podprtih tiskalnikov.

2. S seznama Tiskalnik izberite želeni gonilnik tiskalnika. Z nastavitvijo DEFAULT bo uporabljen privzeti tiskalnik Windows.
   Opombe:
   1. Izbira DEFAULT je prikazana, če je v datoteko .WS nastavljeno `printer=DEFAULT` v razdelku [printers].
   2. Če izberete te možnosti, se pred tiskanjem opravila ne bo prikazalo nobeno sporočilo.
   3. Če ste za sejo izbrali tiskalnik, se bo ime tiskalnika prikazalo v statusni vrstici okna seje.
3. Če želite, lahko kliknete potrditveno polje pred vsakim tiskanjem prikaži to pogovorno okno.
4. Prepričajte se, da ni izbrano potrditveno polje Uporabi datoteko PDT, in izberite Potrdi.

   Personal Communications bo sedaj uporabil izbrani gonilnik tiskalnika, okno Nastavitev tiskalnika pa se bo zaprlo.

### Uporaba datotek PDT (Printer Definition Table)

Datoteke definicije tiskalnika določajo prenos znakov in krmilnih kod tiskalniku ter format izpisa tiskalnika. Če je uporabljena datoteka PDT, gonilnik tiskalnika Windows ni uporabljen, Personal Communications pa izdela izpis tiskalnika glede na informacije za krmiljenje tiskalnika, določene v datoteki PDT.

Če želite podrobnejše informacije o datotekah PDT, preglejte Vodič in referenčni opis za skrbnike.

Če želite uporabiti datoteke PDT:

1. Kliknite Datoteka -> Nastavitev tiskalnika v oknu seje.

   Prikaže se okno Nastavitev tiskalnika.

2. S seznama Tiskalnik izberite vrata, ki jih želite uporabiti.

   Izbrane datoteke PDT so na voljo za tukaj izbrana vrata.

3. Izberite Nastavitev in nato podajte velikost papirja za izbrani gonilnik tiskalnika.
4. Izberite Uporabi datoteko PDT potrditveno polje in nato izberite Izberi PDT.

   Pojavi se pogovorno okno Izbira datoteke PDT.

5. Če želite uporabiti datoteko PDT, izberite datoteko PDT, ki jo želite uporabiti, in nato Potrdi.

### Uporaba pretvorbe za tiskanje na gostitelju (samo 5250)

Pri konfiguriranju seje tiskalnika 5250 lahko izberete način HPT. Če želite uporabiti HPT (Host Print Transform), naredite naslednje:

1. V oknu Parametri seje izberite Zahtevnejše.
2. Izberite HPT Da. Nato lahko podate naslednje parametre:
   - Modul tiskalnika
   - Imena za predal 1, predal 2 in podajalnik pisemskih ovojnic.
   - Kodna stran 899, Da ali Ne
   - Prilagajanje objekta in knjižnice (izbirno)

#### Preslikava tiskanja slike

Personal Communications omogoča, da v tiskalniških sejah 5250 uporabite preslikavo tiskanja slike, če uporabljate gostiteljsko preslikavo tiskanja. Če želite podrobnejše informacije o tej možnosti, preglejte Referenčni priročnik za tiskanje IBM iSeries, eServer i5 ali System i5.

### Nastavitev strani

Personal Communications omogoča, da nastavite parametre za nastavitev strani, kot so največje število vrstic na stran, največje število stolpcev in pisave. Na stran lahko dodate tudi glavo ali nogo.

Referenčni priročnik za uporabnike emulatorja nudi podrobne informacije o nastavitvi strani.

### Podpora skalabilne (Truetype) pisave APL na tiskalnikih

Ker ni posebnih znakov APL za tiskalnike, se pri tiskanju znakov APL uporabijo pisave APL, omogočene za zaslone. V nekaterih primerih so natisnjeni znaki APL precej majhni. Če želite tiskati večje znake APL, morate namestiti pisavo AICAPL Personal Communications v pogovornem oknu Nadzorna plošča Windows -> Pisava.

## ZipPrint (samo 3270)

S pomočjo ZipPrint-a lahko tiskate dopise PROFS ali OfficeVision, koledarje, dokumente OfficeVision, datoteke CMS, delovne prostore XEDIT in zaslonske seje 3270.

### Priprava na uporabo ZipPrint

Preden uporabite ZipPrint, mora biti za sejo omogočen DDE/EHLLAPI. To naredite tako, da kliknete Urejanje -> Nastavitve -> API in si pri tem pomagate z zaslonsko pomočjo. DDE/EHLLAPI je omogočen po privzetku.

Opomba:
Po privzetku so funkcije ZipPrint, ki se nanašajo na PROFS, PROFS v ameriški angleščini. ZipPrint lahko prilagodite za druge jezike. ZipPrint zaženite preden zaženete katerokoli zaslonsko sejo.

### Zagon ZipPrint-a

ZipPrint lahko zaženete pred zagonom katerokoli zaslonske seje. Meni ZipPrint je dodan v menijsko vrstico podanega okna seje; nato ga lahko uporabite iz menijske vrstice, tako kot druge funkcije.

ZipPrint lahko zaženete z ikono ZipPrint v programski mapi Personal Communications. S tem se zažene ZipPrint le za sejo A.

ZipPrint lahko zaženete tudi tako, da ga postavite kot prvi ukaz v paketno datoteko Personal Communications.

Če želite dodatne informacije glede ZipPrint-a, vključno z informacijami o uporabi ZipPrint-a za dodatne emulatorske seje, v pomoči poiščite ZipPrint.

### Uporaba ZipPrint-a

Pri uporabi ZipPrint-a pazite na naslednje.

ZipPrint uporablja funkcijo prenosa datotek Personal Communications za tiskanje datotek in sporočil VM/CMS. Na počasnejših komunikacijskih linijah, kot so priključitve SDLC, Async (IIN) ali Home3270, ali kadar uporabljate velike pakete ali bloke, lahko občasno pride do izteka čakalnega časa pri prenosu datotek. Če pride do tega, morate povečati čakalni čas kot sledi:

1. V oknu seje kliknite Urejanje -> Nastavitve -> Prenos.
2. Povečajte čakalni čas na 150 sekund ali več.

Kadar uporabljate ODPS (japonski PROFS ali drugi DBCS PROFS), uporablja ZipPrint pisavo Hankaku (SBCS). Kadar uporabljate pisavo ZENKAKU, kot sta KANJI ali HIRAGANA, mora biti nastavitev pisave spremenjena takole:

1. V oknu seje z menija ZipPrint izberite Konfiguriraj ZipPrint.
2. Kliknite Nastavitev pisave.
3. Izberite pisavo ZENKAKU, kot sta MINCHO in GOTHIC, ter kliknite Potrdi.

### Problematika dvosmernih jezikov

Za hebrejske in arabske seje Personal Communications podpira naslednje funkcije ZipPrint.

- Tiskanje zaslona
- Tiskanje datoteke CMS
- Tiskanje delovnega prostora XEDIT

Za dvosmerne seje parametri, specifični za dvosmerne jezike, za prenos datotek definirajo tudi funkcije ZipPrinta.

Če želite onemogočiti obračanje številk, če so pred njimi dvosmerni znaki, uporabite pisavo Typing Arabic za seje Arabic ZipPrint in pisavo Cumberland Hebrew za hebrejske seje.

Opomba: Če želite uporabiti pisavo Typing Arabic za ZipPrint, morate podati kodno stran 1008 v nastavitvah za prenos datotek.

### Tiskalnik IBM 5586-H02 (samo japonščina)

Za tiskanje v načinu PDT s tiskalnikom IBM 5586-H02 uporabite IBM5585.PDT.

## Urejanje

Vsebino okna seje lahko urejate z uporabo odložišča Windows Windows in padajočega menija Urejanje.

Opomba:
Če uporabite funkciji prekopiraj/izreži, program Personal Communications celotno vsebino okna seje prekopira v odložišče. Če želite iz okna seje prekopirati ali izrezati samo označene razdelke, morate ažurirati možnosti Prekopiraj/Izreži. Če želite ažurirati možnosti Izreži/Kopiraj, naredite naslednje:

1. Kliknite Urejanje -> Nastavitve-> Uredi.
2. V oknu Možnosti urejanja izberite jeziček Izreži/Kopiraj.
3. Na strani Izreži/Kopiraj izberite potrditveno polje Samo, če je označen označevalni pravokotnik.
4. Zaprite okno Možnosti urejanja.

Razveljavi
  Razveljavi zadnje dejanje urejanja in ustrezno obnovi vsebino okna seje in odložišča.
Izreži
  Označeno področje prekopira v odložišče in za odstrani z zaslona okno seje.
Prekopiraj
  Prekopira (ali podvoji) označeno področje v odložišče, ne da bi ga odstranil z zaslona okno seje.
Prekopiraj z dodajanjem
  Prekopira označeno področje v odložišče, ne da bi ga odstranil z zaslona okno seje. Če so v odložišču že podatki, jim ukaz Prekopiraj z dodajanjem doda nove podatke.
Prilepi
  Prekrije trenutno vsebino odložišče v okno seje, začenši pri trenutnem položaju utripalke.
Prilepi naslednjega
  Če niso bili prilepljeni vsi podatki, je omogočena možnost Prilepi naslednjega in lahko prilepite preostale podatke odložišča.
Počisti
  Odstrani označeno področje okno seje. Vsebina odložišča se ne spremeni.
Prekopiraj s povezavo
  Podpira funkcijo DDE Prekopiraj s povezavo. Če želite pognati povezavo med Personal Communications in drugim uporabniškim programom, označite področje okno seje, izberite Prekopiraj s povezavo, nato pa v drugem uporabniškem programu izberite Prilepi s povezavo.
  Opomba:
  Ukaz, ki ga uporabite za možnost Prilepi s povezavo ali Posebno lepljenje, je odvisen od uporabniškega programa, ki ga uporabljate.
Odstrani označitev
  Odstrani izrez (ali označitev) pravokotnika. Vsebina okna seje in odložišča se ne spremeni.
Izberi vse
  Označi celotno okno seje.

### Možnosti za urejanje

#### Možnosti za lepljenje

Nadzirate lahko kopiranje besedila okrog zaščitenih polj in prikaz besedila po kopiranju, razmejenega s tabulatorji. Na voljo so naslednje funkcije za lepljenje.

Prelivanje polj
  Če želite, da se podatki, ki so prekopirani na zaščiteno polje, premaknejo na naslednje nezaščiteno polje, kliknite to možnost. Če ne označite tega polja, se vsi podatki, ki so prekopirani na nezaščiteno polje, izgubijo.
Prelivanje vrstice
  To potrditveno polje označite, če želite omogočiti lepljenje prekopiranega besedila prek vrstic.
Ne razdeli besed
  To potrditveno polje označite, če se želite izogniti deljenju besed prek polj in vrstic. Besedilo, ki ga lepite v polja, je razdeljeno po mejah besed, ki razdelijo besedilo in začnejo novo besedo v novem polju. Če eno besedo prilepite v polje, vendar polje ni dovolj dolgo za besedo, je čim večji del besede postavljen v polje, ostali del besede pa je prenesen v naslednje polje.
  Opomba:
  Če možnosti Prelivanje polja ali Prelivanje vrstice nista omogočeni, možnost za razbijanje besede ni na voljo.
Prilepi v označeno področje
  To potrditveno polje označite, če želite omejiti lepljenje na označeno področje, če obstaja. Če označeno področje ne obstaja, bo prilepljeno na trenutno mesto.
Zaustavi lepljenje pri zaščiteni vrstici
  To potrditveno polje označite, če želite zaustaviti lepljenje besedila pri zaščiteni vrstici na zaslonu emulatorja. Če tega polja ne označite, se lepljenje nadaljuje.
Obdelava tabulatorskega znaka
  Pomik na naslednji tabulatorski kazalec
    Besedilo, razmejeno s tabulatorji, lahko poravnate na podane tabulatorske kazalce. Če na primer kliknete Pomik na tabulatorski kazalec 4 stolpcev, bo tabulirano besedilo poravnano glede na stolpec, ki je naslednji večkratnik števila 4.
  Zamenjaj z n presledki
    Tabulatorske kazalce lahko zamenjate z določenim številom presledkov. Če na primer izberete Zamenjaj tabulatorski kazalec s 3 presledki, bo vsak tabulatorski kazalec v izvornem besedilu zamenjan s tremi presledki.

    Privzeta nastavitev je zamenjava tabulatorskega kazalca z enim presledkom.

  Prilepi podatke v polja
    Tabulirano besedilo lahko postavite v naslednja nezaščitena polja. Če izberete to možnost in je odkrit znak za tabulator, bodo naslednji podatki besedila prilepljeni v naslednjo nezaščiteno polje seje emulatorja.
    Opomba:
    Ta možnost je na voljo samo za seje 5250.

#### Možnosti za rezanje/kopiranje

Nadzirate lahko velikost področja kopiranja in način vedenja znakov +/- v predznačenih številskih poljih (samo 5250).

Samo v primeru, če je označevalni pravokotnik označen
  To potrditveno polje kliknite, če želite prekopirati samo označevalni pravokotnik, ki je bil označen na zaslonu seje. Če pravokotnik ni označen, je privzeto prekopiran celotni zaslon.
Prisili začetni +/-
  Za predznačena številčna polja bo možnost Prisili začetni +/- prisili predznak +/- na začetku polja in ne na koncu.
  Opomba:
  Ta možnost je na voljo samo za seje 5250.

#### Možnosti rezanja

Vedenje označevalnega pravokotnika lahko nadzirate.

Ročke za spreminjanje velikosti označevalnega pravokotnika
  To potrditveno polje označite, če želite dodati ročke označevalnemu pravokotniku, ki omogoča spreminjanje velikosti.
Označevalni pravokotnik ostane po urejevalni funkciji
  Ta možnost ohrani označevalni pravokotnik aktiven po zaključku obrezovanja.
Razširi označevalni pravokotnik med vlečenjem
  Ta možnost povzroči, da označevalni pravokotnik med spreminjanjem velikosti prestopi meje znakov.
Uporabi nespremenljivi označevalni pravokotnik
  Ta možnost spremeni videz označevalnega pravokotnika. Namesto standardne očrtane meje, je območje za odrez prikazano kot nespremenljiv kvadrat.

### Urejanje s pomočjo povezovanja z uporabniškimi programi Windows

Povezovanje z uporabniškimi programi Windows, ki podpirajo Prilepi s povezavo omogoča lepljenje podatkov okna seje v okna teh uporabniških programov. Če se uporablja DDE/EHLLAPI, lahko izvedete Prekopiraj s povezavo.

#### Potrjevanje nastavitev DDE/EHLLAPI

Če želite preveriti, ali je DDE/EHLLAPI trenutno nastavljen na status pripravljenosti, naredite naslednje:

1. Kliknite Urejanje -> Nastavitve -> API.
2. Zagotovite, da je izbrano potrditveno polje DDE/EHLLAPI.

   Če je okence označeno, je DDE/EHLLAPI nastavljeno na status pripravljenosti. Nadaljujte s korakom 4.

3. Če potrditveno polje ni označeno:
   1. Kliknite potrditveno polje DDE/EHLLAPI in nato kliknite Potrdi.
   2. Zaustavite in znova zaženite sejo in s tem omogočite nove nastavitve.
4. Če je bil DDE/EHLLAPI že nastavljen na status pripravljenosti, izberite Potrdi.

#### Uporaba možnosti Prekopiraj s povezavo in Prilepi s povezavo

1. Označite področje okno seje, za katerega želite izdati ukaz Prekopiraj s povezavo.
2. S padajočega menija Urejanje izberite Prekopiraj s povezavo.

   Če je okno seje že povezano z uporabniškim programom, se Prekopiraj s povezavo prikaže v sivi barvi in te možnosti ne morete izbrati. V tem primeru prisilite uporabniški program, da zaključi povezavo ali uporabniški program zaustavite. Nato lahko izberete Prekopiraj s povezavo.

3. Zaženite uporabniški program Windows za okno, v katerega naj se področje prekopira.
4. Podajte položaj, za katerega naj bo izveden Prilepi s povezavo.
5. Ukaz Prilepi s povezavo ali Posebno lepljenje za uporabniški program izdajte s pomočjo menija.

   Vsebina označenega področja se prilepi na podani položaj v oknu uporabniškega programa.

   Operacija Prekopiraj s povezavo je zdaj zaključena.

Če se vsebina označenega področja v okno seje med povezovanjem spremeni, se spremeni tudi vsebina področja, ki je bilo prilepljeno v okno povezanega uporabniškega programa.

Če želite podrobnejše informacije o uporabi funkcij Prekopiraj s povezavo in Prilepi s povezavo, poglejte zaslonsko pomoč.

### Kopiranje tabelaričnih podatkov v preglednico

Možnosti Izreži, Prekopiraj, Prekopiraj povezavo ali Kopiranje z dodajanjem s padajočega menija Urejanje lahko uporabite za kopiranje podatkov iz okna seje v okno uporabniškega programa preglednic Windows.

Če želite uporabiti Prekopiraj, izberite v oknu uporabniškega programa, v katerega želite prekopirati podatke, možnosti Prilepi ali Prilepi s povezavo.

Podatke v označenem področju lahko prekopirate v naslednjih treh formatih podatkov, odvisno od formata, ki ga podpirajo preglednice za okno, v katerega želite podatke prekopirati:

Format Sylk
  Format podatkov za splošne preglednice, kot je Multiplan
Format Biff3
  Format podatkov za Microsoft Excel
Format Wk3
  Format podatkov za Lotus 1-2-3

Opomba:
Če uporabniški programi, kot sta Excel ali Lotus 1-2-3, podpirajo te formate podatkov tudi v naslednjih različicah, je odvisno od specifikacij posameznega uporabniškega programa.

Posamezni zapisi podatkov v tabelah okna seje so samodejno ločeni tako, da so primerni za preglednice, in se prekopirajo v posamezne celice tabel v uporabniškem programu.

#### Kopiranje označenih podatkov brez njihove razdelitve v celice

Če želite prilepiti podatke v označeno področje po vrsticah, brez razdelitve v posamezne celice, dodajte v profil delovne postaje naslednje vrstice:

    [Edit]
    Sylk=N       (Če podatki v formatu Sylk niso razdeljeni v celice)
    Biff3=N      (Če podatki v formatu Biff3 niso razdeljeni v celice)
    Wk3=N        (Če podatki v formatu Wk3 niso razdeljeni v celice)

#### Kopiranje vrstic, ki vsebujejo samo znake operacij

Če vsebujejo podatki v označenem področju znake, kot so +, -, = ali |, se znaki upoštevajo kot vodilne vrstice tabele. Ko se odstranijo, se prekopirajo samo številčni podatki.

Tabela 8. Podatki tabele v označenem področju
| 1 | 2 | 3 | 4
1990 | 60 | -63 | 71 | +58
1991 | +69 | 69 | 90 | 80
1992 | 71 | +80 | 80 | -30

Tabela 9. Podatki so prekopirani v preglednico
| 1 | 2 | 3 | 4
1990 | 60 | -63 | 71 | 58
1991 | 69 | 69 | 90 | 80
1992 | 71 | 80 | 80 | -30

Če želite te znake prekopirati, ne da bi jih zamenjali z ničelnimi znaki, dodajte v profil delovne postaje naslednje vrstice:

    [Edit]
    MaskGridCharacter=N

#### Kopiranje podatkov v celicah kot besedilo

Podatki v označenem področju se po privzetku obravnavajo kot številčni podatki. Zato se simboli za valute, kot je $, in ločila, kot so vejice, pred kopiranjem odstranijo. Če želite podatke, ki vsebujejo predznake in oznake, prekopirati kot besedilo in ne kot številčne podatke, dodajte v profil delovne postaje naslednje vrstice:

    [Edit]
    ConvertToNumeric=N

Podatki, ki vsebujejo v označenem področju predznake in oznake, se nato prekopirajo kot besedilo. Vsi številčni podatki, ki ne vsebujejo predznakov in oznak, se prav tako prekopirajo kot besedilo.

#### Omejitve pri priključitvi Home3270

Če uporabljate priključitev Home3270, so omejene naslednje funkcije urejanja:

Funkcija Razveljavi
  Funkcije Razveljavi ne morete izvesti po uporabi funkcij Izreži, Prilepi, Prilepi naslednjega ali Počisti, ker te funkcije spremenijo področja prikaza v pretvorniku protokola.
Funkciji Izreži in Počisti
  Če vsebuje področje, ki ga želite izrezati ali počistiti, znak atributa polja ali zaščiteno polje, oziroma se vsaka vrstica v tem področju konča na koncu nezaščitenega polja, se lahko zgodi naslednje:
  - Znaki v nezaščitenem polju izven področja, ki ga želite izrezati ali počistiti, se prav tako lahko počistijo.
  - Zaslišite zvočni alarm.
  - Utripalka se morda ne pojavi na začetnem položaju.

  Če izvajate funkcijo Izreži ali Prilepi, podajte samo minimalno zahtevano področje (na primer nekaj besed ali eno polje v eni vrstici) in nato potrdite, da obstaja okvir v nezaščitenem polju.

Funkciji Prilepi in Prilepi naslednjega
  Če vsebuje področje, ki ga želite prilepiti, znak atributa polja ali zaščiteno polje, oziroma je konec področja za lepljenje v vsaki vrstici na koncu nezaščitenega polja, se lahko zgodi naslednje:
  - Znak, ki ga želite prilepiti, se morda ne bo zapisal na pričakovani položaj.
  - Zaslišite zvočni alarm.
  - Utripalka se morda ne pojavi na začetnem položaju.

  Če uporabljate funkcijo prilepi, prilepite najkrajši možen niz besedila (na primer niz znakov, vendar brez CR/LF). Zagotovite, da je področje, v katerega boste izvedli lepljenje, v nezaščitenem polju.

### Stikalo za samodejni zagon DBCS IME (samo DBCS)

Privzetek seje je samodejni zagon IME, kar pomeni, da se sistemsko izbran IME pokliče samodejno, ko se utripalka premakne v polje DBCS. V datoteki PCSWIN.INI je za onemogočitev te funkcije dodana oznaka stikala v razdelek [DBCS].

    [DBCS]         IME_AUTO_START=N

Privzetek je Da. Če je v datoteki .INI podan N, se IME ne pokliče samodejno. Uporabnik mora IME poklicati s pritiskom na sistemske tipke.

### Datoteke DOS GAIJI (samo japonščina)

Urejevalnik GAIJI J lahko obdeluje samo datoteke GAIJI, ki so bile izdelane z urejevalnikom GAIJI Windows 3.1. Ne more obdelovati datotek DOS GAIJI. Za pretvorbo datotek GAIJI DOS lahko uporabite orodje GAIJI-HENKAN-HOJO (program GAIJICNV.EXE):

1. Zaženite GAIJICNV.EXE, ki je v namestitvenem imeniku Personal Communications.

   Prikaže se pogovorno okno, v katerem lahko podate izvorno in ciljno datoteko.

2. Podajte izvorno pot/datoteko `C:\$SYS1Z24.FNT` in ciljno pot/datoteko `C:\USERFONT.FON`.
3. Pretvorbo zaženete tako, da kliknete gumb Pretvorba.
4. V Windows zaženite urejevalnik Gaiji ter prestrezite datoteko, ki je izdelana v koraku 3, in se imenuje `C:\USERFONT.FON`.

Z GAIJICNV.EXE morate za vsako datoteko pretvoriti samo eno od pisav 24x24 ali 16x16 in ne obeh.

### Uporaba uporabniških pisav, definiranih v sistemu iSeries, eServer i5 ali System i5 (samo japonščina)

Uporabniško definirano pisavo (GAIJI), definirano v iSeries, eServer i5 ali System i5 lahko zajamete v Windows s pomočjo programov IBM Personal Communications Tools/400 (PCT/400), IBM Personal Communications in urejevalnika Gaiji Windows.

Prestrezanje izvedete na naslednji način:

1. PCT/400
   - Ukaz za kopiranje uporabniških pisav (CPYUSRFNT)

     Ta ukaz lahko zaženete v sistemu iSeries, eServer i5 ali System i5. Sliko uporabniško definirane pisave iz tabele pisav DBCS prekopira v datoteko. Za podrobnosti o ukazu preglejte dokumentacijo PCT/400.

2. Personal Communications
   - Pomožni program za prenos datotek

     Ta pripomoček prenese člana datoteke, ki je prekopiran z ukazom za kopiranje uporabniških pisav (CPYUSRFNT).

     - Orodje GAIJI-HENKAN-HOJO (GAIJICNV.EXE)

       Ta program je izveden v sistemu Windows. Datoteko, ki ste jo prekopirali z ukazom za kopiranje uporabniških pisav (CPYUSRFNT) v datoteko GAIJI formata Windows 3., pretvori tako, da jo lahko prestrežete z urejevalnikom Gaiji za Windows.

3. Windows 2000 in Windows XP
   - Urejevalnik GAIJI

     Z uporabo pomožnega programa za prestrezanje datoteke GAIJI formata Windows 3.1, prestrežete datoteko, ki jo je pretvorilo orodje GAIJI-HENKAN-HOJO (GAIJICNV.EXE).

#### Zgled

1. Z uporabo ukaza za kopiranje uporabniških pisav (CPYUSRFNT) prekopirajte slike uporabniško definirane pisav iz tabele pisav DBCS v datoteko.

             a. ADDLIBLE QPCT
       (Dodajanje knjižnice QPCT na seznam knjižnic)
             b. CPYUSRFNT              (Kopiranje pisav s pomočjo privzetega parametra)

   Fizična datoteka USRFNT se izdela v knjižnici QTEMP, uporabniško definirane pisave pa se prekopirajo v člana USRFNT iz tabele pisav DBCS.

2. S pomočjo pomožnega programa za prenos datotek v Personal Communications presnemite QTEMP/USRFNT(USRFNT) v PC kot datoteko USRFNT.FNT.
3. Z uporabo orodja GAIJI-HENKAN-HOJO (GAIJICNV.EXE) pretvorite USRFNT.FNT.
   - `C:\PROGRAM FILES\PERSONAL COMMUNICATIONS\GAIJICNV.EXE`

     (S tem ukazom zaženete GAIJICNV.EXE.):

   - Za izvorno datoteko podajte datoteko USRFNT.FNT, ki ste jo presneli v koraku 2. Vnesite jo kot `c:\usrfnt.fnt`
   - Za ciljno pot/datoteko podajte `c:\userfont.fon)`
   - Pretvorbo zaženete tako, da kliknete gumb Pretvorba.
4. Izdelano datoteko lahko zažene z urejevalnikom GAIJI Windows.

#### Kaj je drugače kot v Windows 3.1

1. Za pretvorbo USRFNT.FNT se uporablja orodje GAIJI-HENKAN-HOJO (program GAIJICNV.EXE). Ne uporablja se pomožni program za nastavitev pisav (SETUFNTV.EXE), ki je dobavljen s PCT/400. Zato pomožnega programa za nastavitev pisav (SETFNTV.EXE) ni potrebno prenesti iz sistema iSeries, eServer i5 ali System i5.
2. Za zajemanje pisave v Windows lahko uporabite urejevalnik GAIJI sistema Windows.

## Prenašanje datotek

Program Personal Communications omogoča prenos ene ali več datotek med sistemom gostitelja in delovno postajo. Možnosti prenosa datotek lahko definirate vnaprej, da bi različne vrste datotek lahko prenesli hitro in enostavno.

Opomba:

PCT400 je bil umaknjen iz prodaje 3/98.

S Personal Communications lahko izvedete naslednje funkcije prenosa datotek:

Pošljete datoteke na sistem gostitelja
  Datoteke lahko pošljete tako, da izberete možnost Pošlji datoteko gostitelju z menija Dejanja ali pa izberete gumb Pošlji na orodjarni, če pa uporabljate seje 3270 lahko v ukaznem pozivu uporabite ukaz SEND.

  Datoteke lahko pošljete tudi s pomočjo aplikacije EHLLAPI ali DDE oziroma z makrom, ki pokliče prenos podatkov.

Sprejmete datoteke s sistema gostitelja
  Datoteke lahko sprejmete tako, da izberete možnost Sprejmi datoteko z gostitelja z menija Dejanja ali pa izberete gumb Sprejmi na orodjarni, če pa uporabljate seje 3270 lahko v ukaznem pozivu uporabite ukaz RECEIVE.

  Datoteke lahko sprejmete tudi s pomočjo aplikacije EHLLAPI ali DDE oziroma z makrom, ki pokliče prenos podatkov.

Prenos podatkov
  Za seje 5250 izberite Nastavitve -> Prenos z menija Urejanje in nato na strani lastnosti z jezičkom Splošno izberite Prenos podatkov. To povzroči, da se pri uporabi enega od zgornjih dejanj zažene funkcija za prenos podatkov. Če možnosti Prenos podatkov ne izberete, se zažene običajni prenos podatkov.
Izdelate, preizkušate, nadomeščate in brišete predloge
  Predlogo izdelajte zato, da bo lahko Personal Communications samodejno izdelal ime datoteke delovne postaje ali gostitelja ter tip prenosa za izbrano datoteko, ki jo želite poslati ali sprejeti.
  Opomba:
  Predlog za prenos podatkov ni mogoče izdelati z uporabo pravil o poimenovanju dolgih imen datotek.
Definirate tipe prenosa
  Za vsak gostiteljski sistem lahko definirate do 16 tipov prenosa. Besedilo, dvojiško in dodaj (razen za CICS) so izvorno nastavljeni kot tipi prenosa.
Izberete, izdelate in prilagodite prevajalne tabele
  Izberite prevajalne tabele, da boste definirali, katera prevajalna tabela naj bo uporabljena med prenosom datotek.
Izberete, izdelate in prilagodite prevajalne tabele DBCS
  Izberite prevajalne tabele DBCS, da boste definirali, katera prevajalna tabela DBCS naj bo uporabljena med prenosom datotek. (Samo japonščina in korejščina.)
Uvozite ali izvozite datoteke (samo PC/3270)
  Uvozi/Izvozi je komunikacijski program sistema in aplikativni program, ki se izvaja v IBM CICS (Customer Information Control System). Funkcija uvozi/izvozi omogoča uvoz ali izvoz besedila v končni obliki (FFT), besedila v obliki, ki jo je mogoče spreminjati (RTF), in dokumentov PC.

  Če datoteko izvažate z gostitelja, delovna postaja sprejme izvoženo datoteko in datoteko profila IDP (interchange document profile). Prede lahko uvozite datoteko v delovno postajo, morate izdelati datoteko IDP z informacijami za prenos.

Izdelate datoteke interaktivnih profilov dokumentov (IDP) (samo PC/3270)
  Datoteka IDP vsebuje informacije oglavja dokumenta, ima isto ime kot datoteka, ki se prenaša, in ima pripono .IDP.

  Če želite izdelati datoteko IDP, izberite Nastavitve -> Prenos z menija Urejanje .

Opomba:
Če prenašate datoteko v sejo Telnet5250, ne morete prenesti datoteke, ki vsebuje FFEF. Trenutna različica programa Telnet sistema iSeries, eServer i5 ali System i5 v datoteki FFEF napačno razume kot oznako za konec zapisa.

### Prenos gostiteljskih podatkov ASCII

Če prenašate datoteke med dvema računalnikoma, morate uporabiti določene protokole. Datoteke pa lahko prenesete samo, če PC uporablja isti protokol kot gostitelj. Personal Communications podpira protokole javnih domen XMODEM in YMODEM.

Za XMODEM uporablja Personal Communications protokola XMODEM in XMODEM1K. XMODEM je blokovno orientiran protokol z odkrivanjem napak, namenjen posamezni datoteki s polovičnim dupleksom. XMODEM1K je enak kot XMODEM, z izjemo, da uporablja večje 1024 bajtne (1K) pakete.

Protokol YMODEM je podoben protokolu XMODEM1K v tem, da prenaša podatke v 1K paketih, vendar omogoča, da se v enem prenosu pošlje več datotek.

Protokol YMODEMG prenaša enako kot YMODEM več datotek, vendar ne odkriva in popravlja napak. Lahko je mnogo hitrejši kot YMODEM, vendar zahteva povezavo brez napak.

S Personal Communications lahko izvedete naslednje funkcije za prenos datotek ASCII z ali na gostitelja:

Pošljete poljubno vrsto datotek na sistem gostitelja
  Datoteke pošljete z uporabo menija Prenos in XMODEM, YMODEM, XMODEM1K ali YMODEMG.
Sprejmete datoteke s sistema gostitelja
  Datoteke sprejmete z uporabo menija Prenos in XMODEM, YMODEM, XMODEM1K ali YMODEMG.
Izdelate, preizkušate, nadomeščate in brišete predloge
  Predlogo izdelajte zato, da bo lahko Personal Communications samodejno izdelal ime datoteke delovne postaje ali gostitelja ter tip prenosa za izbrano datoteko, ki jo želite poslati ali sprejeti.

## Nastavljanje videza za okno seje

Za definiranje videza okna seje lahko uporabite naslednje funkcije. Te možnosti so na voljo na meniju Urejanje -> Nastavitve -> Videz.

Nastavitev prikaza
  V zaslonskih sejah lahko prilagodite številne značilnosti, kot so utripalka, kazalka, vodilna črta, slogi obrezovanja, grafike, zvok, DBCS ter barvne palete.
Preslikava barv
  Omogoča nastavitev barv, uporabljenih v oknih sej.
Pisava
  Izberite pisavo, ki naj bo uporabljena v oknih zaslonskih sej, slog in ali bo pisava imela spremenljivo ali stalno velikost. Če uporabite pisavo z nespremenljivo velikostjo, lahko izberete tudi njeno velikost. Nabor pisav, iz katerega lahko izbirate, je odvisen od uporabljenega tipa prikaza.
  Opomba:
  Če je okno seje maksimizirano, ne morete spremeniti velikosti pisave.
Nastavitev okna
  Omogoča, da spremenite videz in naslov okna seje ter ikono seje.

### Zvoki

Personal Communications omogoča prilagajanje zvokov programa prek nadzorne plošče Windows. S pomočjo zvočnih datotek, ki so vključene v izdelek Personal Communications, lahko konfigurirate specifične zvoke programa.

S funkcijo Utišano lahko utišate vse zvoke programa. Ta možnost je dostopna prek pogovornega okna Urejanje -> Nastavitve -> Videz -> Nastavitev prikaza -> Zvok.

### Nastavitev orodjarne

Orodjarna je prikazana pod menijsko vrstico okna seje in omogoča hiter dostop do funkcij, ukazov in definiranih makrov Personal Communications.

Pojavni meni orodjarne uporabite za hitro in preprosto izdelavo, urejanje in brisanje postavk orodjarne, kot tudi za shranitev in nalaganje prilagojenih orodjarn. Če prilagodite orodjarno, lahko spremenite vrstni red postavk, dodate in zbrišete postavke, spremenite funkcijo, naslov ali grafiko, povezano s postavko, spremenite pisave, barve in druge elemente vizualnega sloga orodjarne. Nastavitve so shranjene v datoteki .BAR.

Če želite prilagoditi orodjarno, s padajočega menija Urejanje izberite Nastavitve > orodjarna > Urejanje sloga orodjarne ali pa prikažite pojavni meni Orodjarna tako, da z desnim gumbom miške kliknete katerikoli del orodjarne.

Če želite informacije o prilagajanju orodjarne, preglejte zaslonsko pomoč.

Če želite skriti orodjarno, preglejte Prikaz ali skrivanje menijske vrstice, statusne vrstice ali orodjarne.

### Prikaz ali skrivanje menijske vrstice, statusne vrstice ali orodjarne

Menijsko vrstico ali orodjarno lahko prikažete ali skrijete. Če je menijska vrstica prikazana, lahko statusno vrstico ali orodno vrstico omogočite ali onemogočite na meniju seje Prikaz. Naredite lahko tudi naslednje:

- Kliknite levi zgornji kot okna, da boste prikazali sistemski meni.
  - Če je menijska vrstica prikazana, se prikaže možnost Skrij menijsko vrstico.
  - Če menijska vrstica ni prikazana, se prikaže možnost Prikaži menijsko vrstico.
  - Če je statusna vrstica prikazana, se prikaže možnost Skrij statusno vrstico.
  - Če statusna vrstica ni prikazana, se prikaže možnost Prikaži statusno vrstico.
  - Če je orodjarna prikazana, se prikaže možnost Skrij orodjarno.
  - Če orodjarna ni prikazana, se prikaže možnost Prikaži orodjarno.
  - Možnost Prikaži razširjeni OIA je prikazana, če razširjeni OIA ni prikazan.
  - Možnost Skrij razširjeni OIA je prikazana, če je prikazan razširjeni OIA.
- Če želite skriti menijsko vrstico, statusno vrstico, orodjarno ali razširjeni OIA, izberite Skrij menijsko vrstico, Skrij statusno vrstico, Skrij orodjarno ali Skrij razširjeni OIA.
- Če želite prikazati menijsko vrstico, statusno vrstico, orodjarno ali razširjeni OIA, izberite Prikaži menijsko vrstico, Prikaži statusno vrstico, Prikaži orodjarno ali Prikaži razširjeni OIA.

  Če skrijete menijsko vrstico, bo na sistemski pojavni meni dodana možnost Pojavna menijska vrstica. Pojavna menijska vrstica prikaže kaskadni padajoči meni, ki vsebuje ukaze skrite menijske vrstice.

### Nastavitev okna

Če v določenih operacijskih sistemih Windows izključite možnost Maksimizirani slog -> Z naslovno vrstico v pogovornem oknu seje Urejanje ->Nastavitve -> Nastavitev okna, možnost Minimiraj vsa okna v opravilni vrstici Microsoft Windows morda ne bo imela nobenega vpliva. Za minimiziranje okna pritisnite Alt-preslednica in kliknite Minimiraj.

## Nastavitev in uporaba funkcij za pomoč

Pomožne funkcije, opisane v tem poglavju, omogočajo učinkovitejše delovanje sistema. Delovanje tipkovnice/makra/skripta lahko prilagodite na meniju Dejanja. Ostale funkcije lahko prilagodite s pomočjo menija Urejanje.

### Funkcije tipkovnice, makra in skripta

Ukaz Funkcija tipkovnice/makra/skripta omogoča izvajanje skriptov, makrov ali funkcij tipk, ki jih podaja Personal Communications, brez uporabe tipkovnice. Funkcije skript, makrov ali tipk izvedite na trenutnem položaju v oknu seje.

#### Skriptne funkcije

Skripte VBScript lahko pišete, izvajate in zaključite v okolju emulatorja. Ti skripti imajo dostop do avtomatizacijskega API-ja HACL. Programersko okolje vključuje metode, opise razredov in lastnosti. VBScript je podniz programskega jezika Visual Basic.

#### Funkcije makrov

Makro je zaporedje dejanj tipk ali miške in gostiteljskih ukazov, ki jih lahko opravite z enim samim dejanjem, kot je npr. pritisk na tipko. Preden lahko uporabite funkcijo makra, jo morate definirati. Za podrobnejše informacije poglejte Nastavitev in uporaba makra/skripta.

#### Funkcije tipk

Personal Communications nudi številne funkcije tipk, ki jih lahko dodelite tipkam na tipkovnici, gumbom miške ali gumbom pojavne številske tipkovnice. Uporabite jih lahko tudi za izdelavo makrov.

### Miška CM (vzorčna aplikacija)

Miška CM je vzorčna aplikacija programa Personal Communications, ki nudi inteligentno in programabilno podporo za miško v emulacijskih sejah 3270 in 5250. Uporabnikom gostiteljskih aplikacij za izvajanje gostiteljskih funkcij omogoča, da pokažejo in kliknejo. Vroče točke miške CM s svojo enkratno tehnologijo razpoznavanja zaslona se spremenijo tako, da vsakemu oknu gostiteljske aplikacije omogočajo na kontekst občutljive funkcije.

Pojavni meniji miške CM omogočajo takojšnji dostop do seznamov možnosti in funkcij tako, da enostavno pokažete in kliknete. Pojavni meniji lahko poenostavijo izbiro ukazov in možnosti ter avtomatizirajo ponavljajoče se naloge.

Če želite podrobnejše informacije o miški CM, preglejte priročnik CM Mouse Support User's Guide and Reference.

### Nastavitev vročih točk

Vroča točka je področje okna seje, v katerem lahko za izvajanje ukaza ali funkcije dvokliknete z levim gumbom miške. Uporaba tipkovnice ni potrebna. Tako lahko npr. za izvajanje funkcije dvokliknete številko tipke funkcije.

Namig:
Če želite prikazati tridimenzionalne (3D) vroče točke, izberite Prikaži vroče točke.

Za vročo točko lahko definirate naslednja dejanja:

- Klik URL-ja za vzpostavitev povezave s svetovnim spletom
- Simuliranje funkcijskih tip
- Predvajanje makra, ki ima enako ime kot znakovni niz, ki ste ga izbrali v oknu seje
- Vnos izbranega niza na položaj utripalke
- Simuliranje tipke Enter na položaju utripalke
- Za VT simuliranje dveh naborov funkcijskih tipk od PF1 do PF4 in od F6 do F20.

#### Uporaba vročih točk

Opomba:
Če želite uporabljati vroče točke, morate imeti miško.

Če želite uporabiti vročo točko, naredite naslednje:

1. Kazalko miške postavite na vročo točko, prikazano v oknu seje.
2. Dvokliknite z levim gumbom miške, razen za vroče točke 3D, ki zahtevajo en sam klik.

   Personal Communications določa, ali ste podali funkcijo vroče točke, ki ustreza tistemu, kar se prikaže na položaju kazalke. Če ustreza, obdela vročo točko. Če sta za en znakovni niz podanih več vročih točk, bo obdelana prva poiskana vroča točka.

   Vroče točke se prikličejo v naslednjem vrstnem redu:

   1. Pokaži in izberi (povezava s spletnim mesto z uporabo URL-ja)
   2. PFnn, FPnn, Fnn, nn
   3. Pokaži in izberi (zaženi makro)
   4. Pokaži in izberi (vnos izbranega niza)
   5. Pokaži in izberi (vnos na položaj utripalke)

### Nastavitev tipkovnice

Nastavitev tipkovnice lahko uporabite za spreminjanje funkcij, definiranih za posamične tipke tipkovnice, razen za rezervirane tipke.

Za tipke lahko definirate naslednje funkcije.

- Izvajanje funkcije tipke
- Predvajanje makra
- Vnašanje znakov

Opomba:
Po privzetku je funkcija Enter dodeljena tipki Ctrl. Če želite spremeniti to dodelitev ali če uporabljate združljivo tipkovnico, ki ni IBM-ova in tipka Enter ne deluje pravilno, morate prilagoditi tipkovnico. Za seje 3270 in 5250 lahko uporabite nove datoteke preslikave tipkovnice, ki so na voljo v programu Personal Communications. Referenčni priročnik za uporabnike emulatorja nudi dodatne informacije o preslikavi tipkovnice in funkcijah.

#### Datoteka tipkovnice

Ko podate tipko, lahko novo postavitev tipkovnice shranite v datoteko (.KMP). Če izdelate dve ali več datotek tipkovnice, jih lahko po potrebi zamenjate.

Če želite tipki tipkovnice dodeliti funkcijo, naredite naslednje:

1. Z menija Urejanje izberite Nastavitve > Tipkovnica ali pa kliknite ikono preslikave na orodjarni.
2. Ko se prikaže okno Nastavitev tipkovnice, izberite Prilagodi.
3. Dodelite funkcije tipk, pri tem pa si pomagajte z zaslonsko pomočjo.
4. Shranite spremembe in zaprite okno Prilagajanje tipkovnice.
5. Ko dokončate nastavitev, izberite Potrdi.

Celotno tipkovnico ali določene tipke lahko nastavite v privzetke:

- Če želite znova nastaviti celotno tipkovnico, trenutno tipkovnico v oknu Nastavitev tipkovnice nastavite na IBM-ov privzetek.
- Če želite znova nastaviti določene tipke, v oknu Prilagajanje tipkovnice izberite tipko, nato pa na seznamu Trenutna dejanja za izbrano tipko izberite Privzetek.

Opomba:
Sedmih tipk ni mogoče znova definirati, zato so v nastavitvi tipkovnice tudi posivele. Te tipke so: Alt, AltGr, Print Screen, Scroll Lock, CapsLock, NumLock in Shift.

#### Prilagajanje tipkovnice emulatorja VT

Če uporabljate emulatorsko sejo VT, lahko krmilne znake ASCII predstavite v znakovnih nizih, ki jih definirate za prilagojeno tipkovnico.

Za predstavitev tipke Ctrl uporabite znak #, za katerim vpišite katerikoli znak z naslednjega seznama (dovoljene so samo velike črke):

    @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_

Za predstavitev dejanskega znaka # uporabite ##. Tako npr. `123##45` predstavlja `123#45`.

Če za # vpišete katerikoli drugi znak, se bo prikazalo sporočilo o napaki:

    PCSKBD160 - Neprepoznano dejanje tipke: "znakovni niz

Tako je npr. napaka za niz "#a

    PCSKBD160 - Neprepoznano dejanje tipke: "#a

Niz krmilnih znakov je naslednji:

Par znakov | Krmilna | Opombe
--- | --- | ---
#@ | Control-@ | NULL
#A | Control-A |
od |  |
#Z | Control-Z |
#[ | Control-[ | ESC
#\ | Control-\ |
#] | Control-] |
#^ | Control-^ |
#_ | Control-_ |

Ker datoteke *.KMP ni mogoče urejati, obstaja preverjanje med izvajanjem, ki zagotavlja, da je znakovni niz pravilen. Če je `"###` obdelan, bo prikazan `#`, ki mu sledi pisk, ki kaže, da ni bil predvajan celoten znakovni niz. Če je obdelan `"123#a456`, bo prikazano `123`, ki mu sledi pisk.

### Nastavitev in uporaba makra/skripta

Makro je zaporedje dejanj tipk ali miške in gostiteljskih ukazov, ki jih lahko opravite z enim samim dejanjem, kot je npr. pritisk na tipko. Če z menija Urejanje izberete Nastavitve > Makro/Skript, lahko popravite obstoječi makro ali izdelate novega.

Skript je program VBScript, ki je podniz programskega jezika Visual Basic. Informacije o VBScriptu boste našli v zaslonski pomoči.

#### Uporaba makra ali skripta

Makro ali skript lahko uporabite na različne načine. V Tabela 10 so prikazani zgledi, ki kažejo, kako se nastavijo in uporabljajo makri in skripti.

Tabela 10. Zgledi za uporabo in nastavitev makrov
Če želite... | Naredite naslednje...
--- | ---
Samodejno zagnati makro ali skript pri zagonu seje. | Nastavite Samodejno zaženi makro/skript.
Predvajati makro ali skript med povezavo z gostiteljsko aplikacijo. | Začnite predvajati makro/skript.
Predvajati makro ali skript s funkcijo tipkovnice ali makra | Uporabite funkcijo tipkovnice/makra/skripta.
Klikniti vročo točko za predvajanje makra ali skripta. | Nastavite vročo točko.
Gumbu pojavne številske tipkovnice dodeliti makro ali skriptu. | Prilagodite datoteko pojavne številske tipkovnice.
Pritisnite gumb za predvajanje makra. | Prilagodite datoteko miške.
Pritisnite tipko tipkovnice za predvajanje makra ali skripta. | Prilagodite datoteko tipkovnice.

#### Izdelava makra

Makro lahko izdelate ročno ali tako, da posnamete nekaj dejanj z gostiteljskim sistemom, kot je npr. postopek za prijavo.

Če želite makro izdelati ročno, naredite naslednje:

1. Nastavitve -> Makro/Skript z menija Urejanje .
2. Ko se prikaže okno Nastavitev makra/skripta, izberite Prilagodi.
3. Ko se prikaže okno Prilagajanje makra/skripta, izberite Datoteka, Nova, nato pa Makro in popravite makro. Stavke lahko vpišete neposredno ali funkcije, znake ali celo makre izberete s seznama Dejanja tipk v podoknu Izbira dejanja tipke.

   Podrobnejše informacije boste našli v zaslonski pomoči.

4. Za shranitev datoteke makra kliknite Datoteka, nato pa Shrani.

Opombe:

1. Makroji, ki so pretvorjeni v XML so namenjeni za uporabo v programu Host On-Demand, in ne bodo delovali v emulacijskih sejah Personal Communications. Pretvorjeni makro programa Personal Communications lahko v HOD uvozite s pomočjo Upravljalnika makrov HOD. Ti pretvorjeni makroji ne bodo prikazani na seznamu razpoložljivih makrojev Personal Communications.
2. Pretvorba arabske kodne strani se izvede ob izdelavi makra XML/VBScript, tako da so arabski znaki v makru prikazani pravilno. Pri snemanju makra je pretvorba kodne strani naslednja:
   - Seje 3270/5250: 1008 (kodna stran arabske pisave) v 1256
   - Seje VT: 1089 v 1256

   Pri predvajanju makra je pretvorba kodne strani naslednja:

   - Seje 3270/5250: 1256 v 1008
   - Seje VT: 1256 v 1089

#### Stavki makra

Pri izdelavi makra lahko uporabite naslednje stavke:

Funkcija tipke
  Uporabite funkcije tipk, ki jih podaja Personal Communications
Makro
  Definirajte makro znotraj drugega makra, vendar makra ni mogoče izdelati v trajni zanki, v kateri se prvi makro vedno pokliče na koncu makrov.
Znak
  Uporabite katerekoli znake s seznama Znaki v oknu Prilagojeni makro.
Znakovni niz
  Uporabite znakovne nize, ki jih lahko vpišete s tipkovnico. Na začetku znakovnega niza morate uporabiti dvojni narekovaj (").
Čakalni pogoj
  Podajte čakalne pogoje, s katerimi boste zaustavili postopek do izteka podanega časa ali status, ki zadovolji podani pogoj.
Parametri
  Za dodajanje logike lahko uporabite parametre, kot so goto in run.

#### Problematika zanke makro

Če za izdelavo zanke v makru uporabite GOTO in makro, lahko pride do nenavadnega vedenja, če ta zanka izvaja večje število (več kot 1000) ponovitev.

#### Izdelava skripta

Skript lahko izdelate ročno ali tako, da posnamete nekaj dejanj z gostiteljskim sistemom, kot je npr. postopek za prijavo. Skripti za razliko od makrov nudijo višjo raven programskega nadzora.

Če želite izdelati skript, naredite naslednje:

1. Nastavitve -> Makro/Skript z menija Urejanje .
2. Ko se prikaže okno Nastavitev makra/skripta, izberite Prilagodi.
3. Ko se prikaže okno Prilagajanje makra/skripta, izberite Datoteka, Nova, nato pa Skript in popravite skript. Podokno Izbira dejanja tipke je posivelo in ni na voljo za izdelavo skriptov.

   Podrobnejše informacije boste našli v zaslonski pomoči.

4. Za shranitev datoteke skripta kliknite Datoteka, nato pa Shrani.

#### Konfiguriranje makra ali skripta za samodejni zagon

Če želite makro ali skript konfigurirati za samodejni zagon, naredite naslednje:

1. Kliknite Urejanje -> Nastavitve-> Makro/Skript.

   Prikaže se okno Nastavitev makra/skripta.

2. Makro ali skript nastavite tako, da se bosta samodejno zagnala pri zagonu delovne postaje.
3. Preglejte zaslonsko pomoč, kjer boste našli podrobnejša navodila, nato pa po končani nastavitvi izberite Potrdi.

#### Konfiguriranje programčka Java za samodejni zagon

Če želite samodejno zagnati programček Java, lahko v makro dodate funkcijo Zaženi programček. To funkcijo lahko dodate v makro za samodejni zagon, tako da se programček lahko zažene ob zagonu seje.

1. Kliknite Urejanje -> Nastavitve-> Makro/Skript.

   Prikaže se okno Nastavitev makra/skripta.

2. Izberite Zaženi programček na spustnem seznamu Funkcija in vpišite ime razreda.

Podrobne informacije in skladnja so na voljo v sprotni pomoči.

Opomba: Podani razred programčka mora obstajati v istem imeniku kot datoteka .WS, v kateri je vključen makro.

#### Snemanje makrov in skriptov

Če želite začeti s snemanje makra ali skripta, naredite naslednje:

1. Kliknite Začni snemanje makra z menija Dejanja .
2. Vpišite ime makra ali skripta VB (VBScript).
3. Izberite format zapisa.

   Če snemate datoteko formata makro za hitro prijavo, izberite potrditveno polje Omogoči in vnesite ID aplikacije ELF (Express Logon Feature).

4. Konfigurirajte ostale možnosti in kliknite Potrdi.

Opomba:
Pri snemanju makra obdelavo neprikazljivega polja nadzira nastavitev parametra HideNonDisplayDataOnRecord=Y v razdelku [Keyboard] (tipkovnica) datoteke .WS. Med snemanjem se skrita polja ne upoštevajo.

Če želite prekiniti snemanje makra ali skripta, kliknite Dejanja -> Prekini snemanje makra. Postopek za snemanje se prekine in makro ali skript se ne shranita.

Če želite začasno prekiniti snemanje makra ali skripta, kliknite Dejanja -> Začasno prekini snemanje makra. Postopek snemanja se bo zaustavil. Če želite nadaljevati s snemanjem snemanje, kliknite Nadaljuj snemanje makra.

Če želite zaustaviti snemanje makra ali skripta, z menija Dejanja izberite Prekini snemanje makra. Snemanje se bo zaustavilo, makro pa se bo shranil v podano datoteko.

#### Predvajanje makrov in skriptov

Če želite predvajati makro ali skript, kliknite Dejanja -> Zaženi predvajanje makra/skripta, izberite makro ali skript in kliknite Potrdi. Izbrani makro se bo začel predvajati.

Za prekinitev predvajanja makra ali skripta kliknite Dejanja -> Prekini predvajanje makra/skripta. Makro ali skript se bo prenehal predvajati.

Opomba:
Pri predvajanju makra obdelavo neprikazljivega polja nadzira nastavitev parametra HideNonDisplayDataOnRecord=Y v razdelku [Keyboard] (tipkovnica) datoteke .WS. Če je ta parameter nastavljen, se prikaže pojavno okno, ki zahteva vnos informacij. V okno vpišite zahtevane informacije in za nadaljevanje pritisnite Enter.

### Možnost Hitra prijava

Možnost hitre prijave omogoča uporabniku Personal Communications TN3270E, da se v gostiteljsko aplikacijo prijavi brez pošiljanja ID-ja uporabnika in gesla. Ta funkcija je oblikovana tako, da jo skrbniki programa Personal Communications lahko izvršijo samo v določenih okoliščinah. Vodič in referenčni opis za skrbnike nudi dodatne informacije o izvedbi.

#### Snemanje makra za hitro prijavo

Če želite posneti makro ELF, naredite naslednje:

1. Izberite format datoteke Makro za snemanje.
2. Označite okence Omogoči hitro prijava za makro.
3. Vnesite ID aplikacije za hitro prijavo.
4. Sledite temu zaporedju, ko gostitelj zahteva vnos ID-ja uporabnika:
   1. Vpišite ID uporabnika.
   2. Vpišite geslo v polje za geslo (znaki ne bodo prikazani).
   3. Potem, ko vpišete geslo, vpišite dodatne informacije, potrebne za prijavo.

   Kot so pritiski tipk, posneti med prijavo, shranjeni v datoteki makro ELF, bo program Personal Communications poskušal določiti in nadomestiti ID uporabnika in geslo, ki ga vnesete s posebnimi nizi rezerviranih mest `)USR.ID(` in `)PSS.WD(`. To samodejno prepoznavanje zahteva, da geslo vnesete v prvo vnosno polje, ki ne prikaže vnesenih znakov. Za ID uporabnika je predpostavljeno, da je bil vnesen pred geslom.

   Če se zmotite pri vnašanju podatkov za prijavo, morate makro znova posneti.

Med poznejšim predvajanjem makra bosta ID aplikacije ELF (shranjen v makru) in zaščitena povezava uporabljena za ponavljanje prijave, ne da bi pri tem vnesli ID uporabnika in geslo.

Makro za ELF lahko konfigurirate tudi ročno. Vodič in referenčni opis za skrbnike nudi podrobnejše informacije.

#### Preverjanje makra ELF

Posnetek makra prijave gostiteljske aplikacije lahko vizualno pregledate, da sta ID uporabnika in geslo zamenjana z oznakami ELF (Express Logon Feature). Postopek je naslednji:

1. Odprite datoteko makra, ki vsebuje posnete pritiske na tipke, tako da kliknete Urejanje -> Nastavitve -> Makro/Skript.
2. Izberite datoteko makra, ki ste jo pravkar posneli in nato kliknite Prilagodi.
3. Preverite, ali je bil ID uporabnika zamenjan z dvema oznakama: ID aplikacije ELF in rezervirano mesto ID-ja uporabnika ELF. Oznaka ID-ja aplikacije je sestavljena iz treh besed, ločenih s presledkom: `elf`, `applid` in identifikatorjem gostiteljske aplikacije, v katero se želite prijaviti. Rezervirano mesto za ID uporabnika je `)USR.ID(`

   Zamenjajte na primer `"mojIDuporabnika` z `")USR.ID(`.

4. Preverite, ali je bilo geslo zamenjano z oznako rezerviranega mesta za geslo ELF `)PSS.WD(`.

   Na primer `"mojeGeslo` zamenjajte s `")PSS.WD(`.

### Nastavitev miške

Ukaz Nastavitev miške omogoča dodelitev funkcij levemu in desnemu gumbu miške; to omogoča izvajanje naslednjih dejanj brez uporabe tipkovnice:

- Izvajanje funkcij tipk, ki jih podaja Personal Communications
- Izvajanje uporabniško definiranih makrov
- Postavljanje znaka na trenutni položaj kazalke

#### Datoteka miške

Funkcije, definirane za gumbe miške, lahko shranite v datoteki miške (*.MMP). Izdelate lahko dve ali več datotek miške, ki jih lahko po potrebi zamenjate.

Če želite nastaviti miškoin dodeliti funkcije gumbom miške, naredite naslednje:

1. Izberite Nastavitve -> Miška z menija Urejanje .

   Trenutne nastavitve se bodo prikazale v oknu Nastavitev miške.

2. Nastavite potrebne postavke, pri tem pa si pomagajte z zaslonsko pomočjo.

   Če želite izdelati ali popraviti datoteko miške, naredite naslednje:

   1. Izberite Prilagodi.
   2. Ko se prikaže okno Prilagajanje miške, levemu in desnemu gumbu dodelite funkcije. Funkcije so prikazane na seznamu Trenutno dejanje gumba miške.
   3. Zahtevane funkcije izberite s seznama Seznam dejanj tipk.
   4. Shranite spremembe, nato pa izberite Potrdi.
3. Izberite Potrdi.

   Nastavitev miške je s tem končana.

### Nastavitev pojavne številske tipkovnice

Pojavna številska tipkovnica je majhno okno, v katerem je urejenih nekaj gumbov. Če želite prikazati pojavno številsko tipkovnico, postavite kazalko kamorkoli v okno seje in pritisnite desni gumb miške.

Tem gumbom lahko dodelite naslednje funkcije:

- Standardna funkcija tipke, ki je na voljo v Personal Communications
- Uporabniško podan makro
- Vnos znakov

Za izvajanje teh funkcij je potrebno le klikniti gumb pojavne številske tipkovnice.

Če želite prikazati kratko ime funkcije ali makra, kliknite z desnim gumbom miške, ko je kazalka na enem izmed imen funkcije ali makra.

#### Datoteka pojavne številske tipkovnice

Podate lahko število gumbov, prikazanih na pojavni številski tipkovnici, funkcije, dodeljene tem gumbom in barve gumbov. Podano vsebino pojavne številske tipkovnice lahko shranite v datoteko pojavne številske tipkovnice (imenuje se tudi datoteka številske tipkovnice).

Datoteka pojavne številske tipkovnice (*.PMP) vsebuje informacije o številnih gumbih, prikazanih na pojavni številski tipkovnice, o funkcijah, dodeljenih tem gumbomin o barvi. Definirate lahko, katera datoteka pojavne številske tipkovnice bo dodeljena pojavni številski tipkovnici.

#### Uporaba pojavne številske tipkovnice

Če želite uporabiti pojavno številsko tipkovnico, naredite naslednje:

1. Kazalko postavite kamorkoli v okno seje, nato pa kliknite z desnim gumbom miške.
2. Izberite Tipkovnica 1, Tipkovnica 2, Tipkovnica 3 ali Tipkovnica 4.
3. Na pojavni številski tipkovnici kliknite zahtevani gumb.

Za nastavitev pojavne funkcijske tipkovnice naredite naslednje:

1. Izberite Nastavitve -> Pojavna številska tipkovnica z menija Urejanje .
2. Ko se prikaže pogovorno okno Nastavitev pojavne številske tipkovnice, nastavite zahtevane postavke, pri tem pa si pomagajte z zaslonsko pomočjo.

   Če želite urediti datoteko pojavne številske tipkovnice, izberite Prilagodi, nato pa opravite spremembe.

3. Izberite Potrdi. Pojavna številska tipkovnica, ki jo izberete, je pripravljena za uporabo.

### Nastavitev tabulatorjev (samo VT)

Nastavitev tabulatorjev omogoča, da definirate tabulatorske kazalce za seje VT.

### Nastavitev spletnega pregledovalnika

Nastavitev spletnega pregledovalnika omogoča, da definirate želeni spletni pregledovalnik in ga uporabite namesto pregledovalnika, vključenega v operacijski sistem.

## Upravljanje emulacijskih sej

Personal Communications nudi naslednje funkcije poleg tistih, ki jih nudi Windows tistim, ki hkrati delajo z več odprtimi okni. Te funkcije vam omogočajo enostavno in hitro upravljanje oken. Meni okna ima naslednje možnosti:

Preklopi
  S Preklopi lahko preklapljate med trenutno odprtimi okni.

  Preklapljanja ne morete uporabiti za preklapljanje v okno, ki je trenutno skrito. Z menija Okno morate izbrati Prikaži sejo, da boste prikazali okno. Nato izberite Preklopi.

Skrij sejo
  Z možnostjo Skrij sejo lahko zaustavite prikaz seje Windows.

  Vseh sej ne morete skriti. Vedno je prikazana vsaj ena seja.

Prikaži sejo
  Z možnostjo Prikaži sejo lahko prikažete okno seje, ki ste jih predhodno skrili z možnostjo Skrij sejo.

S pomočjo menija Prikaz lahko prikažete predhodno shranjene razporeditve oken ali shranite razporeditve oken.

Personal Communications lahko shrani in obnovi naslednje informacije o prikazu oken:

- Položaj in velikost vsakega okna
- Status okna (standardno, minimizirano ali maksimizirano).
- Pisava okna

Shranite lahko informacije za največ osem oken.

### Pridobivanje pomoči

Če želite več informacij o upravljanju oken, preglejte zaslonsko pomoč:

1. S padajočega menija Pomoč izberite Procedure.
2. Ko se prikaže okno pomoči, poiščite Upravljanje delovnih postaj Windows.

   Za prikaz podrobnih informacij izberete možnosti tega seznama.

## Podpora kodne strani 1390/1399

Personal Communications podpira kodne strani 1390 in 1399; to omogoča obdelavo japonskih znakov. Če želite podrobnejše informacije, preglejte informacije o podpori Unicode v priročniku Vodič in referenčni opis za skrbnike.

## Odkrivanje in popravljanje

S funkcijo Pomoč-> Odkrivanje in popravljanje lahko preverite neokrnjenost izdelka Personal Communications. Operacija Odkrivanje in popravljanje preveri nameščene datoteke programa Personal Communications in ugotovi, ali je namestitev poškodovana. Po potrebi je izvedeno popravilo.

Opomba: Preden zaženete funkcijo za odkrivanje in popravljanje, zaustavite vse aktivne seje ali vozlišča SNA.

Možnost Obnovi moje bližnjice označite, če želite obnoviti vaše izvirne bližnjice. Če ste od izvirne namestitve programa Personal Communications spremenili bližnjice, boste morda želeli ohraniti bližnjice nespremenjene. V tem primeru ne izberite te možnosti.

Če želite uporabiti možnost odkrivanja in popravila, morate biti pooblaščeni v sistemskih načelih. Pozvani boste k podajanju izvirnega vira namestitve Personal Communications.

Funkcijo odkrivanja in popravljanja v Personal Communications lahko pokličete prek Upravljalnika sej ali iz okna emulatorske seje. Program Windows popravi izdelek Personal Communications, če je klican iz funkcije Windows za Dodajanje/odstranjevanje programov. Upoštevajte naslednje razlike v delovanju.

Personal Communications Odkrij in popravi izvede naslednje operacije:

- Znova namesti datoteko, če ta manjka ali je okvarjena, oziroma je starejše različice.
- V razdelku LOCAL_MACHINE registra prepiše vse nastavitve registra za aplikacijo.
- V razdelku CURRENT_USER registra prepiše vse nastavitve registra.
- Znova namesti vse bližnjice (izbirno).

Alternativno program Windows Installer izvede naslednje operacije:

- Znova namesti datoteko, če ta manjka, oziroma je starejše različice. Windows Installer ne preverja, ali so datoteke okvarjene.
- V razdelku LOCAL_MACHINE registra prepiše vse nastavitve registra za aplikacijo.
- V razdelku CURRENT_USER registra prepiše vse nastavitve registra.
- Znova namesti vse bližnjice. Ta funkcija v programu Windows Installer ni izbirna.