# Einstieg

# Client/Server-Anwendungen aktivieren

Personal Communications unterstützt APPN-Endknoten, so dass Sie die Vorteile von APPN-Netzen nutzen können. Zu den Funktionen eines APPN-Netzes zählen die automatische Ermittlung von Partneranwendungen und eine dynamische, optimierte Route-Auswahl. Mit diesen Funktionen haben Workstations die Möglichkeit, flexibler mit anderen Systemen im Netz zu kommunizieren.

Außerdem unterstützt Personal Communications 32-Bit-APPC- und CPI-C-Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), mit deren Hilfe 32-Bit-Clientanwendungsprogramme auf der Workstation auf einfache Weise mit Anwendungen auf anderen Workstations kommunizieren können.

## Knoten konfigurieren

Um die Client-APIs nutzen und mit anderen Anwendungsprogrammen kommunizieren zu können, muss Personal Communications zuerst als SNA-Endknoten konfiguriert werden.

Gehen Sie zum Konfigurieren des SNA-Knotens wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Menü Start auf Programme -> IBM Personal Communications -> SNA-Knotenkonfiguration.

   Daraufhin wird das Personal Communications-Fenster SNA-Knotenkonfiguration aufgerufen.

2. Wählen Sie die erforderlichen Konfigurationsoptionen in der Reihenfolge aus, in der sie im Fenster aufgelistet werden.

   Um eine Option auszuwählen, müssen Sie die die Option und anschließend Neu anklicken.

   Geben Sie für jede Option die entsprechenden Daten in den Konfigurationsanzeigen ein. Die meisten benötigten Daten werden auf der Seite Basis aufgelistet. Klicken Sie auf OK, um die Option zu vervollständigen. Klicken Sie auf Hilfe, wenn Sie weitere Informationen zu den einzelnen Parametern benötigen.

3. Klicken Sie auf Datei -> Speichern oder auf Speichern unter.
4. Geben Sie den Dateinamen ein, und klicken Sie anschließend auf Speichern. Der Dateityp und das Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert werden soll, können ausgewählt werden. Der Standarddateityp ist .ACG, und die Standardposition ist das Anwendungsdatenverzeichnis der Systemklasse.
5. Klicken Sie auf Datei -> Beenden.

Tipp
Sind mehrere Konfigurationsdateien vorhanden, können weitere Konfigurationsdateien für einen aktiven Knoten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeinformationen im Abschnitt zu den SNA-Knotenoperationen für das Produkt.

## SNA-Knoten starten

1. Wählen Sie zum Starten des SNA-Knotens im Windows-Startmenü nacheinander Programme -> IBM Personal Communications -> SNA-Knotenkonfiguration aus.

   Daraufhin wird das Personal Communications-Fenster SNA-Knotenoperationen aufgerufen.

2. Klicken Sie im Menü Operationen auf Knoten starten.

   Das Fenster zur Auswahl der zu verwendenden Konfigurationsdatei wird angezeigt.

3. Klicken Sie doppelt auf die Konfigurationsdatei (.ACG), die den zu startenden Knoten definiert.

Anmerkung:
  Der SNA-Knoten kann auch über die Befehlszeile gestartet werden. Geben Sie dazu den Befehl CSSTART ein. Die korrekte Syntax finden Sie im Handbuch Administrator's Guide and Reference.

## SNA-Knoten stoppen

1. Klicken Sie zum Stoppen des SNA-Knotens auf Programme -> IBM Personal Communications -> Hilfe für Verwaltung und Problembehebung -> SNA-Knotenoperationen.

   Daraufhin wird das Personal Communications-Fenster SNA-Knotenoperationen aufgerufen.

2. Wählen Sie die Ressource in der Aliasspalte aus.
3. Klicken Sie im Menü Operationen auf Knoten stoppen.

Anmerkung:
  Der SNA-Knoten kann auch über die Befehlszeile gestoppt werden. Geben Sie dazu den Befehl CSSTOP ein. Die korrekte Syntax finden Sie im Handbuch Administrator's Guide and Reference.

## APING-Anforderungen

Wenn das mit diesem Paket bereitgestellte Dienstprogramm zur Verbindungsprüfung (APING) auf einem iSeries-, eServer i5- oder System i5-System mit OS/400 V3R1 ausgeführt werden soll, müssen Sie auf dem iSeries-, eServer i5- oder System i5-System zunächst PTF MF10808 installieren. Wenn dieses PTF nicht installiert wird, treten Fehler mit den Prüfcodes 080F 6051 und 1008 201D auf.

[ Seitenanfang | Vorherige Seite | Nächste Seite | Inhaltsverzeichnis | Index ]