# Быстрый старт

# Планирование установки Personal Communications

Personal Communications поддерживает разнообразные типы рабочих станций. При планировании установки Personal Communications необходимо учитывать требования к аппаратным и программным средствам, а также к памяти и к месту на диске.

В приведенных ниже разделах описываются и перечисляются поддерживаемые мониторы, адаптеры и клавиатуры.

Подробные инструкции по установке Personal Communications смотрите в публикации Руководство по установке с компакт-диска.

## Аппаратные средства рабочей станции

Personal Communications поддерживает рабочие станции со следующими аппаратными средствами:

Табл. 5. Поддержка аппаратных средств рабочей станции

Системные блоки | Рекомендуется системный блок с микропроцессором Intel Pentium с доступом к устройству CD-ROM. Требуется, как минимум, 125 Мб пространства на жестком диске. Может потребоваться дополнительное пространство в зависимости от того, какие выбраны опции установки.
Мониторы | Все мониторы с разрешением VGA или выше, поддерживаемые в Windows.
Видеоадаптеры | Все видеоадаптеры с разрешением VGA или выше, поддерживаемые в Windows.
Клавиатуры |

- Улучшенная клавиатура (101-клавишная, 102-клавишная и 104-клавишная) (только 101-клавишная для японского языка)
- Компактная клавиатура
- Клавиатура Microsoft Natural
- 5576-001/002/003/A01/B01/B05 (японская)

Принтеры | Все принтеры, поддерживаемые в Windows, если не используется файл PDT. Дополнительную информацию о поддержке принтеров в режиме PDT смотрите в публикации Справочник пользователя эмулятора.
Адаптеры связи | Адаптеры локальных сетей, SDLC, коаксиальные, твинаксиальные, WAC, адаптеры COM-порта и мультипротокольные адаптеры связи.
Модемы | Все асинхронные модемы, использующие набор команд Hayes AT и поддерживаемые в Windows. Синхронные (SDLC) модемы, подключенные к многопротокольному адаптеру (MPA), SDLC или адаптеру WAC.

### Требования к памяти рабочей станции

Объем необходимой для Personal Communications памяти зависит от нескольких факторов, включая операционную систему, способ подключения, число сеансов и использование интерфейсов программирования, например, EHLLAPI (Emulator High-Level Language API - API эмулятора языка высокого уровня) и DDE (Dynamic Data Exchange - динамический обмен данными).

Табл. 6. Рекомендуемый объем системной памяти

Поддерживаемая операционная система | Минимальный | Рекомендуемый
--- | --- | ---
Windows 2000 Professional | 64 Мб | 128 Мб
Windows 2000 Advanced Server | 128 Мб | 256 Мб
Windows 2000 Server | 128 Мб | 256 Мб
Windows XP | 64 Мб | 128 Мб
Windows Server 2003 | 128 Мб | 256 Мб

## Программное обеспечение рабочей станции

Personal Communications поддерживается на следующих операционных системах и платформах:

- Windows 2000 (Professional, Server и Advanced Server)
- Windows XP (Home, Professional и Tablet PC)
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2003 (Standard и Enterprise)
- Windows Server 2003 x64 (Standard и Enterprise)
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard и Enterprise)
- Windows Small Business Server 2003
- Citrix MetaFrame XP Presentation Server
- Citrix Metaframe Presentation Server 3.0
- Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
- IBM Communications Server for Windows Version 6.1.2
- IBM Communications Server for Linux V6.2 (Windows Client)
- IBM Communications Server for Linux on zSeries V6.2 (Windows Client)
- Virtual PC 2004
- Virtual Server 2005 Standard Edition
- Virtual Server 2005 Enterprise Edition
- VMWare Workstation V5.5
- VMWare Server

Personal Communications взаимодействует с серверами и шлюзами следующих типов:

- IBM Communications Server for Windows V6.1.2
- Microsoft SNA Server V4 SP4
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (Standard и Enterprise)

Требования к хосту
Информацию о требованиях к аппаратному и программному обеспечению хост-систем смотрите в публикации Справочник пользователя эмулятора. Во всех остальных поддерживаемых операционных системах Windows устанавливается Java Runtime Environment 1.4.2.

### Поддержка платформ Windows x64

Версии Microsoft Windows Server 2003 и Microsoft Windows XP Professional x64 Edition на основе х64 оптимизированы для запуска собственных 64-разрядных программ, но не поддерживают 32-разрядные драйверы или 16-разрядные приложения.

На этих платформах Personal Communications не устанавливает следующие функции и библиотеки:

- Протоколы IBM SNA
- DOS EHLLAPI
- Поддержку 16-разрядных API
  - Стандартный 16-разрядный интерфейс EHLLAPI
  - 16-Разрядный интерфейс WinHLLAPI
  - 16-Разрядный интерфейс PCSAPI
  - 16-Разрядный интерфейс SRPI
- Драйверы Coax

## Данные приложений

К данным приложения обычно относят файлы, содержащие пользовательские параметры или информацию о конфигурации; часть этих файлов или все они могут требоваться приложению для правильной работы. В Personal Communications есть несколько файлов конфигурации: файлы пользовательского класса могут храниться отдельно для каждого профиля пользователя, а файлы системного класса хранятся в общем каталоге.

В Табл. 7 приводится классификация наиболее распространенных расширений файлов Personal Communications.

Табл. 7. Типы файлов данных приложения

Пользовательский класс | Системный класс
--- | ---
Расширение | Тип файла | Расширение | Тип файла
.ws | Профиль рабочей станции | .acg | Конфигурирование SNA
.bch | Несколько сеансов | .mlg | Журнал сообщений по умолчанию
.ini | Размер и положение окна сеанса | .trc | Неформатированные данные трассировки
.pmp | Конфигурация всплывающей клавиатуры | .tlg | Форматированные данные трассировки
.kmp | Конфигурация клавиатуры |  |
.srl | Список файлов для передачи |  |
.ndc | Конфигурация соединения iSeries |  |
.upr | Профиль пользователя iSeries, eServer i5 или System i5 |  |
.tto | Файл запроса на передачу данных iSeries (Прием) |  |
.tfr | Файл запроса на передачу данных iSeries (Отправка) |  |
.bar | Настройка панели инструментов |  |
.mac | Макрокоманда |  |
.mmp | Настройка мыши |  |
.xlt | Таблица преобразования |  |
.xld | Таблица преобразования DBCS |  |
.cert | Сертификат |  |
.sth | Файл накопления пароля |  |
.adu | Утилита автодозвона |  |
.kdb | База данных управления сертификатами |  |

### Размещение данных прикладных программ

Каталог данных приложения задается при установке Personal Communications. В следующей таблице приводятся каталоги данных приложения по умолчанию для разных операционных систем.

Если при установке был выбран каталог [UserProfile]\Application Data, используются следующие пути профилей:

Операционная система | Каталог пользовательских классов (Текущий пользователь) | Каталог системных классов
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Windows\Profiles\ %USERNAME%\Application Data\IBM\Personal Communications | C:\Windows\Profiles\ %USERNAME%\Application Data\IBM\Personal Communications

Если при установке был выбран каталог All Users\Application Data, используются следующие пути профилей:

Операционная система | Каталог пользовательских классов (Текущий пользователь) | Каталог системных классов
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Windows\Profiles\ %USERNAME%\Application Data\IBM\Personal Communications | C:\Windows\Profiles\ %USERNAME%\Application Data\IBM\Personal Communications

Если при установке был выбран классический каталог Private, используются следующие пути профилей:

Операционная система | Каталог пользовательских классов (Текущий пользователь)1,2 | Каталог системных классов
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private
1Если в диспетчере пользовательских предпочтений (UPM) задан каталог, не совпадающий с каталогом по умолчанию, Personal Communications будет хранить файлы пользовательских классов в этом каталоге. Файлы системных классов всегда хранятся в каталоге Private.

2Когда в качестве местонахождения данных используется классический каталог Private, каталог установки Personal Communications - C:\Program Files\IBM\Personal Communications.

Прим.:
  При установке на платформах Windows x64 каталог `Program Files` заменяется на `Program Files (x86)`.

## Установка и ограничения Personal Communications в системах ChineseStar и RichWin

В этом разделе описывается установка Personal Communications на ChineseStar (CStar) и RichWin и ограничения работы Personal Communications на CStar и RichWin.

### Установка Personal Communications на ChineseStar и RichWin

Перед установкой Personal Communications нужно убедиться, что установлены CStar или RichWin и что вы работаете в английской версии Windows. Если CStar или RichWin установлены и работают, установите Personal Communications, следуя инструкциям, содержащимся в публикации Руководство по установке с компакт-диска.

### Ограничения Personal Communications в ChineseStar и RichWin

При использовании Personal Communications в CStar и RichWin действуют следующие ограничения:

- Personal Communications поддерживает только кодовую страницу GBK.
- RichWin не поддерживает функции 3270 APL.
- CStar и RichWin поддерживают только одну копию Input Method Editor (IME).

  Например, если вы откроете IME в нескольких окнах, поведение IME в этих окнах будет синхронизированным. Это ограничение платформы, которое относится и к Personal Communications.

- Хотя CStar и RichWin поддерживают многие шрифты TrueType, Personal Communications поддерживает только шрифты фиксированного размера.

[ Начало страницы | Страница назад | Страница вперед | Содержание | Индекс ]