# Collegamenti client API

## Supporto per Communications Server

Se si esegue una connessione a IBM Communications Server per Windows utilizzando il client di Communications Server o effettuando un'installazione sulla macchina di Communications Server, configurare Personal Communications per utilizzare l'interfaccia Client API SNA.

L'interfaccia client API consente di eseguire i seguenti collegamenti:

- Emulazione 3270

  LUA - LU 0, 1, 2 o 3 via interfaccia WinRUI. Questa permette di ottenere una visualizzazione normale o sessioni stampante.

- APPC3270

  Questa fornisce sessioni video 3270 (non stampante) su una connessione LU 6.2 all'host.

- Emulazione 5250

  Questa fornisce le sessioni video e stampante 5250 tramite APPC.

Nota:
per prima cosa è necessario installare Communications Server per Windows 5.0 o per il client successivo.

E' possibile installare Personal Communications sopra Communications Server per il server Windows o sul client API.

Vengono supportate due interfacce:

- Communications Server per Windows

  E' possibile eseguire Personal Communications su un Communications Server; esso utilizza lo stack di protocollo Communications Server per collegarsi all'host.

- Client per Communications Server per Windows

  Per le stazioni di lavoro client, Communications Server ha un client comunicante con il server e che fornisce un'interfaccia che Personal Communications può utilizzare. Il client deve essere installato sulla stazione di lavoro prima di installare Personal Communications.

Nota:
non è possibile installare i driver di protocollo SNA di Personal Communications se si intende utilizzare l'interfaccia Client API. E' possibile, tuttavia, utilizzare i tipi di collegamento non SNA, includendo HPO, Home3270, TN3270 e IPX/SPX.

## Distribuzione del carico

Personal Communications supporta la distribuzione del carico per tutti i tipi di client. La distribuzione del carico consente di distribuire le sessioni LU da 0 a 3 e LU 6.2 tra i server di Personal Communications. Il server segnala i servizi compresi i fattori di carico, che i client o i server possono raccogliere e organizzare per selezionare un server.

### Distribuzione del carico su protocolli TCP/IP

La distribuzione del carico su protocolli TCP/IP è una funzione principale per IBM Communications Server per Windows 5.1. Questa funzione distribuisce in modo dinamico le sessioni LU2 (da host a stazione di lavoro). Per le sessioni LU2 su connessioni TCP/IP, il carico viene distribuito tramite server nell'ambito di un determinato pool LU2 e di un determinato ambito. Questo significa che il server con minor carico all'interno dell'ambito definito che supporta il pool di LU2 definito soddisferà una richiesta di connessione LU2 specifica.

Note:

1. IBMSLP.DLL deve essere disponibile nella directory di sistema della stazione di lavoro del client. Fare riferimento alla documentazione del server per informazioni relative a dove ottenere questo file DLL (dynamic load library).
2. Per una valida distribuzione del carico utilizzare un carattere globale ('*') Nome server e Nome Servizio e utilizzare la categoria LU in pool con un nome Pool LU.

## Hot Standby

La funzione Hot Standby consente di assicurare che i collegamenti configurati per un host possano continuare a funzionare nel caso in cui si arresti un server in situazione critica attivando delle connessioni alternative su un server di backup. La Distribuzione del carico può essere utilizzata insieme a Hot Standby.

Se la sessione attiva per il server si arresta a causa di un malfunzionamento del server o del collegamento, Personal Communications tenterà di ricollegare la sessione con il nome server di backup, il nome servizio o il nome pool forniti.

IBMSLP.DLL deve essere disponibile nella directory di sistema della stazione di lavoro del client.