# Plánování instalace produktu Personal Communications

Produkt Personal Communications podporuje široké spektrum pracovních stanic. Při plánování instalace produktu Personal Communications je třeba vyhovět hardwarovým a softwarovým požadavkům, stejně jako požadavkům na paměť.

Následující oddíly popisují podporu monitorů, adaptérů a klávesnic.

Podrobnosti o instalaci produktu Personal Communications, najdete v příručce Průvodce instalací na disku CD-ROM.

## Hardware pracovní stanice

Produkt Personal Communications podporuje pracovní stanice vybavené následujícím hardwarem:

Tabulka 5. Podporovaný hardware pracovních stanic
Systémové jednotky | Doporučená systémová jednotka je vybavena mikroprocesorem Intel Pentium a má přístup k jednotce CD-ROM. Požaduje se minimálně 125 MB prostoru na pevném disku. V závislosti na vybraných volbách instalace může být potřeba další volný prostor.
Monitory | Monitory s rozlišením VGA nebo vyšším podporované systémem Windows.
Videokarty | Všechny videokarty s rozlišením VGA nebo vyšším podporované systémem Windows.
Klávesnice |

- Rozšířené klávesnice (101, 102, 104 kláves) (pro Japonsko pouze 101 kláves)
- Klávesnice s šetřením místa
- Klávesnice Microsoft Natural
- 5576-001/002/003/A01/B01/B05 (Japonsko)

Tiskárny | Všechny tiskárny podporované systémy Windows, pokud není použit režim PDT. Další informace o tiskárnách podporovaných v režimu PDT najdete v uživatelské příručce Emulator User's Reference.
Komunikační adaptéry | LAN, SDLC, koaxiální, twinaxiální, WAC, port COM, OEM a víceprotokolové komunikační adaptéry.
Modemy | Všechny asynchronní modemy, které používají příkazovou sadu Hayes AT a jsou podporovány systémy Windows. Synchronní modemy (SDLC) připojené k víceprotokolovým adaptérům (MPA), adaptérům SDLC nebo WAC.

### Požadavky na paměť pracovní stanice

Velikost paměti potřebné pro práci s produktem Personal Communications závisí na několika faktorech, k nimž patří operační systém, který používáte, typ připojení, počet relací a použití programových rozhraní, jako například EHLLAPI (Emulator High-Level Language Application Programming Interface) a DDE (Dynamic Data Exchange).

Tabulka 6. Doporučená systémová paměť
Podporovaný operační systém | Minimální | Doporučeno
--- | --- | ---
Windows 2000 Professional | 64 MB | 128 MB
Windows 2000 Advanced Server | 128 MB | 256 MB
Windows 2000 Server | 128 MB | 256 MB
Windows XP | 64 MB | 128 MB
Windows Server 2003 | 128 MB | 256 MB

## Softwarové vybavení pracovní stanice

Produkt Personal Communications podporuje následující operační systémy a platformy:

- Windows 2000 (verze Professional, Server a Advanced Server)
- Windows XP (verze Home, Professional a Tablet PC)
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Server 2003 (verze Standard a Enterprise)
- Windows Server 2003 x64 (verze Standard a Enterprise)
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (verze Standard a Enterprise)
- Windows Small Business Server 2003
- Citrix MetaFrame XP Presentation Server
- Citrix Metaframe Presentation Server 3.0
- Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
- IBM Communications Server for Windows verze 6.1.2
- IBM Communications Server for Linux V6.2 (klient pro Windows)
- IBM Communications Server for Linux on zSeries V6.2 (klient pro Windows)
- Virtual PC 2004
- Virtual Server 2005 Standard Edition
- Virtual Server 2005 Enterprise Edition
- VMWare Workstation V5.5
- VMWare Server

Produkt Personal Communications komunikuje s následujícími typy serverů a komunikačních bran:

- IBM Communications Server for Windows V6.1.2
- Microsoft SNA Server V4 SP4
- Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
- Microsoft Host Integration Server 2004 (verze Standard a Enterprise)

Požadavky na hostitele

Informace o softwarových a hardwarových požadavcích pro hostitelské systémy naleznete v příručce Emulator User's Reference.

Ve všech podporovaných operačních systémech Windows se instaluje prostředí běhové podpory Java 1.4.2.

### Podpora platformy Windows x64

Verze systémů Microsoft Windows Server 2003 založené na x64 a Microsoft Windows XP Professional x64 Edition jsou optimalizovány pro běh nativních 64bitových programů, avšak nepodporují 32bitové ovladače ani 16bitové aplikace.

Na těchto platformách produkt Personal Communications nebude instalovat následující funkce a knihovny.

- Protokoly IBM SNA
- DOS EHLLAPI
- Podpora 16bitových rozhraní API:
  - 16bitové rozhraní EHLLAPI
  - 16bitové rozhraní WinHLLAPI
  - 16bitové rozhraní PCSAPI
  - 16bitové rozhraní SRPI
- Ovladače Coax

## Aplikační data

Aplikační data jsou obecně definována jako soubory, které obsahují uživatelské preference a konfigurační informace. Aplikace bude potřebovat, aby se některé tyto soubory (nebo všechny soubory najednou) správně spouštěly. Produkt Personal Communications používá více konfiguračních souborů: soubory tříd uživatele lze ukládat jednotlivě podle profilu uživatele, zatímco soubory tříd systému jsou ukládány na společné místo.

Seznam většiny nejčastějších přípon souborů používaných v produktu Personal Communications a příslušné vysvětlení naleznete v části 7.

Tabulka 7. Typy souborů pro aplikační data
Třída uživatele | Třída systému
--- | ---
Přípona | Typ souboru | Přípona | Typ souboru
.ws | Profil pracovní stanice | .acg | Konfigurace SNA
.bch | Vícenásobné relace | .mlg | Předvolený protokol zpráv
.ini | Velikost a umístění relace | .trc | Neformátované trasovací údaje
.pmp | Konfigurace pomocné klávesnice | .tlg | Formátované trasovací údaje
.kmp | Konfigurace klávesnice |  |
.srl | Seznam přenosu souborů |  |
.ndc | Konfigurace spojení iSeries |  |
.upr | Profil uživatele systému iSeries, eServer i5 nebo System i5 |  |
.tto | Požadavek na přenost dat (příjem) v systému iSeries |  |
.tfr | Požadavek na přenos dat (odeslání) v systémuiSeries |  |
.bar | Nastavení panelu nástrojů |  |
.mac | Makro |  |
.mmp | Nastavení myši |  |
.xlt | Překladová tabulka |  |
.xld | Překladová tabulka DBCS |  |
.cert | Certifikát |  |
.sth | Uložení hesla |  |
.adu | Obslužný program Automatické vytáčení |  |
.kdb | Databáze správy certifikátů |  |

### Umístění souborů pro aplikační data

Umístění souborů pro aplikační data je určeno při instalaci produktu Personal Communications. Seznam předvolených adresářů pro aplikační data (podle operačního systému) je uveden v následující tabulce.

Pokud byl při instalaci vybrán adresář [UserProfile]\Application Data, budou použity následující cesty profilu:

Operační systém | Adresář tříd uživatele (aktuální uživatel) | Adresář tříd systému
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\ %USERNAME%\Application Data\IBM\Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Pokud byl při instalaci vybrán adresář All Users\Application Data, budou použity následující cesty profilu:

Operační systém | Adresář tříd uživatele (aktuální uživatel) | Adresář tříd systému
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\ Personal Communications

Pokud byl při instalaci vybrán standardní adresář Private, budou použity následující cesty profilu:

Operační systém | Adresář třídy uživatele (aktuální uživatel)1,2 | Adresář tříd systému
--- | --- | ---
Windows 2000, Server 2003, XP | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private | C:\Program Files\IBM\Personal Communications\Private
1Pokud byl ve správci preferencí uživatelů (UPM) nastaven jiný než předvolený adresář, produkt Personal Communications tento adresář použije k uložení souborů třídy uživatele. Soubory systémové třídy se vždy ukládají do adresáře Private. 2Pro standardní umístění adresáře Private je C:\Program Files\IBM\Personal Communications jednotkou, kde je instalován produkt Personal Communications.
Poznámka:
Při instalaci na platformách Windows x64 je cesta adresáře `Program Files` nahrazena cestou `Program Files (x86)`.

## Instalace a omezení produktu Personal Communications v prostředí ChineseStar a RichWin

V této části je popsán způsob instalace produktu Personal Communications v prostředí ChineseStar (CStar) a RichWin. Dále jsou zde uvedena omezení při spuštění produktu Personal Communications v rámci těchto prostředí.

### Instalace produktu Personal Communications v prostředí ChineseStar a RichWin

Před instalací produktu Personal Communications musí být v anglické verzi operačního systému Windows nainstalován produkt CStar nebo RichWin. Po nainstalování a spuštění prostředí CStar nebo RichWin proveďte instalaci produktu Personal Communications. Postup je popsán v příručce Průvodce instalací na disku CD-ROM.

### Omezení produktu Personal Communications v prostředí ChineseStar a RichWin

Při spouštění produktu Personal Communications v prostředí CStar nebo RichWin platí následující omezení:

- Produkt Personal Communications podporuje pouze kódovou stránku GBK.
- Prostředí RichWin nepodporuje funkce 3270 APL.
- Prostředí CStar a RichWin podporuje pouze jediný editor IME (Input Method Editor).

  Spustíte-li například editor IME ve více oknech, chování editoru je v těchto oknech synchronizováno. Jedná se o omezení platformy a vztahuje se též na produkt Personal Communications.

- Ačkoliv prostředí CStar a RichWin poskytují mnoho písem typu true type, produkt Personal Communications podporuje pouze písma s pevnou roztečí.