

 Piedinatura canon 15 poli

da 1 a 5 Non collegati...sono per l'uso sulla parallela
pin 6  RX
pin 7  TX
pin 8  GND
pin 9  GND
da 10 a 13 Alimentazione (positivo)
pin 14 Non collegato
pin 15  PTT


That's all folk....buon divertimento!

