 Connessioni sulla porta audio tipo "PACCOMM" (tnc220, tiny ....)
    Connettore DIN femmina 5 poli:
     Pin 1 AFSK out, audio TX
     Pin 2 massa
     Pin 3 PTT
     Pin 4 Audio RX
     Pin 5 non collegato.