Descrizione connettore din 5 che va al TNC
(per adattarsi a seconda dell'ingresso del TNC in uso)

1    al 6  DB15 = Out bassa frequenza che va al TNC (Speaker)
2    9,8,1 DB15 = Massa (centrale Din5)
3    15    DB15 = PTT
4    7     DB15 = Bassa frequenza input (microfono)
5    non connesso

                     DIN 5
                     _____
                    /      \
                   /   2    \      MASSA
                  /          \
           MIC   | 4        5 |    NO CONNECT
                  \          /
           SPK     \1   _  3/      PTT
                     \_| |_/
