# Příprava prostředí pro aplikace typu klient/server

Podpora produktu Personal Communications pro koncové uzly APPN vám umožňuje využít možnosti síťových uzlů APPN. Síť APPN umožňuje automatické vyhledávání partnerských aplikací a dynamický výběr optimální přenosové trasy. Tyto funkce umožňují pracovním stanicím pružnější komunikaci s jinými systémy v síti.

Produkt Personal Communications nabízí rovněž podporu pro 32bitová rozhraní APPC a CPI-C, která představují snadno použitelný způsob komunikace 32bitových klientských aplikačních programů s programy na jiných pracovních stanicích.

## Konfigurace uzlu

Chcete-li využít možnosti poskytované klientskými rozhraními API a komunikovat s jinými aplikačními programy, musíte nejprve nastavit konfiguraci produktu Personal Communications pro práci v režimu koncového uzlu SNA.

Při konfiguraci uzlu SNA postupujte takto:

1. V nabídce Start nabídka vyberte příkaz Programy -> IBM Personal Communications -> Konfigurace uzlu SNA.

   Zobrazí se okno Konfigurace uzlu SNA programu Personal Communications.

2. Vyberte potřebné parametry konfigurace v pořadí, ve kterém jsou v okně uvedeny.

   Chcete-li vybrat volbu, klepněte na ni a pak na tlačítko Nový.

   Pro každou volbu zadejte na konfiguračních panelech patřičné údaje. Většina vyžadovaných informací je uvedena na kartě Základní. Zadávání volby dokončíte klepnutím na tlačítko OK. Chcete-li zobrazit více informací o jednotlivých parametrech, klepněte na tlačítko Nápověda.

3. Klepněte na položku Soubor -> Uložit nebo Uložit jako.
4. Zadejte jméno souboru a klepněte na tlačítko Uložit. Všimněte si, že máte možnost zvolit typ souboru a adresář, do kterého bude tento soubor uložen. Předvolený typ souboru je .ACG a předvoleným umístěním je datový adresář aplikací systémové třídy.
5. Klepněte na položku Soubor -> Ukončit.

Rada

Pokud používáte více než jeden konfigurační soubor, můžete pro aktivní uzel použít další konfigurační soubory. Podrobné informace najdete v oddílu nápovědy k produktu věnovaném obsluze uzlu SNA.

## Spuštění uzlu SNA

1. Uzel SNA spustíte z nabídky Start volbou příkazu Programy -> IBM Personal Communications -> Konfigurace uzlu SNA.

   Zobrazí se okno Obsluha uzlu SNA programu Personal Communications.

2. Klepněte na položku Spustit uzel z nabídky Operace.

   Zobrazí se dialogové okno Výběr použitého konfiguračního souboru.

3. Dvakrát klepněte na jméno konfiguračního souboru (.ACG) obsahujícího definici uzlu, který chcete spustit.

Poznámka:
Uzel SNA lze spustit také z příkazového řádku. K tomuto účelu se používá příkaz CSSTART. Popis správné syntaxe naleznete v příručce Administrator's Guide and Reference.

## Ukončení práce uzlu SNA

1. Chcete-li zastavit uzel SNA, klepněte na příkaz Programy -> IBM Personal Communications -> Pomůcky pro administraci a určování problémů -> Obsluha uzlu SNA.

   Zobrazí se okno Obsluha uzlu SNA programu Personal Communications.

2. Vyberte prostředek ve sloupci Alias.
3. Vyberte položku Zastavit uzel z nabídky Operace.

Poznámka:
Uzel SNA lze zastavit také z příkazového řádku. K tomuto účelu se používá příkaz CSSTOP. Popis správné syntaxe naleznete v příručce Administrator's Guide and Reference.

## Požadavky pomocného programu APING

Chcete-li spustit pomocný program pro kontrolu spojení APING dodávaný s touto programovou sadou pro systémy iSeries, eServer i5 nebo System i5 běžící na systému OS/400 V3R1, musíte v systémech iSeries, eServer i5 nebo System i5 nejprve nainstalovat opravu PTF MF10808. Bez instalace této opravy dojde k výskytu chyb s kódy 080F 6051 a 1008 201D.